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	[bookmark: _Toc339448194]ДЛЯ ДЕСАНТНО-ШТУРМОВИХ, ПАРАШУТНО-ДЕСАНТНИХ, АЕРОМОБІЛЬНИХ ТА РОЗВІДУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

	1Т
	Посадка особового складу у вертольот (вертольоти) з положення бойового порядку “напівкільце”
	Вертольот (и) на посадочній площадці. Бічні двері відкриті, трап встановлений для посадки особового складу. Підрозділи знаходяться на віддалені 50 м від вертольота (вертольотів) в положенні бойового порядку “напівкільце”. Розрахунок посадки проведений. 
Час відраховується від команди “До посадки приступити” до доповіді кулеметника “Готовий”, після установки кулемета ПК (ПКТ, РПКС-74) на ферму пройому бічної двері та зайняття ним положення для стрільби сидячи.
	Відділення
Взвод
Рота
	45 с.
55 с.
1 хв. 10 с.
	50 с.
1 хв. 05 с.
1 хв. 25 с.
	1 хв.
1 хв. 20 с.
1 хв. 50 с.

	2Т
	Висадка особового складу з вертольоту (ів) і розгортання у бойовий порядок “напівкільце”
	Вертольот (и) на посадочній площадці. Бічні двері відкрити. Кулемет встановлений на ферму пройому бічної двері. Трап знаходяться положенні “Для транспортування”. Підрозділ у вертольоті (вертольотах). 
Час відраховується від команди “Приготуватись, пішов” до зайняття останнім військовослужбовцем свого місця в бойовому порядку. 
Підрозділ розгортається в бойовий порядок на відстані 50 м, від вертольоту.
	Відділення
Взвод
Рота
	25 с.
35 с.
50 с.
	30 с.
45 с.
1 хв. 10 с.
	40 с.
55 с.
1 хв. 25 с.

	3Т
	Посадка особового складу розрахунку, (обслуги) з матеріальною частиною у вертольот (вертольоти) зі зняттям з вогневої позиції
	Вертольот (и) на посадочній площадці. Бічні двері та стулки вантажного люка відкриті, трапи встановлені для посадки особового складу та завантаження матеріальної частини.
Розрахунок (обслуга) з матеріальною частиною знаходиться на відстані 50 м від вертольоту (вертольотів).
Розрахунок посадки проведений.
Час відраховується від команди “До вертольотів, по місцях” до доповіді старшого розрахунку “Готовий”.
	Розрахунок  АГС-17
Розрахунок СПГ-9
Розрахунок НСВ (ДШК)
Розрахунок ПТКР
Відділення ПЗРК
Розрахунок 82 мм М
Розрахунок 120 мм М
	45 с.
45 с.
50 с.
1 хв. 10 с.
50 с.
1 хв. 10 с.
1 хв. 45 с.
	55 с.
55 с.
1 хв.
1 хв. 15 с. 
1 хв. 10 с.
1 хв. 15 с.
1 хв. 55 с.
	1 хв. 10 с.
1 хв. 05 с.
1 хв. 10 с.
1 хв. 25 с.
1 хв. 20 с.
1 хв. 25 с.
2 хв.

	4Т
	Висадка особового складу розрахунку, (обслуги) з матеріальною частиною з вертольоту і зайняття вогневих позицій для ведення вогню
	Вертольоти на посадочному майданчику. Бічні двері та стулки вантажного люка закриті. Трапи знаходяться положенні “Для транспортування”. Розрахунок (обслуга) з матеріальною частиною знаходиться у вертольоті (вертольотах).
Завдання поставлене.Вогневі позиції на відстані 50 м від вертольотів. 
Час відраховується від команди (сигналу) “Приготуватись, пішов” до готовності розрахунку (обслуги) до ведення вогню.
Норматив рахується виконаним коли:
- на мінометі встановлений приціл;
- магазин-коробка та приціл АГС встановлені на гранатометі;
- контейнер ПТКР встановлений на ПУ;
- приціл СПГ встановлений.
	Розрахунок  АГС-17
Розрахунок СПГ-9
Розрахунок НСВ (ДШК)
Розрахунок ПТКР
Відділення ПЗРК
Розрахунок 82 мм М
Розрахунок 120 мм М
	45 с.
50 с.
55 с.
1 хв. 10 с.
50 с.
1 хв. 20 с.
1 хв. 40 с.
	55 с.
1 хв. 
1 хв. 05 с.
1 хв. 15 с.
1 хв. 20 с.
1 хв. 25 с.
1 хв. 45 с.
	1 хв. 10 с.
1 хв. 15 с.
1 хв. 20 с.
1 хв. 25 с.
1 хв. 30 с.
1 хв. 30 с.
1 хв. 55 с.

	Примітка:
- відпрацювання нормативів №№ 1 – 4Т проводиться на вертольотах типу Мі-8;
- розрахунок АГС з трьома магазинами-коробками;
- розрахунок СПГ-9 з 1-м ящиком;
- розрахунок ПТКР з 2-ма контейнерами;
- розрахунок 82 мм М з 10-ма мінами
- розрахунок 120 мм М з 10-ма мінами
- підготовка даних для ведення вогню в норматив не входить;
- для СПГ-9 - в чисельнику - на тринозі;
 в знаменнику - на колісному ходу;
- завантаження СПГ-9 на колісному ходу виконується через напіввідкриті стулки вантажного люка;
- для ПЗРК – переведення ПЗРК у готовність №1, на віддаленні від вертольоту 30 м;
- при виконанні нормативу в зимових умовах норматив збільшується на 5 сек.

	5Т
	Приведення підрозділів у бойову готовність після десантування парашутним способом:
а) підрозділи на бойових машинах

б) підрозділи без бойової техніки
	Підрозділ здійснив десантування (розкиданий) зі штатною бойовою технікою та озброєнням на майданчик розміром: рота – 2х2 км, батальйон – 2х4 км; мінімальне віддалення екіпажів від бойових машин – 700 м.
Час відраховується від моменту приземлення усього особового складу (сигналу керівника) до збору на встановленому рубежі (на кордоні майданчика приземлення) не менш ніж 75% особового складу і бойової техніки підрозділу.
	





Рота
Батальйон

Рота
Батальйон
	





15 хв.
20 хв.

12 хв.
15 хв.
	





20 хв.
25 хв.

15 хв.
20 хв.
	





25 хв.
30 хв.

20 хв.
25 хв.

	6Т
	Вихід підрозділів до пункту (району) збору після десантування парашутним способом вночі:
а) підрозділи на бойових машинах

б) підрозділи без бойової техніки
	Підрозділ здійснив десантування (розкиданий) зі штатною бойовою технікою та озброєнням на майданчик розміром: рота – 2х2 км, батальйон – 2х4 км; мінімальне віддалення екіпажів від бойових машин – 700 м.
Час відраховується від моменту приземлення усього особового складу (сигналу керівника) до збору в районі на віддаленні 1 км від кордону майданчика приземлення не менш ніж 75% особового складу і бойової техніки підрозділу.
	




Рота
Батальйон

Рота
Батальйон
	




18 хв.
23 хв.

20 хв.
25 хв.
	




23 хв.
28 хв.

25 хв.
30 хв.
	




28 хв.
33 хв.

30 хв.
35 хв.

	Примітки:
1. Час на виконання нормативів № 5Т та № 6Т в зимових умовах при глибині снігового покриву 20–40 см збільшується на 30%, а при глибині більше 40 см – на 50%.
2. При здаванні парашутів на збірні пункти час на виконання нормативів № 5Т і № 6Т збільшується влітку на 5хв., взимку при глибині снігового покриву 20-40 см – на 8 хв., а при глибині більше 40 см – на 10 хв.

	7Т
	Приховане висування до об’єкту противника:
а) переповзанням

б) перебіжками і переповзанням
	Військовослужбовець (відділення) знаходиться в положенні для стрільби лежачи.
За командою (сигналом) військовослужбовець (відділення) переповзає по-пластунськи ділянку 20 м або долає 50 м: перебіжкою – 15 м, переповзанням по-пластунськи – 20 м і перебіжкою – 15 м.
Час відраховується від команди (сигналу) на висування до досягнення вказаного рубежу та приготування до стрільби (у відділенні – останнім військовослужбовцем).
	


Військовослужбовець
Відділення
Військовослужбовець
Відділення
	


25 с.
30 с.
40 с.
45 с.
	


30 с.
35 с.
45 с.
50 с.
	


35 с.
40 с.
55 с.
1 хв.

	8Т
	Пересування на полі бою:
а) перебіжками




б) переповзанням
	Військовослужбовець (підрозділ) долає ділянку місцевості довжиною 300 м короткими перебіжками (у відділеннях – по одному) або 50 м переповзанням по-пластунськи.
Час відраховується від команди (сигналу) на висування до досягнення вказаного рубежу та приготування до стрільби (у підрозділі – останнім військовослужбовцем). 
	

Військовослужбовець
Відділення
Взвод
Рота

Військовослужбовець
Відділення
Взвод
Рота
	

2 хв. 20 с.
2 хв. 45 с.
3 хв.
3 хв. 10 с.

1 хв. 50 с.
2 хв.
2 хв. 10 с.
2 хв. 20 с.
	

2 хв. 30 с.
3 хв.
3 хв. 15 с.
3 хв. 30 с.

2 хв.
2 хв. 10 с.
2 хв. 20 с.
2 хв. 30 с.
	

3 хв.
3 хв. 30 с.
3 хв. 45 с.
4 хв. 10 с.

2 хв. 25 с.
2 хв. 35 с.
2 хв. 50 с.
3 хв.

	Примітка:
При виконанні нормативів № 7Т і 8Т оцінка знижується на один бал:
- коли голова і тіло при пересуванні піднімаються від землі;
- якщо довжина перебіжки між зупинками більше встановленої;
[bookmark: OCRUncertain081]- якщо військовослужбовець під час зупинки після перебіжки не відповз у сторону та не приготувався для ведення вогню;
- якщо для зупинок при перебіжці не використовувались укриті місця (укриття).

	9Т
	Пересування на полі бою у складі “двійки” (“трійки”)
	Військовослужбовці в бойовій групі долають ділянку місцевості довжиною 100 м короткими перебіжками по одному, з інтервалом в 10-12 м в глибину та 5-8 м по фронту.
Час відраховується від команди (сигналу) на висування до досягнення вказаного рубежу та приготування до стрільби останнім військовослужбовцем.
	Бойова  група “двійка” (“трійка”)
	3 хв. 30 с.
	3 хв. 40 с.
	3 хв. 50 с.

	Примітка:
- гранатометник здійснює пересування з розрядженим гранатометом;
- під час пересування гранатометник повинен один раз зарядити гранатомет (виключаючи кінцевий рубіж виконання нормативу);
- при дії в групі гранатометника, час виконання нормативу припиняється після його готовності до бою. Постріл знаходиться в гранатометі.
При виконанні нормативу особовим складом у зимовому одязі час збільшується на 5 с.

	10Т
	Заняття окопу,  позиції (вогневій позиції) або вказаного місця.
	Військовослужбовець знаходитися на видаленні не менше 50 м від вказаної вогневії позиції. Завдання на її заняття поставлене. Командир відділення подає команду (сигнал) “До бою”. Військовослужбовець, отримавши команду (сигнал), приховано висувається (двома перебіжками по 15 м і переповзанням по-пластунськи 20 м) до укриття, займає його, готується до бою і доповідає: “До бою готовий”.   
Час відраховується від команди (сигналу) “До бою” до доповіді військовослужбовця про готовність.
	В/службовець







	1 хв. 20 с.








	1 хв. 30 с.








	1 хв. 50 с.









	11Т
	Заняття траншеї, позиції (вогневій позиції) відділення.
	Відділення в бойовому (похідному) порядку знаходитися на видаленні не менше 500 м (при діях в пішому порядку) і не менше 1500 м (при діях на машинах) від призначеної для оборони траншеї, позиції. Командир відділення отримує бойове завдання по радіо (особисто). По команді командира відділення особовий склад висувається до призначеної траншеї, позиції (при діях на машинах з виходом на рубіж спішування - спішується), вибирає вогневі позиції, займає їх і готується до бою. Командир відділення особисто ставить завдання кожному військовослужбовцю, перевіряє готовність і доповідає командиру взводу по радіозасобам: “До бою готовий”.
Час відраховується від доповіді командира відділення “Завдання зрозумів” до його доповіді “До бою готовий”.
	Відділення

	10 хв.
	12 хв.
	15 хв.

	12Т
	Заняття опорного пункту взводу
	Взвод в бойовому (передбойовому) порядку знаходиться на видаленні не менше 500 м (при діях в пішому порядку) і не менше 1500 м (при діях на машинах) від переднього краю призначеного для оборони опорного пункту.
Отримавши завдання, командир взводу з’ясовує його, приймає рішення, ставить завдання командирам відділень і подає команду “На вказаний рубіж до бою”, висувається на КСП. Отримавши завдання, відділення виконують всі дії відповідно до нормативу № 10Т.
Прийнявши доповіді про готовність від командирів відділень, командир взводу по радіозасобам доповідає командиру роти.
	Взвод
	15 хв.
	17 хв.
	20 хв.

	13Т
	Складання картки вогню
	Відділення в одношереножному строю в 10 м від позиції, завдання поставлене, орієнтири визначені (не менше чотирьох), позиція на відділення обладнана.
За командою (сигналом) “До бою” відділення займає позицію, військовослужбовці розчищають сектори для стрільби, приводять зброю до бойового застосування. Командир відділення складає картку вогню.
Час відраховується від команди (сигналу) “До бою” до представлення командиром відділення картки-вогню.
	Командир відділення
	10 хв.
	12 хв.
	15 хв.

	14Т
	Складання схеми опорного пункту взводу, (роти)
	Взвод (рота) знаходиться в опорному пункті. Вогневі засоби зайняли вказані позиції. 3авдання поставлене, орієнтири взводу визначені. За командою “До складання схеми опорного пункту приступити” командири відділень (взводів) подають складені картки вогню (схеми опорних пунктів взводів) командиру взводу (роти), командир взводу (роти) складає схему роти опорного пункту взводу (роти). Військовослужбовці удосконалюють позиції в інженерному відношенні. 
Час відраховується від команди “До складання схеми опорного пункту приступити” до подання його командиру роти (батальйону).
	Командир взводу
Командир роти
	17 хв.
27 хв.
	19 хв.
30 хв.
	21 хв.
35 хв.

	15Т
	Доставка боєприпасів під вогнем противника:
а) переповзанням
б) перебіжками
	Військовослужбовець (піднощики боєприпасів - 2 чол.) знаходиться в положенні для стрільби лежачи. Ящик з боєприпасами лежить поруч з ним (ними). Ящик наповнений піском, камінням або іншими матеріалами у відповідності до ваги боєприпасів.
За командою “Вперед”:
- військовослужбовець бере патронний ящик і  долає ділянку 20 м переповзанням на боці;
- піднощики боєприпасів ділянку 40 м двома перебіжками по 20 м.
Час відраховується від команди “Вперед” до досягнення вказаного рубежу.
	


В/службовець
Піднощики боєприпасів


	


40 с.
50 с.


	


50 с.
1 хв.


	


1 хв.
1 хв. 10 с.



	Примітка:
- вага ящиків для БМП-2 – 890 кг;
- вага ящиків для БТР-3ДА – 850 кг;
- вага ящиків для БТР-70 (80) – 250 кг;
- вага ящиків для HMMWV, КрАЗ-Spartan  - 370 кг.
- навідник-оператор (навідник кулемету) та механік-водій (водій) норматив не відпрацьовують.
	Примітка:
- для одного військовослужбовця вага ящику 29 кг;
- для двох військовослужбовців вага ящику 62 кг;
-  після подолання визначених ділянок військовослужбовці повинні прийняти положення для стрільби лежачи;
- після подолання ділянки 20 м, піднощики боєприпасів повинні прийняти положення для стрільби лежачи та продовжити висування.

	16Т
	Поповнення боєприпасів на ОВТ:
а) БМП (БМД, 
МТ-ЛБ, БТР-3ДА)

б) БТР-80/70

в) HMMWV, 
КрАЗ-Spartan  (ББМ)
	Піднощики боєприпасів в 10 м від боєприпасів бойової техніки, що зложені у ящики штабелем. Ящики наповнені піском, камінням або іншими матеріалами у відповідності до ваги боєприпасів.
За командою, особовий склад переносить боєприпаси до бойової машини, яка знаходиться в 100 м, і укладає їх штабелем в 4-х метрах від машини.
Час відраховується від команди “Вперед” на перенесення боєприпасів до укладання їх у штабель біля бойової машини. 
	

Відділення


Відділення

Відділення
	

4 хв. 30 с.


2 хв. 25 с.

3 хв. 25 с.
	

4 хв. 45 с.


2 хв. 40 с.

3 хв. 40 с.
	

5 хв.


3 хв.

3 хв. 55 с.

	17Т
	Утримання на водної поверхні
	Військовослужбовець з екіпіровкою та зброєю знаходиться на містку.  За командою “До виконання нормативу приступити”, військовослужбовець стрибає у воду на намагається утриматись на воді без рятувальних засобів.
Час відраховується від появи над поверхнею води голови військовослужбовця.
	В/службовець
	Військовослужбовець повинен утриматись на воді на протязі 20 с., до отримання рятувального засобу, або початку його евакуації за допомогою рятувального троса.

	18Т
	Посадка особового складу в бойову машину на місці:
а) БМП (БМД, 
МТ-ЛБ, БТР-3ДА)


б) БТР-80/70



в) HMMWV, 
КрАЗ-Spartan (ББМ)
	Підрозділ вишикуваний біля машин. Кришки люків (двері) машин зняті зі стопорів. Посадка здійснюється відповідно до вимог Стройового статуту Збройних Сил України.
Час відраховується від команди (сигналу) “По місцях” до закриття кришок люків (дверей) на замок.
	


Відділення
Взвод
Рота

Відділення
Взвод
Рота

Відділення
Взвод
Рота
	


9 с.
10 с.
12 с.

10 с.
11 с.
13 с.

12 с.
15 с.
18 с.
	


10 с.
11 с.
13 с.

11 с.
12 с.
14 с.

15 с.
18 с.
21 с.
	


12 с.
13 с.
15 с.

13 с.
15 с.
16 с.

18 с.
21 с.
24 с.

	19Т
	Висадка особового складу з бойової машини на місці:
а) БМП (БМД, 
МТ-ЛБ, БТР-3ДА)


б) БТР-80/70



в) HMMWV, 
КрАЗ-Spartan  (ББМ)
	Особовий склад у машинах на своїх місцях. Кришки люків (двері) машин зачинені на замки. Висадка здійснюється відповідно до вимог Стройового статуту Збройних Сил України.
Час відраховується від команди (сигналу) “До машин” до вишиковування  підрозділу у машин.
При виконанні нормативу особовим складом, одягнутим у теплий (зимовий) одяг, час збільшується на 2 с.

	


Відділення
Взвод
Рота

Відділення
Взвод
Рота

Відділення
Взвод
Рота
	


8 с.
9 с.
11 с.

9 с.
10 с.
12 с.

10 с.
12 с.
15 с.
	


9 с.
10 с.
12 с.

10 с.
11 с.
13 с.

12 с.
15 с.
17 с.
	


11 с.
12 с.
14 с.

12 с.
13 с.
15 с.

15 с.
18 с.
21 с.

	Примітка:
при виконанні нормативів № 18Т та 19Т особовим складом, одягнутим в зимову форму одягу, час збільшується на 2 с.

	20Т
	Спішування підрозділів з бойових машин у ході руху та розгортання у цеп для атаки:
	Підрозділ наступає на машинах в бойовому порядку (бойову лінію). Особовий склад спішується у ході руху, розгортається у цеп та продовжує рух. Швидкість руху машин при спішуванні  – 3-5 км/г.
Час відраховується від команди (сигналу) “До машин” до розгортання підрозділу у цеп на встановлених інтервалах.
одягнутим у зимовий одяг, час збільшується на 2 с.
	Відділення
Взвод
Рота
	50 с.
55 с.
1 хв. 10 с.
	55 с.
1 хв.
1 хв. 20 с.
	1 хв.
1 хв.10 с.
1 хв. 30 с.

	Примітка:
- завчасно, до початку спішування машини які обладнані системою 902 “Хмара” повинні прикрити аерозольними засобами розгортання підрозділів;
- спішування особового складу з БМ які мають в конструкції кормові двері тільки через них.
При виконанні нормативу особовим складом, 

	21Т
	Посадка підрозділів на бойові машини під час наступу (руху):
а) БМП (БМД, 
МТ-ЛБ, БТР-3ДА)


б) БТР (ББМ)
	Підрозділ наступає (рухається) у цепу. Підрозділ позаду машин 2-3 м. За командою командира підрозділу “До машин”, “По місцях” підрозділ згортається у лінію відділень (відділення – в колону) і здійснюють посадку на ходу.
Швидкість руху машин при посадці – 5-7 км/г.
Час відраховується від команди (сигналу) “До машин” до закриття люків (дверей) після посадки особового складу.
При виконанні нормативу особовим складом у зимовому одязі час збільшується на 2 с.
	


Відділення
Взвод
Рота

Відділення
Взвод
Рота
	


45 с.
50 с.
55 с.

18 с.
40 с.
55 с.
	


50 с.
55 с.
1 хв.

25 с.
45 с.
1 хв. 05 с.
	


1 хв.
1 хв. 5 с.
1 хв. 10 с.

35 с.
55 с.
1 хв. 15 с.

	Примітка:
- особовий склад розміщується всередині машин;
- посадка особового складу в БМ які мають в конструкції кормові двері тільки через них.
При виконанні нормативу особовим складом, одягнутим у зимовий одяг, час збільшується на 2 с.

	22Т
	Посадка підрозділів на автомобілі:
а) через задній борт


б) через усі борти

	Підрозділ вишикуваний біля машин. Посадка здійснюється відповідно до вимог Стройового статуту Збройних Сил України.
Час відраховується від команди “По місцях” до закриття водієм заднього борту і зайняття свого місця в кабіні.
	

Відділення
Взвод
Рота
Взвод
Рота
	

11 с.
19 с.
22 с.
11 с.
13 с.
	

12 с.
22 с.
24 с.
13 с.
15 с.
	

14 с.
25 с.
26 с.
15 с.
17 с.

	23Т
	Висадка підрозділів з автомобілів:
а) через задній борт



б) через усі борти
	Особовий склад підрозділу на автомобілях на своїх місцях. Висадка здійснюється відповідно до вимог Стройового статуту Збройних Сил України.
Час відраховується від команди (сигналу) “До машин” до шикування біля машин.
	

Відділення
Взвод
Рота

Взвод
Рота
	

10 с.
18 с.
21 с.

10 с.
12 с.
	

11 с.
21 с.
23 с.

12 с.
14 с.
	

13 с.
24 с.
25 с.

14 с.
16 с.

	24Т
	Розгортання з похідної колони у передбойовий порядок:
а) при діях у пішому порядку


б) при діях на бойових машинах
	Підрозділ рухається у похідній колоні. По команді (сигналу) розгортається у передбойовий порядок і продовжує рух. 
Час відраховується від команди на розгортання до прийняття підрозділом передбойового порядку на встановлених інтервалах і дистанціях.
	



Взвод
Рота
Батальйон

Рота
Батальйон
	



18 с.
1 хв. 10 с.
3 хв. 10 с.

55 с.
2 хв.
	



20 с.
1 хв. 20 с.
3 хв. 20 с.

1 хв.
2 хв. 20 с.
	



24 с.
1 хв. 30 с.
3 хв. 30 с.

1 хв. 10 с.
2 хв. 40 с.

	25Т
	Розгортання із передбойового порядку у бойовий:
а) при діях у пішому порядку



б) при діях на бойових машинах
	Підрозділ наступає у передбойовому порядку (при діях на бойових машинах взвод, а у пішому порядку відділення – в колоні). По команді (сигналу) розгортається у бойовий порядок і продовжує наступ.
Час відраховується від команди (сигналу) на розгортання до прийняття підрозділом бойового порядку на встановлених інтервалах і дистанціях.
	


Відділення
Взвод
Рота
Батальйон

Взвод
Рота
Батальйон
	


10 с.
12 с.
40 с.
2 хв. 30 с.

20 с.
35 с.
2 хв. 10 с.
	


12 с.
14 с.
45 с.
2 хв. 40 с.

25 с.
40 с.
2 хв. 20 с.
	


14 с.
16 с.
55 с.
3 хв.

30 с.
50 с.
2 хв. 40 с.

	26Т
	Перешикування з бойового порядку у передбойовий:
а) при діях у пішому порядку



б) при діях на бойових машинх

	Підрозділ наступає у бойовому порядку. По команді (сигналу) перешиковується у передбойовий порядок (при діях на машинах взвод, а у пішому порядку відділення – у колону) і продовжує наступ. 
Час відраховується від команди (сигналу) на перешикування до прийняття підрозділом передбойового порядку на встановлених інтервалах і дистанціях.
	


Відділення
Взвод
Рота
Батальйон

Взвод
Рота
Батальйон
	


10 с.
12 с.
40 с.
2 хв. 30 с.

23 с.
30 с.
2 хв.
	


12 с.
14 с.
45 с.
2 хв. 45 с.

25 с.
35 с.
2 хв. 10 с.
	


14 с.
16 с.
55 с.
3 хв. 10 с.

30 с.
40 с.
2 хв. 35 с.

	27Т
	Перешикування з передбойового порядку у похідну колону:
а) при діях у пішому порядку


б) при діях на бойовій техніці
	Підрозділ наступає у передбойовому порядку. По команді (сигналу) перешиковується у похідну колону і продовжує рух. 
Час відраховується від команди (сигналу) на перешикування до згортання у похідну колону на встановлених дистанціях між машинами і підрозділами.
	



Взвод
Рота
Батальйон

Рота
Батальйон
	



18 с.
1 хв. 25 с.
3 хв. 40 с.

1 хв.
1 хв. 50 с.
	



20 с.
1 хв. 30 с.
2 хв. 10 с.

1 хв. 10 с.
4 хв. 10 с.
	



24 с.
1 хв. 45 с.
5 хв.

1 хв. 20 с.
2 хв. 30 с.

	28Т
	Розгортання із похідної колони у бойовий порядок для відбиття раптового нападу противника:
а) при діях у пішому порядку:
- у бік фронту (тилу)






- у бік флангу



б) при діях на бойових машинах
- у бік фронту (тилу)






- у бік флангу
	Підрозділ здійснює марш. Озброєння у похідному положенні, чохли зняті.
По команді (сигналу) розгортається у бойовий порядок у вказаному напрямку, переводить озброєння з похідного положення у бойове та продовжує рух.
Час відраховується від команди (сигналу) “До бою” до розгортання підрозділу у бойовий порядок на встановлених інтервалах і дистанціях.
	






Взвод

Рота

Батальйон


Взвод
Рота
Батальйон

Взвод

Рота

Батальйон


Взвод
Рота
Батальйон
	






25 с.
30 с.
1 хв. 50 с.
2 хв.
5 хв. 20 с.
5 хв. 35 с.

16 с.
30 с.
1 хв. 30 с.

25 с.
30 с.
1 хв. 50 с.
2 хв.
5 хв.
5 хв. 10 с.

14 с.
23 с.
45 с.
	






30 с.
35 с.
2 хв.
2 хв. 10 с.
5 хв. 40 с.
5 хв. 55 с.

18 с.
35 с.
2 хв.

30 с.
35 с.
2 хв.
2 хв. 10 с.
5 хв. 20 с.
5 хв. 30 с.

15 с.
25 с.
50 с.
	






35 с.
40 с.
2 хв. 25 с.
2 хв. 35 с.
6 хв.
6 хв. 20 с.

22 с.
40 с.
3 хв.

35 с.
40 с.
2 хв. 20 с.
2 хв. 30 с.
5 хв. 40 с.
5 хв. 50 с.

18 с.
30 с.
1 хв.

	Примітка:
- у чисельнику вказано час розгортання у бік фронту, у знаменнику – у бік тилу.

	29Т
	Перешикування з бойового порядку (бойової лінії) у похідну колону:
а) при діях у пішому порядку


б) при діях на бойових машинах
	Підрозділ наступає у бойовому порядку. 
По команді (сигналу) перешиковується у похідну колону і продовжує рух у вказаному напрямку.
Час відраховується від команди (сигналу) на перешикування до повного шикування похідної колони на встановлених дистанціях між машинами і підрозділами (при діях у пішому порядку – між підрозділами, у взводі – між військовослужбовцями).
	



Взвод
Рота
Батальйон

Взвод
Рота
Батальйон
	



25 с.
1 хв. 40 с.
5 хв. 30 с.

23 с.
2 хв.
4 хв. 30 с.
	



27 с.
1 хв. 50 с.
6 хв.

25 с.
2 хв. 10 с.
5 хв.
	



32 с.
2 хв. 15 с.
7 хв.

30 с.
2 хв. 35 с.
6 хв.

	30Т
	Атака переднього краю оборони противника при діях у пішому порядку
	Підрозділ наступає цепом або знаходиться у вихідному положенні для наступу (в траншеї, окопах) на відстані 500 м від переднього краю оборони противника. За командою (сигналом) переходить в атаку. При підході до мінно-вибухових (невибухових) загороджень згортається у взводні колони (колону) по 2 (по 3) (відділення – у колону по 1), долає загородження проходами, знову розгортається у цеп і продовжує атаку.
З відстані 25-40 м до траншеї закидає противника гранатами і вривається на його передній край. 
Час відраховується від команди (сигналу) “В атаку, вперед” до виходу всього цепу на передній край оборони противника. 
	Відділення
Взвод
Рота
	3 хв. 25 с.
4 хв. 10 с.
4 хв. 35 с.
	3 хв. 50 с.
4 хв. 30 с.
5 хв.
	4 хв. 35 с.
5 хв. 25 с.
6 хв.

	Помилки, що знижують оцінку на один бал: 
- попадання менше 50% гранат у траншею;
- відставання не менше 10%, але не більше 30% особового складу під час виходу на передній край противника.

	31Т
	Зміна напрямку (фронту) наступу:
а) при діях у пішому порядку:
- на 45˚



- на 90˚



- на 180˚



б) при діях на бойових машинах
- на 45˚


- на 90˚


- на 180˚
	Підрозділ наступає у бойовому порядку у вказаному напрямку.
По команді (сигналу) змінює напрямок (фронт) наступу на 45, 90 або 180˚.
Час відраховується від команди (сигналу) на зміну напрямку (фронту) наступу до виходу підрозділу у бойовому порядку на новий напрямок.
При зміні напрямку (фронту) наступу на 180˚ бойові машини поворотом ліворуч розгортаються навколо і продовжують рух у зворотному напрямку.
	



Відділення
Взвод
Рота

Відділення
Взвод
Рота

Відділення
Взвод
Рота



Взвод
Рота

Взвод
Рота

Взвод
Рота
	



16 с.
50 с.
3 хв.

30 с.
1 хв. 40 с.
6 хв.

5 с.
6 с.
9 с.



21 с.
1 хв. 05 с.

35 с.
2 хв.

6 с.
9 с.
	



17 с.
55 с.
3 хв. 20 с.

33 с.
1 хв. 50 с.
6 хв. 30 с.

6 с.
7 с.
10 с.



23 с.
1 хв. 10 с.

40 с.
2 хв. 10 с.

7 с.
10 с.
	



20 с.
1 хв. 05 с.
4 хв.

39 с.
2 хв. 15 с.
7 хв. 50 с.

8 с.
9 с.
12 с.



27 с.
1 хв. 25 с.

50 с.
2 хв. 35 с.

8 с.
12 с.

	32Т
	Подолання зараженої ділянки місцевості з веденням вогню на ходу
	Особовий склад у засобах захисту (протигазах, панчохах, рукавицях і плащах, вдягнутих у вигляді комбінезону) в розгорнутому бойовому порядку (цепу) знаходиться за 10 м перед зараженою ділянкою місцевості глибиною 200 м. 
За командою (сигналом) переходить в атаку. Ділянка долається бігом з переходом на прискорений крок при веденні вогню на ходу. Вогонь ведеться (позначається) не менше трьох разів по мішенях (цілях), встановлених на відстані 100-150 м за ділянкою зараження.
Час відраховується від команди (сигналу) "В атаку, вперед" до виходу всього цепу із зараженої ділянки.
	Відділення
Взвод
Рота
	1 хв. 15 с.
1 хв. 20 с.
1 хв. 40 с.
	1 хв. 20 с.
1 хв. 30 с.
1 хв. 50 с.
	1 хв. 35 с.
1 хв. 45 с.
2 хв. 15 с.

	Помилки, що знижують оцінку на один бал:
- падіння під час виконання нормативу;
- дії, які призвели до запилення або забризкування тих, хто навчається;
- несправність або вихід із строю засобів захисту у тих, хто навчається (не менш ніж 20 %, але не більше ніж 30% особового складу).
Помилки, що визначають оцінку “незадовільно”:
- зняття засобів захисту без команди;
- несправність або вихід із строю засобів захисту у тих, хто навчається (більше ніж 30% особового складу).

	33Т
	Зайняття рубежу для відбиття атаки (контратаки) противника:
а) без спішування



б) зі спішуванням
	[bookmark: OCRUncertain650][bookmark: OCRUncertain660][bookmark: OCRUncertain661][bookmark: OCRUncertain664][bookmark: OCRUncertain665][bookmark: OCRUncertain666][bookmark: OCRUncertain667][bookmark: OCRUncertain670][bookmark: OCRUncertain671][bookmark: OCRUncertain674][bookmark: OCRUncertain676][bookmark: OCRUncertain677][bookmark: OCRUncertain678]Підрозділ на бойових машинах у колоні. За командою (сигналом)  висувається на вказаний рубіж, розгортається у бойовий порядок, при необхідності спішується і з ходу займає його. Рубежі вказуються на відстані не менше: для відділення і взводу – 500 м, для роти – 1000 м, для батальйону – 1500 м. Рубіж спішування за 100 м від указаного рубежу.
Час відраховується від команди (сигналу) на зайняття рубежу до виходу особового складу (бойових машин) на вказаний рубіж і доповіді про готовність.

	



Взвод
Рота 
Батальйон

Відділення
Взвод
Рота 
Батальйон
	



1 хв.
2 хв. 10 с.
3 хв. 25 с.

1 хв. 30 с.
2 хв.
3 хв. 10 с.
4 хв. 30 с.
	



1 хв. 05 с.
2 хв. 20 с.
3 хв. 50 с.

1 хв. 40 с.
2 хв. 10 с.
3 хв. 30 с.
5 хв.
	



1 хв. 20 с.
2 хв. 50 с.
4 хв. 35 с.

2 хв.
2 хв. 35 с.
4 хв. 10 с.
6 хв.

	Помилки, що знижують оцінку на один бал:
- порушення встановлених інтервалів і дистанцій між 
[bookmark: OCRUncertain759][bookmark: OCRUncertain760][bookmark: OCRUncertain761][bookmark: OCRUncertain762][bookmark: OCRUncertain763][bookmark: OCRUncertain765][bookmark: OCRUncertain766]- підрозділами і вогневими засобами, якщо це не обумовлено необхідністю використання маскувальних і захисних властивостей місцевості;
[bookmark: OCRUncertain767]- неуміле використання місцевості, її маскувальних властивостей, природних і штучних укриттів;
[bookmark: OCRUncertain768][bookmark: OCRUncertain771][bookmark: OCRUncertain773][bookmark: OCRUncertain774][bookmark: OCRUncertain775][bookmark: OCRUncertain776][bookmark: OCRUncertain777][bookmark: OCRUncertain778][bookmark: OCRUncertain779]- неправильний вибір місць для вогневих засобів і позицій відділень (не більше 25% особового складу і вогневих засобів розташовані на позиціях, з яких не забезпечується стрільба на дальність прямого пострілу і маневр вогнем на фланги)

	34Т
	Перехід до оборони у ході наступу:
а) при діях у пішому порядку


б) при діях на машинах
	Підрозділ у бойовому порядку знаходиться на відстані від наміченого для оборони рубежу: при діях у пішому порядку – 500м, при діях на бойових машинах – 1500 м, де отримує завдання на перехід до оборони.
За командою (сигналом) підрозділ висувається на вказаний рубіж, займає його та організує систему вогню. Командири підрозділів складають схему опорного пункту (картку вогню). При висуванні на бойових машинах підрозділи спішуються за 100 м від вказаного рубежу.
Час відраховується від початку висування до подання схеми опорного пункту (картки вогню).
	

Відділення
Взвод
Рота

Відділення
Взвод
Рота
	

20 хв.
30 хв.
40 хв.

18 хв.
25 хв.
35 хв.
	

22 хв.
35 хв.
45 хв.

20 хв.
30 хв.
40 хв.
	

26 хв.
40 хв.
55 хв.

24 хв.
35 хв.
50 хв.

	Помилки, що знижують оцінку на один бал:
- нечітка постановка завдання командиром своїм підлеглим;
- невміле використання місцевості;
- неповна організація системи вогню;
- неповне складання схеми опорного пункту (картки вогню);
- незнання особовим складом свого завдання ( у відділенні – одним, у взводі – двома, у роті – шістьома військовослужбовцями).

	35Т
	Заняття окопу, траншеї, позиції (вогневої позиції), опорного пункту, району оборони або вказаного місця:
а) відділення





б) взводом








в) ротою







г) батальйоном
	Відділення у бойовому (похідному) порядку знаходиться на відстані не менше 500 м під час дій у пішому, порядку і не менше 1500 м під час дій на машинах від призначеної для оборони траншеї, позиції. Командир відділення одержує бойове завдання по радіо (особисто). За командою командира відділення особовий склад висовується до призначеної траншеї, позиції (під час дій на машинах з виходом на рубіж, спішування - спішується), вибирає вогневі позиції, займає і готується до бою. Командир відділення особисто ставить завдання кожному військовослужбовцю, перевіряє готовність і доповідає командиру взводу по радіо: “До бою готовий”.
Час відраховується від доповіді командира відділення “Завдання зрозумів” до його доповіді “До бою готовий”.
Взвод у бойовому (передбойовому) порядку знаходиться на відстані не менше 500м під час дій у пішому порядку і не менше 1500м під час дій на машинах від переднього краю, призначеного для оборони опорного пункту.
Одержавши завдання, командир взводу усвідомлює його, приймає рішення, ставить завдання командирам відділень і, подавши їм команду “На вказаний рубіж - до бою”, висувається на КСП.
Одержавши доповіді про готовність від командирів відділень, командир взводу по радіо доповідає командиру роти.
Рота в бойовому (передбойовому) порядку знаходиться на відстані не менше 1500 м під час дій у пішому порядку і не менше 2500 м під час дій на машинах від переднього краю опорного пункту. Одержавши бойове завдання командир роти усвідомлює його, приймає рішення, ставить завдання командирам взводів і, заслухавши їх доповіді “Завдання зрозумів” висувається на КСП. Прийнявши доповіді про готовність від командирів взводів, командир роти по радіо доповідає командиру батальйону.
[bookmark: OCRUncertain221]Батальйон у передбойовому (бойовому) порядку знаходиться на відстані не менше 2500 м під час дій у пішому порядку і не менше 3500 м під пас дій на машинах від переднього краю району оборони. Одержавши бойове завдання і усвідомивши його командир батальйону приймає рішення, ставить бойові завдання командирам рот і відбуває на командно-спостережний пункт, звідки керує заняттям району оборони.
Одержавши доповіді про готовність від командирів рот і приданих підрозділів, командир батальйону по радіо доповідає командиру бригади.
Час відраховується від доповіді командира підрозділу “Завдання зрозумів” до його доповіді “До бою готовий”.
	





Відділення





Взвод








Рота







Батальйон
	





10 хв.





15 хв.








30 хв.







50 хв.
	





12 хв.





17 хв.








35 хв.







56 хв.
	





16 хв.





20 хв.








40 хв.







1 г.

	Помилки, що знижують оцінку на один бал:
- неповна постановка завдання командирам підрозділу своїм підлеглим;
- невміле використання місцевості під час вибору вогневих позицій;
- незнання особовим складом свого завдання (у відділенні – одним військовослужбовцем, у взводі – двома., у роті - шістьма).

	36Т
	Дії підрозділу в обороні по зайняттю укриттів
	[bookmark: OCRUncertain374]Особовий склад на позиції (у траншеях, окопах). 
[bookmark: OCRUncertain385][bookmark: OCRUncertain387][bookmark: OCRUncertain390][bookmark: OCRUncertain393][bookmark: OCRUncertain394][bookmark: OCRUncertain395][bookmark: OCRUncertain396][bookmark: OCRUncertain400][bookmark: OCRUncertain401][bookmark: OCRUncertain402][bookmark: OCRUncertain403]За командою (сигналом) “Відділення (взвод, рота) в укриття”, особовий склад укривається у щілині (бліндажі) або в бойовій машині в готовності швидко зайняти свої місця на позиції. Чергов і вогневі засоби та спостерігачі залишаються на позиції і ведуть спостереження. 
[bookmark: OCRUncertain406][bookmark: OCRUncertain409][bookmark: OCRUncertain411]Час відраховується від команди (сигналу) на зайняття укриттів до розміщення в них останнього військовослужбовця.
	Відділення
Взвод
Рота
	16 с.
20 с.
25 с.
	17 с.
22 с.
30 с.
	20 с.
26 с.
35 с.

	37Т
	Дії підрозділу в обороні при виході з укриттів за командою “До бою”
	[bookmark: OCRUncertain415][bookmark: OCRUncertain416][bookmark: OCRUncertain417][bookmark: OCRUncertain418][bookmark: OCRUncertain419]Особовий склад знаходиться в укриттях (щілинах, бліндажах, бойових машинах). 
[bookmark: OCRUncertain421][bookmark: OCRUncertain427][bookmark: OCRUncertain429]За командою (сигналом) “До бою” виходить із укриттів, займає свої місця на позиції, готується до стрільби. 
[bookmark: OCRUncertain430][bookmark: OCRUncertain433]Час відраховується від команди (сигналу) “До бою” до підготовки до стрільби останнього військовослужбовця.
	Відділення
Взвод
Рота
	16 с.
20 с.
25 с.
	17 с.
22 с.
30 с.
	20 с.
26 с.
35 с.

	38Т
	Зміна вогневої позиції (позиції відділення, опорного пункту) в обороні, відхід бойової охорони, (вогневої засади) на нову (основну або запасну) позицію:
а) військово-службовцем (обслугою)







б) підрозділом
- в пішому порядку



- на машинах
	Підрозділ (військовослужбовець, розрахунок, обслуга) веде бій. Бойові машини  в окопах, двигуни прогріті, маскувальні сітки прибрані. Нові (запасні) позиції вказані. 
За командою (сигналом) проводиться зміна позицій.
Час відраховується від команди (сигналу) до отримання доповіді про готовність до бою на новій позиції. 
Військовослужбовець (обслуга) знаходиться на вогневій позиції. Зброя приведена у бойове положення, боєкомплект розкладений у готовності до бойового застосування. Нова (запасна) вогнева позиція вказана і знаходиться в траншеї або ході сполучення на відстані 20 м.
[bookmark: OCRUncertain521][bookmark: OCRUncertain522][bookmark: OCRUncertain523][bookmark: OCRUncertain524][bookmark: OCRUncertain525][bookmark: OCRUncertain527][bookmark: OCRUncertain528][bookmark: OCRUncertain529][bookmark: OCRUncertain530][bookmark: OCRUncertain534][bookmark: OCRUncertain536][bookmark: OCRUncertain537]За командою (сигналом) “На вказану (запасну) вогневу позицію - до бою” військовослужбовець (обслуга) ставить зброю на запобіжник, переводить її у похідне положення, укладає боєкомплект і пересувається на вказану позицію. Після зайняття нової вогневої позиції військовослужбовець (обслуга) переводить зброю у бойове положення, розкладає боєкомплект і доповідає: “До бою готовий”.
[bookmark: OCRUncertain544][bookmark: OCRUncertain547][bookmark: OCRUncertain548][bookmark: OCRUncertain550][bookmark: OCRUncertain551][bookmark: OCRUncertain552][bookmark: OCRUncertain588][bookmark: OCRUncertain589]Запасна позиція відділення в ході сполучення (траншеї) на відстані: перший окоп - 100 м, останній - 200 м. Запасна вогнева позиція бойових машин в 100 м від основної. Новий опорний пункт взводу (роти) знаходиться за 200 м, позаду (ліворуч, праворуч). Зміна позиції у складі підрозділу проводиться згідно з рішенням командира.
[bookmark: OCRUncertain557][bookmark: OCRUncertain558][bookmark: OCRUncertain562]За командою “На вказану (запасну) позицію (рубіж) - до бою” підрозділ у порядку, визначеному командиром, здійснює маневр і готується до бою на новому місці.
	








Автоматник
Кулеметник
Кулеметник ПКМ
Снайпер
Розрахунок:
РПГ-7
СПГ-9М
АГС-17
ПТКР


Відділення (екіпаж)
Взвод
Рота

Відділення (екіпаж)
Взвод
Рота
	








19 с.
27 с.
33 с.
31 с.

55 с.
40 с.
2 хв.
1 хв.


2 хв.
5 хв.
8 хв.

1 хв. 20 с.
2 хв. 30 с.
4 хв. 20 с.
	








21 с.
29 с.
35 с.
43 с.

1 хв. 05 с.
45 с.
2 хв. 30 с.
1 хв. 10 с.


2 хв. 20 с.
6 хв.
9 хв.

1 хв. 30 с.
3 хв.
4 хв. 50 с.
	








24 с.
30 с.
37 с.
50 с.

1 хв. 15 с.
50 с.
3 хв.
1 хв. 20 с.


2 хв. 30 с.
7 хв.
10 хв.

1 хв. 45 с.
3 хв. 30 с.
5 хв. 30 с.

	Помилки, що знижують оцінку на один бал:
- зміна позицій у складі підрозділу без вогневого прикриття;
- порушення послідовності зміни, встановленої командиром;
- невміле використання захисних та маскувальних властивостей місцевості.
Помилка, що визначає оцінку “незадовільно”:
- зупинка (у взводі – однієї, в роті – більше двох) бойових машин у період зміни на відкритій місцевості.

	39Т
	Висунення на вогневий рубіж для заборони вклинення противника (відбиття атаки, контратаки):
а) без спішування





б) зі спішуванням


	[bookmark: OCRUncertain662][bookmark: OCRUncertain672]Підрозділ на бойових машинах у колоні. За командою (сигналом) “На рубіж №_____- до бою” висувається, розгортається в бойовий порядок, при необхідності спішується і з ходу займає вказаний рубіж. Відстань вогневих рубежів не менше: для взводу - 500м, для роти - 1000м, для батальйону – 3000м. Рубіж спішування за 100 м від указаного рубежу.
Час відраховується від команди (сигналу) на заняття рубежу до виходу особового складу (бойових машин) на вказаний рубіж і доповіді про готовність.

	




Взвод
(бронегрупа роти)
Рота (бронегрупа батальйону)
Батальйон

Взвод
Рота
Батальйон
	




2 хв. 10 с

4 хв.

12 хв.

2 хв. 40 с
4 хв. 30 с
12 хв. 30 с
	




2 хв. 20 с

4 хв. 20 с

13 хв.

2 хв. 50 с
4 хв. 50 с
13 хв. 30 с
	




2 хв. 30 с

4 хв. 30 с

15 хв.

3 хв.
5 хв.
15 хв. 30 с

	[bookmark: OCRUncertain757]Помилки, що знижують оцінку на один бал:
- порушення встановлених інтервалів між підрозділами і вогневими засобами, якщо це не обумовлено необхідністю використання маскувальних і захисних властивостей місцевості;
- неуміле використання місцевості, істотного і штучного покриття;
[bookmark: OCRUncertain769]- неправильний вибір місць для вогневих засобів і позицій підрозділів (не більше 25% вогневих засобів розташовані на позиціях, з яких не забезпечується стрільба на дальність прямого пострілу і маневр вогнем у фланг).

	40Т
	Проведення контратаки другим ешелоном (резервом)
	[bookmark: OCRUncertain780][bookmark: OCRUncertain782]Підрозділ займає опорний пункт (район оборони, вогневий рубіж) особовий склад на вогневих позиціях, екіпажі в машинах. Бойові машини знаходяться в окопах, двигуни прогріті, маскувальні сітки прибрані. Завдання поставлене. Віддалення рубежу контратаки: для роти –1500 м, для батальйону – 3000 м. За командою (сигналом) особовий склад проводить посадку у бойові машини, підрозділ згідно з рішенням командира висувається на рубіж контратаки. Після виходу на рубіж особовий склад спішується і атакує на глибину 300 м. Час відраховується від команди (сигналу) “До машин” до досягнення визначеного рубежу.
	Рота
Батальйон
	9 хв. 50 с.
16 хв.
	10 хв. 30 с.
16 хв. 30 с.
	11 хв.
17 хв. 30 с.

	41Т
	Введення в бій другого ешелону
	Підрозділ на бойових машинах у передбойовому порядку. Завдання поставлене. Відстань рубежу вводу в бій: для роти–1500м, для батальйону - 5000 м. Введення в бій здійснюється згідно  з рішенням командира підрозділу. За командою (сигналом)  “Вперед” підрозділ висувається, при підході до рубежу введення в бій розгортається у бойовий порядок, спішується та з вказаного рубежу атакує на глибину 300 м.
Час відраховується від команди (сигналу) “Вперед” до завершення атаки. 
	Рота
Батальйон
	7 хв. 40 с.
23 хв.
	8 хв. 30 с.
24 хв.
	9 хв.
26 хв.

	Помилка, що знижує оцінку на один бал:
- не витримані часові показники проходження рубежів, визначені в рішенні командира.

	42Т
	Здійснення маневру в ході атаки
	Підрозділ веде бій за 200 м від позиції противника. Завдання на здійснення маневру поставлене. За командою (сигналом) "Вперед" 1-2 військовослужбовця у відділенні (відділення у взводі) здійснюють маневр перебіжками і переповзанням у фланг противнику, використовуючи складки місцевості, за 25-40 м закидують його гранатами і одночасно з головними силами, що надійшли, вриваються на позицію противника. Головні сили ведуть вогневий бій з противником, з виходом групи, що обходить з флангу, відділення (взвод) переходить в атаку і завершує знищення противника.
Довжина маневру не менше 300 м.
Час відраховується від команди (сигналу) на здійснення маневру до виходу всього відділення (взводу) на позицію противника.
	Відділення
Взвод
	4 хв. 30 с.
5 хв.
	4 хв. 50 с.
5 хв. 30 с.
	5 хв.
6 хв.

	43Т
	Прийняття рішення на десантування і бій (здійснення маршу) і його доповідь
	Усі дані, які необхідні для прийняття рішення, доведені до тих, хто навчається.
Час відраховується від доповіді про усвідомлення одержаного бойового завдання (бойового розпорядження) до завершення доповіді прийнятого рішення.
	Командир взводу
Командир роти
Командир батальйону
	10 хв.
15 хв.
20 хв.
	12 хв.
17 хв.
25 хв.
	15 хв.
20 хв.
30 хв.

	44Т
	Прийняття рішення на десантування і бій, оформлення його  на карті
	Всі дані, які необхідні для прийняття рішення, доведені до тих, хто навчається. Робочі карти підготовлені. 
Час відраховується від доповіді про усвідомлення бойового завдання (бойового розпорядження) до доповіді про закінчення роботи.
	Командир взводу
Командир роти
Командир батальйону
	20 хв.
30 хв.
40 хв.
	25 хв.
35 хв.
45 хв.
	30 хв.
40 хв.
50 хв.

	45Т
	Прийняття рішення на марш, оформлення його на карті
	Всі дані, які необхідні для прийняття рішення, доведені до тих, хто навчається. Робочі карти підготовлені. За командою “До роботи приступити” ті, хто навчаються, приймають рішення за командира на ступінь вище штатної посади.
Протяжність маршу: для взводу – 50-60 км; для роти - 100-120 км; для батальйону - 200-250 км.
Час відраховується від доповіді про усвідомлення отриманого бойового завдання (бойового розпорядження) до доповіді про закінчення роботи.
	Командир взводу
Командир роти
Командир батальйону
	20 хв.
30 хв.
40 хв.
	25 хв.
35 хв.
50 хв.
	30 хв.
40 хв.
60 хв.

	46Т
	Збір і нанесення даних обстановки на карту:
а) під час роботи на радіозасобах з документами ПУВ

б) під час роботи на провідних засобах зв’язку
	Ті, хто навчається, з робочими картами і засобами зв’язку знаходяться на КСП. Підлеглі командири із засобами зв’язку і робочими картами з нанесеною обстановкою за свій підрозділ знаходяться на встановлених місцях. 
За командою “До роботи приступити” ті, хто навчається, викликають на зв’язок командирів підлеглих підрозділів та вимагають доповісти обстановку. Командири за викликом доповідають обстановку. Ті, хто навчається, наносять дані обстановки на карту.
Час відраховується від команди “До роботи приступити” до доповіді про завершення нанесення обстановки за весь підрозділ.
	

Командир роти
Командир батальйону


Командир роти
Командир батальйону
	

10 хв.
18 хв.


8 хв.
12 хв.
	

12 хв.
20 хв.


10 хв.
15 хв.
	

15 хв.
25 хв.


12 хв.
18 хв.

	47Т
	Постановка бойових завдань підлеглим командирам:
а) під час роботи на радіозасобах з документами ПУВ

б) під час роботи на провідних засобах зв’язку
	Ті, хто навчається, з робочими картами і засобами зв’язку знаходяться на КСП. Завдання їм доведено, рішення по ньому вони прийняли. Підлеглі командири із засобами зв’язку і робочими картами знаходяться на встановлених місцях.
За командою “До роботи приступити” ті, хто навчається, ставлять бойові завдання підлеглим командирам, використовуючи засоби зв’язку. 
Час відраховується від початку постановки бойового завдання першому з підлеглих командирів до завершення доповіді останнього командира про отримання та усвідомлення бойового завдання.
	


Командир взводу
Командир роти
Командир батальйону

Командир взводу
Командир роти
Командир батальйону
	


8 хв.
10 хв.
20 хв.

6 хв.
8 хв.
15 хв.
	


10 хв.
15 хв.
25 хв.

8 хв.
10 хв.
20 хв.
	


12 хв.
20 хв.
30 хв.

10 хв.
12 хв.
25 хв.

	48Т
	Прийом доповіді про обстановку і про рішення по ній від підлеглого командира:
а) під час роботи на радіозасобах з документами ПУВ

б) під час роботи на провідних засобах зв’язку
	Ті, хто навчається, з робочими картами і засобами зв’язку знаходяться на КСП. Підлеглий командир із засобами зв’язку і робочою картою з нанесеною обстановкою та прийнятим рішенням знаходиться на встановленому місці.
За командою “До роботи приступити” ті, хто навчається, приймають доповідь підлеглого командира про обстановку, що склалася, та його рішення по ній.
Час відраховується від початку доповіді підлеглого командира до завершення нанесення обстановки старшим командиром.
	



Командир взводу
Командир роти
Командир батальйону

Командир взводу
Командир роти
Командир батальйону
	



5 хв.
8 хв.
10 хв.


4 хв.
6 хв.
8 хв.
	



6 хв.
10 хв.
12 хв.


5 хв.
8 хв.
10 хв.
	



7 хв.
12 хв.
15 хв.


6 хв.
10 хв.
12 хв.

	49Т
	Постановка бойового завдання (віддача бойового наказу) по карті (макету місцевості) особисто
	Рішення прийняте, нанесене на карту. Підлеглі командири з робочими картами зібрані для одержання бойового завдання, готові до роботи.
Час відраховується від початку постановки бойового завдання до його завершення.
	Командир взводу
Командир роти
Командир батальйону
	8 хв.
10 хв.
15 хв.
	9 хв.
12 хв.
20 хв.
	10 хв.
15 хв.
25 хв.

	Помилка, що знижує оцінку на один бал:
- підлеглі командири не встигли нанести отримане завдання на карту.

	50Т
	Розробка бойового донесення
	Обстановка зібрана, рішення по ній прийняте. Час відраховується від команди “До розробки бойового донесення приступити” до його подання.
	Командир батальйону (НШ батальйону)
	15 хв.
	18 хв.
	20 хв.

	Примітки:
1. Форма одягу військовослужбовців для виконання всіх нормативів - польова зі спорядженням і повною викладкою.
2. При зміні відстані на величину більше (менше) вказаних у нормативах час на виконання збільшується (зменшується) під час дій на техніці на кожні 100 м - на 30 с., під час дій у пішому порядку на кожні 100 м – на 1 хв.
3. Нормативи №№ 43Т – 50Т виконуються на групових вправах, штабних тренуваннях, командно-штабних і тактичних навчаннях, контрольних заняттях.
4. Нормативи №№ 43Т – 49Т відпрацьовуються з тими, хто навчається, при наявності 3-х командирів підлеглих підрозділів. При збільшені численності підлеглих командирів на кожного додаткового командира час на виконання нормативу збільшується на 3 хв.
5. При неповній доповіді (нанесення даних обстановки або рішення на карту), наявності в оформлених документах помилок, які не усуваються за час, що залишився на виконання нормативу, нормативи №№ 43Т – 50Т вважаються невиконаними і оцінюються “незадовільно”.

	ДЛЯ ТАНКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ

	1ТТ
	Посадка екіпажу (екіпажів) у танк (танки)
	Підрозділ, вишикуваний біля машин (особовий склад з протигазами). Кришки люків зняті зі стопорів. Посадка здійснюється згідно з вимогами Стройового статуту ЗСУ .
Час відраховується від команди (сигналу) “По місцях” до закриття кришок люків на стопори.
Під час виконання нормативу особовий склад, одягненим у зимовий одяг і взуття (валянки), час збільшується на 3 с.
	Екіпаж
Взвод
Рота
	10 с.
11 с.
13 с.
	11 с.
12 с.
14 с.
	13 с.
14 с.
16 с.

	2ТТ
	Висадка екіпажу (екіпажів) у танк (танки)
	Підрозділ у танку (танках) (особовий склад з протигазами). Кришки люків закриті на стопори. Висадка здійснюється згідно з вимогами Стройового статуту ЗСУ. Час відраховується від команди (сигналу) “До машин” до шикування підрозділу біля танку (танків).
Під час виконання нормативу особовий склад, одягненим у зимовий одяг і взуття (валянки), час збільшується на 3 с.
	Екіпаж
Взвод
Рота
	10 с.
11 с.
13 с.
	12 с.
12 с.
14 с.
	13 с.
14 с.
16 с.

	3ТТ
	Заняття вогневої позиції, опорного пункту, району оборони
а) танком

б) взводом









в) ротою 
	Танк знаходиться на відстані 1500 м від визначеної для оборони вогневої позиції. Командир танку отримує завдання по радіо. За командою “До бою” танк висувається в район ОП. Командир танку вибирає вогневу позицію, займає її та ставить бойове завдання екіпажу і доповідає: “До бою готовий”.
Час відраховується від команди “До бою” до доповіді про готовність до бою.
Взвод знаходиться в колоні за 1500 м від переднього краю, визначеного для оборони опорного пункту. Отримавши завдання, командир взводу приймає рішення, ставить завдання командирам танків, виводить взвод у визначений опорний пункт, організовує його зайняття. Екіпаж танків за командами командира взводу висуваються, вибирають і займають вогневі позиції в опорному пункті взводу. Командири танків дають завдання підлеглим і доповідають командиру взводу про готовність до бою. Командир взводу доповідає по радіо про готовність до бою командиру роти.
Рота знаходиться в передбойовому порядку за 2500 м (3500 м) від переднього краю, визначеного для оборони опорного пункту. Виконати всі заходи та дії в тій послідовності, що і для взводу і доповісти керівнику заняття.
Час відраховується від доповіді командира підрозділу “Завдання зрозумів” до його доповіді про готовність до бою. 
	Екіпаж





Взвод









Рота



	10 хв.





13 хв.









25 хв.


	12 хв.





14 хв.









30 хв.



	15 хв.





16 хв.









35 хв.



	Оцінка знижується на один бал:
- за неповну постановку завдання командира підрозділу своїм підлеглим;
- за невміле використання місцевості в разі вибору вогневих позицій;
- за незнання особовим складом завдання (в екіпажі - одним військовослужбовцем, у взводі - 2, в роті -6).

	4ТТ
	Складання картки вогню танка
	Танк на вогневій позиції (в окопі), екіпаж попереду танка, завдання поставлене, орієнтири визначені (не менше 4-х). За командою (сигналом) “До складання карток вогню приступити” екіпаж займає свої місця у танку і приступає до складання картки вогню танка.
Час відраховується від команди “До складання картки вогню приступити” до подання командиром танку картки вогню.
	Екіпаж
	9 хв.
	10 хв.
	12 хв.

	5ТТ
	Складання схеми опорного пункту взводу, роти
	Взвод (рота) знаходиться в опорному пункті, танки на вогневих позиціях (в окопах), екіпажі в танках, завдання поставлене. За командою “До складання схеми опорного пункту приступити” командири танків (взводів) подають складені картки вогню танків (схеми опорних пунктів взводів) командиру взводу (роти), командир взводу (роти) складає схему опорного пункту взводу (роти).
Час відраховується від команди “До складання схеми опорного пункту приступити” до подання її командиру роти (керівнику).
	Командир взводу
Командир роти
	16 хв.
25 хв.
	18 хв.
27 хв.
	20 хв.
30 хв.

	6ТТ
	Виявлення цілей:
вдень







вночі
	У секторі 3-00 для екіпажу і 6-00 для взводу показується 15 цілей на відстані 400-2500 м, групами по 2-3 цілі на різних рубежах не більше ніж на 40 с кожна. Екіпаж (взвод) веде розвідку цілей, вимірює відстань і наносить на схему. Оцінка складається з кількості виявлених цілей і точності вимірювання відстані до них.
Помилка по далекості не більше:
7% - на “відмінно”, 10% - на “добре”, 15% - на “задовільно”.
У секторі 2-50 для екіпажу і 5-00 для взводу показується 6 цілей на відстані 200-1000 м, групами по 2-3 цілі, не більше ніж на 1 хв. кожна.
Помилка по далекості не більше: 7% - на “відмінно”, 10% - на “добре”, 15% - на “задовільно”.
	
Екіпаж
Взвод






Екіпаж
Взвод
	
10 с.
15 с.






15 с.
16 с.
	
8 с.
14 с.






14 с.
15 с.
	
7 с.
12 с.






13 с.
14 с.

	7ТТ
	Зміна вогневої позиції (вогневих позицій) в обороні
	Танк (взвод) на вогневій позиції (в опорному пункті) в окопі (окопах). Двигуни танків запущено, маскувальні сіті забрано, екіпаж (екіпажі) в танках (танку). Запасна позиція (запасні позиції) за 100 м ззаду (збоку, спереду) від танку (танків).
Зміна вогневих позицій у складі взводу проводиться  відповідно до рішення командира.
Час відраховується від команди (сигналу) “На запасну вогневу позицію (позиції) – вперед” до заняття запасної вогневої позиції (запасних вогневих позицій) танком (усіма танками взводу).
	Екіпаж
Взвод
	50 с.
1 хв. 10 с.

	1 хв.
1 хв. 30 с.

	1 хв. 15 с.
1 хв. 40 с.


	Оцінка знижується на один бал:
- за здійснення зміни вогневих позицій у взводі без вогневого прикриття;
- за невміле використання захисних і маскувальних властивостей місцевості.

	8ТТ
	Висування і заняття вогневого рубежу для відбиття атаки (контратаки) противника
	Підрозділ знаходиться в опорному пункті. Віддалення вогневого рубежу: для взводу, роти 1000 м.
За командою (сигналом) “На рубіж ... до бою” підрозділ висувається на вказаний рубіж згідно прийнятим командиром рішення, займає його і командир доповідає про готовність.
Час відраховується від команди (сигналу) на заняття рубежу до виходу підрозділу на рубіж і доповіді про готовність.
Оцінка знижується на один бал:
за порушення встановлених інтервалів і дистанцій між підрозділами (танками), якщо це не обумовлене необхідністю використання маскувальних і захисних властивостей місцевості, за невміле використання місцевості, природного та штучного укриття; за неправильний вибір місця для вогневої позиції (не більше 25% бойових машин розташовані на позиціях, з яких не забезпечується стрільба на дальність прямого пострілу і маневр вогнем на флангах).
	Взвод, рота



	4 хв.



	4 хв. 20 с.



	4 хв. 30 с.




	9ТТ
	Проведення контратаки другим ешелоном (резервом)
	Підрозділ знаходиться в опорному пункті (районі оборони, укриттях), екіпажі в танках. Двигуни прогріті, маскувальні сіті забрані, завдання поставлені. Відстань рубежу контратаки: для роти - 1000 м.
За командою (сигналом) “Вперед” підрозділ залишає опорний пункт (укриття) і згідно з рішенням командира висувається на рубіж контратаки. Під час висування командир роти уточнює бойове завдання підлеглим, після виходу на рубіж підрозділ атакує на глибину 300 м.
Час відраховується від команди (сигналу) на проведення контратаки до досягнення визначеного рубежу.
	Рота



	5 хв. 30 с.



	6 хв.



	7хв.




	10ТТ
	Розгортання із похідної колони в передбойовий порядок
	Підрозділ рухається в похідній колоні.
Розгортання в передбойовий порядок здійснюється згідно  вимог Бойового статуту.
Час відраховується від команди на розгортання до прийняття підрозділом передбойового порядку на встановлених інтервалах і дистанціях.
	Рота


	1 хв. 25 с.


	1 хв. 35 с.


	1 хв. 55 с.



	11ТТ
	Розгортання із передбойового порядку в бойовий
	Підрозділ наступає в передбойовому порядку (взвод - в колоні).
Розгортання в бойовий порядок здійснюється згідно  вимог Бойового статуту.
Час відраховується від команди (сигналу) на розгортання до прийняття підрозділом бойового порядку на встановлених інтервалах і дистанціях.
	Взвод


Рота



	30 с.


45 с.



	35 с.


50 с.



	40 с.


1 хв.




	12ТТ
	Перешикування із бойового порядку в передбойовий
	Підрозділ наступає в бойовому порядку. Перешикування в передбойовий порядок здійснюється згідно з вимогами Бойового статуту.
Час відраховується від команди (сигналу) на перешикування до прийняття підрозділом передбойового порядку, на встановлених інтервалах і дистанціях.
	Взвод


Рота
	30 с.


50 с.
	35 с.


55 с.
	40 с.


1 хв. 05 с.

	13ТТ
	Перешикування з передбойового порядку в похідну колону
	Підрозділ наступає в передбойовому порядку. Перешикування в похідну колону здійснюється згідно з вимогами  вимог Бойового статуту.
Час відраховується від команди (сигналу) на перешикування до згортання підрозділу в похідну колону на встановлених дистанціях між машинами.
	Рота



	1 хв. 15 с.



	1 хв. 20 с.



	1 хв. 25 с.




	14ТТ
	Розгортання з похідної колони в бойовий порядок для відбиття раптового нападу противника:
а) в бік фронту;



б) в бік флангів:
	Підрозділ здійснює марш, озброєння в похідному положенні, чохли зі зброєю зняті. Розгортання в бойовий порядок здійснюється згідно вимог Бойового стату.
Час відраховується від команди (сигналу) на розгортання в бойовий порядок до прийняття підрозділом бойового порядку на встановлених інтервалах і дистанціях.
	




Взвод
Рота
Батальйон

Взвод
Рота
	




30 с.
2 хв. 20 с.
5 хв. 45 с.

14 с.
16 с.
	




35 с.
2 хв. 30 с.
6 хв.

15 с.
18 с.
	




40 с.
3 хв.
7 хв. 10 с.

18 с.
21 с.

	15ТТ
	Перешикування із бойового порядку (бойової лінії) в похідну колону
	Підрозділ наступає в бойовому порядку. Перешикування в похідну колону здійснюється згідно  вимог Бойового статуту .
Час відраховується від команди (сигналу) на перешикування до повного шикування похідної колони на встановлених дистанціях між машинами.
	Взвод

Рота


	30 с.

2 хв. 20 с.


	35 с.

2 хв. 30 с.


	40 с.

3 хв.



	16ТТ
	Зміна напрямку (фронту) наступу:
на 45


на 90


на 180
	Підрозділ наступає в бойовій лінії у вказаному напрямку. Зміна напрямку (наступу) здійснюється згідно  вимог Бойового статуту.
Час відраховується від команди (сигналу) на зміну напрямку (фронту) наступу до виходу бойового порядку на новий напрямок.
	

Взвод
Рота

Взвод
Рота

Взвод
Рота
	

18 с.
55 с.

35 с.
1 хв. 50 с.

6 с.
8 с.
	

20 с.
1 хв.

38 с.
2 хв.

7 с.
9 с.
	

24 с.
1 хв. 10 с.

45 с.
2 хв. 25 с.

8 с.
11 с.

	17ТТ
	Введення в бій другого ешелону
	Підрозділ в передбойовому порядку. Завдання поставлене. Відстань рубежу вводу в бій для роти  - 1500 м.
Введення в бій здійснюється згідно з рішенням командира підрозділу.
За командою (сигналом) “Вперед” підрозділ висувається, розгортається в бойовий порядок і з вказаного рубежу атакує на глибину 300 м.
Час відраховується від команди (сигналу) “Вперед” до завершення атаки.
	Рота
	7 хв.


	8 хв.


	9 хв.



	Примітка:
- при відстанях більше (менше) вказаних в нормативах, час на їх  виконання збільшується (зменшується) на кожні 100 м на 30 с.



ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА
	№
норм
	Найменування
нормативу
	Умови і порядок виконання нормативу
	Категорія тих, хто навчається (підрозділи)
	Оцінка за часом

	
	
	
	
	“відмінно”
	“добре”
	“задовільно”

	ДЛЯ СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ, ГРАНАТОМЕТІВ, ОЗБРОЄННЯ БОЙОВИХ МАШИН

	1ВП
	Приготування до стрільби з різних положень (лежачи, з коліна, стоячи, із укриття) під час дій у пішому порядку
	Той, хто навчається, (обслуга) зі зброєю у вихідному положенні на відстані 10 м від вогневої позиції (місця для стрільби). Приклади що складаються, примкнуті. 
Автомати типу АКС (АКМС), Форт-221(224) у положенні “на груди”. 
РПКС-74, КК (ККМ) снайперська гвинтівка у нозі.
Гранатомети РПГ-7,(РПГ-18,22,26) у положенні “на ремінь”.
Пістолет у кобурі.
Гранатомет АГС-17, кулемет ДШК (НСВ, “Максим”) в положенні для перенесення у розібраному вигляді.
Гранатомет СПГ-9 у похідному положенні.
Підствольний гранатомет ГП-25 на автоматі. 
Оптичний приціл, магазин (стрічка), споряджений одним навчальним набоєм, одна навчальна ВГГ до гранатомету у сумці (коробці, кобурі).
Сумка (кобура, кришка коробки) застебнута. Коробка до кулемета (гранатомета АГС-17) у руках; сумка з пострілом до гранатомета РПГ-7 (СПГ-9) за спиною.
Керівник вказує вогневу позицію (місце для стрільби), положення для стрільби, сектор для стрільби і подає команду “До бою”. Той, хто навчається, готується до стрільби (переводить зброю з похідного положення у бойове, заряджає зброю) і доповідає: “До бою готовий”. 
	Автомати:
АКС (АКМС) 
Форт-221 (224)
Снайперська гвинтівка
Кулемети: 
РПКС-74
КК (ККМ)
ДШК (НСВ),
“Максим”.
Гранатомети:
ГП-25
РПГ-7
СПГ-9
АГС-17
Реактивна граната
Пістолети:
ПМ (АПС, Форт-14)



	
5 с.
6 с.
16 с.

11 с.
14 с.
16 с.
35 с.

15 с.
15 с.
18 с.
20 с.
6 с.

5 с.
	
6 с.
7 с.
17 с.

12 с. 
15 с.
18 с.
40 с.

18 с.
20 с.
20 с.
25 с.
7 с.

6 с.
	
7 с.
8 с.
20 с.

14 с.
18 с.
21 с.
50 с.

22 с.
25 с.
25 с.
30 с.
8 с.

7 с.

	Примітка:
- магазин споряджений навчальним набоєм знаходиться в пістолеті;
- на прицілах повинні бути нульові установки.

	2ВП
	Розрядження зброї під час дій у пішому порядку
	Той, хто навчається, виконав команду “До бою” (зброя заряджена). Приклади що складаються, примкнуті.  
Керівник подає команду “Розряджай”. Той, хто навчається, (розрахунок) розряджає зброю (переводить зброю з бойового положення у похідне), кладе магазин у сумку (кобуру) і стає у вихідне положення за 10 м від вогневої позиції, маючи зброю, оптичний приціл, сумку (кобуру, коробку) в положенні, вказаному у нормативі №1.
	Автомати:
типу АКС (АКМС) Форт-221 (224)
Снайперська гвинтівка
Кулемети: 
РПКС-74
КК (ККМ)
ДШК (НСВ)
“Максим”
Гранатомети:
ГП-25
РПГ-7
СПГ-9
АГС-17
Пістолети:
ПМ (АПС, Форт-14)
	
14 с.
14 с.
18 с.

15 с.
23 с.
15 с.
13 с.

8 с.
16 с.
25 с.
30 с.

7 с.
	
15 с.
15 с.
19 с.

16 с.
25 с.
18 с.
15 с.

9 с.
18 с.
28 с.
35 с.

8 с.
	
18 с.
18 с.
22 с.

19 с.
30 с.
22 с.
18 с.

10 с.
21 с.
35 с.
40 с.

9 с.

	3ВП
	Розряджання зброї з нічним прицілом під час дій у пішому порядку
	Той, хто навчається виконав норматив №2ВП.
Той, хто навчається, та керівник діють у порядку, вказаному у нормативі №2ВП,  при цьому діафрагма повинна бути надіта на приціл, нічний приціл вимкнутий укладений у сумку, сумка застібнута.
	Автомат АК-74Н
Ручний кулемет 
Снайперська гвинтівка
Кулемет ККН (ККМН)
Гранатомет  РПГ-7Н
Гранатомет СПГ-9
	35 с.
36 с.
39 с.
40 с.
40 с.
45 с.
	40 с.
41 с.
42 с.
43 с.
45 с.
50 с.
	50 с.
51 с.
53 с.
54 с.
50 с.
55 с.

	4ВП
	Підготовка до стрільби (через бійниці) під час дій на бойових машинах
	Ті, хто навчаються (відділення), у вихідному положенні за 4 м від бойових машин. Під час підготовки до стрільби через бійниці зброя та учбові боєприпаси до них знаходяться в положенні, як вказано у нормативі №1. Курсовий кулемет на БМД-1, БМД-2 встановлений.  Двері (кришки люків) відкриті. Бійниці зачинені. 
За командою “До бою” той, хто навчається (відділення), займає вказане місце в бойовій машині, зачиняє двері (кришку люка), готується до стрільби; заряджає зброю і доповідає “Готовий”.
	Автомат 
Ручний кулемет
Снайперська гвинтівка
Кулемети КК (ККМ) 
Відділення:
на БМД (БМП)
на БТР (ББМ)
	24 с.
24 с.
18 с.
25 с.

29 с.
22 с.
	26 с.
26 с.
20 с.
30 с.

31 с.
24 с.
	31 с.
31 с.
25 с.
35 с.

36 с.
27 с.

	5ВП
	Розряджання зброї під час дії на бойових машинах
	Той, хто навчається (відділення), виконав (виконало) команду “До бою” (зброя заряджена). 
Керівник подає команду “Розряджай, до машини”. Той, хто навчається (відділення), розряджає зброю, виймає зброю із бійниці і зачиняє її; баштові кулемети КПВТ і ПКТ, а також курсові ПКТ переводить у похідне положення і стопорить башту; відчиняє двері (кришку люка), виходить із машини і стає у вихідному положенні за 4 м позаду бойової машини і доповідає “Готовий”. При виконанні нормативу у складі відділення доповідає командиру відділення “Готовий”.
	Автомат 
Ручний кулемет
Снайперська гвинтівка
Кулемет ККМ
Кулемети ККВТ та ККТ
Курсовий ПКТ на БМД-1, 2 (БМП-2)
Гармати:
2А28
2А42, ЗТМ-1
Відділення:
на БМД (БМП)
на БТР (ББМ)
	22 с.
25 с.
23 с.
23 с.
1 хв. 05 с.

13 с.

3 с.
4 хв. 30 с.

33 с.
1 хв. 05 с.
	24 с.
30 с.
25 с.
25 с.
1 хв. 10 с.

15 с.

4 с.
4 хв. 45 с.

36 с.
1 хв. 10 с.
	29 с.
35 с.
30 с.
30 с.
1 хв. 15 с.

18 с.

5 с.
5 хв.

40 с.
1 хв. 15 с.

	6ВП
	Заряджання гармати (знаряддя) бойових машинах вручну 
	Той хто  навчається на місці навідника-оператора. Озброєння приведено в бойове положення (не зарядженно). 
Для БМД-2 (БМП-2, БТР-3ДА) стабілізатор вимкнений, затворна рама гармати в передньому положенні, запобіжник ввімкнений, стрічка з 10-ю навчальними патронами у прийомному вікні гармати. 
Для БМД-1 навчальниі постріли укладені в бойову укладку та закріплені, затвор гармати закритий, запобіжник ввімкнений.
За командою керівника “Кулемет (гармату та кулемет) – заряджай” той, хто навчається, заряджає зброю і доповідає: “Готовий”.
	Кулемет ПКТ
Гармата та спарений кулемет БМД-1
Гармата та спарений кулемет БМП-2 (БМД-2)
Гармата спарений кулемет та гранатомет БТР-3ДА
	6 с.

21 с.

31 с.

3 хв. 10 с.
	7 с.

23 с.

35 с.

3 хв. 20 с.
	8 с.

27 с.

40 с.

3 хв. 30 с.

	7ВП
	Переведення бойового відділення та озброєння бойової машини з похідного положення у бойове:
а) без вмикання стабілізатора

б) з вмиканням стабілізатора 
	Екіпаж одношеренговому строю позаду машини на віддаленні   4 м. Кришки люків прикриті, зброя застопорена і зачохлена, радіостанція вимкнена і зачохлена, антена встановлена.
Екіпаж за командою “До бою” займає свої місця в БМ, закриває люки, готується до стрільби і доповідає: “Готовий”.
	




БМД-1 
БМД-2 (БМП-2)

БМД-2 (БМП-2)
БТР-3ДА
	




35 с.
45 с.

1 хв. 30 с.
1 хв. 45 с.
	




40 с.
50 с.

1 хв. 40 с.
1 хв. 55 с.
	




50 с.
1 хв.

2 хв.
2 хв. 15 с.

	Примітка:
Екіпаж бойової машини: командир відділення, навідник-оператор, механік-водій.

	8ВП
	Переведення бойового відділення та озброєння бойової машини з бойового положення у похідне:
а) без вмикання стабілізатора

б) з вмиканням стабілізатора 
	Екіпаж в бойовій машині. Кришки люків закриті. Зброя, прицільні пристосування, прилади спостереження приведені у бойове положення, засоби зв’язку в робочому положенні. 
За командою “Відбій”, “До машини” екіпаж розряджає зброю, переводить бойове відділення у похідне положення і шикується позаду  машини на віддаленні 4 м.
	




БМД-1
БМД-2 (БМП-2, БТР-3ДА)

БМД-2 (БМП-2, БТР-3ДА)
	




23 с.
25 с.

1 хв. 10 с.
	




25 с.
30 с.

1 хв. 20 с.
	




30 с.
35 с.

1 хв. 40 с.

	9ВП
	Переведення ПТРК на бойової машині з похідного положення у бойове та пуск ПТКР:
а) при знаходженні ПТКР у бойовому відділенні

б) при знаходженні ПТРК в десантному відділенні

в) перезаряджання пускової установки після пуску 
	Командир бойової машини та навідник-оператор в машині на своїх місцях. Навчальна ПТКР у контейнері  бойовій укладці,  пускова установка у похідному положенні, озброєння в бойовому положенні, кришки люків закриті. 
При виконанні нормативу той, хто навчається, переводить пускову установку у бойове положення, встановлює на направляючу контейнер з ПТКР на пусковий кронштейн, наводить пускову установку в ціль і здійснює пуск ПТКР.
Час відраховується від команди “Керованою, вогонь” до моменту тиснення на кнопку “Пуск”.


Командир вдділення та навідник-оператор в машині на своїх місцях. Пускова установка у бойовому положенні, використаний контейнер на направляючій, люк башти відчинений та застопорений .
При виконанні нормативу той, хто навчається, знімає використаний контейнер  з пускової установки, дістає з бойової укладки контейнер з ПТКР, встановлює його на направляючу, наводить візир у ціль  та здійснює пуск 
	



БМД-1



БМД-1 (БМД-2) 



БМД-1 (БМД-2)
БТР-3ДА

	



1 хв. 30 с.



1 хв. 45 с.



25 с.
2 хв. 20 с.

	



1 хв. 35 с.



2 хв.



30 с.
2 хв. 30 с.

	



1 хв. 50 с.



2 хв. 15 с.



35 с.
2 хв. 40 с.

	Примітка:
- в БТР-3ДА норматив виконується навідником-оператором самостійно

	10ВП
	Переведення ПТКР на бойвої машині з бойового положення у похідне:
а) при встановленні ПТКР у бойове відділення

б) при встановленні ПТКР у десантне відділення
	Той, хто навчається, на місці навідника-оператора. ПТКР у контейнері на направляючої , пускова установка    (БМД-1, БМП-2) у бойовому положенні. 
При виконанні нормативу ПТКР знімається з направляючої і встановлюється у бойову укладку,  пускова установка переводяться у похідне положення.
Час відраховується від команди “Керованою, відбій” до доповіді: “Готовий”. 

	



БМД-1



БМД-1
БМД-2
БТР-3ДА
	



1 хв. 15 с.



1 хв. 30 с.
1 хв. 40 с.
2 хв.
	



1 хв. 20 с.



1 хв. 40 с.
1 хв. 50 с.
2 хв. 10 с.
	



1 хв. 35 с.



1 хв. 50 с.
2 хв.
2 хв. 20 с.

	11ВП
	Неповне розбирання зброї
	Зброя на підстилці, інструмент напоготові. Той, хто навчається, знаходиться біля зброї. Норматив виконується одним військовослужбовцем, а при розбиранні кулемета ККВТ та гармати 2А42 (ЗТМ-1) - двома військовослужбовцями.
Час відраховується від команди “До неповного розбирання зброї приступити” до доповіді “Готово”.
	Автомати типу:
АКС (АКМС) 
Форт-221 (224)
Снайперська гвинтівка
Кулемети: 
РПКС-74
КК (ККМ)
ДШК (НСВ)
ККВТ
“Максим”
Гармати:
2А42, ЗТМ-1
Гранатомети:
ГП-25
РПГ-7
СПГ-9
АГС-17
Пістолети:
ПМ (АПС, Форт-14)
	
16 с.
10 с.
23 с.

17 с.
18 с.
25 с.
25 с.
5 хв.

3 хв.

35 с.
40 с.
35 с.
40 с.

7 с.
	
18 с.
12 с.
25 с. 

19 с.
20 с. 
30 с.
30 с.
5 хв. 20 с.

3 хв. 30 с.

40 с.
45 с.
40 с.
45 с.

8 с.
	
21 с.
14 с.
30 с.

22 с.
24 с.
35 с.
35 с.
6 хв.

4 хв.

45 с.
55 с.
50 с.
50 с.

10 с.

	12ВП
	Збирання зброї після неповного розбирання
	Зброя розібрана. Частини та механізми акуратно розкладені на підстилці, інструмент напові. Той, хто навчається, знаходиться біля зброї.
Норматив виконується одним, а по збиранню кулемета ККВТ, гармати 2А42 - двома тими, хто навчається.
Час відраховується від команди “До збирання зброї приступити” до доповіді, того, хто навчається, “Готово”.
	Автомат типу: 
АКС (АКМС) 
Форт-221 (224)
Снайперська гвинтівка
Кулемети:
РПКС-74
КК, (ККМ)
ДШК (НСВ)
ККВТ
“Максим”
Гармати 2А42, ЗТМ-1
Гранатомети:
ГП-25
РПГ-7
СПГ-9
АГС-17
Пістолети: 
ПМ (АПС, Форт-14)
	
28 с.
12 с.
45 с.

28 с.
27 с.
45 с.
1 хв. 20 с.
8 хв.
3 хв. 30 с.

40 с.
55 с.
55 с.
1 хв. 10 с.

9 с.
	
30 с.
14 с.
50 с.

30 с.
30 с.
50 с.
1 хв. 30 с.
8 хв. 40 с.
4 хв.

45 с.
1 хв.
1 хв. 
1 хв. 15 с.

10 с.
	
35 с.
16 с.
1 хв.

35 с.
35 с.
1хв.
1 хв. 45 с.
9 хв. 20 с.
4 хв. 30 с.

1 хв.
1 хв. 10 с.
1 хв. 10 с.
1 хв. 30 с.

12 с.

	13ВП
	Заміна
а) ствола



б) бійка


в) контактів та
контактного пристрою
	Той, хто навчається, виконав команду “До бою” (зброя заряджена). Запасний ствол (бойок, контакти) на місцях, призначених для перевезення (перенесення). 
При виконанні нормативу той, хто навчається, розряджає зброю, замінює ствол (бойок, контакти, контактний пристрій) та заряджає зброю. 
Час відраховується від команди “До виконання нормативу приступити” до доповіді “Готовий”.
	
Кулемет КК (ККМ)
Кулемет ККТ
Кулемет ККВТ
Гранатомети:
РПГ-7
СПГ-9 М


Гармата 2А28
	
14 с.
18 с.
1 хв. 30 с.


1 хв. 20 с.
25 с.

1 хв. 05 с.
	
15 с.
19 с.
1 хв. 40 с.


1 хв. 30 с.
30 с.

1 хв. 10 с.
	
17 с.
21 с.
2 хв. 


1 хв. 45 с.
35 с.

1 хв. 25 с.

	Примітка:
- ствол кулемета ККВТ замінюють 2 чоловіки, при цьому башта повертається стволом назад.

	14ВП
	Підготовка ручних уламкових гранат (РГД-5, Ф-1) до метання
	Той, хто навчається, зі зброєю у положенні “на ремінь”. Граната і окремо запал у гранатній сумці.
По команді, граната заряджається, але запобіжна чека не висмикується.
Час відраховується від команди “До підготовки гранати приступити” до доповіді “Готово”.
	РГД-5, Ф-1
	6 с.
	7 с.
	8 с.

	15ВП
	Метання ручних уламкових гранат на дальність:
а) стоячи з місця:
- РГД-5
- Ф-1 з окопу
б) в русі:
- РГД-5 у пішому порядку
- Ф-1 з БМ (ББМ)
	
	
	Дальність метання, м
	
	

	16ВП
	Метання уламкових гранат на влучність у ході руху
	Той, хто навчається, зі зброєю у руці у вихідному положенні за 50 м. від окопу, гранати підготовлені до кидка у гранатній сумці.
По команді керівника “В атаку вперед” той, хто навчається, починає рух прискореним кроком, висмикує запобіжну чеку та метає гранати по окопу з відстані 40 – 25 м.
	РГД-5,  Ф-1 (2 шт.)
	40 м.
Двома
гранатами
	35 м.
Першою гранатою
	30 м.
Другою гранатою

	17ВП
	Спорядження магазину (стрічки) набоями (приєднання порохового заряду до гранати)
	Той, хто навчається, знаходиться перед підстилкою, на якій розкладені магазини (стрічки), учбові набої (розсипом), учбова граната і пороховий (стартовий) заряд (у пеналі).
Той, хто навчається, споряджає магазин (стрічку) і приєднує до індивідуальної зброї.
Час відраховується від команди керівника “До виконання нормативу приступити” до доповіді того, хто навчається “Готово”.
	Магазин до автомату 
з 30-ма набоями
Магазин до ручного кулемету з 45-ма набоями
Магазин до СГД
з 10-ма набоями
Магазин до ВКСГ 
з 10-ма набоями
Стрічка до КК (ККМ) 
з 50-ма набоями вручну
Стрічка до КК (ККМ) з 250-ма набоями 
Машинкою Ракова 
Стрічка до ККВТ
з 50-ма набоями вирівнювачем стрічок
Стрічка до ККВТ
з 20-ма набоями вручну
Пороховий заряд до ПГ-7, ПГ-9, ПГ-15
Стрічка до АГС-17 з 29-ма пострілами вручну
Стрічка до АГС-17 з 29-ма пострілами машинкою
Стрічка до 2А42 (ЗТМ-1) з 15-ма пострілами машинкою
Магазин до ПМ (Форт-14)
Магазин до АПС
	
30 с.

45 с.

10 с.

15 с.

55 с.


5 хв. 30 с.


45 с.

55 с.

4 с.

2 хв. 20 с.

50 с.


36 с.
16 с.
30 с.
	
35 с.

50 с.

11 с.

16 с.

1 хв.


6 хв.


50 с.

1 хв.

5 с.

2 хв. 40 с.

55 с.


40 с.
17 с.
35 с.
	
40 с.

1 хв.

13 с.

18 с.

1 хв. 10 с.


7 хв. 10 с.


1 хв.

1 хв. 10 с.

6 с.

3 хв.

1 хв. 05 с.


50 с.
20 с.
40 с.

	18ВП
	Укладання бойового комплекту в бойові машини:
а) повного боєкомплекту

б) скороченого боєкомплекту

в) укладання бойового комплекту до пускової установки ПТКР
	Екіпаж бойової машини з індивідуальною зброєю у вихідному положенні на відстані 4 м від машини. Люки (двері) причинені. Боєкомплект підготовлений до укладання стрічки, спорядженні набоями  в коробках, які розміщені за 1 м від машини.
При укладанні скороченого боєкомплекту укладаються чотири постріли до гармати, дві ПТКР, стрічка, яка  споряджена 50-ма набоями та для БМД-2 (БМП-2), стрічка з  15 пострілів до гармати, для БМД-1 –  4 постріли до гармати.
Час відраховується від команди “До укладання  боєкомплекту приступити” до доповіді командира “Готово”.
	


БМД-1
БТР -70, 
БТР-80
БМД-2 (БМП-2)
БМД-1, БМП-1

БМД-2, БМП-2
БМД (БМП)
	


6 хв.
2 хв. 20 с.
2 хв. 35 с.
31 хв.
55 с.

5 хв.
4 хв.
	


7 хв.
2 хв. 30 с.
2 хв. 50 с.
34 хв.
1 хв.

5 хв. 30 с.
5 хв.
	


8 хв.
3 хв.
3 хв. 25 с.
41 хв.
1 хв.10 с.

6 хв.
5 хв. 20 с.

	19ВП
	Тренування в роботі з приводами керування зброї:
а) підйомним та поворотним механізмами вручну

б) пультом управління
	Той, хто навчається, у бойовій машині. Озброєння розряджено.  
Контроль здійснюється по екрану встановленому на відстані 20 м від зрізу ствола з використанням лазерної указки закріпленої на стволі. Той, хто навчається, повинен провести світлову крапку по заданої геометричній фігурі.
Час відраховується від команди “До виконання нормативу приступити” до появи крапки в кінці фігури.
	


БМП (БМД, БТР-70, 80, 3ДА)


БМП (БМД, БТР-3ДА)
	


50 с.



30 с.
	


1 хв.



40 с.
	


1 хв. 10 с.



50 с.

	Примітка:
- оцінка знижується на один бал, якщо світлова крапка відхилилася від фігури більш ніж 3 см.

	20ВП
	Вимірювання (визначення) дальності до цілі:
а) з місця до цілі, що з’являється
б) з місця до 
цілі, що рухається фронтально
в) з місця до цілі, що рухається флангово
	БМД (БМП) приведена у бойове положення. На БМД-2 (БМП-2)  стабілізатор ввімкнений . 
Керівник дає цілевказівку і подає команду “Дальність виміряти (визначити)”.
Той, хто навчається, відшукує ціль, вимірює (визначає) дальність і доповідає “Дальність така-то”.
	Бойові машини
	



15 с.


15 с.
.
18 с.
	



18 с.


18 с.

21 с.
	



21 с.


21 с.

23 с.

	21ВП
	Вивірка прицілів і озброєння по контрольно-вивірочній мішені
	Екіпаж у бойовій машині. Озброєння підготовлене до вивірки. Контрольно-вивірочна мішень у сумці документації. Щит для укріплення мішеней встановлений. 
Час відраховується від команди “До вивірки прицілів і озброєння по контрольно-вивірочній мішені приступити” до доповіді “Готово”.
Норматив виконується членами екіпажу.
	Бойові машини
	6 хв.

	7 хв.

	8 хв.


	ДЛЯ ОЗБРОЄННЯ ТАНКІВ

	1ВПТ
	Укладка бойового комплекту в танк:
а) завантаження артилерійських пострілів в конвеєр (транспортер), що обертається.




б) завантаження трьох артилерійських пострілів в конвеєр (транспортер), що обертається і коробки до спареного кулемета.
в) завантаження одного керованого снаряду в конвейер (транспортер).



г) перевантаження артилерійських пострілів з немеханізованої укладки в обертаючий конвеєр (транспортер).
	Озброєння танку підготовлено до завантаження боєкомплекту. Боєкомплект підготовлений до укладки і розміщений у штабелях вздовж правого борту танку на віддаленні 1 м. Артилерійські постріли - в укупорці, розсортовані за типом снарядів. Ящики зачинені на замки. Патрони до кулеметів, автоматів в коробках, гранати, ракети в сумках, екіпаж позаду танка на відстані  4 м. Після виконання нормативу озброєння танка приводиться у похідне положення, екіпаж знаходиться позаду танка.
Час відрахування від команди “До завантаження приступити” до шикування екіпажу позаду танка і доповіді командира танка “Готовий”.
Озброєння танка підготовлене до завантаження, артилерійські постріли в ящиках без укупорки. Екіпаж позаду танка на відстані 4 м.
Час відрахування від команди “До завантаження приступити” до шикування екіпажу позаду танка і доповіді командира танка “Готовий”.


Озброєння танка підготовлене до завантаження. Літерні частоти установлені та ввімкнуті. Екіпаж позаду танка на відстані 4 м. Керований снаряд в ящику (укупорці) біля правого борту за 1 м від танку.
Час відраховується від команди “Керований снаряд завантажити” до шикування екіпажу позаду танка і доповіді командира танка “Готовий”.
Екіпаж у танку. Кришки люків закриті. Перевантажити артилерійські постріли і привести озброєння танка в бойове положення.
Час відраховується від команди “Артилерійські постріли перевантажити” до доповіді командира танка “Готовий”.
	Т-80
	

28 хв.








22 хв.






2 хв. 20 с






9 хв.
	

30 хв.








24 хв.






2 хв. 40 с






11 хв.
	

36 хв.








29 хв.






3 хв.






12 хв.

	2ВПТ
	Перевід бойового відділення і озброєння танка з похідного положення в бойове:
а) без вмикання  стабілізатору і СУВ
б) з вмиканням СУВ
	Екіпаж позаду танка на відстані 4 м. Кришки люків прикрити, зброю застопорено і зачохлено. Радіостанція зачохлена, антена в укладці, шлемофони в танку.
Час відраховується від команди “До бою” і доповіді командира по радіо “До бою готовий”.
	Т-80


	



2 хв. 20 с.

3 хв. 30 с.
	



2 хв. 40 с.

3 хв.  50 с.
	



3 хв.

4 хв. 10 с.

	3ВПТ
	Переведення бойового відділення танка з бойового положення в похідне:
а) при  включенному стабілізаторі і СУВ
б) при включенній СУВ
	Екіпаж в танку. Кришки люків зачинені. Зброя та прицільні пристосування, прилади освітлення та засоби зв’язку приведені в бойове положення. Час відраховується від команди “Відбій” до шикування екіпажу позаду танка на відстані до 4 м.
	Т-80


	




2 хв. 20 с.

3 хв. 10 с.
	




2 хв. 40 с.

3 хв. 30 с.
	




3 хв.

3 хв. 50 с.

	4ВПТ
	Тренування в одноманітності і точності прицілювання
	Той, хто навчається в танку. Озброєння в бойовому положенні. Ціль вказується. Виробляється п’ять “пострілів” по цілі. Після кожного пострілу наводка збивається. Контроль здійснюється по лазерної указці.
Час виконання нормативу 35 с, відраховується від команди “Ціль така-то, до виконання нормативу приступити” до команди “Стій, зупинити стрільбу”.
	Т-80
	5 раз
	4 рази
	3 рази

	5ВПТ
	Неповне розбирання кулемета:
а) спареного з гарматою
б) зенітного
	Кулемет знятий. Розбирання відбувається на брезенті біля танка, ЗІП кулемета, викладений із сумки. Норматив виконується одним членом екіпажу. Час відраховується від команди “Кулемет розібрати” до доповіді того, хто навчається, “Готовий”.
	Т-80
	

16 с.
25 с.
	

18 с.
30 с.
	

21 с.
35 с.

	6ВПТ
	Збирання кулемету після неповного розбирання:
а) спареного з гарматою
б) зенітного
	Кулемет в розібраному вигляді на брезенті біля танка. ЗІП кулемета на готові. Зборка відбувається на брезенті біля танка.
Норматив виконується 1-им членом екіпажу.
Час відраховується від команди “Кулемет зібрати” до доповіді того, хто навчається “Готовий”.
	Т-80



	


25 с.
45 с.
	


28 с.
50 с.
	


35 с.
1 хв.

	7ВПТ
	Заміна ствола кулемета: спареного та з гарматою
	Екіпаж у танку. Кулемет заряджений учбовими патронами, запасний ствол знаходиться поза танком на килимі на даху силового відділення. Після заміни ствола кулемет приводиться в бойове положення.
Норматив виконується 1-им членом екіпажу. Запасний ствол подається другим членом екіпажу.
Час відраховується від команди “Ствол кулемета замінити” до доповіді того, хто навчається “Готовий”.
	Т-80
	
2 хв.




	
2 хв. 15 с.




	
2 хв. 35 с.





	8ВПТ
	Спорядження кулеметної стрічки: 
а) кулемета спареного з гарматою (250 набоями) вручну
 б) за допомогою машинки Ракова
в) зенітного кулемета вручну 60 набоями
	Упаковка з набоями відкрита, кулеметна коробка і стрічка на брезенті біля танка. Машинка Ракова для спорядження кулеметної стрічки встановлена на танку. Після закінчення спорядження стрічка повинна бути укладена в коробку, кришка коробки зачинена.
Норматив виконується 1-им членом екіпажу.
Час відраховується від команди “Стрічку спорядити” до доповіді того, хто навчається, “Готовий”.
	Т-80


	


7 хв. 40 с.


6 хв.

2 хв. 45 с.
	


8 хв. 20 с.


6 хв. 30 с.

3 хв.
	


10 хв.


7 хв. 25 с.

3 хв. 30 с.

	9ВПТ
	Викреслювання конверта - спіралі:
- пультом управління;

- підйомним та поворотним механізмами вручну
	Той, хто навчається знаходиться на місці навідника гармати. Діючи підйомним і поворотним механізмами (пультом управління), той, хто навчається наводить прицільну марку в 1-у точку і послідовно обводить фігуру конверта . Ступінчастість ліній не повинна перевищувати 3 мм. Конверт - спіраль знаходиться на відстані 15-20 м від танку.
Час відраховується від команди “До викреслення конверта - спіралі приступити” до доповіді того, хто навчається, “Готовий”.
	Т-80
	1 хв.  30 с



1 хв.  50 с
	1 хв.  40 с



2 хв.
	2 хв.



2 хв.  25 с

	10ВПТ
	Зарядження гармати артилерійським пострілом:
а) вручну
б) із конвеєра (транспортера), що обертається
в) з інших місць боєукладки
	Екіпаж танку (тренажера). Озброєння в бойовому положенні. Стабілізатор та механізм зарядження (автомат зарядження) вимкнуті. Артилерійські постріли укладені в бойову укладку і конвеєр МЗ танку і закріплені (де потрібно зачохлені). Затвор гармати закритий. Виробити заряджання одним артилерійським пострілом.
Час відраховується від команди “Вручну зарядити” до доповіді командира “Готовий”.
	Т-80

	


45 с.


1 хв. 10 с.

45 с.
	


50 с.


1 хв. 15 с.

50 с.
	


1 хв.


1 хв. 20 с.

55 с.

	11ВПТ
	Вимірювання дальності за допомогою      прицілу - далекоміра:                     
а) з місця по цілі, що рухається фронтально
б) з місця по цілі, що рухається флангово
	Танк, приведений у бойове положення з ввімкнутим стабілізатором і далекоміром. Керівник дає целевказівку і подає команду “Дальність виміряти”. Той, хто навчається наводить зброю у ціль, вимірює дальність і доповідає: “Дальність така-то”.
Час відраховується від команди “Дальність виміряти” до доповіді того, хто навчається “Дальність така-то”.
	Т80
	




7 с.

10 с.
	




8 с.

12 с.
	




9 с.

14 с.

	12ВПТ
	Проведення контрольного огляду системи управління вогнем (СУВ) танка
	Екіпаж, вишикуваний позаду танка на відстані 4м. Озброєння танка в похідному положенні. Екіпаж переводить озброєння із похідного положення в бойове і проводить операції контрольного огляду. Після закінчення контрольного огляду екіпаж шикується позаду танка (для об’єктів 219РВ заздалегідь провести підготовчі роботи щодо доступу до додаткового бачка ГН).
Час відраховується від команди “До контрольного огляду СУВ приступити” до доповіді командира танка “СУВ справна (несправна)”.
	Т-80
	7 хв.
	8 хв.
	10 хв.

	13ВПТ
	Проведення щоденного обслуговування системи управління вогнем (СУВ) танка
	Екіпаж вишикуваний позаду танка на відстані 4 м. Озброєння танка в похідному положенні. Екіпаж переводить озброєння з похідного положення в бойове і проводить операції щоденного обслуговування. Після закінчення операцій щоденного обслуговування екіпаж вишикується позаду танка.
Час відраховується від команди “До щоденного обслуговування СУВ приступити” до доповіді командира танка “СУВ справна (несправна)”.
	Т-80
	23 хв.
	25 хв.
	30 хв.

	14ВПТ
	Введення метеоданих у танковий балістичний обчислювач
	Кришка ТБО зачинена. Той, хто навчається, знаходиться на місці командира танка, отримує метеодані (по радіо або голосом) і вводить їх у ТБО. Той, хто навчається вводить сумарну поправку використовуючи номограми.
Час відраховується від команди “Установити метеодані в ТБО” до доповіді (по радіо або голосом) “Готовий”.
	Т-80
	12 с.
	14 с.
	16 с.

	15ВПТ
	Розвідка цілей
	Той, хто навчається в танку. Озброєння в бойовому положенні.
Час відраховується від підйому цілі і команди (спостерігати) до доповіді того, хто навчається “Ціль бачу”.
	Т-80
	10 с.
	11 с.
	13 с.

	16ВПТ
	Визначення вихідних установок прицілу для виконання 1-го пострілу
	Той, хто навчається, в танку. Озброєння в бойовому положенні. Ціль вказується. Час відраховується від команди “До визначення вихідних установок притупити” до моменту натискання тим, хто навчається кнопки електропуску і доповіді “Постріл, спостерігати”. Контроль здійснюється за допомогою лазерної указки.
Час на виконання нормативу 15 сек.
	Т-80
	2 мм.
	3 мм.
	5 мм.

	17ВПТ
	Підготовка озброєння танка до вивірки
	Екіпаж позаду танка на відстані 4 м. Озброєння танка у похідному положенні. ЗІП гармати, кулеметів ККТ, НСВТ (ДШК), ключі вивірки прицілів на штатних місцях . Трубка Вивірки ТВ-125, ТХБП-7,62 мм, ТХБП-12,7 мм, нитки, пластилін на стелажі поряд з танком. Час відраховується від команди “До підготовки озброєння, до вивірки приступити” до доповіді командира танка “Готовий”.
Екіпаж переводить озброєння з похідного положення в бойове без вмикання стабілізатора, встановлює трубки вивірки, наклеює перехрестя на ствол гармати і шикується позаду танка.
	Т-80
	4 хв.
	5 хв.
	6 хв.

	18ВПТ
	Вивірка прицілів по віддаленій точці:
а) дених прицілів


б) нічних прицілів ТПН3-49 
	Екіпаж позаду танка на відстані 4 м. Озброєння підготовлене до вивірки, трубка вивірки установлена, перехрестя наклеєне. Норматив виконується двома членами екіпажу. Час відраховується від команди “До вивірки  прицілу по віддаленій точці приступити” до доповіді “Готовий”.
Екіпаж позаду танка на відстані 4 м. На даному прицілі по бронебійній шкалі встановлюється приціл, відповідний дальності до віддаленої точки (перемикач балістики на БР). Механізмами вивірки домогтися співстановлення вершини прицільної марки нічного прицілу (для бронебійного снаряду) з віддаленою точкою наводки. Норматив виконується одним членом екіпажу. Час відраховується від команди “До вивірки прицілу по віддаленій точці приступити” до доповіді “Готовий”.
	Т-80
	

4 хв.


4 хв.
	

5 хв.


5 хв.
	

6 хв.


6 хв.

	19ВПТ
	Вивірка прицілів і озброєння по контрольно-вивірочній мішені:
а) денних прицілів

б) нічних прицілів
	Екіпаж позаду танка на відстані 4 м. Озброєння приготовлене до вивірки, трубка вивірки встановлена, перехрестя наклеєне. Контрольна - вивірочна мішень у сумці документацій. Щит для укріплення мішеней установлений. Норматив виконують 2 члени екіпажу.
Час відраховується від команди “До вивірки прицілів і озброєння по контрольно-вивірочній мішені приступити” до шикується екіпажу позаду танка на відстані 4 м і  до доповіді командира танка “Готовий”.
	Т-80
	



6 хв.

3 хв.
	



7 хв.

4 хв.
	



8 хв.

5 хв.

	20ВПТ
	Вилучення  клина-затвору з гнізда казенника і розбірання ударного механизму затвору гармати
	Озброєння танка у бойвому положенні.Затвор зачинений. Ручка для виймання клина затвору і ключ для розбирання ударного механізму у пакунку для ЗІП.Розбирання проводиться  на кришці відділення силової установки   двома членами екіпажу танка.  Час відраховується від команди “Клин затвора вийняти, ударний механізм розібрати” до доповіді  “Готовий”.                                                                                  
	Т-80
	1 хв. 30 с.
	1хв. 40 с.
	2 хв.

	21ВПТ
	Збирання затвору ударного механизму гармати і постановка клина-затвору у гніздо казенника
	Клин затвору з вставленною ручкою для виймання знаходиться на кришці відділення силової установки. Робота проводиться двома членами екіпажу. Після постановки клину  ручка для виймання має бути знятою. Провести контрольний звід і спуск ударного механизму. Час відраховується від команди: “Ударний механізм зібрати, клин затвора поставити” до доповіді “Готовий”.          
	Т-80
	1 хв. 50 с.
	2хв.
	2хв. 25 с.
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ПОВІТРЯНОДЕСАНТНА ПІДГОТОВКА
	№
норм
	Найменування
нормативу
	Умови і порядок виконання нормативу
	Обсяг робіт
	Категорія тих, хто навчається (підрозділи)
	Оцінка за часом

	
	
	
	
	
	“відмінно”
	“добре”
	“задовільно”

	ДЛЯ  ФАХІВЦІВ  ПДС (ЗА НАЯВНІСТЮ ВІДПОВІДНОГО ДОПУСКУ)

	1ПДП
	Перевірка десантників на контрольних лініях старту. 

	Особовий склад вишикуваний з одягнутими парашутами, екіпіровкою та зброєю. До початку перевірки перевіряючим введено 3-5 помилок. 
Норматив вважається виконаним якщо той, хто перевіряється виявив всі помилки. 
	10 чоловік 
	1 чоловік 
	5 хв.
	7 хв.
	7 хв.

	Примітка: 
- перевіряти норматив під час проведення стрибків та укладання парашутів для десантування забороняється

	2ПДП
	Контрольна перевірка підготовленої до десантування бойової техніки 

	Бойова техніка підготовлена до десантування на платформах. До початку перевірки нормативу перевіряючим введено 3 - 5 помилок у швартовці, монтажу парашутної системи, в автоматичних пристроях та інших вузлах платформи. 
	Один об’єкт

	1 чоловік 

	8 хв.

	9 хв.

	10 хв.


	3ПДП
	Контрольна перевірка бойової техніки підготовленої до десантування на ПБС (ПРСМ) 

	Бойова техніка підготовлена до десантування на ПБС (ПРСМ). До початку проведення нормативу введено 3-5 недоліків у монтаж частин ПБС (ПРСМ) 
Норматив вважається виконаним, якщо той , хто перевіряється виявив всі недоліки (та продзвонив електроланцюги на ПРСМ. Штепсельні роз’єми електроланцюгів роз’єднанні та після продзвони не з’єднюються). 
	Один об’єкт 
Бойова техніка взводу 
Бойова техніка роти 

	1 чоловік 
1 чоловік 
1 чоловік 

	8 хв.
24 хв.
1 г. 20 хв.

	9 хв.
27 хв.
1 г. 30 хв.

	10 хв.
30 хв.
1 г. 40 хв.


	4ПДП
	Проведення перед-польотної перевірки об’єктів які завантажені у літаки Іл-76, АН-70, 26
	Об’єкти на платформі (ПРСМ, ПБС) завантажені у літак. ВПС підвішені. Зазори відрегульовані. Вводиться 3-5 помилок.
	Один літак

	1 чоловік 

	8 хв. 

	10 хв. 

	12 хв. 


	5ПДП
	Монтаж КЗБО “АДАПТЕР – М1” на вертоліт Мі-8 для десантування 

	Стулки вантажного люка та настельні панелі вантажної кабіни вертольота з правого і лівого борту між шпангоутами № 13 і № 8 демонтовані. КЗБО знаходиться в чохлах біля заднього пройому вантажної кабіни.
Ті, хто навчається біля комплекту обладнання.
Час відраховується від команди (сигналу) “До монтажу приступити” до доповіді “Готово”.
	1 комплект КЗБО “АДАПТЕР – М1”
	2 чоловіка

	8 хв. 

	10 хв. 

	12 хв. 


	6ПДП
	Демонтаж КЗБО “АДАПТЕР – М1”, який встановлений на вертоліт Мі-8 для десантування
	КЗБО “АДАПТЕР – М1” встановлений на вертоліт Мі-8 для десантування 
Ті, хто навчається біля заднього пройому вантажної кабіни. 
Час відраховується від команди (сигналу) “До демонтажу приступити” до доповіді “Готово”, при цьому КЗБО знаходиться в чохлах біля заднього пройому вантажної кабіни 
	1 комплект КЗБО “АДАПТЕР – М1”
	2 чоловіка

	10 хв. 

	12 хв. 

	15 хв. 


	7ПДП
	Монтаж КЗБО “АДАПТЕР – М1” на вертоліт Мі-8 для евакуації 

	Ланки підвісу та монтажні вузли на борту вертольота, інструмент на штатному місці.
Ті, хто навчається біля комплекту обладнання.
Час відраховується від команди (сигналу) “До монтажу приступити” до доповіді “Готово”. 
	1 комплект КЗБО “АДАПТЕР – М1”
	2 чоловіка
	4 хв. 30 с. 
	5 хв. 
	6 хв. 

	8ПДП
	Демонтаж КЗБО “АДАПТЕР – М1”, який встановлений на вертоліт Мі-8 для евакуації

	КЗБО “АДАПТЕР – М1” встановлений на вертоліт Мі-8 для евакуації.
Ті, хто навчається біля заднього пройому вантажної кабіни.
Час відраховується від команди (сигналу) “До демонтажу приступити” до доповіді “Готово”, при цьому КЗБО знаходиться в чохлах біля заднього пройому вантажної кабіни
	1 комплект КЗБО “АДАПТЕР – М1”
	2 чоловіка

	3 хв. 30 с.
	4 хв. 
	5 хв. 

	ДЛЯ  ПІДРОЗДІЛІВ  ДЕСАНТНОГО  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

	9ПДП
	Укладання парашутної системи типа ПГС-500 
	Робоче місце підготовлено. Парашутна система у повному комплекті знаходяться у переносній сумці. 
Норматив вважається виконаним, якщо виконані всі етапи укладання, необхідна документація оформлена. 
	Одна система на двох тих, хто перевіряється 
	2 чоловіка
	35 хв.
	40 хв.
	45 хв.

	10ПДП
	Укладання парашутної системи типа ПДСБ-1 
	Робоче місце підготовлено. Парашутна система у повному комплекті знаходяться у переносній сумці. 
Норматив вважається виконаним, якщо виконані всі етапи укладання, необхідна документація оформлена 
	Одна система на двох тих, хто перевіряється 
	2 чоловіка
	30 хв.
	35 хв.
	40 хв.

	11ПДП
	Укладання парашутної системи типа ОКС-4 серії 4 
	Робоче місце підготовлено. Парашутна система у повному комплекті знаходяться у переносній сумці. 
Норматив вважається виконаним, якщо виконані всі етапи укладання, необхідна документація оформлена
	Одна система на двох тих, хто перевіряється 
	2 чоловіка
	20 хв.
	25 хв.
	30 хв.

	12ПДП
	Завантаження та швартування вантажів на платформу типа ПГС-500 
	Робоче місце підготовлено. Парашутна система зложена та знаходиться в сумці. Система, що амортизує в заводської упаковці. 
Норматив вважається виконаним, якщо проведений монтаж парашутної системи та світломаяку на вантаж, документація оформлена 

	Одна система
	2 чоловіка
	40 хв.
	50 хв.
	1г.од

	13ПДП
	Монтаж парашутної системи типа ПДСБ-1 на бочку 
	Робоче місце підготовлено. Парашутна система зложена та знаходиться в сумці. 
Норматив вважається виконаним, якщо система змонтована на бочку та оформлена документація 
	Одна система
	2 чоловіка
	20 хв.
	30 хв.
	40 хв.

	14ПДП
	Монтаж витяжних парашутних систем в літаках Іл-76, 
Ан-70 
	Витяжні парашутні системи знаходяться на об’єктах (платформах), платформи закріплені в літаках. 
Норматив вважається виконаним, якщо проведений монтаж ВПС та ланок
	Одна ВПС
	2 чоловіка
	12 хв.
	17 хв.
	25 хв.

	15ПДП
	Монтаж витяжних парашутних систем ВПС-8 на об’єкт для десантування методом “цуг” 
	Витяжні парашутні системи знаходяться на об’єктах (платформах) в переносних сумках. 
Норматив вважається виконаним, якщо проведений монтаж ВПС-8 на об’єкт 
	Монтаж однієї ВПС-8 
	2 чоловіка
	5 хв.
	7 хв.
	9 хв.

	16ПДП
	Монтаж витяжних парашутних систем ВПС-8 в літаках для десантування методом “цуг”
	Витяжні парашутні системи на об’єктах для першого вантажу знаходяться на платформі (об’єкті) , парашутні платформи (ПБС, ПРСМ) закріплені в літаку. 
Норматив вважається виконаним, якщо проведений монтаж ВПС для першого вантажу на гермостулці (в нишу), а ланки інших ВПС приєднані до замка ЗКП 
	Монтаж однієї ВПС-8 
	6 чоловік
	15 хв.
	20 хв.
	25 хв.

	ДЛЯ ДЕСАНТНО-ШТУРМОВИХ, ПАРАШУТНО-ДЕСАНТНИХ, АЕРОМОБІЛЬНИХ ТА РОЗВІДУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

	17ПДП
	Десантування за допомогою КЗБО “АДАПТЕР – М1”:
а) з використанням одного СДК


б) з використанням двох  СДК (поперемінний вихід)
	Вертольот на висоті 13-15 м над посадочним майданчиком. СДК спущений. Завдання поставлене.
Час відраховується від команди (сигналу) “Виконати десантування” до приземлення останнього військовослужбовця і зайняття ним місця в бойовому порядку.
Для припинення спусків подається команда – “Відставити”.
	Особовий склад здійснює десантування з одного вертольота за допомогою одного КЗБО “АДАПТЕР – М1”
	


В/службовець
8 в/службовців
16 в/службовців

8 в/службовців
16 в/службовців
	


7 с.
30 с.
1 хв. 10 с.

15 с.
35 с.
	


9 с.
35 с.
1 хв. 20 с.

20 с.
40 с.
	


12 с.
45 с.
1 хв. 35 с.

25 с.
45 с.

	18ПДП
	Евакуація за допомогою КЗБО “АДАПТЕР – М1”

	Особовий склад знаходиться на землі в місці для евакуації. Вертоліт на висоті 13-15 м над групою. КЗБО “АДАПТЕР – М1” змонтовано на вертоліт.
Час відраховується від команди (сигналу) випускаючому “До виконання евакуації приступити” до зачеплення на евакуаційну косинку останнього військовослужбовця.
	Евакуація особового складу проводиться одним вертольотом за допомогою одного КЗБО “АДАПТЕР – М1”

	6 в/службовців

	2 хв. 20 с.
	2 хв. 30 с.
	2 хв. 50 с.

	ДЛЯ  ВСІХ

	19ПДП
	Укладання парашута Д-6 (Д-5, Д-6 серії 4, ДПС) та запасного парашуту З-5 
	Робоче місце підготовлено, парашути знаходяться у переносній сумці в розпущеному стані у повному комплекті. 
Норматив вважається виконаним, якщо виконані всі етапи укладання, парашути опечатані, документація оформлена. 

	Один основний та один запасний парашути на двох тих, хто перевіряється. 

Один основний та один запасний парашути на кожного того, хто перевіряється
	2 чоловіка
Взвод
Рота (батарея)



2 чоловіка
Взвод
Рота (батарея)
	45 хв.
1 г.
1 г. 15 хв.



1 г. 30 хв.
2 г.
2 г. 30 хв.
	1 г.
1г. 15 хв.
1г. 30 хв.



2 г.
2 г. 30 хв.
3 г.
	1 г. 15 хв.
1 г. 30 хв.
1 г. 45 хв.



2 г. 30 хв.
3г.
3 г. 30 хв.

	20ПДП
	Кріплення зброї та спорядження, одягання парашутів (на автоматника, гранатометника, кулеметника) 
	Парашути встановлені у “козли” на похідних полотнищах, предмети екіпірування на особовому складі (рюкзак в положенні по-похідному, зброя згідно штату в положенні “на ремінь”, багнет-ніж та лопата на поясному ремені). Бойова викладка та екіпирування згідно штатній спеціальності. Чохли та ремені кріплення зброї в рюкзаку. 
Норматив вважається виконаним, якщо основний та запасний парашути, спорядження та зброя підігнані вірно та на заважатимуть розкриттю парашута.
	Один основний та один запасний парашути на кожного того хто, перевіряється. Зброя та предмети екіпіровки згідно штатній спеціальності 
	2 чоловіка
Взвод
Рота (батарея)
	8 хв.
15 хв.
25 хв.
	10 хв.
20 хв.
30 хв.
	15 хв.
25 хв.
40 хв.

	21ПДП
	Кріплення зброї та спорядження, одягання парашутів (на зв’язківця, сапера) з вантажним контейнером типа        ГК-30-У 
	Умови виконання нормативу, такі ж самі що і нормативу № 20ПДП


	Один вантажний контейнер на двох тих, хто перевіряється 
	2 чоловіка
	10 хв.
	15 хв.
	20 хв.

	22ПДП
	Кріплення зброї та спорядження, одягання парашутів для здійснення стрибка зі стрільбою у повітрі. 
	Умови виконання нормативу, такі ж  самі що і нормативу № 20ПДП

	Один основний та один запасний парашут на кожного того, хто навчається
	2 чоловіка
Взвод
Рота
	5 хв.
10 хв.
15 хв.
	7 хв.
15 хв.
20 хв.
	9 хв.
20 хв.
25 хв.

	Примітка: 
- перевіряти нормативи  №19ПДП - 22ПДП під час проведення стрибків й укладання парашутів для десантування забороняється. 

	23ПДП
	Завантаження СПГ-9Д в УПДММ-65, або вантажів у стандартних упаковках до ПДММ-47 
	Робоче місце підготовлено. УПДММ (ПДММ) в повному комплекті. СПГ-9Д (вантаж) та упакувальний матеріал знаходяться на робочому місті. 
Норматив вважається виконаним, якщо СПГ-9Д (вантаж) упакований, парашутна система змонтована та оформлена документація 
	Один УПДММ
Один ПДММ
	3 чоловіка
3 чоловіка
	20 хв.
15 хв.
	30 хв.
20 хв.
	40 хв.
30 хв.

	ДЛЯ ВСІХ ВІДПОВІДНО ДО ШТАТНОЇ ТЕХНІКИ, ЩО Є НА ОЗБРОЄННІ ПІДРОЗДІЛУ

	24ПДП
	Укладання витяжної парашутної системи типу ВПС-8 
	Робоче місце підготовлено, парашут знаходиться у переносній сумці в розпущеному стані у повному комплекті. 
Норматив вважається виконаним, якщо виконані всі етапи укладання, парашут опечатаний, документація оформлена. 
	Одна система
	2 чоловіка
	1 г.
	1 г. 10 хв.
	1 г. 20 хв.

	25ПДП
	Укладання блоку додаткового витяжного парашуту МКС-5-128Р 
(МКС-5-128М)
	Умови виконання нормативу, такі ж самі що і нормативу № 24ПДП 
	Один блок  ДВП
	2 чоловіка
	40 хв.
	50 хв.
	1 г.

	26ПДП
	Укладання багатокупольної парашутної системи МКС-350-9 
	Умови виконання нормативу, такі ж самі що і нормативу № 24ПДП 
	Один блок основного купола 
Одна система в дев’ятикупольному варіанті з блоком ДВП 
	2 чоловіка

2 чоловіка
	50 хв.

10 г.
	1 г.

12 г.
	1 г.15  хв.

14 г.

	27ПДП
	Укладання парашутної системи МКС-5-128Р 
(МКС-5-128М) 
	Робоче місце підготовлено, парашутна система знаходиться в сумці у повному комплекті. Стрічки розчековки рукава не пропущені (МКС-5-128М). Стропи ріфління та пірорізаки не встановлені (МКС-5-128Р) 
	Один блок основного купола 
Одна система 
в п’яти-купольному варіанті 
	5 чоловік

5 чоловік
	1 г. 30 хв.

8 г.
	1 г. 45 хв.

8 г. 30 хв.
	2 г.

9  г.

	28ПДП
	Укладання парашутної системи ОКС-540ПР 
	Умови виконання нормативу, такі ж самі що і нормативу № 27ПДП
	Скласти один блок
	5 чоловік
	1 г. 30 хв.
	1 г. 45 хв.
	2 г.

	29ПДП
	Розвантаження парашутних платформ за допомогою вантажепід’ємних  пристроїв 
	Платформи у пакетах закріплені в кузові автомобіля або причепі. Пакети платформ закрити чохлами та опечатані. 
Норматив вважається виконаним, якщо платформи розвантажені та встановлені на площадку для швартування. 

	Дві  платформи
Платформи взводу із двох пакетів (чотири платформи) 
Платформи роти (батареї) із п’яти пакетів (10 платформ) 
	4 чоловіка
4 чоловіка


4 чоловіка
	6 хв.
12 хв.


30 хв.
	8 хв.
16 хв.


40 хв.
	10 хв.
20 хв.


50 хв.

	30ПДП
	Підготовка гайдропної системи орієнтації   ГСО-4 до десантування 
	Робоче місце підготовлено, ГСО-4 знаходиться в сумці у повному комплекті. 
Норматив вважається виконаним, якщо ГСО-4 змонтовано на монтажної площадці та пірорізаки Р7М підготовлені до застосування, документація оформлена 
	Одна система
	2 чоловіка
	20 хв.
	25 хв.
	30 хв.

	31ПДП
	Підготовка бойової техніки до десантування на парашутних платформах 
	Платформи в пакетах в кузові автомобіля. Пакети платформ закрити чохлами та опечатані. Бойова техніка знаходиться в районі майданчиків для швартування. МКС-5-128Р встановлені на техніку в положенні бойової готовності. 
Передчасна підготовка техніки не дозволяється. 
	БМД (та інші вироби на її базі) 


Д-30 



ЗУ-23-2



ГАЗ-66 з різним довантаженням 


ГАЗ-66 з завантаженим 120-мм мінометом

УАЗ-469 (та інши вироби на цієї базі)
	5 чоловік
Взвод
Рота

4 чоловіка
Взвод
Батарея

3 чоловіка
Взвод
Рота (батр)

6 чоловік
Взвод
Рота (батр)

4 чоловіка
Взвод
Батарея

4 чоловіка
Взвод
Рота
	1 г. 30 хв.
1 г. 45 хв.
2 г.

2 г. 45 хв.
3 г.
3 г. 15 хв.

2 г.
2 г. 30 хв.
2 г. 45 хв.

2 г. 30 хв.
2 г. 45 хв.
3 г.

2 г.
2 г. 15 хв.
2 г. 30 хв.

3 г.
3 г. 15 хв.
3 г. 30 хв.
	1 г. 45 хв.
2 г.
2 г. 15 хв.

3 г. 10 хв.
3 г. 15 хв.
3 г. 30 хв.

2 г. 15 хв.
2 г. 45 хв.
3 г.

2 г. 45 хв.
3 г.
3 г. 15 хв.

2 г. 30 хв.
2 г. 45 хв.
3 г.

3 г. 30 хв.
3 г. 45 хв.
4 г.
	2 г.
2 г. 15 хв.
2 г. 30 хв.

3 г. 35 хв.
3 г. 45 хв.
4 г.

2 г. 45 хв.
3 г. 15 хв.
3 г. 30 хв.

3 г.
3 г. 15 хв.
3 г. 45 хв.

3 г.
3 г. 15 хв.
3 г. 30 хв.

4 г.
4 г. 15 хв.
4 г. 30 хв.

	32ПДП
	Монтаж ПБС на БМД, (ПРСМ на БМД, БТР-Д та інши вироби на їх базі) по-похідному 
	Бойова техніка знаходиться на швартовочних площадках (в парках), ПБС, (ПРСМ) в повному комплекті розложена на робочому місці (або завантажена на автотранспорт) 
	1 об’єкт 

3 об’єкта 

10 об’єктів 
	5 чоловік

Взвод

Рота
	1 г. 40 хв.

1 г. 55 хв.

2 г. 10 хв.
	1 г. 50 хв.

2 г. 10 хв.

2 г. 25 хв.
	2 г. 10 хв.

2 г. 25 хв. 

2 г. 40 хв.

	33ПДП
	Переведення ПБС (ПРСМ) із похідного положення в положення для десантування 
	Бойова техніка знаходиться на швартовочних площадках. ПБС (ПРСМ) змонтований по-похідному. 
Норматив вважається виконаним, якщо проведений монтаж ПБС (ПРС) в положення для десантування, (електромережа на ПРС перевірена), документація оформлена 
	1 об’єкт 

3 об’єкта 

10 об’єктів 
	5 чоловік

Взвод

Рота
	40 хв.

50 хв.

1 г.
	50 хв.

1 г.

1 г. 10 хв.
	1 г.

1 г. 10 хв.

1 г. 20 хв.

	34ПДП
	Монтаж ПБС на БМД, (ПРСМ на БМД, БТР-Д та інши вироби на їх базі) в положення для десантування 
	Бойова техніка знаходиться на швартовочних площадках. ПБС (ПРСМ) в повному комплекті знаходиться на автотранспорті. 
Норматив вважається виконаним, якщо проведений монтаж ПБС (ПРС) в положення для десантування, (електромережа на ПРС перевірена), документація оформлена.
	1 об’єкт 

3 об’єкта 

10 об’єктів 
	5 чоловік

Взвод

Рота
	1 г.

1 г. 15 хв.

1 г. 30 хв.
	1 г. 20 хв.

1 г. 35 хв.

1 г. 50 хв.
	1 г. 40 хв.

1 г. 55 хв.

2 г. 10 хв.

	35ПДП
	Монтаж вузлів ПБС (ПРСМ на БМД, БТР-Д та інши вироби на їх базі) перед завантаженням в літаки Іл-76, Ан-70 
	Бойова техніка з екіпажами знаходиться у вантажного люка літака. Система, що амортизує та ГСО-4 (лижи та центральний силовий вузол для ПРСМ) закріплені в положення для десантування. 
Норматив вважається виконаним, якщо проведена установка всіх вузлів, натяжіння та фіксація гусениць, чохол гусениць одягнутий. 
	1 об’єкт 

3 об’єкта 

10 об’єктів 
	5 чоловік

Взвод

Рота
	15 хв.

20 хв.

25 хв.
	20 хв.

25 хв.

30 хв.
	25 хв.

30 хв.

35 хв.

	36ПДП
	Розшвартування колісної техніки (вантажів) 
	Техніка (вантажі) знаходяться в зашвартованому стані на платформі. 
Норматив вважається виконаним, якщо техніка (вантажі) розвантажена з платформи та підготовлена до бою 
	Одна платформа з технікою (вантажем)
	2 чоловіка
	4 хв.
	5 хв.
	7 хв.

	37ПДП
	Розшвартування бронетанкової техніки 
	Умови виконання нормативу, такі ж самі що і нормативу № 36ПДП 
	Один об’єкт на ПБС (ПРСМ)
	2 чоловіка
	3 хв.
	5 хв.
	6 хв.

	38ПДП
	Демонтаж засобів десантування автокранами в районі зосередження з БМД, БТР-Д із похідного положення (режиму бойової готовності) для посадочного десантування 
	Бойова техніка знаходиться на майданчику для швартовки (в парках), ПРСМ (ПБС) змонтовані по-похідному. 
Норматив вважається виконаним, якщо проведений демонтаж засобів десантування 
	Один об’єкт

Об’єкти 
	5 чоловік

Взвод

Рота
	10 хв.

35 хв.

1 г. 30 хв.
	15 хв.

40 хв.

1 г. 40 хв.
	20 хв.

45 хв.

1 г. 50 хв.

	39ПДП
	Завантаження бойової техніки в літаки типу   Іл-76, Ан-70 
	Бойова техніка, підготовлена до десантування на платформах, парашутно-реактивних системах та парашутно-безплатформених системах, знаходиться у вантажного люка.
Розрахунок (екіпаж) проінструктований та ознайомлений з заходами безпеки, екіпаж літака знаходиться на своїх робочих місцях. 
Норматив вважається виконаним, якщо бойова техніка завантажена у літак, витяжні парашутні системи змонтовані, передпольотна перевірка проведена, документація оформлена 
	3 об’єкта 
	6 чоловік
	1 г. 30 хв.
	1 г. 40 хв.
	1 г. 50 хв.

	40ПДП
	Розвантаження бойової техніки, яка підготовлена до десантування на ПБС (ПРСМ), із літака 
Іл-76, Ан-70 для підготовки до посадочного десантування 
	Бойова техніка підготовлена до десантування на ПБС (ПРСМ), закріплена у літаку. Розрахунки (екіпажі) проінструктовані й ознайомлені з заходами безпеки, екіпаж літака знаходиться на своїх робочих місцях, стулки вантажного люка відкриті.
Норматив вважається виконаним, якщо бойова техніка розвантажена та відбуксована від літака на 10 м, розшвартована та приведена у бойову готовність 
	Один об’єкт 

Об’єкти 
	6 чоловік

Взвод
Рота
	25 хв.

1 г. 35 хв.
1 г. 50 хв.
	30 хв.

1 г. 45 хв.
2 г.
	35 хв.

1 г. 50 хв.
2 г. 15 хв.
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	[bookmark: _Toc339448212]ДЛЯ ДЕСАНТНО-ШТУРМОВИХ, ПАРАШУТНО-ДЕСАНТНИХ, АЕРОМОБІЛЬНИХ ТА РОЗВІДУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ НА 
БМД, БТР-Д, 2С9, БМП-2, БТР-60 (70, 80, 3ДА), БРДМ-2, СУ-100 (2С3), АВТОМОБІЛЯХ

	1ТхП
	Зняття акумуляторних батарей
	Після зняття акумуляторні батареї встановлюються перед машиною. Кришки і захисні коробки встановлені на батареї, болти для з’єднання проводів закріпленні на клемах проводів.
	БМД,  БТР-Д, 2С9.
БТР-60 (70, 80, 3ДА).
“Saxon” AT105, 
БМП-2, БРДМ-2.
СУ-100 (2С3).
	Механік-водій (водій) і один із членів екіпажу
	4 хв.
2 хв. 45 с

4 хв. 10 с.
20 хв.
	4хв. 30 с.
3 хв.

4 хв. 30 с.
21 хв.
	5 хв.
3 хв. 30 с.

5 хв. 25 с.
23 хв.

	2ТхП
	Установка акумуляторних батарей
	Акумуляторні батареї знаходяться перед машиною. Після установки акумуляторних батарей подається звуковий сигнал.
	БМД, БТР-Д, 2С9.
БТР-60 (70, 80, 3ДА).
“Saxson” AT105,  
БРДМ-2.
СУ-100 (2С3).
	Механік-водій (водій) і один із членів екіпажу
	9 хв.
3 хв. 30 с.
4 хв. 35 с.

22 хв.
	9 хв. 30с
4 хв.
5 хв.

23 хв.
	10 хв.
5 хв.
6 хв.

25 хв.

	Примітка:
- для тренування в виконанні нормативу використовувати резервні (списані) акумуляторні батаре

	3ТхП
	Перевірка заправки системи паливом
	Кришки лючків і пробки заправних горловин затягнуті. При виконанні нормативу перевірити стан прокладок заправних горловин.
Рівень пального перевіряється щупом (стержнем).
	БМД, БТР-Д, 2С9, БМП-2.
БТР-60 (70, 80, 3ДА).
БРДМ-2.
СУ-100 (2С3).
	Водій
	11 хв.

3 хв.
2 хв. 35 с.
3 хв. 30 с.
	12 хв.

3 хв. 20 с.
3 хв.
4 хв.
	13 хв.

4 хв.
3 хв. 20 с.
5 хв.

	4ТхП
	Злив відстою із паливного баку
	На БМД відстій зливати із правої групи баків
	БМД, БТР-Д, 2С9, БМП-2.
	Кожний член екіпажу
	3 хв.
	3 хв. 30с
	4 хв.

	5ТхП
	Пуск підігрівача системи підігріву
	Необхідний інструмент зложений поряд з люком механіка-водія (водія). Перед виконанням нормативу випускний лючок повинен бути закритим, паливо- розподільний кран перекритий. Норматив рахується виконаним – при досягненні стійкої роботи підігрівача. 
	БТР-60 (70, 80, 3ДА),
БМП-2, БРДМ-2.
СУ-100 (2С3).
	Механік-водій (водій)
	3 хв.

4 хв. 10 с.
	3 хв. 15 с.

4 хв. 30 с.
	3 хв. 45 с.

5 хв. 20 с.

	6ТхП
	Перевірка тиску повітря в шинах
	Перевірити тиск повітря в одній із шин. Колісний краник, вентиль блоку шинних кранів повинні бути закритим.
	БМП, БТР-60 (70, 80, 3ДА).
БРДМ-2.
	Водій
	1 хв. 20 с.

1 хв. 30 с.
	1 хв. 30 с.

1 хв. 40 с.
	1 хв. 45 с.

2 хв.

	7ТхП
	Перевірка вільного ходу педалей гальму, зчеплення і люфту рульового колеса
	Вільний хід педалей замірити лінійкою. Після виконання нормативу доповісти всі перевірені параметри.
	
	Водій
	1 хв. 15 с.
1 хв. 20 с.
	1 хв. 20 с.
1 хв. 30 с.
	1 хв. 35 с.
1 хв. 45 с.

	8ТхП
	Перевірка рівня рідини в головному гальмовому циліндрі
	Норматив виконується водієм.
	БТР-60 (70, 80, 3ДА),
БРДМ-2.
	Водій
	1 хв. 50 с.
	2 хв.
	2 хв. 25 с.

	9ТхП
	Перевірка наявності кришок, лючків, пробок у корпусі машини та їх ущільнення, а також їх затягування при підготовці машини до подолання водної перешкоди
	При виконанні нормативу перевірити стан прокладок тільки пробок днища. Болти кріплення кришок люків і пробок затягувати до кінця.
	БТР-60 (70, 80, 3ДА),
БМП-2, БРДМ-2, “Saxson” AT105,
СУ-100 (2С3).
	Командир машини і механік-водій (водій)
	14 хв.
	16 хв.
	18 хв.

	10ТхП
	Підготовка машини до заправки паливом засобами ЗІП
	Малогабаритний заправний агрегат МЗА знаходиться в ящику на стелажі ззаду машини
	БМД, БТР-Д, 2С9, БМП-2.
	Два члени екіпажу
	3 хв.
	4 хв.
	5 хв.

	11ТхП
	Укладання засобів заправки в укладку
	Повністю злити паливо із шлангу і заправного насосу, протерти і укласти на свої місця. Пробки горловин не шплінтувати.
	БМД, БТР-Д, 2С9, БМП-2.
	Два члени екіпажу
	4 хв.
	5 хв.
	6 хв.

	12ТхП
	Підготовка до само витягування БТР-60 (70, 80, 3ДА), БРДМ-2 з допомогою лебідки та блоку
	При виконанні нормативу вручну розмотати 22-25м тросу, блок покласти на грунт за 10м перед машиною, завести трос на блок, крюк тросу надіти на буксирний крюк машини. Завести двигун (двигуни), включити лебідку на намотування тросу, натягнути трос, виключити привід лебідки, заглушити двигун.
	БТР-60 (70, 80, 3ДА)
БРДМ-2.
	Два члени екіпажу
	2 хв. 20 с.
3 хв. 10 с.
	2 хв. 30 с.
3 хв. 30 с.
	3 хв.
4 хв. 10 с.

	13ТхП
	Підготовка БМД, 2С9, БТР-Д,  БМП-2, 
СУ-100 (2С3) до само-витягування за допомогою колоди
	Машина встановлюється  на рівному майданчику. Перед виконанням нормативу отвори траків для установки при способи повинні бути очищені від бруду. При виконанні нормативу закріпити колоду тросами для само витягування до гусениць.
	БМД, БТР-Д, 2С9, 
БМП-2, СУ-100 (2С3)

	Два члени екіпажу
	3 хв. 30 с.

	4 хв. 30 с.

	5 хв. 30 с.


	14ТхП
	Перевірка працездатності системи ППО при ручному включенні
	Перед виконанням нормативу кришка “При пожежі відкрий кришку і натисни кнопку”, на щитку механіка-водія повинна бути розпломбована. Накидні гайки з електроприводом виконавчого механізму клапану вентилятора охолодження генератора і балона ППО повинні бути розшплінтовані. Інструмент і приладдя знаходяться у виконуючого норматив. Двигун підготовлений до запуску.
	БМД, БТР-Д, 2С9, БТР-60 (70, 80, 3ДА),
СУ-100 (2С3).

	Командири 
	2 хв. 35с.
	2 хв. 50с.
	3 хв. 25с.

	15ТхП
	Перевірка роботи системи колективного захисту
	Перед перевіркою працездатності системи колективного захисту провести підготовку машини при погрозі атомного, хімічного нападу. Підготовить двигун до запуску. Вимикач батарей вимкнутий. Відкрита і застопорена тільки кришка люка командира машини.
	БМД, БТР-Д, 2С9,
БМП-2, СУ-100 (2С3)

	Командири машин, механіки-водії
	4 хв. 35 с.
	5 хв.
	6 хв.

	16ТхП
	Перевірка регулювання приводу управління ГФ
	На БМД перевіряється регулювання приводу управління одно дискового, дводискового головного фрикціону. Для вижиму педалі при замірі ходів дозволяється використовувати одного із членів екіпажу.
	БМД,  БТР-Д, 2С9,
БМП-2



	Командир і механік-водій
	4 хв.
	5 хв.
	6 хв.

	17ТхП
	Перевірка рівня масла (змазки) в агрегатах силової передачі.
	Після перевірки рівня масла (змазки) в агрегатах силової передачі пробки повинні бути правильно зашплінтовані. Перевірка рівня змазки на БМД (БТР-Д, 2С9) в редукторах водометів в даний норматив не входить.
	БМД, БТР-Д, 2С9,
БМП-2

	Командир і механік-водій
	3 хв. 40 с.
	5 хв. 40 с.
	7 хв. 40 с.

	18ТхП
	Перевірка регулювання приводу управління подачею палива.
	Кришка люка над двигуном повинна бути знята.
	БМД, БТР-Д, 2С9,
БМП-2
	Механік-водій і один із членів екіпажу
	1 хв. 30 с.
	2 хв.
	2 хв. 30 с.

	19ТхП
	Розбирання та складання фільтру грубої очистки палива
	Норматив може виконуватись на учбовому фільтрі в зборі. Час на виконання нормативу в цьому випадку зменшується на 1 хв.илину.
	БМД, БТР-Д, 2С9,
БМП-2
	Командир і механік-водій
	2  хв.
	2 хв. 15 с.
	3 хв.

	20ТхП
	Видалення траків
	Видалити по одному траку із кожної гусениці, з’єднати гусеничні стрічки з наступним їх натягом для нормальних умов експлуатації. 
	БМД, БТР-Д, 2С9,
БМП-2
	Командир, механік-водій і один із членів екіпажу
	9 хв.
	11 хв.
	13 хв.

	21ТхП
	Встановлення приладу нічного бачення механіка-водія (водія)
	Перед встановленням приладу закрити шторку. Після встановлення приладу надіти на верхню призму захисний ковпачок, відкрити на 1мм діафрагму Перевірити роботу приладу. 
Після перевірки вимкнути живлення закрити шторку. Знятий денний прилад покласти на штатне місце.
	БМД, БТР-Д, 2С9,
БМП-2.
БТР-60 (70, 80, 3ДА).
БРДМ-2.
	Командир і механік-водій
	3 хв. 20 с.

2 хв. 45 с.
3 хв.
	3 хв. 40 с.

3 хв.
3 хв. 20 с.
	4 хв. 20 с.

3 хв.  30 с.
4 хв.

	22ТхП
	Контрольний огляд машини
	Контрольний огляд рахується виконаним після прогріву двигуна до 30ºС. В зимових умовах час на виконання нормативу збільшується на час розігріву двигуна до необхідної температури.
	БМД, БТР-Д, 2С9,
БМП-2, 
“Saxson” AT105.
СУ-100 (2С3).
	Командир, механік-водій і навідник-оператор


	15 хв.


18 хв. 30 с.
	18 хв.


20 хв.
	20 хв.


23 хв.

	23ТхП
	Підготовка до подолання водної перешкоди на плаву
	Виконати роботи контрольного огляду перед подоланням водної перешкоди, крім вимірювання тиску повітря в шинах (для БТР-60 (70, 80, 3ДА), БРДМ-2). Кришки оглядових люків закрити, сидіння водія установити у верхньому положенні.
	БМД, БТР-Д, 2С9,
БМП-2.
БТР-60 (70, 80, 3ДА).
БРДМ-2.
	Командир, механік-водій і навідник-оператор
Командир водій
	7 хв.

3 хв. 10 с.
4 хв. 10 с.
	9 хв.

3 хв. 30 с.
4 хв. 30 с.
	11 хв.

4 хв. 10 с.
5 хв. 25 с.

	ДЛЯ ВОДІЇВ АВТОМОБІЛІВ

	1ТхА
	Контрольний огляд перед виходом з парку
	Виконати всі роботи по контрольному огляду перед виходом з парку, передбачені інструкцією з технічного обслуговування кожної марки машини.
Регулювальні роботи і контрольний пробіг не проводити.
При відпрацьовуванні (перевірці) нормативу керівнику занять (перевіряючому) дозволяється вводити дві-три не складні несправності, що впливають на безпеку руху, які водій при контрольному огляді машини повинен знайти
	L-200.
УАЗ-469, ГАЗ-3110,
ГАЗ-22171, ЛуАЗ-967,
ГАЗ-66, HMMWV.
КрАЗ-Spartan.
ЗИЛ-131. 
Урал-4320,
КамАЗ-4310.
МАЗ-5316,
КрАЗ-225Б,
КрАЗ-5233ВЕ,
КрАЗ-6322.
МТ-ЛБ
	Водій (механік-водій)
	7 хв.



8 хв.
9 хв.
10 хв.

14 хв.



12 хв.
	8 хв.



9 хв.
10 хв.
11 хв.

15 хв.



13 хв.
	9 хв.



10 хв.
12 хв.
13 хв.

18 хв.



14 хв.

	2ТхА
	Установка акумуляторних батарей на машину
	Акумуляторні батареї знаходяться попереду машини. Сполучні провода і стяжні болти з наверненими на них гайками знаходяться в гніздах для батарей. Після установки, закріплення в гніздах і підключення акумуляторних батарей у цеп подається звуковий сигнал. При перенесенні і установки акумуляторних батарей типу 6СТЭН-140  (12СТ-70) у гнізда водію допомагає одна людина. З’єднує акумуляторні батареї і підключає їх у цеп тільки водій.
	L-200.
УАЗ-469, ГАЗ-3110,
ГАЗ-22171.
ЛуАЗ-967.
HMMWV.
ГАЗ-66.
КрАЗ-Spartan.
ЗИЛ-131, Урал-4320,
МАЗ-5316,
КамАЗ-4310,
КрАЗ (всіх типів)
МТ-ЛБ.
	Водій (механік-водій) і один з членів екіпажу
	4 хв. 05 с.
2 хв. 50 с.

3 хв.
2 хв. 20 с.
2 хв. 30 с.
2 хв. 40 с.
2 хв.



8 хв. 40с.
	4 хв. 15 с.
3 хв.

3 хв. 10 с.
2 хв. 30 с.
2 хв. 45 с.
3 хв.
2 хв. 20 с.



9 хв. 20 с.
	4 хв. 30 с.
3 хв. 20 с.

2 хв. 50 с.
3 хв.
3 хв. 10 с.
3 хв. 30 с.
3 хв.



11 хв. 10 с.

	3ТхА
	Очищення масляного фільтра (центрифуги) двигуна
	Виконати всі роботи по розбиранню, очищенню і зборці масляного фільтра (центрифуги), передбачені інструкцією з експлуатації. Поставити масляний фільтр (центрифугу) на місце, зробити запуск двигуна і перевірити його роботу.
	ГАЗ-66. 
HMMWV.
КрАЗ-Spartan.
ЗИЛ-131. 
Урал-4320,
КамАЗ-4310,
МАЗ-5316,
КрАЗ (всіх типів)
МТ-ЛБ.
	Водій (механік-водій)
	3 хв. 30 с.
3 хв. 20 с.
3 хв. 40 с.
4 хв. 10 с.
5 хв. 10 с.



12 хв.
	3 хв. 50 с.
3 хв. 40 с.
4 хв.
4 хв. 30 с.
5 хв. 40 с.



13 хв.
	4 хв. 30 с.
4 хв. 20 с.
4 хв. 40 с.
5 хв. 10 с.
6 хв. 10 с.



14 хв.

	4ТхА
	Очищення повітряного фільтра системи живлення
	Виконати всі роботи по розбиранню, очищенню і зборці повітряного фільтра, передбачені інструкцією з експлуатації. Поставити повітряний фільтр місце, зробити запуск двигуна і перевірити його роботу.
	L-200.
УАЗ-469, ГАЗ-3110,
ЛуАЗ-967.
HMMWV.
 ГАЗ-66. 
КрАЗ-Spartan,
ЗИЛ-131.
Урал-4320,
МАЗ-5316,
КамАЗ-4310.
КрАЗ (всіх типів)
МТ-ЛБ.
	Водій (механік-водій)
	4 хв. 40 с.
3 хв. 30 с.

3 хв. 40 с.
3 хв. 30 с.
4 хв. 20 с.

3 хв. 10 с.


3 хв. 20 с.
15 хв.
	5 хв. 10 с.
3 хв. 50 с.

4 хв.
3 хв. 50 с.
4 хв. 40 с.

3 хв. 30 с.


3 хв. 40 с.
15 хв. 30 с.
	5 хв. 40 с.
4 хв. 30 с.

4 хв. 40 с.
4 хв. 30 с.
5 хв. 20 с.

4 хв.


4 хв. 20 с.
16 хв.

	5ТхА
	Підготовка до пуску і пуск двигуна з використанням підігрівача (у зимовий період)
	Температура навколишнього повітря нижче +5°С (норматив відпрацьовується і перевіряється при мінусовий температурі навколишнього повітря). Підготовку до пуску і пуск двигуна проводити в об’ємі і послідовності, передбачених заводською інструкцією по експлуатації даної марки машини. Час з початку стійкої роботи підігрівника і до кінця разігріву двигуна (до температури, яка предбачена інструкцією) у норматив не входить. Норматив вважається виконаний  при досягненні стійкої роботи двигуна.
	L-200
УАЗ-469, ГАЗ-3110,
ЛуАЗ-967.
HMMWV,
ГАЗ -66.
КрАЗ-Spartan.	
ЗИЛ-131.
КамАЗ-4310,
Урал- 4320,
МАЗ-5316,
КрАЗ (всіх типів)
МТ-ЛБ
	Водій (механік-водій)
	3 хв. 10 с.
3 хв. 30 с.

3 хв. 30 с.

3 хв. 40 с.
4 хв. 20 с.
6 хв. 30 с.



3 хв. 50 с.
	3 хв. 20 с.
3 хв. 50 с.

3 хв. 50 с.

4 хв.
4 хв. 40 с.
7 хв.



4 хв. 10 с.
	3 хв. 35 с.
4 хв. 20 с.

4 хв. 40 с.

4 хв. 50 с.
5 хв. 40 с.
8 хв. 20 с.



4 хв. 30 с.

	6ТхА
	Установка запалювання (на двигунах, з яких не знімалися ні розподільник, ні його привід)
	Перед виконанням нормативу установка запалювання порушується (поворотом корпуса прервча-расподільника). Провода високої напруги з розподільника зняті. 
Установка запалювання проводиться в об’ємі і послідовності, передбачених заводською інструкцією з експлуатації даної марки машини. При установці поршня у верхню мертву крапку водієві допомагає одна людина Після  установки запалювання двигун пустити. Коректування установки запалювання на ходу не проводяться.
	УАЗ-469 
ЛуАЗ-967
ГАЗ-66
ЗИЛ-131
	Водій
	3 хв.  30 с.
6 хв. 50 с.
7 хв. 10 с.
7 хв. 30 с.
	3 хв. 50 с.
7 хв. 20 с.
7 хв. 50 с.
8 хв. 10 с.
	4 хв. 40 с.
8 хв. 50 с.
9 хв. 20 с.
9 хв. 50 с.

	7ТхА
	Підготовка до пуску і пуск нагрівача кузова - фургону
	Підготовку до пуску і пуск нагрівника кузова -фургона проводити в обсязі і послідовності, передбачених інструкціями з експлуатації нагрівача і кузова-фургона (у частині використання нагрівача). Норматив вважається виконаним при досягненні стійкої роботи нагрівача.
	Нагрівач ОВ-65
Нагрівач О-30
	Водій
	1 хв. 40 с.
2 хв.
	2 хв.
2 хв. 10 с.
	2 хв. 20 с.
2 хв. 20 с.

	8ТхА
	Заміна ременя приводу вентилятора (гідромуфти)
	Зняти ремінь приводу вентилятора (гідромуфти), оглянути, поставити на місце і відрегулювати його натяг.
	L-200
УАЗ-469 
HMMWV
ГАЗ-66
КрАЗ-Spartan
Урал-4320,
КамАЗ-4310,
МАЗ-5316,
КрАЗ (всіх типів)
	Водій
	4 хв.
1 хв. 30 с.
1 хв. 50 с.
8 хв. 30 с.
8 хв. 40 с.
4 хв.

	5 хв.
1 хв. 40 с.
2 хв.
9 хв. 20 с.
9 хв. 30 с.
4 хв. 30 с.

	6 хв.
2 хв.
2 хв. 10 с.
10 хв. 10 с.
10 хв. 20 с.
5 хв. 20 с.


	9ТхА
	Заміна ременя приводу компресора
	Зняти ремінь, оглянути, поставити на місце і відрегулювати його натяг
	ЗИЛ-131,  МАЗ-5316,
КрАЗ-255Б,
КрАЗ-5233ВЕ.
КрАЗ-6322
	Водій (механік-водій)
	15 хв. 20 с.


12 хв.
	16 хв. 40 с.


13 хв.
	20 хв.


14 хв.

	10ТхА
	Заміна колеса
	Одне з передніх коліс замінити запасним, зняте колесо закріпити на місце запасного. На автомобілі ЗИЛ-130 заміняється одне з внутрішніх задніх коліс
	L-200
УАЗ-469
HMMWV
 ГАЗ-66,
КрАЗ-Spartan, ЗИЛ-131
Урал-4320,
КамАЗ-4310,
МАЗ-5316, 
КрАЗ (всіх типів)
	Водій і один з членів екіпажу
	4 хв. 50 с.
5 хв.
15 хв. 20 с.
15 хв. 30 с.
17 хв.
27 хв. 10 с.

	5 хв. 10 с.
5 хв. 20 с.
16 хв. 40 с.
16 хв. 50 с.
18 хв. 30 с.
29 хв. 30 с.

	6 хв. 20 с.
6 хв. 30 с.
20 хв.
20 хв. 20 с.
22 хв. 10 с.
35 хв. 20 с.


	11ТхА
	Накачування колеса системою центрального накачування шин
	Перед виконанням нормативу повітря із шини колеса випущено, двигун прогрітий. Вімкнуити систему центральної підкачки і довести тиск повітря в шині колеса до норми, передбаченої заводскою інструкцією з експлуатації.
	ГАЗ-66. 
ЗИЛ-131.
Урал-4320,
КамАЗ-4310,
МАЗ-5316.
КрАЗ (всіх типів)
	Водій
	4 хв. 30 с.
3 хв. 50 с.
2 хв. 30 с.


3 хв. 40 с.
	4 хв. 40 с.
4 хв.
3 хв.


4 хв.
	5 хв. 50 с.
5 хв.
3 хв. 30 с.


4 хв. 50 с.

	12ТхА
	Зчіпка машини з причепом (з напівпричепом, гарматою)
	Норматив виконується зі штатним причепом (напівпричепом, гарматою). Машина встановлюється на відстані 25 м попереду причепа (напівпричепа, гармати), під кутом 90°, лівим бортом до нього. Керує зчіпкою одна людина. Для зчіпки з причепом (напівпричепом) залучаєтья необхідна колькість, людей (гарматний розрахунок). Водій перевіряє правильність і надійність зчіпки, підключає гальмову і електроосвітлювальну системи машини і причепа (напівпричепа, гармати) і при необхідності встановлює регуліруюче кільце гальмового крана в положення, що відповідає завантаженню причепа (напівпричепа). По закінченні виконання нормативу водій за допомогою керівника зчіпки перевіряє справність електроустаткування і гальм автопоїзду на ходу на ділянці 10—15 м
	ГАЗ-66, HMMWV.
ЗИЛ-131,
КрАЗ-Spartan.
Урал-4320,
КамАЗ-4310,
МАЗ-5316,
КрАЗ (всіх типів).
МТ-ЛБ
	Водій (механік-водій) і один з членів екіпажу
	1 хв. 10 с.
2 хв.

2 хв. 20 с.



4 хв. 30 с.
	1 хв. 20 с.
2 хв. 10 с.

2 хв. 30 с.



5 хв.
	1 хв. 30 с.
2 хв. 30 с.

3 хв.



5 хв. 30 с.

	13ТхА
	Підтягування причепа (гармати) за допомогою лебідки машини
	Водієві допомагає одна людина. Причіп (гармата) знаходиться  на відстані 25 м від машини на рівній горизонтальний площадці. Причіп (гармата) підтягується на відстань 5 м від машини, трос лебідки забирається і закріплюється
	ГАЗ-66, HMMWV.
ЗИЛ-131,
КрАЗ-Spartan.
Урал-4320,
КамАЗ-4310.
МАЗ-5316,
КрАЗ (всіх типів)
	Водій (механік-водій) і один з членів екіпажу
	1 хв. 40 с.
2 хв. 20 с.

3 хв.

4 хв. 30 с.

	1 хв. 50 с.
2 хв. 30 с.

3 хв. 20 с.

5 хв.

	2 хв. 10 с.
3 хв.

3 хв. 50 с.

6 хв.


	14ТхА
	Підготовка машини до подолання броду
	Водієві допомагає одна людина. Виконати всі роботи по підготовці машини до подолання броду, пеедбачені інструкцією з експлуатації. На машинах, інструкціями яких не визначений перелік операцій по підготовці до подолання броду: послабити ремінь приводу вентилятора; закрити жалюзі; знизити тиск повітря в шинах до 1,0 кгс/см2; вімкнути передній міст
	L-200.
УАЗ-469, HMMWV.
ГАЗ-66. 
КрАЗ-Spartan, 
ЗИЛ-131. 
Урал- 4320, 
КамАЗ-4310, 
МАЗ-5316,
КрАЗ (всіх типів)
МТ-ЛБ.
	Водій (механік-водій)
	2 хв.
1 хв. 10 с.
4 хв.
4 хв. 20 с.

5 хв. 20 с.



7 хв.
	2 хв. 20 с.
1 хв. 20 с.
4 хв. 30 с.
4 хв. 50 с.

5 хв. 40 с.



8 хв.
	2 хв. 40 с.
1 хв. 30 с.
5 хв. 20 с.
5 хв. 40 с.

6 хв. 50 с.



9 хв.

	15ТхА
	Заповнення системи охолодження двигуна охолоджуючою рідиною
	Охолоджуюча рідина в кількості, необхідному для заповнення системи знаходиться в каністрах на відстані 100 м від машини. Зливні крани відкриті і закриваються водієм з початком протікання крізь них охолоджуючої рідини.
	L-200.
УАЗ-469.
HMMWV.
ГАЗ-66,
КрАЗ-Spartan, 
ЗИЛ-131. 
КамАЗ-4310.
Урал- 4320. 
МАЗ 5316,
КрАЗ (всіх типів)
МТ-ЛБ
	Водій (механік-водій)
	1 хв.
2 хв. 20 с.
2 хв. 30 с.
3 хв. 20 с.


4 хв. 10 с.
6 хв.
7 хв.

6 хв.
	1 хв. 10 с.
2 хв. 30 с.
2 хв. 40 с.
3 хв. 40 с.


4 хв. 30 с.
6 хв. 40 с.
7 хв. 40 с.

6 хв. 40 с.
	1 хв. 20 с.
3 хв.
3 хв. 10 с.
4 хв. 20 с.


5 хв. 20 с.
7 хв.
8 хв.

7 хв.

	16ТхА
	Підготовка кузову машини для перевезення особового складу
	При виконанні нормативу відкрити задній борт, опустити бічні сидіння установити і закріпити середнє (на ма шинах, у яких воно передбачено) Водієві допомагає одна людина.
	ГАЗ-66, HMMWV.
ЗИЛ-131. 
Урал-4320, 
КамАЗ-4310.
КрАЗ (всіх типів)
	Водій (механік-водій)
	50 с.
3 хв. 50 с.
5 хв. 10 с.

50 с.
	1 хв.
4 хв.
5 хв. 40 с.

1 хв.
	1 хв. 20 с.
5 хв.
6 хв. 50 с.

1 хв. 10 с.

	Примітка: 
- перед виконанням кожного нормативу і після його виконання відділення (екіпаж) шикується перед машиною, при цьому двері і люки машини на замки не закриваються, все устаткування, пристосування, інструмент і приналежності машини повинні бути в комплекті покладені на свої місця і закріплені в положенні “по-похідному”.

	ДЛЯ ТАНКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ

	1ТхТ
	Контрольний огляд.
	Машина брезентом не укрита, всі люки закриті. Перед виконанням нормативу двигун машини розігрітий і прогрітий (температура охолоджуючої рідини і масла в системах не нижче 50°С). 
	Т-80

	Екіпаж
	14 хв.
	15 хв.
	18 хв.

	2ТхТ
	Зняття акумуляторних батарей.
	Операції по зніманню АБ виконуються з батареями, які встановлені і закріплені в корзинах, кришки і запобіжні колодки закріпленні на батареях. При виконанні нормативу, вмикач батарей вимкнений. При зніманні батарей не допускати великих кутів нахилу, а також замикання вивідних клем. Після зняття, акумуляторні батареї поставити попереду машини, кришки і захисні колодки встановити на батареї, болти для приєднання проводів акумуляторних батарей, закріпити на клемах проводів.
	Т-80
	Норматив виконується КТ, МВ, КНП по два чоловіка. 
	14 хв.
	15 хв.
	18 хв.

	3ТхТ
	Установка акумуляторних батарей.
	Операції по встановленню акумуляторних батарей виконуються з батареями, які встановлені і закріплені в корзинах, кришки і запобіжні колодки закріплені на батареях. При виконанні нормативу, вмикач батарей вимкнений. Акумуляторні батареї перед виконанням нормативу знаходяться попереду машини. При встановлені батарей не допускати великих кутів нахилу, а також замикання вивідних клем. Після встановлення акумуляторних батарей подати звуковий сигнал.
	Т-80
	Норматив виконується КТ, МВ, КНП по два чоловіка. 
	23 хв.
	25 хв.
	30 хв.

	4ТхТ
	Перевірка заправлення машини пальним, маслом і охолоджуючою рідиною.
	Перевіряється заправлення всіх внутрішніх і зовнішніх баків, додатково перевіряється наявність масла в системі мащення і гідрокерування силової передачі. Перед завертанням пробок перевіряти стан прокладок заправних горловин. Пробки горловин не шплінтувати.
	Т-80

	Норматив виконується КТ, МВ,  КНП по два чоловіки.
	3 хв. 30 с.

	4 хв.

	5 хв.


	5ТхТ
	Підготовка машини до заправлення пальним засобами ЗІП.
	Перед виконанням нормативу кран на заправному пристрої переведений в положення “ВОДА”, зовнішні баки не дозаправленні. Паливорозподільчий кран в положенні “ВСІ БАКИ ЗАКРИТІ”.
Після виконання нормативу  інструмент укласти біля заправної горловини будь-якого баку.
	Т-80

	Норматив виконується екіпажем, КНП по два чоловіки.
	3 хв. 30 с.

	4 хв.

	5 хв.


	6ТхТ
	Укладання засобів заправлення в укладку
	Повністю злити паливо із шлангу для заправлення Перед закручуванням пробок заправних горловин перевірити наявність і стан прокладок. Пробки горловин не шплінтувати.
	Т-80
	Норматив виконується екіпажем, КНП по два чоловіки.
	3 хв. 30 с.
	4 хв.
	5 хв.

	7ТхТ
	Підготовка до пуску і пуск двигуна.
	Перед виконанням нормативу провести перевірку заправлення машини ПММ і охолоджуючою рідиною, розігріти і прогріти двигун (температура охолоджуючої рідини і масла в системах не нижче 50°С). Паливний кран поставити в положенні “ЗАКРИТО”. Після пуску двигуна приводом ручної подачі пального встановити мінімальні стійкі оберти холостого ходу  двигуна, після чого зупинити двигун.
	


Т-80
	Норматив виконується КТ, МВ, КНП окремо кожним.
	1 хв. 50 с.


	2 хв. 30 с.


	3 хв.



	8ТхТ
	Перевірка і натягнення гусеничної стрічки.
	Перед виконанням нормативу механізм натягнення очищений від бруду, гусенична стрічка послаблена. На бортових захисних щитках вісі накладок зняті. Перевіряється і натягується одна гусенична стрічка. Регулювання натягнення гусеничної стрічки виконувати тільки тоді, коли направляюче колесо знаходиться на нижній частині дуги, яку описує кривошип колеса.
	Т-80
	Норматив виконується екіпажем, КНП по два чоловіки.
	6 хв.
	6 хв. 40 с.
	8 хв.

	9ТхТ
	Розбирання і збирання фільтру грубого очищення пального
	Норматив виконується на учбовому стенді. При виконанні перевірити стан ущілень. Після зібрання фільтра зашплінтувати болт кринки. 
	Т-80
	Норматив виконується МВ, КНП. 
	5 хв.
	5 хв. 15 с.
	5 хв. 45 с.

	10ТхТ
	Установка захисного ковпака механіка – водія.
	При збиранні ковпака дозволяється залучати помічника. При встановлені ковпака включити обігрів скла і перевірити його справність. Сидіння механіка-водія стопорити в верхньому положенні. Кришку люка стопорити у відкритому положенні.
	Т-80
	Норматив виконується МВ, КНП окремо кожним.  
	1 хв. 50 с.
	2 хв.
	2 хв. 25 с.

	11ТхТ
	Установка нічного приладу спостереження механіка - водія в положення
“по-бойовому”
	Перед встановленням приладу закрити шторку. Під час встановлення приладу в шахті, на верхню призму приладу надіти захисний ковпачок (діафрагму), відкрити отвори діафрагми, відповідно до умов освітлення. Перевірити працездатність приладу включенням. Після перевірки вимкнути блок живлення, вимикач батарей. Знятий денний прилад укласти на штатне місце.
	Т-80
	Норматив виконується КТ, МВ, КНП окремо кожним. 
	3 хв.
	3 хв. 25 с.
	3 хв. 40 с.

	12ТхТ
	Установка нічного приладу механіка - водія, в положення
“по-похідному”.
	Перед встановленням приладу закрити шторку. Під час встановлення приладу в шахті, на верхню призму приладу надіти захисний ковпачок (діафрагму), відкрити отвори діафрагми відповідно до умов освітлення. Сидіння механіка водія зафіксувати в верхньому положенні. Кришку люку застопорити у відкритому положенні. Перевірити працездатність приладу включенням. Після перевірки вимкнути блок живлення, вимикач батарей.
	Т-80
	Норматив виконується КТ, МВ, КНП окремо кожним. 
	1 хв. 50 с.
	2 хв.
	2 хв. 25 с.

	13ТхТ
	Підготовка машини до самовитягування за допомогою колоди.
	На бортових і передніх щитках вісі накладок зняті. Стрічки кріплення колоди затягнуті і законтрогаєні. Передні щітки надгусеничних полиць встановлювати в положення “ПІДНЯТІ”. При виконанні нормативу колода встановлюється попереду машини під направляючими колесами.
	Т-80
	Норматив виконується екіпажем, КНП по два чоловіки.
	2 хв. 45 с.
	3 хв.
	3 хв. 30 с.

	14ТхТ
	Підготовка танку до самоокопування.
	При виконанні нормативу передні підкрилки надгусеничних полиць встановлюються в положення “ПІДНЯТІ”.
	Т-80
	Норматив виконується екіпажем, КНП по два чоловіки.
	2 хв. 30 с.
	2 хв. 50 с.
	3 хв. 20 с.

	15ТхТ
	Укриття танку брезентом.
	Перед виконанням нормативу, брезент згорнутий, всередині укладена мотузка його кріплення, а він закріплений на башті на штатному місці. 
	Т-80
	Норматив виконується екіпажем, КНП по два чоловіки.
	3 хв. 30 с.
	4 хв.
	5 хв.

	16ТхТ
	Згортання брезенту та кріплення на танку.
	Перед виконанням нормативу машина укрита брезентом. При виконанні нормативу укласти мотузка його кріплення в брезент, згорнути і закріпити брезент на башті на штатному місці.
	Т-80
	Норматив виконується екіпажем, КНП по два чоловіки.
	5 хв. 30 с.
	6 хв.
	7 хв. 10 с.

	Примітка:
КТ- командир танку;
МВ – механік-водій танку;
КНП – курсанти навчальних підрозділів.

	ДЛЯ ФАХІВЦІВ ПО РЕМОНТУ І ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОЗБРОЄННЯ І ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ

	1ТхР
	Установка кран - стріли в робоче положення
	Двигун майстерні прогрітий
	ТРМ-80, МТО-80, МТО-БТР-80
	4 чол.
	8 хв.
	10 хв.
	12 хв.

	2ТхР
	Зняття і укладка кран - стріли в положенні “по-похідному”
	Двигун майстерні прогрітий
	ТРМ-80, МТО-80, МТО-БТР-80
	4 чол.
	7 хв.
	8 хв.
	9 хв.

	3ТхР
	Установка пристрою УК-1СбБ для спресування опорного катка танка
	Кришка ступиці опорного катка знята, гайка кріплення котка
	Всі ТРМ БРЄМ
	1 чол.
	4 хв.
	5 хв.
	6 хв.

	4ТхР
	Установка пристрою УК-8СбЄ для напресування опорного катка танка
	Кришка ступиці опорного катка знята, гайка кріплення котка і осі котка відкручена
	Всі ТРМ
	1 чол.
	7 хв.
	8 хв.
	9 хв.

	5ТхР
	Установка пристрою УК-2СбЄ для опресування внутрішнього кільця роликопідшипника направляючого колеса танка
	Направляюче колесо з кривошипа зняте
	Всі ТРМ БРЄМ
	2 чол.
	4 хв.
	5 хв.
	6 хв.

	6ТхР
	Пуск і виключення ЕСУ
	Двигун майстерні прогрітий
	ТРМ-80, МТО-80
	1 чол.
	4 хв.
	5 хв.
	6 хв.

	7ТхР
	Установка виносної палатки
	Площадка для установки палатки підготовлена. Рослинність відсутня.
	ТРМ-80, МТО-80
	5 чол.
	11 хв.
	12 хв.
	13 хв.

	8ТхР
	Згортання палатки і укладання її в майстерню у положенні “по-похідному”
	
	ТРМ-80, МТО-80
	5 чол.
	9 хв.
	10 хв.
	11 хв.

	9ТхР
	Розгортання робочого місця для ручного електродугового зварювання
	Двигун прогрітий
	ТРМ-80, БРЄМ
	1 чол.
	9 хв.
	10 хв.
	11 хв.

	10ТхР
	Розгортання робочого місця для ручного аргоннодугового зварювання
	Двигун прогрітий
	ТРМ-80
	1 чол.
	10 хв.
	11 хв.
	12 хв.

	11ТхР
	Розгортання робочого місця для підзарядки акумуляторних батарей у танку
	Двигун прогрітий
	ТРМ-80
	1 чол.
	6 хв.
	7 хв.
	8 хв.

	12ТхР
	Розгортання ТРМ
	Двигун майстерні прогрітий
	ТРМ-80
	5 чол.
	45 хв.
	50 хв.
	55 хв.

	13ТхР
	Згортання ТРМ
	
	ТРМ-80
	5 чол.
	35 хв.
	40 хв.
	45 хв.

	14ТхР
	Пуск ЕСУ
	Двигун майстерні прогрітий. Споживачі електроенергії відключити від генератора Г-6,5
	МЕС
	2 чол.
	5 хв.
	6 хв.
	7 хв.

	15ТхР
	Випробування стартера-генератора СГ-10 в МЕС
	СГ-10 знаходиться на верстаті в агрегатних лещат. ЕСУ не пускається
	МЕС
	1 чол.
	10 хв.
	12 хв.
	14 хв.

	16ТхР
	Перевірка реле-регулятора Р-10 ТМ в МЕС
	Перевірка    Р-10ТМ проводиться з пуском ЕСУ, Р-10ТМ знаходиться біля універсальної підстави
	МЕС
	1 чол.
	20 хв.
	22 хв.
	25 хв.

	17ТхР
	Підготовка до роботи контрольної апаратури НЄП-1 (ТБ-1П)
	ЕСУ не пускається
	МЕС
	1 чол.
	15 хв.
	20 хв.
	25 хв.

	18ТхР
	Розгортання майстерні МЕС
	СГ-10ТМ, Р-10ТМ, КУВ-3, КМ-600, БТ-6-26, пульт управління стабілізатором знаходиться на столі зліва (справа) від майстерні
	МЕС
	3 чол.
	25 хв.
	30 хв.
	35 хв.

	19ТхР
	Згортання майстерні МЕС
	Майстерня знаходиться в розгорнутому положенні
	МЕС
	3 чол.
	20 хв.
	25 хв.
	30 хв.

	20ТхР
	Установка палатки
	
	СРЗ-А, МС-А
	3 чол.
	11 хв.
	13 хв.
	15 хв.

	21ТхР
	Зняття палатки і укладання її  
“по-похідному”
	
	СРЗ-А, МС-А
	3 чол.
	5 хв.
	6 хв.
	7 хв.

	22ТхР
	Розгортання робочого місця для приготування дистильованої води
	Норматив виконується з запуском ЕСУ. Одна каністра наповнена водою
	СРЗ-А
	3 чол.
	15 хв.
	18 хв.
	20 хв.

	23ТхР
	Згортання робочого місця для приготування дистильованої води
	
	СРЗ-А
	2 чол.
	10 хв.
	12 хв.
	14 хв.

	24ТхР
	Розгортання робочого по зарядці АКБ
	
	СРЗ-А
	1 чол.
	10 хв.
	12 хв.
	15 хв.

	25ТхР
	Згортання робочого місця по зарядці АКБ
	ЕСУ працює
	СРЗ-А
	1 чол.
	6 хв.
	7 хв.
	8 хв.

	26ТхР
	Розгортання ремонтно-зарядної станції
	Двигун прогрітий, споживачі електроенергії відключені
	СРЗ-А
	3 чол.
	20 хв.
	25 хв.
	30 хв.

	27ТхР
	Згортання ремонтно-зарядної станції
	ЕСУ працює
	СРЗ-А
	3 чол.
	15 хв.
	20 хв.
	25 хв.

	28ТхР
	Запуск електрозварювально-зарядної установки
	Двигун прогрітий, споживачі відключені. Перемикач на зварювальному генераторі установлений у положенні “ПАДАЮЧЕ”. Контроль ізоляції проведений
	МС-А
	1 чол.
	5 хв.
	6 хв.
	7 хв.

	29ТхР
	Розгортання робочого місця для ручного електродугового зварювання постійним струмом
	Двигун прогрітий, споживачі електроенергії відключені
	МС-А
	1 чол.
	15 хв. 
	18 хв.
	20 хв.

	30ТхР
	Згортання робочого місця для ручного електродугового зварювання постійним струмом
	Споживачі електроенергії від силового генератора відключені
	МС-А
	1 чол.
	12 хв.
	14 хв.
	18 хв.

	31ТхР
	Розгортання робочого місця для ручної електродугової зварки перемінним струмом
	Зварювальний трансформатор ТДМ-401У2 до стороннього джерела не підключається
	МС-А
	2 чол.
	20 хв.
	22 хв.
	25 хв.

	32ТхР
	Згортання робочого місця для ручного електродугового зварювання перемінним струмом
	ЕСУ працює
	МС-А
	2 чол.
	15 хв.
	17 хв.
	20 хв.

	33ТхР
	Розроблення робочого місця для ацетиленокисневого зварювання і різання металу
	Різак викладається на столі зварника і до шлангів не приєднується. Вентилі зварювального пальника закриті. В корзину ацетиленового генератора загружається імітатор карбіду
	МС-А
	2 чол.
	20 хв.
	22 хв.
	25 хв.

	34ТхР
	Згортання робочого місця для ацетиленокисневого зварювання і різання металів
	
	МС-А
	2 чол.
	15 хв.
	17 хв.
	20 хв.

	35ТхР
	Розгортання робочого місця для ковальських робіт
	ЕСУ не пускається
	МС-А
	1 чол.
	12 хв.
	14 хв.
	16 хв.

	36ТхР
	Згортання робочого місця для ковальських робіт
	
	МС-А
	1 чол.
	10 хв.
	12 хв.
	14 хв.

	37ТхР
	Розгортання зварювальної майстерні
	Двигун прогрітий
	МС-А
	4 чол.
	40 хв.
	45 хв.
	50 хв.

	38ТхР
	Згорання зварювальної апаратури
	
	МС-А
	4 чол.
	30 хв.
	35 хв.
	40 хв.

	39ТхР
	Розгортання поліспаста на три витки
	Відстань між блоками 20 м. Двигун прогрітий
	БРЄМ
	3 чол.
	25 хв.
	30 хв.
	35 хв.

	40ТхР
	Підготовка до роботи кранової установки
	
	БРЄМ
	2 чол.
	3 хв.
	4 хв.
	5 хв.

	41ТхР
	Збирання і установка буксирного обладнання
	
	
	3 чол.
	8 хв.
	10 хв.
	12 хв.

	42ТхР
	Розгортання СРЗ-А
	Заземлити станцію. Встановити намет, стелажі для АКБ, виносний стіл, кабеля, включити зарядний автоматичний пристрій. Запустити двигун силового агрегату, встановити номінальну напругу генератора.
	ЗІЛ-131, СРЗ-А
	3 чол.
	20 хв.
	25 хв.
	30 хв.

	43ТхР
	Згортання  СРЗ-А
	Заглушити двигун силового агрегату, все обладнання та намет покласти на свої місця і закріпити. Підготувати майстерню до руху.
	ЗІЛ-131, СРЗ-А
	3 чол.
	15 хв.
	20 хв.
	25 хв.

	Примітка: 
- перед виконанням кожного нормативу і після його виконання відділення (екіпаж) шикується перед машиною, при цьому двері і люки машини на замки не зачиняються, все устаткування, пристосування, інструмент і приналежності машини повинні бути в комплекті покладені на свої місця і закріплені в положенні “по-похідному”; 
-  нормативи по повному розгортанню і згортанню танкоремонтних майстерень повинні виконуватися повним складом відділення (екіпажа). 
- крім зазначених нормативів по технічній підготовці водії танкоремонтних майстерень відпрацьовують нормативи для водіїв автомобілів.



ЗАХИСТ ВІД ЗБРОЇ МАСОВОГО УРАЖЕННЯ
	№
норм
	Найменування
нормативу
	Умови і порядок виконання нормативу
	Категорія тих, хто навчається (підрозділи)
	Оцінка за часом

	
	
	
	
	“відмінно”
	“добре”
	“задовільно”

	1Х
	Одягання протигазу
	Ті, хто навчаються, у складі підрозділу знаходяться на позиції, у бойовій або спеціальній техніці, ведуть бій, відпочивають на привалі тощо. Протигази у похідному положенні. Раптово подається команда “Гази”.
Ті, хто навчаються, затримують дихання, закривають очі, одягають протигази або респіратори, роблять повний видих. 
Час відраховується від команди “Гази” до моменту видиху після одягання протигаза. 
	Військовослужбовці

Обслуга (відділення)

Взвод

Рота
	7 с. (8 с.*)

8 с.  

9 с.  

10 с.  
	8 с. (9 с.*)

9 с.  

10 с.  

11 с.  
	10 с. (11 с.*)

11 с.  

12 с.  

13 с.  

	Примітка:
* – час одягання протигазу під час ведення наступального бою.
Помилки, які знижують оцінку на один бал:
- під час одяганні протигаза той, хто навчається, не заплющив очі та не затамував дихання або після одягання не зробив повний видих;
- шолом-маска (маска) перекошена;
Помилки, які визначають оцінку “незадовільно”:
- допущено утворення таких складок та перекручень, коли зовнішнє повітря може проникати під шолом-маску або нещільно закручена протигазова коробка.

	2Х
	Користування несправним протигазом у зараженій атмосфері
	Ті, хто навчаються, у складі підрозділу знаходяться в палатці (приміщенні) для технічної перевірки протигазів, де створено концентрацію хлорпікрину 8,5 г/м3. Протигази перевірені, справні, підігнані та знаходяться в “бойовому положенні”. Подається команда “Шолом-маска (маска) порвана”. Ті, хто навчаються, від’єднують несправну лицеву частину і продовжують користуватися фільтрувально-поглинальною коробкою.
Час відраховується від команди “Шолом-маска (маска) порвана” до відновлення дихання.
У разі впливу парів хлорпікрину на очі або органи дихання ставиться оцінка “незадовільно”
	Військовослужбовці
	14 с.  
	16 с.  
	20 с. 

	3Х
	Перевірка ізолюючого протигазу та підготовка його до використання
	Ізолюючі протигази у тих, хто навчається. За командою “Ізолюючий протигаз до використання підготувати” ті, хто навчаються, проводять огляд, перевірку справності та герметичності, збирання і переведення ізолюючого протигазу (далі – ІП) в положення “наготові”. 
Час відраховується від моменту подачі команди “Ізолюючий протигаз до використання підготувати” до доповіді “Ізолюючий протигаз до використання готовий”.
	Військовослужбовці
	8 хв.
	9 хв.
	11 хв.

	Помилки, які знижують оцінку на один бал:
- слабко або неправильно закріплено загубник на кільцевому виступі патрубка;
- не підготовлено скельця окулярів проти запотівання;
- регенеративний патрон (далі – РП) і з’єднувальна трубка з’єднано неправильно;
- не проведено перевірку герметичності шолом-маски.
Помилки, які визначають оцінку “незадовільно”:
- нещільно закріплено ніпель з’єднувальної трубки з РП і РП з дихальним мішком;
- ІП зібрано неправильно;
- не проведено перевірку справності вузлів ІП за допомогою манометра

	4Х
	Одягання загально-військового захисного комплекту і протигаза
	Ті, хто навчаються, у складі підрозділу знаходяться на незараженій території (ведуть бій, знаходяться в районі розташування, в укриттях або закритих машинах). Засоби захисту знаходяться біля них. 
а) за командою “Плащ у рукави, панчохи, рукавиці надягнути. Гази” ті, хто навчаються, одягають захисні панчохи, плащі в рукави, протигази, рукавиці та під час дій на машинах вишиковуються біля них:
– на відкритій місцевості

– в укриттях або закритих машинах.

б) за командою “Захисний комплект одягнути. Гази” ті, хто навчаються, одягають захисні панчохи, плащі у вигляді комбінезону, протигази, підшоломники, рукавиці та під час дій на машинах вишиковуються біля них:
– на відкритій місцевості;

– в укриттях або закритих машинах.

Час виконання нормативу відраховується від моменту подачі команди “Захисний комплект одягнути. Гази” до повного одягання ЗЗК.
	






Військовослужбовці
Рота
Військовослужбовці
Рота




Військовослужбовці
Рота
Військовослужбовці
Рота
	






3 хв.
4 хв.
4 хв. 35 с .
5 хв. 40 с.




4 хв. 35 с.
4 хв. 50 с.
7 хв.
8 хв. 50 с.

	






3 хв. 20 с.
4 хв. 20 с.
5 хв.
6 хв. 10 с.




5 хв.
5 хв. 20 с.
7 хв. 40 с.
9 хв. 40 с.
	






4 хв.
5 хв. 10 с.
6 хв.
7 хв. 20 с.




6 хв.
6 хв. 20 с.
9 хв. 10 с.
12 хв.

	Помилки, які знижують оцінку на один бал:
- не в повному обсязі виконано окремі операції під час одягання засобів захисту;
- допущено помилки, які знижують оцінку на один бал під час одягання протигаза (норматив № 1Х).
Помилки, які визначають оцінку “незадовільно”:
- не застібнуто більше двох шпеньків;
- допущено помилки, які визначають оцінку “незадовільно” під час одягання протигаза (норматив № 1Х)

	5Х
	Дії у разі спалаху ядерного вибуху
	а) Ті, хто навчаються, у складі підрозділу виконують бойову задачу в пішому порядку або на відкритій штатній техніці, знаходяться в районі розташування на відкритих бронетранспортерах (автомобілях) або біля машин. Імітується спалах ядерного вибуху або подається команда “Спалах справа (зліва)”. За спалахом або за командою ті, хто навчаються, залягають на місцевості (на дно кузова), а за наявності в 2-3 кроках укриттів, бліндажів або сховищ займають їх.
б) Під час руху на штатній техніці механік-водій (водій) зупиняє машину, ставить її на гальма, глушить двигун, закриває бокове скло автомобіля та шторки. Увесь особовий склад закриває люки і міцно тримається за поручні або агрегати, а водій схиляється нижче вітрового скла.
Час відраховується від команди “Спалах справа (зліва)” до зайняття відповідного положення. 
	Військовослужбовці
Відділення (екіпаж, обслуга), взвод
Рота





Відділення (екіпаж, обслуга)
Взвод
Рота
	2 с.
3 с.

4 с.






7 с.
8 с.
9 с.
	3 с.
4 с.

5 с.






8 с.
9 с.
10 с.
	4 с.
5 с.

6 с.






10 с.
11 с.
12 с.

	Помилки, які знижують оцінку на один бал:
- механік-водій (водій) не зупинив машину, не заглушив двигун, не закрив шторки, не поставив БТР (автомобіль) на гальма;
- не сховано кисті рук під себе.
Помилки, які визначають оцінку “незадовільно”:
- на відкритій місцевості той, хто навчається, не ліг головою у бік, протилежний вибуху;
- не використано захисні властивості місцевості, інженерних споруд техніки;
- не закрито люк танка (БТР, БМП) або бокове скло автомобіля

	6Х
	Дії за сигналом “Радіаційна небезпека”
	Ті, хто навчаються, у складі підрозділу виконують бойову задачу, знаходяться в районі розташування відкрито або поблизу інженерних споруджень, штатної техніки. Засоби захисту біля них. Подається сигнал “Радіаційна небезпека”: 
а) під час дій на місцевості та відкритій техніці ті, хто навчаються, одягають респіратори, захисні плащі в рукави, захисні панчохи і рукавиці;

б) за наявності в 5–10 м від підрозділу укриттів (сховищ, бліндажів, перекритих ділянок траншеї), закритої техніки ті, хто навчаються, одягають респіратори, займають укриття або свої місця в машинах, закривають двері, люки, шторки, вмикають систему колективного захисту та бортові прилади радіаційної розвідки.
Час відраховується від сигналу “Радіаційна небезпека” до повного одягнення засобів захисту (зайняття укриттів, техніки і вмикання системи колективного захисту та приладу радіаційної розвідки).
	



Військовослужбовці
Відділення (екіпаж, обслуга), взвод
Рота
Відділення (екіпаж, обслуга)
Взвод
Рота
	



3 хв.

3 хв. 20 с.
4 хв.
31 с.
34 с.
40 с.
	



3 хв. 20 с.

3 хв. 40 с.
4 хв. 20 с.
34 с.
37 с.
45 с.
	



4 хв.

4 хв.
5 хв. 10 с.
41 с.
44 с.
55 с.

	Помилки, які знижують оцінку на один бал:
- не повністю закрито двері, шторки і люки бойової та спеціальної техніки або бокове скло автомобіля;
- не ввімкнено систему колективного захисту і бортовий прилад радіаційної розвідки;
- допущено помилки, які знижують оцінку на один бал, при одяганні респіратора (норматив № 1Х) і засобів захисту шкіри (норматив № 4Х).
Помилки, які визначають оцінку “незадовільно”:
- не використані укриття і штатна техніка;
- допущено помилки, які визначають оцінку “незадовільно” під час одягання респіратора (норматив № 1Х) і засобів захисту шкіри (норматив № 4Х)

	7Х
	Дії за сигналом “Хімічна тривога”
	Ті, хто навчаються, у складі підрозділу виконують бойову задачу, знаходяться в районі розташування. Засоби захисту при них. Подається сигнал “Хімічна тривога”:
а) під час дій на місцевості та відкритій техніці ті, хто навчаються, одягають протигази, плащі у вигляді накидки і ведуть спостереження за місцевістю; 

б) за наявності в 5–10 м від підрозділу укриттів (сховищ, бліндажів, перекритих ділянок траншеї), закритої техніки ті, хто навчаються, одягають протигази, займають спорудження або свої місця в машинах, закривають двері, шторки, вмикають систему колективного захисту.
Час відраховується від подачі сигналу “Хімічна тривога” до одягання засобів захисту (зайняття укриттів, техніки, вмикання системи колективного захисту).
Для подальших дій в умовах зараженої місцевості, повітря подається команда “Плащ у рукави, панчохи, рукавиці надягнути”.
За командою “Плащ у рукави, панчохи, рукавиці надягнути” ті, хто навчаються, не знімаючи протигазів, одягають захисні панчохи і рукавиці під плащем, після чого плащ у рукава:
а) на відкритій місцевості;


б) в укриттях або закритих машинах. 
	


Військовослужбовці
Відділення (екіпаж, обслуга), взвод
Рота
Відділення (екіпаж, обслуга)
Взвод
Рота










Військово-службовці
Відділення (взвод)
Рота
Відділення взвод
Рота
	


35 с.

40 с.
45 с.
25 с.
31 с.
34 с.











3 хв.
3 хв. 20 с.
4 хв.
5 хв.
6 хв.
	


40 с.

45 с.
50 с.
27 с.
34 с.
37 с.











3 хв. 20 с.
3 хв. 40 с.
4 хв. 20 с.
5 хв. 30 с.
6 хв. 30 с.
	


50 с.

55 с.
1 хв.
32 с.
41 с.
44 с.











4 хв.
4 хв. 20 с.
5 хв.
6 хв. 30 с.
8 хв.

	Помилки, які знижують оцінку на один бал:
- не повністю закриті вікна, двері, шторки і люки бойової та спеціальної техніки;
- ті, хто навчаються, не ведуть спостереження за місцевістю;
- допущено помилки, які знижують оцінку на один бал, під час одягання протигазу (норматив № 1Х).
Помилки, які визначають оцінку “незадовільно”:
- залишились незахищеними окремі частини тіла, обмундирування і взуття під час одягання плаща у вигляді накидки;
- не ввімкнено систему колективного захисту (там, де вона є);
- допущено помилки, які визначають оцінку “незадовільно”, під час одягання засобів захисту (норматив № 4Х) і протигаза (норматив № 1Х)

	8Х
	Підготовка до подолання зараженої ділянки місцевості
	Ті, хто навчаються, у складі підрозділу здійснюють марш, засоби захисту при них. Командир зупиняє підрозділ, шикує особовий склад біля машин і подає команду “До подолання зараженої ділянки підготуватись”. Особовий склад проводить герметизацію техніки, накриває майно. Після підготовки техніки ті, хто навчаються, вмикають систему колективного захисту та прилади радіаційної і хімічної розвідки (там, де вони є) і одягають захисні комплекти в машинах:
а) у вигляді плаща

б) у вигляді комбінезону



Час відраховується від команди “До подолання зараженої ділянки підготуватись” до доповіді командирів “До подолання зараженої ділянки готові”:
під час дій особового складу в захисному комплекті.
	







Відділення (екіпаж, обслуга), взвод
Рота
Відділення (екіпаж, обслуга), взвод
Рота


	








5 хв. 30 с.
6 хв. 30 с.

7 хв. 50 с.
9 хв. 40 с.


	








6 хв.
7 хв.

8 хв. 30 с.
10 хв. 30 с.

	








7 хв. 10 с.
8 хв. 20 с.

10 хв.
13 хв. 40 с.


	Примітка:
- після виконання нормативу особовий склад шикується для перевірки правильності одягання засобів захисту
Помилки, які знижують оцінку на один бал:
- не закріплено тент або не повністю закрито вікна, двері, люки, шторки бойової техніки і автомобілів, погано накрито майно;
- не вказано швидкість руху підрозділу через заражену ділянку та інтервали між машинами;
- допущено помилки, які знижують оцінку на один бал під час одягання засобів захисту (нормативи № 1Х, № 4Х).
Помилки, які визначають оцінку “незадовільно”:
- під час постановки завдання не вказано або вказано неправильно порядок використання засобів захисту;
- не ввімкнено систему колективного захисту та прилади радіаційної і хімічної розвідки (там, де є);
- допущено помилки, які визначають оцінку “незадовільно” під час одягання засобів захисту (нормативи № 1Х, № 4Х).

	9Х
	Підготовка табельних засобів спеціальної обробки до роботи
	Танк (БТР, БМП, автомобіль) заражені і виведені із зараженої ділянки. Механік-водій (водій) та його помічник у засобах захисту перед машиною. Засоби спеціальної обробки на машині.
За командою “Комплект спеціальної обробки розгорнути” водій і його помічник готують засоби дезактивації (дегазації, дезінфекції) до роботи.
Час відраховується від команди “Комплект спеціальної обробки розгорнути” до доповіді водія “Комплект розгорнуто”.
Комплект ІДК–1:
- з використанням стисненого повітря від компресора автомобіля;
- з використанням автомобільного насоса.
Комплект ДК–4К (ДК–4Б, ДК–4У, ДК–4Д):
- газорідинним методом:

- методом відсмоктування:
Комплект ДКЗ.
	








Водій
Водій

Механік-водій (водій), і помічник
Механік-водій (водій) 
Механік-водій (водій) 
	








2 хв. 45 с.
3 хв.

3 хв.

2 хв. 20 с.
4 хв.
	








3 хв.
3 хв. 20 с.

3 хв. 20 с.

2 хв. 30 с.
4 хв. 20 с.
	








3 хв. 30 с.
4 хв.

4 хв.

3 хв.
5 хв. 10 с.

	Помилки, які знижують оцінку на один бал:
- не створено необхідного тиску в ємності з рідиною;
- наявність течі в з’єднувальних елементах комплекту.
Помилки, які визначають оцінку “незадовільно”:
- не подається дегазуючий (дезактивуючий) розчин;
- перед запуском двигуна не відкривається запобіжний клапан.

	10Х
	Часткова спеціальна обробка
	Ті, хто навчаються, у складі підрозділу виконують бойове завдання. Особовий склад і зброя заражені. Ті, хто навчаються, у засобах захисту, засоби санітарної обробки і дезактивації біля них. 
За командою “Часткову спеціальну обробку провести” ті, хто навчаються, протирають тампонами (ганчірками), змоченими дезактивуючими розчинами (водою), всю поверхню індивідуальної зброї і ременя зверху донизу, потім протирають сухими тампонами (ганчірками), використані тампони (ганчірки) збирають і виносять, знімають засоби захисту шкіри і протигази, проводять часткову санітарну обробку.
Час відраховується від команди “Часткову спеціальну обробку провести” до доповіді командира підрозділу “Часткову спеціальну обробку проведено”
	Військовослужбовці
Відділення (обслуга), взвод
Рота









	9 хв. 40 с.
10 хв. 30 с.
11 хв. 30 с.
	10 хв. 30 с.
11 хв. 30 с.
12 хв. 30 с.
	12 хв. 40 с.
13 хв. 50 с.
15 хв.

	Помилки, які знижують оцінку на один бал:
- командир підрозділу не керував особовим складом і не здійснював контроль за порядком обробки;
- використане ганчір’я після закінчення обробки не закопано;
- після закінчення дезактивації не протерто насухо оброблену зброю.
Помилки, які визначають оцінку “незадовільно”:
- не дотримувались необхідні заходи безпеки під час зняття засобів захисту;
- не ретельно проводилась санітарна обробка і обробка зброї (допускались пропуски)

	11Х
	Часткова спеціальна обробка під час зараження отруйними речовинами і біологічними засобами противника
	Ті, хто навчаються, у складі підрозділу виконували бойове завдання і вийшли із зараженого району. Особовий склад і зброя заражені. Особовий склад у засобах захисту, засоби санітарної обробки і дегазації (індивідуальні протихімічні пакети (далі – ІПП), дегазаційний пакет протихімічний (далі – ДПП) біля них.
За командою “Часткову спеціальну обробку провести” ті, хто навчаються, проводять дегазацію всієї поверхні індивідуальної зброї, протирають оброблену зброю сухими тампонами, змащують зброю, збирають і закопують (під час дезінфекції спалюють) використані тампони, потім знімають заражені засоби захисту шкіри і в протигазах виходять на 10 м у навітряну сторону, за допомогою ІПП обробляють шию, кінцівки рук, комір куртки, обшлаги рукавів, лицьову частину протигазу і знімають протигази. 
Час відраховується від команди “Часткову спеціальну обробку провести” до доповіді командира підрозділу “Часткову спеціальну обробку проведено”.
	Військовослужбовці
Відділення (обслуга), взвод
	12 хв.
13 хв.
	13 хв.
14 хв.
	16 хв.
17 хв.

	Помилки, які знижують оцінку на один бал:
- командир підрозділу не керував особовим складом і не здійснював контроль за порядком обробки;
- використане ганчір’я після дегазації не закопано, а після дезінфекції не спалено; 
- після закінчення дегазації (дезінфекції) не протерто насухо оброблену зброю.
Помилки, які визначають оцінку “незадовільно”:
- такі, як і під час виконання нормативу № 10Х

	12Х
	Дезактивація (дегазація, дезінфекція) озброєння та військової техніки
	Озброєння і військова техніка заражені і виведені із зараженої ділянки. Екіпаж, обслуга або водій і його помічник біля машини. Засоби захисту в “бойовому положенні”. Засоби дегазації (дезактивації, дезінфекції) підготовлені.
За командою “Дегазацію (дезактивацію, дезінфекцію) провести” екіпаж, обслуга або водій і його помічник проводять обробку зараженої техніки. 
Час відраховується від команди “Дегазацію (дезактивацію, дезінфекцію) провести” до доповіді командира екіпажу, обслуги або водія “Дегазацію (дезактивацію, дезінфекцію) проведено”.
Часткова дезактивація (дегазація, дезінфекція) з використанням ДК–4, ІДК–1:
- БТР, гусеничного тягача, інженерної машини, вантажного (спеціального) автомобіля типу ЗІЛ, УРАЛ, КрАЗ, КамАЗ.
- БРДМ, автомобіля типу ГАЗ (УАЗ).
Часткова дегазація з використанням ТДП: 
- БТР.
Повна дезактивація (дегазація, дезінфекція) двома брандспойтами АРС (АДДК, ДКВ): 
- БТР, вантажного спеціального автомобіля типу ЗІЛ, УРАЛ, КрАЗ, КамАЗ.
- БРДМ, автомобіль ГАЗ (УАЗ).
Повна дезактивація (дегазація, дезінфекція) з використанням ДК-4, ІДК (одним брандспойтом зі щіткою АРС):
- БТР, вантажного (спеціального автомобіля) типу ЗИЛ, УРАЛ, КзАЗ, КамАЗ.
- БРДМ, вантажного автомобіля типу ГАЗ.
- легкового (спеціального) автомобіля.
	












Водій і помічник
Водій і помічник

Екіпаж



Водій і помічник 
Водій і помічник 


Водій і помічник

Водій і помічник
Водій
	












11 хв.
6 хв. 30 с.

5 хв. 30 с.



28 хв.
23 хв.


28 хв.

23 хв.
9 хв.
	












12 хв.
7 хв.

6 хв.



30 хв.
25 хв.


30 хв.

25 хв.
10 хв.
	












14 хв.
8 хв 20 с.

7 хв.



36 хв.
30 хв.


36 хв.

30 хв.
12 хв.

	Примітка:
- очистка і змащення техніки після обробки до нормативу не входить. Час на дегазацію двома розчинами збільшується у 1,5 рази
Помилки, які знижують оцінку на один бал:
- не дотримано встановленої послідовності під час виконання прийомів дезактивації (дегазації, дезінфекції);
- перед повною спеціальною обробкою не знято брезент з об’єкта;
- перед обробкою не зчищено видимий бруд з поверхні об’єктів за винятком дна, гусениць (коліс);
- використане ганчір’я після дезактивації (дегазації) не закопано, а після дезінфекції не спалено.
Помилки, які визначають оцінку “незадовільно”:
- не дотримано встановлених заходів безпеки, у результаті яких можливе зараження;
- не дотримано послідовності в застосуванні дегазуючих розчинів № 1 і № 2;
- допущено пропуски під час обробки поверхні, або не оброблено внутрішню поверхню об’єкта;
- ті, хто навчаються, не навчені правилам користування засобами дезактивації (дегазації, дезінфекції) .

	13Х
	Знімання ЗЗК та протигаза
	Ті, хто навчаються, вийшли із зараженої місцевості, загально-захисний комплект у “бойовому положенні”. За командою “Захисний комплект зняти” самостійно (без допомоги товариша) знімають загальновійськовий захисний комплект (далі – ЗЗК) та звертають увагу на те, щоб відкритими ділянками тіла не торкатися його зовнішньої (зараженої) сторони. Для зняття зараженого ЗЗК поза зоною зараження необхідно: повернутися обличчям до вітру, зняти спорядження та зробити крок вперед, розстібнути поли плаща, хлястики панчіх захисних і зняти петлі з великих пальців рук, відкинути капюшон з голови за спину, опустити обшлаги рукавів на кисті та вийняти руки з рукавів плаща (за спиною) та рукавиць, розв’язати тримачі плаща і витягнути їх із рамок чохла, підняти плащ за тримачі вверх і відкинути назад, зробити крок вперед і повернутись на 180°, відв’язати тримачі панчіх захисних від поясного ременя, а потім, по черзі наступаючи носком однієї ноги на п’яточну частину панчохи другої ноги, витягнути ноги з панчіх до половини і струшуванням зняти панчохи, зняти протигаз, повернутись кругом і відійти від заражених засобів у навітряну сторону.
	Військовослужбовці
	Оцінка нормативу визначається “задовільно” або “незадовільно” з урахуванням повноти виконання, порядку зняття засобів захисту та додержання заходів безпеки

	Помилки, які визначають оцінку “незадовільно”:
- не додержано встановленої послідовності знімання захисного одягу;
- той, хто навчається, торкнувся незахищеними ділянками тіла (обмундирування) до зовнішньої поверхні захисного одягу,  наслідком чого можливе зараження;
- зняті засоби захисту кинуто на товариша;
- внаслідок необережного знімання захисний одяг порвано
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	№
норм
	Найменування
нормативу
	Умови і порядок виконання нормативу
	Категорія тих, хто навчається (підрозділи)
	Оцінка за часом

	
	
	
	
	“відмінно”
	“добре”
	“задовільно”

	ДЛЯ ВОГНЕВИХ ПІДРОЗДІЛІВ АРТИЛЕРІЇ

	1Арт
	Посадка (вихід) обслуги в машину (з машини)
	Час відраховується від команди “По місцях” (“До машини”) до доповіді “Готово”
	Обслуга 2С3, 2С1, 2С9
	20 с.
25 с.
	25 с.
30 с.
	30 с.
35 с.

	2Арт
	Виконання команди “До бою”
	Система в похідному положенні (над кілком). Сошники не закріпляються. Канал ствола не протирається, спусковий шнур прикріплюється. Шанцевий інструмент та ЗІП знаходяться біля гармати (для самохідних гармат на штатних місцях). За готовністю обслуга займає свої місця біля гармати.
Час відраховується від команди “До бою” до доповіді командира про готовність гармати.
	Обслуга 82мм М, 120мм М
	30 с.
1 хв.
	35 с
1 хв. 10 с.
	40 с
1 хв. 20 с.

	
	
	
	Обслуга 2С3, 2С1, 2С9, 2Б9, МТ-12
	45 с
1 хв. 10 с.
	55 с.
1 хв. 20 с.
	1 хв. 05 с.
1 хв. 30 с.

	
	
	
	Обслуга 2С12
	40 с.
1 хв. 10 с.
	45 с.
1 хв. 20 с.
	1 хв.
1 хв. 30 с.

	
	
	
	Обслуга БМ 21, Д-30
	1 хв. 30 с.
2 хв.
	1 хв. 35 с.
2 хв. 15 с.
	1 хв. 55 с.
2 хв. 30 с.

	3Арт
	Перевірка прицільних пристроїв (нульових установок прицілу і нульової лінії прицілювання)
	Місце для перевірки підготовлене. Гармата (БМ, міномет) горизонтована.
Контрольний рівень вивірений:
- по візиру (бусолі, завчасно визначеному кутоміру)
Час відраховується від команди “Основному кутомір 00-00, наводити у візир (бусоль, орієнтирну точку)” до доповіді навідника “Відмітка по точці наводки 00-00”.
Доворот у межах поворотного механізму:
	Обслуга 2С3, 2С1, 2С9,
БМ 21.
	8 хв.
	9 хв.
	10 хв. 40 с.

	
	
	
	Обслуга 82мм М, 120мм М, 2С12, 2Б9
	8 хв.
	10 хв.
	12 хв.

	
	
	
	Обслуга Д-30, МТ-12
	5 хв.
	6 хв.
	7 хв.

	4Арт
	Надання гарматі (міномету, бойовій машині) основного напрямку:
	Місце для перевірки підготовлене. Гармата (БМ, міномет) горизонтована. Контрольний рівень вивірений:
-по віхам 
Час відраховується від команди “Основному 30-00, наводити в дальню віху” до доповіді навідника “Відмітка по точці наводки 00-00”
	Навідник 120мм М
	50 с.
1 хв. 30 с.
	55 с.
1 хв. 40 с.
	1 хв. 05 с.
1 хв. 55 с.

	
	
	
	Навідник (всі інші системи)
	40 с.
1 хв. 10 с.
	45 с.
1 хв. 20 с.
	55 с.
1 хв. 30 с.

	
	
	
	Навідник 120мм М
	1 хв. 20 с.
2 хв. 40 с.
	1 хв. 30 с.
3 хв.
	1 хв. 45 с.
3 хв. 30 с.

	
	
	
	Навідник (всі інші системи)
	1 хв.
2 хв.
	1 хв. 10 с.
2 хв. 20 с.
	1 хв. 20 с.
2 хв. 40 с.

	5Арт
	Встановлення гарматного коліматора
	Виконується над точкою, зручною для роботи спільно з панорамою.
Час відраховується від команди “Кутомір 00-00, встановити коліматор” до доповіді “Готово”
	Навідник та механік-водій 2С3,2С1,2С9

Навідник та номер обслуги (всі інші системи)
	1 хв. 30 с.
1 хв. 50 с.

1 хв. 15 с.
1 хв. 30 с.
	1 хв. 45 с
2 хв. 05 с

1 хв. 20 с.
1 хв. 40 с.
	2 хв. 10 с.
2 хв. 30 с.

1 хв. 35 с.
1 хв. 50 с.

	6Арт
	Побудова паралельного віяла:
	- по основній гарматі
Час відраховується від команди “Віяло” до доповіді командира останньої гармати (міномету) “Така-то по основній 00-00”. 
Якщо щити гармат заважають відмічанню та наведенню, то час нормативу збільшується на 10 с (для виставлення перехідних опор, продовжувачів)
	Взвод 2С12
	1 хв. 20 с.
1 хв. 45 с.
	1 хв. 30 с.
2 хв.
	2 хв.
2 хв. 20 с.

	
	
	
	Батарея 2С12
	2 хв.
2 хв. 45 с.
	2 хв. 15 с.
3 хв.
	2 хв. 30 с.
3 хв. 30 с

	
	
	
	Взвод (всі інші системи)
	1 хв. 10 с.
1 хв. 30 с.
	1 хв. 15 с.
1 хв. 40 с.
	1 хв. 25 с.
1 хв. 50 с.

	
	
	
	Батарея (всі інші системи)
	2 хв.
2 хв. 30 с.
	2 хв. 10 с.
2 хв. 45 с.
	2 хв. 30 с.
3 хв. 30 с.

	
	
	-по бусолі
Від точки, де стоїть бусоль видно всі гармати. 
Час відраховується від команди “Першому 00-00” до доповіді командира останньої гармати “Така-то по основній 00-00”.
Дирекційний кут з місця, де стоїть бусоль на орієнтир визначений завчасно. Командири гармат на своїх місцях (у командирський башенці – для САУ). Команди старший офіцер батареї подає голосом (через гучномовець). 
Час відраховується від команди “Першому 00-00” до доповіді командира останньої гармати “Така-то по основній (запасній) - 00-00”
	Взвод 2С3, 2С1, 2С9
	1 хв. 20 с.
1 хв. 55 с.
	1 хв. 30 с.
2 хв. 10 с.
	1 хв. 40 с.
2 хв. 30 с.

	
	
	
	Батарея 2С3, 2С1, 2С9
	2 хв. 10 с.
2 хв. 30 с.
	2 хв. 20 с.
2 хв. 50 с.
	2 хв. 40 с.
3 хв. 20 с.

	
	
	
	Взвод (всі інші системи)
	1 хв. 20 с.
1 хв. 50 с.
	1 хв. 30 с.
2 хв.
	1 хв. 40 с.
2 хв. 20 с.

	
	
	
	Батарея (всі інші системи)
	1 хв. 40 с.
2 хв. 10 с.
	1 хв. 50 с.
2 хв. 20 с.
	2 хв.
2 хв. 50 с.

	
	
	- по візиру командирської машини
Командирська машина зорієнтована. Командири гармат та обслуга на своїх місцях. У самохідних гармат люки командирських башенок закриті. Команди старший офіцер батареї подає по радіо.
Час відраховується від команди “Першому 00-00” до доповіді командира останньої гармати “Така-то по основній 00-00”
	Взвод 2С3,2С1, 2С9,
	40 с.
55 с.
	50 с.
1 хв. 05 с.
	1 хв. 05 с.
1 хв. 20 с.

	
	
	
	Батарея 2С3,2С1, 2С9,
	1 хв. 10 с.
1 хв. 25 с.
	1 хв. 20 с.
1 хв. 35 с.
	1 хв. 40 с.
1 хв. 55 с.

	
	
	
	Взвод (всі інші системи)
	1 хв. 20 с.
1 хв. 50 с.
	1 хв. 30 с.
2 хв.
	1 хв. 40 с.
2 хв. 20 с.

	
	
	
	Батарея (всі інші системи)
	1 хв. 40 с.
2 хв. 10 с.
	1 хв. 50 с.
2 хв. 20 с.
	2 хв.
2 хв. 50 с.

	7Арт
	Визначення найменшого прицілу
	Найменші приціли вимірюються у трьох напрямках для зарядів: повного, найменшого і одного з проміжних.
Час відраховується від команди “Визначити кути укриття відбивачем (за нижньою складовою), праворуч .., прямо .. , ліворуч ... заряди такі-то” до доповіді командира гармати найменших прицілів.
	Командир гармати і навідник 2Б9
	1 хв.
	1 хв. 10 с.
	1 хв. 20 с.

	
	
	
	Командир гармати і навідник Д-30, БМ 21
	2 хв. 20 с.
	2 хв. 50 с.
	3 хв. 20 с.

	
	
	
	Командир гармати і навідник 2С3, 2С1,2С9
	2 хв.
	2 хв. 10 с.
	2 хв. 35 с.

	8Арт
	“Зарядити” (“Розрядити”)
	Заряджання. Заряджання БМ із землі, снаряди без укупорки в 10 – 15 м від БМ (в остаточно-спорядженому вигляді).
Заряджання БМ із ТЗМ
Розряджання. 
Час відраховується від команди “Розрядити” до віднесення снарядів на відстань 30 – 40 м від БМ
	Обслуга БМ 21 (9П138)


Обслуга БМ 21 (9П138)


Обслуга БМ 21 (9П138)
	9 хв.15 с.
11 хв.

5 хв.
7 хв. 20 с.

9 хв.15 с.
11 хв. 30 с.
	10 хв.
12 хв.

6 хв.
8 хв.

10 хв.
12 хв. 30 с.
	12 хв.
14 хв.

7 хв.
10 хв.

12 хв.
15 хв.

	9Арт
	Завантаження бойової укладки
	Снаряди укладаються на ТЗМ
Ящики з боєприпасами знаходяться на віддаленні не більше 5 м від машини. Боєприпаси попередньо очищені від змазки.
Час відраховуєтьс явід команди “Завантажити боєукладку” до доповіді “Готово” 
	Обслуга ТЗМ БМ 21 (9П138)
	31 хв.
34 хв.
	34 хв.
38 хв.
	38 хв.
43 хв.

	
	
	
	Обслуга 2С1
	7 хв.
9 хв.
	8 хв.
10 хв.
	10 хв.
12 хв.

	
	
	
	Обслуга 2С3М, 2С9
	8 хв.
10 хв.
	9 хв.
11 хв.
	11 хв.
13 хв.

	Примітка:
- норматив даний для повної бойової укладки; при меншої кількості завантажених боєприпасів час зменшується пропорційно;

	10Арт
	Зміна дальності і напрямку стрільби
	Напрямок стрільби змінюється в межах, що допускаються поворотним механізмом гармати (ручним приводом - для причіпних гармат, електроприводом - для самохідних): за дальністю не більше 400 м, у напрямку  1-00.
Час відраховується від команди “Приціл 00” до доповіді “Готово”
	Обслуга 82мм М, 120мм М,
	20 с.
40 с.
	25 с.
45 с.
	30 с.
55 с.

	
	
	
	Обслуга 2С3
	25 с.
40 с.
	30 с.
45 с.
	35 с.
55 с.

	
	
	
	Обслуга 2С1
	27 с.
45 с. 
	33 с.
50 с.
	40 с.
1 хв.

	
	
	
	Обслуга (всі інші системи)
	30 с.
50 с.
	35 с.
55 с.
	50 с.
1 хв.15 с.

	
	
	Наведення БМ-21 здійснюється електроприводом за умови, що:
-електропривід включений
	Обслуга БМ 21 (9П138)
	10 с.
12 с.
	12 с.
15 с.
	15 с.
18 с.

	
	
	
	
	30 с.
50 с.
	35 с.
55 с.
	40 с.
1 хв. 15 с.

	
	
	Напрямок стрільби змінюється: для гармат - з перестановкою системи (станин), для мінометів - з перестановкою плити та двоноги - лафету; для бойової машини – з перестановкою машини.
Час відраховується від команди “Приціл 00” до доповіді “Готово”
	Обслуга 2С12
	30 с.
50 с.
	35 с.
55 с.
	50 с.
1 хв. 15 с.

	
	
	
	Обслуга 2С9, 2Б9, 82мм М
	1 хв. 10 с.
2 хв. 10 с.
	1 хв. 20 с.
2 хв. 25 с.
	1 хв. 50 с.
2 хв. 50 с.

	
	
	
	Обслуга МТ-12
	40 с.
55 с.
	45 с.
1 хв.
	55 с.
1 хв. 10 с.

	
	
	
	Обслуга М120, БМ-21 (9П138)
	2 хв. 30 с.
3 хв. 30 с.
	2 хв. 45 с.
3 хв. 50 с.
	3 хв. 15 с.
4 хв. 30 с.

	
	
	
	Обслуга
всі інші системи
	35 с.
50 с.
	40 с.
55 с.
	50 с.
1 хв. 15 с.

	11Арт
	Виконання команди “Відбій”
	Система  в бойовому положенні.
Час відраховується від команди “Відбій” до доповіді командира про готовність гармати до залишення вогневої позиції. По готовності обслуга займає свої місця.
Для гармат, у яких є зйомні сошники, час збільшується на 2 хв. (на виймання сошників)
	Обслуга 82мм М
	30 с.
50 с.
	35 с.
55 с.
	40 с.
1 хв. 10 с.

	
	
	
	Обслуга 120мм М
	40 с.
1 хв. 20 с.
	45 с.
1 хв. 30 с.
	55 с.
1 хв. 45 с.

	
	
	
	Обслуга 2С12
	50 с.
1 хв. 30 с.
	1 хв.
1 хв. 45 с.
	1 хв. 10 с.
2 хв.

	
	
	
	Обслуга 2С3, 2С1, 2С9, МТ-12 
	50 с.
2 хв.
	1 хв. 20 с.
2 хв. 10 с.
	1 хв. 35 с.
2 хв. 35 с.

	
	
	
	Обслуга БМ-21 (9П138), 
Д-30
	1 хв. 50 с.
2 хв. 30 с.
	2 хв.
2 хв. 40 с.
	2 хв. 20 с.
3 хв.

	12Арт
	Зайняття вогневої позиції
	Місце вогневої позиції командирам взводів і гармат відоме. Гармати знаходяться на відстані 200 м від вогневої позиції.
Час відраховується від команди “Зайняти вогневу позицію. До бою” до доповіді про готовність гармати, взводу, батареї до ведення вогню по цілі. Топогеодезична прив’язка вогневої позиції проведена, розбитий фронт батареї, визначені найменші приціли, для кожної гармати з точки її стояння визначений кутомір по точці наводки або виставлені віхи.
При перевезенні 120мм мінометів у кузовах автомобілів норми часу збільшуються на 1 хв. 30 с.
	Обслуга МТ-12
	2 хв. 30 с.
3 хв. 20 с.
	2 хв. 50 с.
3 хв. 50 с.
	3 хв. 20 с.
5 хв. 30 с.

	
	
	
	Взвод МТ-12
	2 хв. 45 с
3 хв. 40 с.
	3 хв.
4 хв. 
	3 хв. 40 с
5 хв. 50 с.

	
	
	
	Батарея МТ-12
	3 хв. 30 с.
5 хв.
	4 хв.
5 хв. 30 с.
	5 хв. 50 с.
7 хв.

	
	
	
	Обслуга 2С3, 2С1, 2С9
	2 хв. 20 с.
2 хв. 50 с.
	2 хв. 50 с.
3 хв. 20 с.
	3 хв. 20 с.
3 хв. 50 с.

	
	
	
	Взвод 2С3, 2С1, 2С9
	2 хв. 35 с.
4 хв. 30 с.
	3 хв. 50 с.
4 хв. 50 с.
	4 хв. 35 с.
5 хв. 50 с.

	
	
	
	Батарея 2С3, 2С1, 2С9
	3 хв. 50 с.
4 хв. 50 с.
	4 хв. 50 с.
5 хв. 50 с.
	5 хв. 50 с.
6 хв. 50 с.

	
	
	
	Обслуга  2Б9
	4 хв.
5 хв. 
	4 хв. 25 с.
5 хв. 30 с.
	5 хв.
6 хв. 40 с.

	
	
	
	Взвод 2Б9
	5 хв.
6 хв. 30 с. 
	5 хв. 30 с.
7 хв. 10 с.
	6 хв. 35 с.
7 хв. 40 с.

	
	
	
	Батарея  2Б9
	6 хв.
7 хв. 30 с. 
	6 хв. 30 с.
8 хв. 10 с.
	7 хв. 35 с.
8 хв. 30 с.

	
	
	
	Обслуга 82мм М, 120мм М
	4 хв. 35 с.
5 хв. 30 с.
	5 хв.
6 хв.
	6 хв.
7 хв. 10 с.

	
	
	
	Взвод 82мм М, 120мм М
	6 хв.
7 хв. 30 с. 
	6 хв. 30 с.
8 хв.
	7 хв. 40 с.
9 хв.

	
	
	
	Батарея 82мм М, 120мм М
	7 хв.
8 хв. 30 с. 
	7 хв. 40 с.
9 хв.
	9 хв. 10 с.
10 хв.

	
	
	
	Обслуга 2С12
	7 хв.
8 хв.
	8 хв.
9 хв.
	10 хв.
11 хв.

	
	
	
	Взвод 2С12
	8 хв.
9 хв. 30 с.
	9 хв.
11 хв.
	11 хв.
13 хв.

	
	
	
	Батарея 2С12
	9 хв.
10 хв. 30 с.
	10 хв.
12 хв.
	12 хв.
13 хв. 30 с.

	
	
	
	Обслуга Д-30, 
БМ -21 (9П138)
	5 хв.
6 хв.
	5 хв. 30 с.
7 хв. 40 с.
	6 хв. 50 с.
8 хв. 30 с.

	
	
	
	Взвод Д-30,БМ 21 (9П138)
	7 хв.
8 хв. 30 с. 
	7 хв. 40 с.
9 хв. 20 с.
	9 хв. 10 с.
11 хв. 

	
	
	
	Батарея Д-30,БМ 21 (9П138)
	8 хв. 10 с.
10 хв. 10 с.
	8 хв. 50 с.
11 хв. 
	10 хв. 35 с.
13 хв. 10 с.

	13Арт
	Залишення вогневої позиції
	Час відраховується від команди “Відбій, залишити вогневу позицію” до виведення  гармат в укриття (200 м від вогневої позиції). При завантаженні боєприпасів додається на кожний ящик 15 с. Засоби тяги знаходяться на віддаленні до 400 м.
При знаходженні гармати в окопі час збільшується на 1 хв. (крім 2С1, 2С3, 2С9). Машини комплексу 1В12 (1В17) вогневі позиції залишають без вмикання навігаційної апаратури, або із завчасно увімкненою апаратурою.
При завантаженні 120-мм мінометів у кузови автомобілів норми часу збільшують на 2 хв.
	Обслуга 82мм М
	2 хв. 30 с.
3 хв.
	2 хв. 45 с.
3 хв. 20 с.
	3 хв. 15 с.
3 хв. 40 с.

	
	
	
	Взвод 82мм М
	3 хв.
4 хв.
	3 хв. 20 с.
4 хв. 25 с.
	3 хв. 40 с.
5 хв. 10 с.

	
	
	
	Батарея 82мм М
	3 хв. 30 с.
4 хв. 30 с.
	3 хв. 50 с.
5 хв.
	4 хв. 30 с.
5 хв. 50 с.

	
	
	
	Обслуга 120мм М
	2 хв. 30 с.
3 хв. 30 с.
	2 хв. 45 с.
3 хв. 50 с.
	3 хв. 20 с.
4 хв. 30 с.

	
	
	
	Взвод 120мм М
	4 хв.
6 хв. 10 с.
	4 хв. 50 с.
7 хв.
	6 хв.
8 хв. 25 с.

	
	
	
	Батарея 120мм М
	5 хв. 40 с.
7 хв. 30 с.
	6 хв.
8 хв. 10 с.
	7 хв. 10 с.
9 хв. 30 с.

	
	
	
	Обслуга 2C12
	5 хв.
5 хв. 30 с.
	5 хв. 30 с.
6 хв.
	6 хв.
6 хв. 30 с.

	
	
	
	Взвод2C12
	6 хв. 30 с.
8 хв. 30 с.
	7 хв. 30 с.
9 хв. 30 c.
	9 хв.
11 хв.

	
	
	
	Батарея 2C12
	7 хв. 40 с.
9 хв. 30 с.
	8 хв. 40 с.
10 хв. 30 c.
	10 хв. 10 с.
12 хв. 30 с.

	
	
	
	Обслуга 2Б9
	3 хв. 30 с.
4 хв. 30 с.
	3 хв. 50 с.
5 хв.
	4 хв. 30 с.
5 хв. 50 с.

	
	
	
	Взвод 2Б9
	5 хв.
6 хв.
	5 хв. 30 с.
6 хв. 40 c.
	6 хв. 30 с.
7 хв. 50 c.

	
	
	
	Батарея 2Б9
	6 хв.
8 хв.
	6 хв. 40 с.
8 хв. 50 c.
	7 хв. 50 с.
10 хв. 25 с.

	
	
	
	Обслуга МТ-12
	2 хв. 40 с.
3 хв. 20 с.
	3 хв. 10 с.
3 хв. 50 c.
	3 хв. 40 с.
4 хв. 20 c.

	
	
	
	Взвод МТ-12
	3 хв. 10 с.
3 хв. 50 с.
	3 хв. 40 с.
4 хв. 20 c.
	4 хв. 25 с.
5 хв. 10 с.

	
	
	
	Батарея МТ-12
	3 хв. 10 с.
3 хв. 50 с.
	3 хв. 40 с.
4 хв. 20 c.
	4 хв. 25 с.
5 хв. 10 с.

	
	
	
	Обслуга БМ 21 (9П138), 
Д-30
	3 хв.
4 хв.
	3 хв. 30 с.
4 хв. 30 с.
	4 хв.
5 хв.

	
	
	
	Взвод  БМ 21 (9П138), 
Д-30
	3 хв. 30 с.
4 хв. 30 с.
	4 хв.
5 хв.
	4 хв. 30 с.
5 хв. 30 с.

	
	
	
	Батарея  БМ 21 (9П138), 
Д-30
	4 хв. 30 с.
5 хв.
	5 хв. 20 с.
5 хв. 50 с.
	6 хв.
6 хв. 30 с.

	
	
	
	Обслуга
2С3, 2С1,2С9
	1 хв. 40 с.
1 хв. 50 с.
	1 хв. 50 с.
2 хв.
	2 хв.
2 хв. 10 с.

	
	
	
	Взвод 
2С3, 2С1,2С9
	1 хв. 50 с.
2 хв.
	2 хв.
2 хв. 10 с.
	2 хв. 10 с.
2 хв. 20 с.

	
	
	
	Батарея
2С3, 2С1,2С9
	2 хв. 10 с.
2 хв. 20 с.
	2 хв. 20 с.
2 хв. 30 с.
	2 хв. 30 с.
2 хв. 40 с.

	14Арт
	Розгортання і зайняття вогневої позиції для відбиття раптового нападу танків (піхоти) на похідну колону.
	Час відраховуєтьсявід сигналу про появу противника до готовності до ведення вогню. 
Вогнева позиція займається з маршу на дорозі чи біля дороги. Для причіпної артилерії та мінометів розвантажуються два ящики з боєприпасами. Стволи не протираються. Бойові машини РА заряджені
	Взвод 82мм М
	1 хв. 40 с.
2 хв. 30 c
	2 хв.
3 хв.
	2 хв. 20 с.
3 хв. 20 c.

	
	
	
	Батарея 82мм М
	1 хв. 50 с.
2 хв. 40 c.
	2 хв. 10 с.
3 хв. 10 c.
	2 хв. 30 с.
3 хв. 30 c.

	
	
	
	Взвод ПМ120
	1 хв. 40 с.
2 хв. 20 с.
	1 хв. 50 с.
2 хв. 30 c.
	2 хв.
3 хв. 10 с.

	
	
	
	Батарея ПМ120
	1 хв. 50 с.
2 хв. 50 с.
	2 хв.
3 хв.
	2 хв. 15 с.
3 хв. 15 с.

	
	
	
	Взвод 2С12
	3 хв.
4 хв. 30 с.
	3 хв. 30 с.
5 хв.
	4 хв.
5 хв. 30 с.

	
	
	
	Батарея 2С12
	3 хв. 20 с.
5 хв. 30 с.
	3 хв. 50 с.
6 хв.
	4 хв. 30 с.
6 хв. 30 с.

	
	
	
	Взвод МТ-12
	1 хв.
2 хв.
	1 хв. 10 с.
2 хв. 30 c.
	2 хв. 20 с.
3 хв. 20 c.

	
	
	
	Батарея МТ-12
	1 хв. 50 с.
2 хв. 30 с.
	2 хв. 10 с.
2 хв. 50 c.
	2 хв. 40 с.
3 хв. 30 с.

	
	
	
	Взвод 2С3,2С1,2С9
	1 хв. 10 с.
1 хв. 20 с.
	1 хв. 20 с.
1 хв. 30 c.
	1 хв. 30 с.
1 хв. 40 с.

	
	
	
	Батарея 2С3,2С1,2С9
	1 хв. 20 с.
1 хв. 30 с.
	1 хв. 30 с.
1 хв. 40 c.
	1 хв. 40 с.
1 хв. 50 с.

	
	
	
	Взвод БМ 21 (9П138),  
Д-30
	2 хв. 40 с.
3 хв. 40 с.
	3 хв.
4 хв.
	3 хв. 20 с.
4 хв. 20 с.

	
	
	
	Батарея БМ 21 (9П138),
 Д-30
	3 хв.
4 хв. 10 с.
	3 хв. 20 с.
4 хв. 30 с.
	4 хв.
5 хв. 

	15Арт
	Розгортання батареї у бойовий порядок у непідготовленому районі (з маршу або в ході переміщення)
	Час відраховуєтьсяз моменту отримання наказу на розгортання до доповіді про готовність до відкриття вогню. Рух у район вогневої позиції в розрахунок часу не входить. Топогеодезична прив’язка проводиться своїми силами по карті за допомогою приладів: 
-з використанням бусолі

-з використанням гірокомпаса

-із застосуванням СН-3003 “Базальт”
	Батарея (всі системи)
	


12 хв. 30 с.
16 хв. 30 с.
	13 хв. 45 с.
18 хв.
	16 хв.
21 хв. 30 с.

	
	
	
	Батарея 2С3, 2С1,2С9
	11 хв.
12 хв.
	12 хв.
14 хв.
	14 хв. 20 с.
17 хв.

	
	
	
	Батарея 2С3, 2С1,2С9
	4 хв. 40 с.
4 хв.
	5 хв.
5 хв.
	6 хв. 35 с.
6 хв.

	16Арт
	Топогеодезична прив’язка вогневої позиції
	Час відраховуєтьсяз моменту виходу вогневих взводів в район вогневої позиції до доповіді старшим офіцером батареї координат основної гармати:
- по карті за допомогою бусолі
При відсутності прямої видимості контурної точки, віддалення від неї не повинно перевищувати 0,5 км. Допустима   помилка у визначенні координат – не більше 1 мм масштабу карти, у визначенні     орієнтирного напрямку – не більше 0-06
- з використанням навігаційної апаратури і визначенням дирекційного кута орієнтирного напрямку за допомогою:
-гірокомпаса


-гірокурсовказівника

-бусолі
	Взвод, батарея
(всі системи)
	10 хв. 10 с.
14 хв. 50 с.
	11 хв.
16 хв.
	13 хв. 10 с.
19 хв. 10 с.

	
	
	
	Батарея 2С3, 2С1,2С9
	10 хв. 10 с.
10 хв. 10 с.
	11 хв.
11 хв.
	13 хв. 10 с.
13 хв. 10 с.

	
	
	
	Батарея 2С3, 2С1,2С9
	2 хв. 05 с.
2 хв. 05 с.
	2 хв. 15 с.
2 хв. 15 с.
	2 хв. 40 с.
2 хв. 40 с.

	
	
	
	Батарея 2С3, 2С1,2С9
	6 хв. 30 с.
6 хв. 45 с.
	7 хв.
8 хв.
	8 хв. 25 с.
9 хв. 40 с.

	17Арт
	Установка гальмового кільця на одному снаряді
	Снаряд знаходиться в направляючій
	Номер обслуги
БМ 21, 9П138
	18 с.
25 с.
	20 с.
23 с.
	25 с.
28 с.

	18Арт
	Установка підривника і гальмового кільця на повний пакет направляючих
	Снаряд знаходиться в пакеті направляючих. Робота по установці підривника і кільця проводиться паралельно
	Обслуга БМ
БМ 21, 9П138

	17 хв. 10 с.
17 хв. 30 с.
	18 хв. 45 с.
20 хв.
	22 хв. 30 с.
23 хв. 45 с.

	Примітки:
- у чисельнику вказується час на виконання нормативів вдень, у знаменнику – вночі;
- під час виконання нормативів № 2 і № 13 у складі взводу час збільшується на 20 с, а у складі батареї - на 30 с;
- під час виконання нормативу № 8 у складі взводу час збільшується на 10 с, а у складі батареї - на 20 с;
- під час виконання нормативів батареєю у складі восьми гармат (мінометів) час збільшується на 20%.

Під час пересування у новий район розгортання на кожний кілометр маршруту для всіх систем час береться рівним:
	
	
	“Відмінно”
	“Добре”
	“Задовільно”

	-на машинах
	Вдень
	2 хв. 30 с
	3 хв.
	3 хв. 30 с

	
	Вночі
	3 хв.
	3 хв. 30 с
	4 хв.

	-у пішому порядку
	Вдень
	10 хв.
	11 хв.
	12 хв.

	
	Вночі
	13 хв.
	14 хв.
	15 хв.



Під час виконання нормативу  “До бою”  із  закріпленням  сошників,  коли  необхідне  відкопування  рівчаків  під  плиту  мінометів,  підсошникових  борозен  або  відкопування  рівчака  під  казенник  для  стрільби  при  великих  кутах  підвищення,  час  додається  відповідно до  норм,  які    вказані в таблиці №1.
Продуктивність робіт при ручному відкопуванні грунту одним чоловіком саперною лопатою за 1 годину.

	Грунти
	Продуктивність робіт м3 / г.
	Додатковий інструмент, що використовується при роботі.

	Слабкі
	1,25
	БСЛ-110

	Середні
	1,0
	БСЛ-110

	Тверді
	0,5 - 0,6
	Киркомотига, ломи

	Скальні
	0,25 - 0,3
	Киркомотига, ломи

	Мерзлі
	0,2 - 0,3
	Сталеві клини, молотки, киркомотиги





	ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ ПТКР

	19Арт
	Наведення установки (приладу) в ціль
	Установка в бойовому положенні. 
Ціль: за напрямком – в межах кута горизонтального обстрілу, за дальністю – від  мінімальної  до  максимальної дальності + 500 м. 
Час відраховуєтьсявід доповіді “Ціль бачу” до доповіді “Готово. Дальність така-то”.
Помилка в дальності не повинна перевищувати 20% для позитивної оцінки
	1-й номер 9П148
	15 с.
20 с.
	20 с.
25 с
	25 с.
30 с.

	
	
	
	1-й номер 9П149
	20 с.
25 с.
	25 с.
30 с.
	30 с.
35 с.

	
	
	
	1-й номер 9К111
	5 с.
10 с.
	7 с.
15 с.
	10 с.
20 с.

	
	
	
	1-й номер Стугна –П 
(111-1)
	20 с.
25 с.
	25 с.
30 с.
	30 с.
35 с.

	20Арт
	Переведення установки в бойове положення
	Установка в похідному положенні. 
Час відраховуєтьсявід команди “До бою” до доповіді “Готово”. По готовності прилад наведення наведений в ціль  (орієнтир)
	1-й номер 9К111
	40 с.
50 с.
	45 с.
55 с.
	55 с.
1 хв. 05 с.

	
	
	
	Обслуга Стугна –П (111-1)
	1 хв.40 с.
1 хв. 55 с.
	2 хв.
2 хв. 15 с.
	2 хв. 10 с.
2 хв. 25 с.

	21Арт
	Переведення установки в похідне положення
	Установка в бойовому положенні. 
Час відраховуєтьсявід команди “Відбій” до доповіді “Готово”. 
По готовності установка в  похідному  положенні
	1-й номер 9К111
	1 хв. 05 с.
1 хв. 20 с.
	1 хв. 10 с.
1 хв. 25 с.
	1 хв. 25 с.
1 хв. 40 с.

	
	
	
	1-й номер Стугна –П 
(111-1)
	40 с.
50 с.
	45 с.
55 с.
	55 с.
1 хв. 05 с.

	22Арт
	Наведення в ціль з розворотом установки
	Установка в бойовому положенні. Наведення здійснюється розворотом. Кут довороту будь-який. Кут місця цілі в межах технічних можливостей установки і ракети.
Час відраховується від доповіді “Ціль бачу” до відкриття вогню або доповіді про готовність до ведення вогню
	Обслуга 9К111
	40 с.
45 с.
	45 с.
50 с.
	50 с.
1 хв.

	
	
	
	Обслуга Стугна –П (111-1)
	40 с.
45 с.
	45 с.
50 с.
	50 с.
55 с.

	23Арт
	Зміна напрямку і кута місця цілі
	Установки в бойовому положенні. Наведення їх в ціль здійснюється  розворотом. Кут довороту будь-який. Кут місця  цілі  в  межах технічних можливостей установки і ракети.
Час відраховується від доповіді “Ціль бачу” до відкриття вогню або доповіді про готовність до ведення вогню.
Шикування бойового порядку взводу повинно бути таким, щоб маневр окремих установок не перевищував 20 – 25 м
	Обслуга 9П148, 9К111
	35 с.
45 с.
	40 с.
50 с.
	50 с.
1 хв.

	
	
	
	Взвод 9П148, 9К111
	55 с.
1 хв. 05 с.
	1 хв.
1 хв. 15 с.
	1 хв. 10 с.
1 хв. 25 с.

	
	
	
	Обслуга Стугна –П (111-1)
	35 с.
45 с.
	40 с.
50 с.
	50 с.
1 хв.

	
	
	
	Взвод Стугна –П (111-1)
	55 с.
1 хв. 05 с.
	1 хв.
1 хв. 15 с.
	1 хв. 10 с.
1 хв. 25 с.

	24Арт
	Заняття підготовлених вогневих позицій (рубежів розгортання) і КСП
	Вогневі позиції (рубежі розгортання) і шляхи висування підготовлені завчасно. Підрозділ у районі зосередження в готовності до маневру. Установки перевірені, заряджені, знаходяться в укриттях і замасковані.
Час відраховується від моменту надходження сигналу на заняття вогневих позицій і командно-спостережних пунктів до доповіді про готовність до ведення вогню.
Прилади на командно-спостережних пунктах підготовлені до роботи.
Рух до рубежу розгортання (району вогневої позиції) в розрахунок не береться і оцінюється окремо як маневр.
Для 9К111 віддалення від рубежу розгортання не більше 200 м.
Для 9П149 апаратура установок може бути увімкнена на 2 – 3 хв. до прибуття на вогневу позицію
	Обслуга 9П148
	1 хв. 05 с.
1 хв. 15 с.
	1 хв. 10 с.
1 хв. 25 с.
	1 хв. 25 с.
1 хв. 40 с.

	
	
	
	Взвод 9П148
	1 хв. 50 с.
2 хв. 15 с.
	2 хв.
2 хв. 25 с.
	2 хв. 25 с.
2 хв. 55 с.

	
	
	
	Батарея 9П148
	2 хв. 45 с.
3 хв. 05 с.
	3 хв.
3 хв. 25 с.
	3 хв. 25 с.
4 хв.

	
	
	
	Обслуга 9П149
	2 хв. 30 с.
2 хв. 55 с.
	2 хв. 40 с.
3 хв. 10 с.
	3 хв. 15 с.
3 хв. 50 с.

	
	
	
	Взвод 9П149
	2 хв. 40 с.
3 хв. 10 с.
	2 хв. 50 с.
3 хв. 25 с.
	3 хв. 25 с.
3 хв. 50 с.

	
	
	
	Батарея 9П149
	3 хв. 15 с.
3 хв. 50 с.
	3 хв. 30 с.
4 хв. 10 с.
	4 хв. 15 с.
5 хв.

	
	
	
	Обслуга 9К111
	2 хв. 30 с.
3 хв.
	2 хв. 50 с.
3 хв. 15 с.
	3 хв. 20 с.
3 хв. 50 с.

	
	
	
	Взвод 9К111
	3 хв. 20 с.
4 хв.
	3 хв. 40 с.
4 хв. 20 с.
	4 хв. 20 с.
5 хв.

	
	
	
	Батарея 9К111
	3 хв. 50 с.
4 хв. 40 с.
	4 хв. 10 с.
5 хв. 
	5 хв.
6 хв.

	
	
	Для Стугна-П (111-1) віддалення від рубежу розгортання не більше 200 м.
	Обслуга Стугна –П (111-1)
	2 хв. 40 с.
3 хв. 10 с.
	2 хв. 50 с.
3 хв. 25 с.
	3 хв. 25 с.
3 хв. 50 с.

	
	
	
	Взвод Стугна –П (111-1)
	2 хв. 35 с.
2 хв. 50 с.
	2 хв. 55 с.
3 хв. 15 с.
	3 хв. 05 с.
3 хв. 25 с.

	
	
	
	Батарея Стугна –П (111-1)
	2 хв. 50 с.
3 хв. 05 с.
	3 хв. 10 с.
3 хв. 25 с.
	3 хв. 20 с.
3 хв. 35 с.

	25Арт
	Залишення вогневої  позиції 
	Установки на вогневих позиціях (рубежах розгортання) і прилади на спостережних пунктах у бойовому положенні. 
Час відраховується від команди “Відбій” до прибуття установок у визначений  пункт, який віддалений на 200 – 300 м від вогневої позиції. Якщо призначена точка віддалена від вогневої позиції більше 300 м, то подальший рух оцінюється як маневр
	Обслуга 9П148, 9П149
	1 хв. 20 с.
1 хв. 35 с.
	1 хв. 25 с.
1 хв. 40 с.
	1 хв. 40 с.
2 хв. 05 с.

	
	
	
	Взвод, батарея
9П148, 9П149
	2 хв.
2 хв. 25 с.
	2 хв. 10 с.
2 хв. 35 с.
	2 хв. 35 с.
3 хв. 05 с.

	
	
	
	Обслуга 9К111
	2 хв. 45 с.
3 хв. 05 с.
	3 хв.
3 хв. 20 с.
	3 хв. 20 с.
4 хв.

	
	
	
	Взвод 9К111
	3 хв. 15 с.
3 хв. 50 с.
	3 хв. 30 с.
4 хв. 10 с.
	4 хв. 10 с.
5 хв.

	
	
	
	Батарея 9К111
	3 хв. 20 с.
4 хв. 25 с.
	4 хв.
4 хв. 50 с.
	4 хв. 50 с.
5 хв. 45 с.

	
	
	
	Обслуга Стугна –П (111-1)
	4 хв. 40 с.
5 хв. 05 с.
	5 хв.
5 хв. 20 с.
	5 хв. 10 с.
5 хв. 25 с.

	
	
	
	Взвод Стугна –П (111-1)
	5 хв. 05 с.
5 хв. 35 с.
	5 хв. 25 с.
5 хв. 45 с.
	5 хв. 40 с.
6 хв. 

	
	
	
	Батарея Стугна –П (111-1)
	5 хв. 25 с.
5 хв. 45 с.
	5 хв.55 с.
6 хв. 20 с.
	6 хв. 15 с.
6 хв. 35 с.

	26Арт
	Заняття непідготовлених вогневих позицій (рубежів  розгортання) і командно – спостережних пунктів
	Підрозділ в 200 – 300 м від району вогневих позицій. Командир віддає необхідні розпорядження підлеглим командирам. Командир обслуги вибирає (командир взводу і батареї призначають) вогневу позицію (район), два-три орієнтири вдень, напрямок – вночі, пункт управління (спостережний пункт) і займає їх. Установки і прилади приводяться в бойове положення. Апаратура готується до вмикання. Організовується управління.
Час відраховується від початку постановки завдань командиром до готовності підрозділу до ведення вогню.
	Обслуга 9П148, 9П149,
9К111
	2 хв. 30 с.
3 хв.
	2 хв. 40 с.
3 хв. 15 с
	3 хв. 10 с.
3 хв. 50 с.

	
	
	
	Взвод 9П148, 9П149, 9К111
	2 хв. 55 с.
3 хв. 30 с.
	3 хв. 10 с.
3 хв. 50 с.
	3 хв. 50 с.
4 хв. 35 с.

	
	
	
	Батарея 9П148, 9П149, 9К111
	4 хв. 20 с.
5 хв. 20 с.
	4 хв. 40 с.
5 хв. 35 с.
	5 хв. 35 с.
6 хв. 45 с.

	
	
	
	Обслуга Стугна –П (111-1)
	2 хв. 40 с.
2 хв. 55 с.
	2 хв. 55 с.
3 хв. 15 с.
	3 хв. 10 с.
 3 хв. 25 с.

	
	
	
	Взвод Стугна –П (111-1)
	3 хв. 05 с.
3 хв. 25 с.
	3 хв. 15 с.
3 хв. 30 с.
	3 хв. 25 с.
 3 хв. 40 с.

	
	
	
	Батарея Стугна –П (111-1)
	3 хв. 20 с.
3 хв. 35 с.
	3 хв. 30 с.
3 хв. 40 с.
	3 хв. 40 с.
 3 хв. 55 с.

	27Арт
	Розгортання і заняття вогневої позиції з маршу для відбиття раптового нападу танків на колону
	Підрозділ на марші. Установки в похідному положенні. Апаратура вмикається за командою на розгортання.
Час відраховується від сигналу про появу танків до готовності підрозділу до ведення вогню із  зайнятих  вогневих  позицій. При
цьому відстань між установками повинна  бути не менше 50 м (20 – 30 м для 9К111).
Установки  займають  позиції з маршу і не заважають одна одній вести вогонь в заданому напрямку. 
Апаратура увімкнена, перехрестя візирів спрямовані у вказані цілі (орієнтири).
	Обслуга 9П148
	35 с.
45 с.
	40 с.
50 с.
	50 с.
1 хв.

	
	
	
	Взвод 9П148
	1 хв.
1 хв. 15 с.
	1 хв. 05 с.
1 хв. 20 с.
	1 хв. 20 с.
1 хв. 35 с.

	
	
	
	Батарея 9П148
	1 хв. 35 с.
1 хв. 55 с.
	1 хв. 45 с.
2 хв. 05 с.
	2 хв. 05 с.
2 хв. 30 с.

	
	
	
	Обслуга 9П149
	3 хв. 05 с.
3 хв. 40 с.
	3 хв. 20 с.
4 хв.
	4 хв.
4 хв. 50 с.

	
	
	
	Взвод 9П149
	3 хв. 15 с.
3 хв. 50 с.
	3 хв. 30 с.
4 хв. 10 с.
	4 хв. 10 с.
5 хв.

	
	
	
	Батарея 9П149
	3 хв. 20 с.
4 хв. 25 с.
	4 хв.
4 хв. 50 с.
	4 хв. 50 с.
5 хв. 45 с.

	
	
	
	Взвод 9К111
	2 хв.
2 хв. 30 с.
	2 хв. 10 с.
2 хв. 40 с.
	2 хв. 40 с.
3 хв. 15 с.

	
	
	
	Батарея 9К111
	2 хв. 30 с.
2 хв. 55 с.
	2 хв. 40 с.
3 хв. 10 с.
	3 хв. 15 с.
3 хв. 50 с.

	
	
	
	Взвод Стугна –П (111-1)
	1 хв. 25 с.
1 хв. 40 с.
	1 хв. 35 с.
1 хв. 50 с.
	1 хв. 45 с.
2 хв.

	
	
	
	Батарея Стугна –П (111-1)
	1 хв. 35 с.
1 хв. 50 с.
	1 хв. 45 с.
2 хв.
	1 хв. 55 с.
2 хв. 10 с.

	28Арт
	Залишення вогневої позиції і командно – спостережного пункту після відбиття раптової атаки танків на колону
	Час відраховуєтьсявід команди “Відбій” до готовності до здійснення маршу (особовий склад знаходиться на машинах)
	Взвод 9К111
	2 хв. 20 с.
3 хв.
	2 хв. 30 с.
3 хв. 15 с.
	3 хв. 15 с.
3 хв. 50 с.

	
	
	
	Батарея 9К111
	3 хв. 15 с.
3 хв. 50 с.
	3 хв. 30 с.
4 хв. 10 с.
	4 хв. 10 с.
5 хв. 05 с.

	
	
	
	Взвод Стугна –П (111-1)
	4 хв. 05 с.
4 хв. 25 с.
	4 хв. 15 с.
4 хв. 30 с.
	4 хв. 30 с.
4 хв. 40 с.

	
	
	
	Батарея Стугна –П (111-1)
	4 хв. 20 с.
4 хв. 35 с.
	4 хв. 35 с.
4 хв. 50 с.
	4 хв. 50 с.
5 хв. 05 с.

	Примітки:
- у нормативах, де порядок  визначення часу не вказаний, час визначається від виконавчої команди до доповіді про готовність;
- під час відпрацювання нормативів ті, хто перевіряється, знаходяться на місцях, передбачених відповідною настановою (керівництвом служби);
- для батареї, яка має на озброєнні взводів різні системи, необхідно брати нормативи за зразками, виконання яких потребує найбільшого часу.

	ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ ОПТИЧНОЇ РОЗВІДКИ

	29Арт
	Приведення квантового далекоміра в бойове положення
	Далекомір - за спиною, тринога – на ремені. Виконується двома далекомірниками. Розстановка приладу, центрування над точкою, горизонтування, підключення живлення
	Далекомірники
	2 хв. 30 с.
3 хв. 30 с.
	3 хв.
4 хв.
	3 хв. 35 с.
4 хв. 30 с.

	ДЛЯ ОБЧИСЛЮВАЧІВ

	30Арт
	Підготовка ПУВ батареї до роботи
	Орієнтувати ПУВ і нанести координати чотирьох точок (ВП і СП батареї, дивізіону і групи).
Час відраховується від отримання даних (основного напрямку і координат точок) до доповіді “Готово”
	Обчислювачі
	3 хв.
3 хв. 30 с.
	3 хв. 20 с.
3 хв. 50 с.
	4 хв.
4 хв. 40 с.

	31Арт
	Підготовка електронного планшета на базі андроїд до роботи
	Нанести координати чотирьох точок (ВП і СП батареї, дивізіону і групи).
Час відраховується від отримання даних (основного напрямку і координат точок) до доповіді “Готово”
	Обчислювачі
	2 хв.
2 хв. 30 с.
	2 хв. 30 с.
3 хв.
	3 хв.
3 хв. 40 с.

	32Арт
	Рішення прямої засічки
	Бойовий порядок нанесений на ПУВ.
Час відраховується від отримання відліків до доповіді “Готово” з записом координат
	Обчислювачі
	30 с.
35 с.
	35 с.
40 с
	40 с.
50 с.

	33Арт
	
	Бойовий порядок нанесений на електронний планшет.
Час відраховується від отримання відліків до доповіді “Готово” з записом координат
	Обчислювачі
	20 с.
35 с.
	25 с.
40 с
	30 с.
50 с.

	34Арт
	Визначення дирекційного кута і дальності стрільби з однієї ВП по одній цілі
	Бойовий порядок нанесений на ПУВ (введений в пам’ять МК).
Час відраховується від моменту вручення координат цілі до доповіді “Готово” із записом даних:
а) на ПУВ

б) аналітично за допомогою таблиць
в) за допомогою артилерійської логарифмічної лінійки

г) з використанням програмованого мікрокалькулятора
д) з використанням електронного планшета
	


Обчислювачі
	17 с.
23 с.
	18 с.
25 с
	22 с.
30 с.

	
	
	
	Обчислювачі
	2 хв.
2 хв. 30 с.
	2 хв. 15 с.
2 хв. 45 с.
	2 хв. 40 с.
3 хв. 15 с.

	
	
	
	Обчислювачі
	1 хв. 30 с.
1 хв. 40 с.
	1 хв. 40 с.
1 хв. 50 с.
	2 хв. 05 с.
2 хв. 15 с.

	
	
	
	Обчислювачі
	40 с.
	55 с.
	1 хв. 05 с.

	
	
	
	Обчислювачі
	30 с.
	40 с.
	55 с.

	35Арт
	Розрахунок поправок на відхилення умов стрільби від табличних на основі повної підготовки на три дальності і один напрямок з побудовою ГРП
	Час відраховується від вручення необхідних даних для розрахунку до доповіді “Готово”:
а) за допомогою таблиць стрільби  (розрахунковим способом)

б) за допомогою поправочника

в) з використанням електронного планшета (без побудови ГРП)
	

Обчислювачі
	
13 хв. 10 с.
15 хв. 10 с.
	
14 хв. 20 с.
16 хв. 30 с.
	
17 хв. 10 с.
19 хв. 50 с.

	
	
	
	
Обчислювачі
	8 хв. 20 с.
10 хв. 10 с.
	9 хв.
11 хв.
	10 хв. 30 с.
13 хв. 15 с.

	
	
	
	Обчислювачі
	4 хв. 30 с.
5 хв.
	5 хв.
6 хв.
	6 хв. 30 с.
7 хв.

	36Арт
	Визначення вирахованих установок для стрільби
	Бойовий порядок нанесений на ПУВ.
Час відраховується від отримання координат цілі (ділянки НЗВ) до доповіді “Готово” із записом даних:
	Обчислювачі
	50 с.
1 хв. 05 с.
	55 с.
1 хв. 10 с.
	1 хв. 05 с.
1 хв. 20 с.

	
	
	а) з однієї ВП при підготовці НЗВ батареєю

б) з трьох ВП при підготовці НЗВ дивізіоном

в) з однієї ВП по одній цілі

г) з трьох ВП по одній цілі

д) з трьох ВП по трьох цілях
	
	
	
	

	
	
	
	Обчислювачі
	1 хв. 25 с.
1 хв. 30 с.
	1 хв. 30 с.
1 хв. 40 с.
	1 хв. 50 с.
2 хв.

	
	
	
	Обчислювачі
	30 с.
35 с.
	35 с.
40 с.
	40 с.
45 с.

	
	
	
	Обчислювачі
	40 с.
45 с.
	45 с.
50 с.
	50 с.
55 с.

	
	
	
	Обчислювачі
	1 хв. 30 с.
1 хв. 50 с.
	1 хв. 40 с.
2 хв.
	2 хв.
2 хв. 20 с.

	
	
	Бойовий порядок нанесений на електронному планшеті.
Час відраховується від отримання  координат цілі (ділянки НЗВ) до доповіді “Готово” із записом даних:
а) з однієї ВП при підготовці НЗВ батареєю

б) з трьох ВП при підготовці НЗВ дивізіоном

в) з однієї ВП по одній цілі

г) з трьох ВП по одній цілі
	Обчислювачі
	

40 с.
55 с.
	45 с.
1 хв. 10 с.
	55 с.
1 хв. 20 с.

	
	
	
	Обчислювачі
	1 хв. 
1 хв. 10 с.
	1 хв. 20 с.
1 хв. 40 с.
	1 хв. 30 с.
2 хв.

	
	
	
	Обчислювачі
	20 с.
35 с.
	25 с.
40 с.
	30 с.
45 с.

	
	
	
	Обчислювачі
	40 с.
45 с
	45 с.
50 с.
	50 с.
55 с.

	Примітки:
- під час роботи на ПУВ помилки не повинні перевищувати: за напрямком - 0-02, за дальністю - 10 м; під час аналітичного розрахунку дирекційного кута - відповідно 0-01 та 10 м;
- під час виконання нормативів 4  6 помилки не повинні перевищувати 0-02 за напрямком та 20 м за дальністю;
- під час виконання нормативу 3 при стрільбі в горах для перерахунку бюлетеня “Метеосередній” час збільшується на 2 хв;
- під час обробки результатів створення повітряного реперу та фіктивного наземного реперу в горах час збільшується на 20 с;

	ДЛЯ ОПЕРАТОРІВ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ СТАНЦІЙ ТИПУ AN/TPQ

	37Арт
	Переведення радіолокаційної станції  AN/TPQ в бойове положення
	AN/TPQ знаходиться в кузові тягача (причеплена до тягача).
Час відраховується від команди “До бою” до доповіді “Готово” (електростанція працює, електромережа розгорнута, живлення на станцію подається).
Під час вивантаження станції з кузова тягача оператору допомагає водій.
	Обслуга
Вднь вночи
	15 хв. 15 с.
16 хв. 
	15 хв. 45 с
16 хв. 30 с
	16 хв. 15 с.
17 хв.

	38Арт
	Орієнтування станції
	Станція знаходиться в бойовому положенні, (електростанція працює, електромережа розгорнута, живлення на станцію подається) розрахунок знаходиться біля пульта управління станцією.
Час відраховується від команди “Орієнтир такий-то (номер та умовне найменування орієнтиру) зорієнтувати станцію” до доповіді командира обслуги “Готово”.
	Обслуга
	6 хв. 15 с.
7 хв. 30 с.
	6 хв. 35 с
7 хв. 50 с
	6 хв. 55 с.
8 хв. 10 с.

	39Арт
	Передача координат цілі на ПУ (вогневу позицію)
	Станція знаходиться в бойовому положенні, розрахунок чергує біля пульта управління станцією.
Час відраховується від команди “Передати координати цілі такой - то (номер, характер та координати цілі) на вогневу позицію (вказується позивний вогневої позиції)” до доповіді командира обслуги “Готово” (після отримання підтвердження з вогневої позиці про отримання координат визначеної цілі).
	Обслуга
	30 с.
	40 с.
	50 с.

	40Арт
	Переведення радіолокаційної станції AN/TPQ в похідне положення
	Час відраховується від команди “До бою” до доповіді “Готово”. Радіолокаційна станція  завантажена в кузов тягача (причеплена до тягача).
	Обслуга
	10 хв. 35 с.
11 хв. 25 с.
	11 хв. 10 с.
11 хв. 55 с.
	11 хв. 35 с.
12 хв. 20 с.

	Примітка:
Для всіх нормативів підрозділів РВіА- у чисельнику – час на виконання вдень, у знаменнику – вночи.

	ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ ОЗБРОЄНИХ ЗРК “СТРІЛА-10”

	1ППО
	Посадка екіпажу (екіпажів) в бойову машину (бойові машини)
	Особовий склад екіпажу з протигазами (командири бойових машин з командирськими сумками) вишикуваний біля машини. Кришки люків відкриті.
Час відраховується від команди “По місцях” до закриття кришок люків на замки. При знаходженні екіпажу в зимовому одязі і взутті час збільшується на 2 с.
	Екіпаж
Взвод
	12 с.
13 с.
	14 с.
15 с.
	18 с.
19 с.

	2ППО
	Висадка екіпажу (екіпажів) з бойової машини (бойових машин)
	Особовий склад екіпажу з протигазами (командири бойових машин з командирськими сумками) знаходиться в бойовій машині на своїх місцях. Кришки люків закриті на замки.
Час відраховується від команди “До машин” до шикування особового складу обслуги біля машин і доповіді командира бойової машини “Екіпаж готов”.
	Екіпаж
Взвод
	8 с.
9 с.
	10 с.
11 с.
	14 с.
15 с.

	3ППО
	Розгортання взводу із колони в лінію
	Взвод рухається в колоні з дистанціями між бойовими машинами не менше 25 м.
Час відраховується від команди “У лінію бойових машин, інтервали 000, вперед (вліво, вправо, на такий-то орієнтир) – РУШ” до доповіді “Такий-то готовий”.
	Взвод
	50 с.
	55 с.
	1 хв. 05 с.

	4ППО
	Перешикування взводу з лінії в колону
	Взвод рухається в лінію бойових машин.
Час відраховується від команди “У колону – РУШ” до доповіді “Такий-то готов”.
	Взвод
	50 с.
	55 с.
	1 хв. 05 с.

	5ППО
	Розгортання взводу з колони у дві лінії
	Взвод рухається в колоні з дистанціями між бойовими машинами не менше 25 м.
Час відраховується від команди “У дві лінії бойових машин, інтервали 000, дистанція 000 вперед (вправо, вліво, на такий-то орієнтир)-РУШ” до доповіді “Такий-то готов”.
	Взвод
	30 с.
	35 с.
	40 с.

	6ППО
	Перешикування взводу з двох ліній у лінію
	Взвод рухається в дві лінії бойових машин.
Час відраховується від команди “У лінію бойових машин, інтервал 000 -РУШ” до доповіді “Такий-то готов”.
	Взвод
	30 с.
	35 с.
	40 с.

	7ППО
	Перешикування взводу з лінії у дві лінії
	Взвод рухається в лінію бойових машин.
Час відраховується від команди “У дві лінії бойових машин, інтервали 000, дистанція 000 -РУШ” до доповіді “Такий-то готов”.
	Взвод
	30 с.
	35 с.
	40 с.

	8ППО
	Перешикування взводу з двох ліній у колону
	Взвод рухається в дві лінії бойових машин.
Час відраховується від команди “У колону - РУШ” до доповіді “Такий-то готов”.
	Взвод
	30 с.
	35 с.
	40 с.

	9ППО
	Зайняття стартової позиції сходу без підготовки до стрільби
	Взвод рухається в колоні у готовності №3 (пускові установки в похідному положенні) дистанції між бойовими машинами не менше 25 м. Стартова позиція вибирається на віддалі 300-400 м.
Час відраховується від команди керівника заняття (перевіряючого)   “Бойовий порядок в лінію (дві лінії) бойових машин, інтервал 000 (дистанція 000) вперед (вправо, вліво, на такий-то орієнтир) – руш” до доповіді: “Такий-то готов”.
	Взвод
	1 хв.
	1 хв. 10 с.
	1 хв. 30 с.

	10ППО
	Залишення стартової позиції
	Взвод перебуває на стартовій позиції в готовності №1 (№2), двигуни базових машин прогріті, пункт управління підготовлений до роботи під час руху.
Час відраховується від команди “Всім, за мною в колону – руш” до початку руху останньої бойової машини в складі взводу.
	Взвод
	35 с.
	40 с.
	50 с.

	11ППО
	Знання засобів повітряного нападу
	Визначається шляхом розпізнання 10 силуетів (фотографій або макетів) літаків і вертольотів на відстані 10 м від того, що перевіряється протягом 5 с кожен силует. Розпізнання проводиться в бінокль. Оцінка виставляється по числу вірно розпізнаних літаків (вертольотів)
	Військовослужбовець

	10 літаків
	9  літаків
	7 літаків

	Примітки: 
- нормативи 3-10 відпрацьовуються при швидкостях руху 15-20 км/г. Відстань між бойовими машинами при розгортанні взводу в лінію, дві лінії бойових машин за фронтом і в глибину не менше 100 м;
- при виконанні нормативів 3-10 оцінка знижується на один бал за недотримання встановлених інтервалів і дистанцій між бойовими машинами не більше однієї в взводі.

	БОЙОВА РОБОТА НА МАТЕРІАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ

	12ППО
	Зачохлення пускової  установки
	Особовий склад екіпажу з протигазами (командир бойової машини з командирською сумкою) перебуває в бойовій машині на своїх місцях. Норматив включає зачохлення пускової  установки і шикування екіпажу біля машини.
Час відраховується від команди “Зачохлити установку” до доповіді командира бойової машини “Така-то готова”
	Екіпаж
Взвод
	1 хв.
1 хв. 05 с.
	1 хв. 5 с.
1 хв. 10 с.
	1 хв. 10 с.
1 хв. 15 с.

	13ППО
	Огляд бойової машини
	Екіпаж з протигазами (командир бойової машини з командирською сумкою) вишикуваний біля бойової машини. Пускова установка розчохлена.
Час відраховується від команди “Оглянути машину” до доповіді командира бойової машини “Така-то, огляд проведено, недоліків не виявлено (або виявлено те-то)”
	Екіпаж
Взвод
	50 с.
55 с.
	1 хв.
1 хв. 05 с.
	1 хв. 05 с.
1 хв. 10 с.

	14ППО
	Установка органів управління в початковий стан
	Особовий склад екіпажу перебуває бойовій машині на своїх місцях. Час відраховуєтьсявід команди “Початкові установки” до доповіді командира бойової машини “Така-то готова”
	Екіпаж
	20 с.
	23 с.
	27 с.

	15ППО
	Включення живлення і переведення пускової установки з похідного стану в бойовий
	Особовий склад екіпажу перебуває на своїх місцях в бойовій машині. Пускова установка розчохлена. Норматив включає пуск базового двигуна,  переведення пускової установки в бойовий стан і розвертання її на 15-00.
Час відраховується від команди керівника заняття (перевіряючого) “Включити живлення, ПУ в бойове” до доповіді командира бойової машини “Така-то готова”
	Екіпаж
	15 с.
	17 с.
	21 с.

	16ППО
	Переведення пускової установки з бойового стану в похідний
	Особовий склад екіпажу перебуває на своїх місцях в бойовій машині. 
Базовий двигун  запущено, живлення включено. Пускова установка відвернута на 30-00 від напрямку руху базової машини.
Час відраховується від команди “ПУ в похідне” до доповіді командира бойової машини “Така-то готова”:
- на місці
- під час руху
	Екіпаж 
Екіпаж
	12 с.
14 с.
	14 с.
15 с.
	16 с.
18 с.

	17ППО
	Підготовка до роботи ТНА
	До складу нормативу входить введення початкових даних Х, У, Х, У та через 13 хв.илин після включення ТНА.
Час відраховуєтьсявід команди “Підготувати ТНА до роботи” до доповіді командира бойової машини “ТНА до роботи готова”
	Військовослужбовець
	8 с.
	15 с.
	23 с.

	18ППО
	Орієнтування бойової машини по віддаленій точці
	Особовий склад екіпажу перебуває в бойовій машині на своїх місцях. Живлення включено. Пускова установка в бойовому стані і відвернута на 30-00 від напрямку на орієнтир. Норматив включає розвертання ПУ в напрямку на орієнтир, її наведення і встановлення вказаного азимуту. 
Час відраховується від команди “Такій-то, азимут 00-00, наводити туди-то” до доповіді командира бойової машини “Така-то орієнтована”:
- без орієнтування системи АЦУ
- з орієнтуванням системи АЦУ
	Екіпаж
Екіпаж
	9 с.
11 с.
	10 с.
29 с.
	12 с.
37 с.

	19ППО
	Орієнтування бойової машини  взаємним візуванням за бусоллю
	Особовий склад екіпажу перебуває в бойовій машині на своїх місцях. Живлення включено . Пускова установка в бойовому стані. Норматив включає розгортання бусолі в 30 м від  бойової машини і підготовку її до роботи, наведення оптичного візира в бусоль і встановлення вказаного азимуту.
Час відраховується від команди “Такій-то , орієнтуватися по бусолі” до доповіді командира “Така-то орієнтована”:
- без орієнтування системи АЦУ
- з орієнтуванням системи АЦУ
	Екіпаж 
Екіпаж
	1 хв. 30 с.
1 хв. 45 с.
	1 хв. 40 с.
1 хв. 55 с.
	2 хв.
2 хв. 10 с.

	20ППО
	Орієнтування бойової машини  за допомогою ТНА
	Особовий склад екіпажу перебуває в бойовій машині на своїх місцях. Живлення включено. Пускова установка в бойовому стані , живлення включено. ТНА включена і підготовлена. Норматив включає розвертання пускової установки в напрямку руху базової машини, включення тумблера “С” на показнику азимута і перевірку  відпрацьованого азимута з показанням координатора ТНА.
Час відраховується від команди “Такій-то , орієнтуватися по ТНА” до доповіді командира бойової машини “Така-то орієнтована”:
- без орієнтування системи АЦУ
- з орієнтуванням системи АЦУ
	Екіпаж
Екіпаж
	5 с.
18 с.
	6 с.
22 с.
	8 с.
27 с.

	21ППО
	Орієнтування бойової машини взаємним візуванням двох пускових установок
	Особовий склад екіпажу перебуває в бойових машинах на своїх місцях. ПУ в бойовому стані, живлення  включено. Одна бойова машина орієнтована. Норматив включає взаємне наведення ПУ двох бойових машин, відрахування азимута орієнтованої (першої) пускової установки і передачу результатів на другу бойову машину для її орієнтування, визначення азимута другої пускової установки і установлення рухомої шкали показника азимута на визначену відмітку.
	Екіпаж
	20 с.
	25 с.
	30 с.

	22ППО
	Контроль функціонування апаратури бойової машини
	Особовий склад екіпажу перебуває на своїх місцях. Пускова установка заряджена і перебуває в бойовому стані. Живлення і апаратура бойової машини включені. Норматив включає перевірку електроживлення, радіостанції, радіоприймача і апаратури внутрішнього зв’язку, рентгенметра (вимірювача потужності дози), НРЗ, пасивного радіопеленгатора, системи автоматизованого прийому і реалізації цілевказівки, апаратури запуску ракети і оцінки зони.
Час відраховується від команди “Контроль” до доповіді командира бойової машини “Така-то стількома-то готова” або “Пошкоджено (несправне) то-то”:
- “Стріла-10М3” (“Стріла-10М2”, “Стріла-10М”, “Стріла-10СВ”) з перевіркою АОЗ і апаратури АЦУ
- “Стріла-10М3” з перевіркою АОЗ, системи АЦУ і ВПД-21Б
- без перевірки АОЗ і антени
	Екіпаж

Екіпаж
Екіпаж
	1 хв. 20 с.

1 хв. 35 с.
30 с.
	1 хв. 30 с.

1 хв. 45 с.
35 с.
	1 хв. 40 с.

1 хв. 55 с.
45 с.

	23ППО
	Заряджання бойової машини чотирма ракетами
	Екіпаж з протигазами (командири бойових машин – із командирськими сумками) вишикуваний біля машин. Пускова установка в похідному стані, розчохлена, живлення виключено. Норматив включає заряджання бойової машини і зайняття своїх місць.
Час відраховуєтьсявід команди “Заряджай” до доповіді командира бойової машини “Така-то стількома-то заряджена”:
- з боєукладки бойової машини
- з упаковки
	Екіпаж
Екіпаж
	2 хв.
2 хв. 20 с.
	2 хв. 10 с.
2 хв. 30 с.
	2 хв. 30 с.
2 хв. 50 с.

	24ППО
	Розряджання бойової машини
	Екіпаж з протигазами (командири бойових машин – із командирськими сумками) перебуває на своїх робочих місцях. Пускова установка в похідному стані, розчохлена, живлення  включено.
Норматив включає: розряджання пускової установки, укладання контейнерів в боєукладку (упаковку) і шикування екіпажу біля машини.
Час відраховуєтьсявід команди керівника заняття (перевіряючого) “Розряджай” до доповіді командира бойової машини “Така-то розряджена”
	Екіпаж
	1 хв. 50 с.
	2 хв. 5 с.
	2 хв. 20 с.

	25ППО
	Переведення бойової машини з похідного стану в бойовий
	Особовий склад екіпажу перебуває на своїх місцях. Пускова установка заряджена і зачохлена. Норматив включає: розчохлення пускової установки, огляд бойової машини, встановлення органів управління в вихідне положення, включення живлення і переведення пускової установки в бойовий стан, розвертання її на 15-00.
Час відраховуєтьсявід команди “До бою” до доповіді командира бойової машини “Така-то до бою готова стількома-то”
	Екіпаж
	2 хв. 10 с.
	2 хв. 20 с.
	2 хв. 30 с.

	26ППО
	Переведення бойової машини з похідного стану в готовність № 3
	Екіпаж перебуває на своїх місцях. Пускова установка заряджена і зачохлена. Норматив включає: виконання команд “До бою”, “Наводити на бусоль”, “Контроль” і шикування екіпажу біля машини.
Час відраховується від команди “До бою, готовність №3” до доповіді “Така-то в готовності №3”.
“Стріла-10М3” без перевірки ВПД-21Б (“Стріла-10М2”, “Стріла-10М”, “Стріла-10СВ”)
“Стріла-10М3” з перевіркою ВПД-21Б
	Екіпаж
Екіпаж
	4 хв. 50 с.
6 хв. 20 с.
	5 хв. 25 с.
6 хв. 55 с.
	6 хв.
7 хв. 45 с.

	27ППО
	Переведення бойової машини з бойового стану в похідний.
	Особовий склад екіпажу перебуває на своїх місцях. Пускова установка в бойовому стані, базовий двигун працює, апаратура включена. Норматив включає переведення установки в похідний стан, виключення живлення, зачохлення пускової установки і шикування особового складу біля машин.
Час відраховуєтьсявід команди “Відбій” до доповіді командира бойової машини “Така-то готова”.
	Екіпаж
	1 хв. 15 с.
	1  хв. 25 с.
	1 хв. 45 с.

	28ППО
	Захоплення повітряної цілі із розвертанням пускової установки
	Особовий склад обслуги перебуває на своїх місцях в готовності № 1. Пускова установка відвернута на 30-00 відносно передбаченого напрямку польоту цілі. Режим “Борт” включено. Норматив включає розвертання пускової установки, виявлення, розпізнавання, прицілювання і захоплення цілі ГСН ракети.
Час відраховується від команди “Такий-то, азимут 00-00 пошук”
до доповіді оператора “Є захоплення”
В простих фонових умовах
В складних фонових умовах
За допомогою апаратури АЦУ
	Екіпаж
Екіпаж
Екіпаж
	7 с.
9 с.
6 с.
	8 с.
10 с.
7 с.
	10 с.
12 с.
9 с.

	29ППО
	Захоплення повітряної цілі, яка має на борту ввімкнені імпульсні радіотехнічні засоби, за допомогою пасивного радіопеленгатора.
	Екіпаж перебуває на своїх місцях в готовності № 1. ПУ відвернута на 30-00 відносно передбаченого напрямку польоту цілі. Пасивний радіопеленгатор включено. Старший оператор після отримання цілевказівки розвертає ПУ в заданому напрямку, і проводить пошук цілі через захисне скло. Виявивши ціль, старший оператор проводить захоплення її в оптичний візир, натискує кнопку “Слідкування-пуск” до першого упору і доповідає: “Є ціль, азимут 00-00”.
Час відраховується від команди керівника заняття, “Сектор 00, пошук” до доповіді оператора “Є ціль, азимут 00-00”
В простих фонових умовах
В складних фонових умовах
	Військовослужбовець
Військовослужбовець
	16 с.
18 с.
	17 с.
19 с.
	19 с.
21 с.

	30ППО
	Розпізнавання повітряної цілі за допомогою наземного радіолокаційного запитувача
	Обслуга перебуває на своїх місцях. Розпізнавання цілі проводиться після візуального її виявлення. За командою “Розпізнати ціль” оператор натискує кнопку "Борт" і після того, як засвітиться один із індикаторів світлового табло, здійснює точне наведення ПУ на ціль і порівнює дальність до виявленої цілі а дальність до розпізнаної цілі на світловому табло.
Час відраховується від команди “Розпізнати ціль” до доповіді оператора “Ціль-противник (свій літак)”
	Оператор БМ
	2 с.
	3 с.
	5 с.

	31ППО
	Переведення бойової машини з одного ступеня бойової готовності в інший
	Находження екіпажу бойової машини визначається існуючим на даний момент ступенем бойової готовності.
Час відраховується від команди “Такий-то, готовність номер такий-то” до доповіді командира бойової машини “Така-то в готовності такій-то”.
З готовності № 3 в готовність № 2 із включенням АЦУ. 
З готовності № 2 в готовність № 1
З готовності № 3 в готовність № 1 з включенням АЦУ і АОЗ, без включення ТНА.
З готовності №1 в готовність № 2.
З готовності №2 в готовність № 3.
З готовності № 1 в готовність № 3
	




Екіпаж
Екіпаж

Екіпаж
Екіпаж
Екіпаж
Екіпаж
	




5 хв. 20 с.
15 с.

6 хв. 25 с.
9 с.
17 с.
20 с.
	




5 хв. 40с.
17 с.

6 хв. 45 с.
10 с.
19 с.
24 с.
	




6 хв.
20 с.

7 хв. 05 с.
12 с.
21 с.
27 с.

	32ППО
	Підготовка взводу до стрільби
	Екіпаж перебуває на своїх місцях. БМ на стартовій позиції, заряджені і розчохлені, ТНА включені і підготовлені до роботи. Норматив включає приведення бойових машин у бойовий стан, орієнтування за бусоллю і перевірку функціонування апаратури.
Час відраховується від команди “До бою, готовність № 1” до доповіді командира останньої машини “Така-то в готовності № 1”:
Стріла-10МЗ (Стріла-10М2, Стріла-10М, Стріла-10СВ) з готовністю АОЗ і АЦУ.
	Взвод
	5 хв. 30 с.
	5 хв. 50 с.
	6 хв. 30 с.

	33ППО
	Переведення взводу з одного ступеня готовності в інший
	Стан екіпажу і бойових машин визначається існуючим на. даний момент ступенем бойової готовності.
Час відраховується від команди  “Всім, готовність номер такий-то” до доповіді командира останньої бойової машини “Така-то в готовності номер такий-то”.
З готовності № 3 в готовність №2 із вкл. АЦВ.
З готовності №2 в готовність №1.
З готовності № 3 в готовність №1 із включенням АЦВ і АОЗ, без включення ТНА.
з готовності №1 в готовність №2.
з готовності №2 в готовність № 3.
з готовності №1 в готовність № 3
	




Взвод
Взвод

Взвод
Взвод
Взвод
Взвод
	




5 хв. 25 с.
20 с.

6 хв. 30 с.
11 с.
19 с.
20 с.
	




5 хв. 35 с.
22 с.

6 хв. 45 с.
13 с.
22 с.
22 с.
	




6 хв. 05 с.
25 с.

7 хв. 10 с.
15 с.
25 с.
24 с.

	34ППО
	Підготовка до роботи ТНА і АЦВ
	До складу нормативу входять включення ТНА і АЦВ, визначення і введення даних на ТНА і АЦВ, введення широти місцезнаходження БМ і коректури шляху.
Час відраховується від команди “Підготувати ТНА І АЦВ до роботи” до доповіді “ТНА І АЦВ до роботи готові”.
	Військовослужбовець
	13 хв. 45 с.
	14 хв. 10 с.
	14 хв. 40 с.

	35ППО
	Підготовка бойової машини до подолання водної перешкоди
	Особовий склад екіпажу перебуває на своїх місцях. Базовий двигун працює, живлення включено.
Норматив включає переведення пускової установки з бойового стану в похідний, встановлення гідродинамічних щитків, гідрореактивних решіток, хв.илевідбивного щита, поплавків (лівого і правого), перевірку щільності закриття кришок і люків на корпусі бойової машини, відкриття пробок водовикидних патрубків, кришки лючка в кожусі вентилятора, перевірку роботи водовідкачуючого насоса і зайняття екіпажем своїх місць в бойовій машині.
Час відраховується від команди “Відбій, підготуватися до подолання водної перешкоди” до доповіді командира бойової машини “Така-то до подолання водної перешкоди готова”
	Екіпаж
	4 хв. 45 с.
	5 хв. 10 с.
	5 хв.25 с.

	ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ ОЗБРОЄНИХ ПЕРЕНОСНИМИ ЗЕНІТНИМИ РАКЕТНИМИ КОМПЛЕКСАМИ “ІГЛА” (“ІГЛА-1”)

	36ППО
	Зайняття стартової позиції:





- перебіжками
- переповзанням
- при спішуванні з БМП (МТ-ЛБ, БТР)
	Військовослужбовець знаходиться у вихідному положенні, комплекс в положенні „“за спину”. За командою “Стартова позиція там-то, бігом (повзком) – до бою” військовослужбовець висувається на вказану стартову позицію, переводить комплекс в бойове положення, готується до стрільби стоячи (з коліна) і доповідає “Готовий”. При перебіжках стрілок-зенітник робить одну зупинку і відповзає в сторону на один метр. 
Стартова позиція на відстані 50м 
Стартова позиція на відстані 25м 
Військовослужбовець знаходиться на своєму місці в БМП (МТ-ЛБ, БТР), комплекс на колінах, люки зачинені. БМП (МТ-ЛБ, БТР) рухається зі швидкістю 15-20 км/г. За командою “Стій, стартова позиція там-то, до бою” військовослужбовець висаджується з машини через люк (задні двері), приймає комплекс від іншого військовослужбовця, вибирає у вказаному місці СП, висувається на неї, готується до стрільби і доповідає “Готовий”. Відстань СП від БМП (МТ-ЛБ, БТР) 25 м.
	Військовослужбовець
Військовослужбовець
Військовослужбовець
	30 с.
1хв. 25 с.
40 с.
	31 с.
1хв.28 с.
43 с.
	33 с.
1хв. 34 с.
49 с.

	37ППО
	Визначення відстані до орієнтирів
	Військовослужбовець в окопі або на відкритій площадці. Керівник заняття (перевіряючий) вказує йому чотири орієнтири на місцевості на відстані 800-2000 м. Військовослужбовець визначає відстань і результати записує в бланк. Оцінка ставиться за величиною помилки визначення дальності.
	Військовослужбовець
	10 %
	15%
	25%

	38ППО
	Знання засобів повітряного нападу
	Визначення шляхом розпізнавання десяти силуетів (фотографій або макетів) літаків і вертольотів на відстані 10 м від того, кого перевіряють протягом 5 с на кожній силует. Розпізнавання здійснюється через бінокль. Оцінка виставляється по кількості правильно розпізнаних літаків (вертольотів)
	Військовослужбовець
	10
літаків
	9
літаків
	7
літаків

	39ППО
	Викопування окопу військовослужбовцем
	Двом військовослужбовцям вказується місце для викопування одного окопу. За командою “До викопування окопу приступити” до доповіді: “Готовий”. Військовослужбовці трасують окоп, відривають його в повний профіль з обладнанням ніші для комплексу, маскують окоп дерном. 
	2 військовослужбовця
	1г. 10хв.
	1г.. 20хв.
	1г. 40хв.

	БОЙОВА РОБОТА НА МАТЕРІАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ) ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ ОЗБРОЄНИХ ПЗРК “ІГЛА”(“ІГЛА-1”)

	40ППО
	Приєднання пускового механізму до пускової труби
	Військовослужбовець в окопі або на відкритій площадці. Пускова труба поруч на укупорочному ящику, бруствері або в ніші окопу. Передня і задня кришки пристиковані, стойки прицілу зложені. Пусковий механізм в закритому на замок чохлі на поясному ремені військовослужбовця. 
За командою “Пусковий механізм приєднати” військовослужбовець приєднує пусковий механізм і доповідає “Готов”
	Військовослужбовець

	7 с.
	8 с.
	10 с.

	41ППО
	Переведення комплексу з готовності № 3 в готовність № 2
	Комплекс закритий в укупорочному ящику. Військовослужбовець знаходиться в 10 м від ящику. Пусковий механізм в закритому на замок чохлі на поясному ремені військовослужбовця. За командою  “Готовність №2” військовослужбовець вилучає комплекс з укупорки, відкриває замковий затискач передньої кришки, приєднує пусковий механізм, надягає захисні окуляри на лоб, переводе комплекс в положення “на руку” і доповідає “Готов”.
	Військовослужбовець

	26 с.
	28 с.
	32 с.

	42ППО
	Переведення комплексу з готовності № 3 в готовність № 1
	Комплекс закритий в укупорочному ящику.
Військовослужбовець знаходиться в 10м від ящика. Пусковий механізм в зачиненому на замок чохлі на поясному ремені військовослужбовця. За командою “Готовність №1” військовослужбовець надіває захисні окуляри на лоб, вилучає комплекс з укупорки, приєднує пусковий механізм, знімає задню кришку, переводить комплекс в положення “на плече”, одночасно займає стартову позицію на відстані 10м від ящика, піднімає стійкі прицілу, знімає передню кришку, опускає окуляри на очі, доповідає “Готовий”
	Військовослужбовець
	28 с.
	30 с.
	34 с.

	43ППО
	Переведення комплексу з готовності №2 в готовність №1
	Військовослужбовець в готовності №2 в окопі або на відкритій площадці. Комплекс знаходиться на бруствері (в ніші окопу), на укупорочному ящику або в положенні “на руку”. За командою “Готовність №1” військовослужбовець знімає задню кришку, переводить комплекс в положення “на плече”, піднімає стійкі прицілу, знімає передню кришку, опускає окуляри на очі. Доповідає “Готовий”.
	Військовослужбовець
	7 с.
	8 с.
	10 с.

	44ППО
	Переведення комплексу з готовності №2 в готовність №1 при находженні військовослужбовця на борту БМП (БТР, автомобіля) з зайняттям стартової позиції на ґрунті
	Військовослужбовець в готовності №2 на БМП (БТР, автомобілі). Комплекс на колінах військовослужбовців сидячих поруч. Військовослужбовець веде пошук цілей у вказаному секторі.
За командою “Стартова позиція там-то, готовність №1” військовослужбовець спішується, приймає комплекс, знімає задню кришку, переводить комплекс в положення “на плече”, займає стартову позицію на відстані 15 м від машини, піднімає стійкі прицілу, знімає передню кришку, опускає окуляри на очі. Доповідає “Готовий”.
- при находженні на БМП 
- при находженні на БТР 
- при находженні на автомобілі
	Військовослужбовець
Військовослужбовець
Військовослужбовець
	10 с.
12 с.
9 с.
	11 с.
13с.
10 с.
	13 с.
15 с.
12 с.

	45ППО
	Переведення комплексу з похідного положення в готовність №1
	Військовослужбовець на відкритій площадці з комплексом в положенні “За спину”. ПМ, окуляри і запасне джерело живлення в чохлі.
За командою “Готовність №1” військовослужбовець надіває окуляри на лоб, відкриває замковий затискач передньої кришки і знімає задню кришку пускової труби, пристиковує пусковий механізм, переводить комплекс в положення “На плече”, піднімає стійкі прицілу, знімає передню кришку. Доповідає “Готовий”.
	Військовослужбовець

	22 с.
	24 с.
	28 с.

	46ППО
	Визначення моменту пуску в режимі РУЧНИЙ
	Військовослужбовець в готовності №1 в окопі (на БМП, БТР, автомобілі).
За командою “Ціль” військовослужбовець обстрілює ціль після її проходу курсу параметру на догінному курсі в режимі РУЧНИЙ. 
	Військовослужбовець

	3,2-3,4 с.
	3,5-3,7 с.
	3,8 -4,4 с.

	47ППО
	Захв.ат цілей в режимі АВТОМАТ
	Військовослужбовець в готовності №1 в окопі (на БМП, БТР, автомобілі).
За командою “Ціль” військовослужбовець обстрілює ціль після параметру в режимі АВТОМАТ. Оцінка визначається по часу захвату цілі і контролюється на тренажері.
	Військовослужбовець

	Не більш 2,2 с.
	2,3-2,6 с.
	2,7-3 с.

	48ППО
	Заміна пускової труби
	Військовослужбовець в положенні після пуску ракети.
Укупорочний ящик на віддаленні 10 м від військовослужбовців. Замкові затискачі ящика відкриті, ящик закритий кришкою.
За командою “Трубу замінити” військовослужбовець опускає стійки прицілу, від’єднує пусковий механізм, кладе використану пускову трубу на землю, підстиковує пусковий механізм до нової пускової труби, переводить комплекс у готовність №1. Доповідає “Готов”.
	Військовослужбовець

	23 с.
	25 с.
	29 с.

	49ППО
	Заміна джерела живлення
	Військовослужбовець в готовності №1.
За командою “Джерело живлення замінити” опускає стійки прицілу, відстиковує використане джерело живлення і замінює його новим. Переводить комплекс в готовність №1.Доповідає “Готов”.
	Військовослужбовець

	15 с.
	16 с.
	18 с.

	ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ ЗЕНІТНОЇ АРТИЛЕРІЇ

	50ППО
	Посадка розрахунку в машину (тягача)
	Розрахунок в трьох кроках попереду  машини. Час відраховуєтьсявід команди “По  місцях” до доповіді “Готовий”
	Розрахунок
	25 с
	27 с
	30 с

	51ППО
	Висадка розрахунку  з машини (тягача)
	Розрахунок знаходиться на машині.
Час відраховується від команди “До бою” до доповіді “Готовий”
	Розрахунок
	15 с
	17 с 
	20 с

	52ППО
	Заняття вогневої позиції з ходу і розгортання в бойовий порядок з підготовкою техніки до бойової роботи
	Батарея до місця розгортання у бойовий порядок рухається зі швидкістю вдень 25 - 30 км/г., вночі 15 - 20 км/г. 
Час відраховується від команди (сигналу) командира підрозділу на займання вогневої позиції при виході машини командира батареї у район вогневої позиції до доповіді про готовність до відкриття вогню з прицілом-дублером:
- ЗУ-23 на причепі за БТР-Д (МТ-ЛБ, автомобілем) 


- ЗУ-23, закріплені на БТР-Д (МТЛБ, автомобілі)
	Розрахунок 
Взвод
Батарея
Розрахунок 
Взвод
Батарея
	60 с
1 хв. 10 с
1 хв. 20 с
40 с
50 с
55 с
	1 хв. 05 с
1 хв. 15 с
1 хв. 25 с
45 с
55 с
1 хв.
	1 хв. 20 с
1 хв. 30 с
1 хв. 40 с
50 с
1 хв.
1 хв. 05 с

	53ППО
	Залишення вогневої позиції
	Особовий склад знаходиться біля гармат БТР-Д (ГАЗ-66) МТЛБ. Матеріальна частина знаходиться поза окопами.
Час відраховується від команди “Відбій” до початку руху останньої установки (машини): 
- ЗУ-23 на ґрунті


- ЗУ-23, закріплені на БТР-Д (МТ-ЛБ, автомобілі)
	Розрахунок 
Взвод
Батарея
Розрахунок 
Взвод
Батарея
	1 хв. 20 с.
1 хв. 40 с.
1 хв. 50 с.
30 с.
40 с.
50 с.
	1 хв. 30 с.
1 хв. 50 с.
2 хв.
35 с.
45 с.
1 хв. 05 с.
	1 хв. 50 с.
2 хв.
2 хв. 50 с.
40 с.
50 с.
1 хв. 15 с.

	54ППО
	Приготування для стрільб з коліс
	Приготування для стрільб з коліс на коротких зупинках від команди “По літаку” до першого пострілу при умові що навідник і  прицільний знаходяться на сидіннях установки, а інші номери у кузові машини (тягача)
	Розрахунок 
	6 с.
	7 с.
	9 с.

	55ППО
	Взяття на супровід  повітряної цілі
	Установка відвернена на 180° від курсу цілі, що рухається. Норматив виконується з установкою на прицілі вхідних даних і зарядженими автоматами. 
Час відраховується від команди “По літаку” до першого пострілу, який визначається спуском.
	Розрахунок 
	8 с.
	9 с.
	11 с.

	56ППО
	Вибір елементів бойового порядку батареї
	Час відраховується від подачі команди на вибір вогневої позиції до закінчення вибору і позначення місць розташування гармат, приладів і визначення кутів укриття 
	Розвідники (2 чол.)
	3 хв. 
	3 хв. 40 с.
	5 хв. 

	57ППО
	Складання картки  для ведення вогню прямою наводкою
	Після визначення командиром (перевіряючим) взводу відповідальних секторів розвідки та вогню командири установок приступають до складання карток.
Час відраховується від команди “До складання карток для ведення вогню прямою наводкою приступити” до її доповіді “Картка готова”
	Командир установки
	5 хв.
	6 хв.
	8 хв.

	БОЙОВА РОБОТА НА МАТЕРІАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ

	58ППО
	Виконання команди
“До бою”
	Час відраховується від команди “До бою” до її виконання з горизонтуванням установки по штатному рівню
	Розрахунок
	25 с.
	30 с.
	40 с.

	59ППО
	Перевірка нульової лінії прицілювання
	Номери розрахунків знаходяться на своїх місцях.
Час відраховується від команди “Перевірити нульову лінію прицілювання” до її виконання:
- по контрольно-вивірочній мішені;
- по віддаленій точці наведення.
	Розрахунок
Розрахунок
	3 хв. 20 с
2 хв.
	3 хв. 40 с.
2 хв. 20 с.
	4 хв. 20 с
3 хв.

	60ППО
	Орієнтування установки
	Час відраховується від команди на орієнтування до її виконання:
- по віддаленій точці;
- взаємним візіруванням. 
	Батарея
Батарея
	20 с.
1 хв. 35 с
	25 с.
1 хв. 45 с.
	35 с.
2 хв.

	61ППО
	Заміна гарячих стволів
	Час відраховується від команди “Замінити стволи” до її виконання.
Стволи для заміни підготовлені.
	Розрахунок
	25 с.
	30 с.
	40 с.

	62ППО
	Виконання команди
“Відбій”
	Час відраховується від команди “Відбій” до її виконання з розряджанням автоматів 
	
Розрахунок
	
35 с.
	
40 с.
	
50 с.
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	63ППО
	Переведення командирської труби ТЗК з похідного положення в бойове:
- без установки освітлювання і світлофільтрів
- із установкою освітлення і світофільтрів
	Час відраховується від команди на розгортання до доповіді про її виконання
	Розвідники (2 чол.)
	



40 с.


50 с.
	



50 с.


1 хв.

	



1 хв.


1 хв. 10 с.

	64ППО
	Переведення командирської труби ТЗК із бойового ТЗК із бойового положення  в  по положення в похідне 
- без зняття освітлення і світофільтрів
- зі зняттям освітлення і світофільтрів
	Час відраховується від команди на згортання до доповіді про її виконання
	Розвідники (2 чол.)
	




30 с

40 с.
	




40 с

50 с.
	




50 с

1 хв. 10 с.

	65ППО
	Орієнтування командирської 
труби ТЗК по бусолі
	Час відраховується від команди на орієнтування до доповіді про її виконанні
	Розвідник (1 чол.)
	25 с.
	30 с.
	40 с.

	66ППО
	Установка бусолі для роботи
	Час відраховується від команди “Розставити бусоль” до доповіді про її виконання
	Розвідник (1 чол.)
	25 с.
	30 с.
	40 с.

	67ППО
	Збірка і укладання бусолі
	Час відраховується від команди “Укласти прилад” до доповіді про її виконання
	Розвідник (1 чол.)
	25 с.
	30 с.
	40 с.

	68ППО
	Визначення і зчитування бусолі заданого напрямку:
- за допомогою ПАБ
- за допомогою компаса
	Бусоль визначається і зчитується розвідником
	Солдати, сержанти
	8 с.
12 с.
	9 с.
13 с.
	11 с.
16 с.

	69ППО
	Розміщення орієнтирів на батарейному командирському пункті
	Час відраховується  від команди “Розставити орієнтири” до доповіді про її виконання
	Розвідник (2 чол.)
	40 с.
	45 с.
	1 хв.

	70ППО
	Вибір і розбивка місць установки 6 установок
	Бусоль до роботи підготовлена і знаходиться в центрі ОП. 
Час відраховується від подачі команди на вибір і розбивку місць установки гармат до її виконання
	Розвідники (2 чол.)
	1 хв. 20 с.
	1 хв. 25 с.
	1 хв. 40 с.

	71ППО
	Піймання повітряної цілі в ТЗК
	Час відраховується від моменту закінчення цілевказівки до доповіді про піймання
	Розвідники (1 чол.)
	5 с.
	6 с.
	7 с.

	72ППО
	Знання засобів повітряного нападу
	Визначається шляхом упізнання 10 силуетів (фотографій або макетів) літаків і вертольотів ймовірного противника на видаленні 10 м від перевіряючого протягом 5 с кожен силует. Впізнання робиться за допомогою бінокля. Оцінка виставляється по числу вірно впізнаних літаків (вертольотів)
	Стрілець- зенітник, розвідник (спостерігач)
	10 літаків
	9 літаків
	7 літаків

	73ППО
	Подача цілевказання про знайдену повітряну (наземну) ціль
	Розвідник (спостерігач) веде спостереження у відповідальному секторі. Визначив повітряну (наземну) ціль, голосом подає цілевказівку 
	Розвідник (спостерігач)
	4 с.
	5 с.
	6 с.

	74ППО
	Заряджання установки
	Виконується з постановкою патронних коробок
	Заряджаючі (2 чол.)
	6 с.
	7 с.
	9 с.

	75ППО
	Перезарядження установки
	Виконується двома заряджаючими
	Заряджаючі (2 чол.)
	4 с.
	5 с.
	7 с.

	76ППО
	Розряджання установки
	Виконується двома заряджаючими
	Заряджаючі (2 чол.)
	9 с.
	10 с.
	11 с.

	77ППО
	Спорядження стрічки патронами:
- одним номером

- двома номерами
	

Споряджається 50 патронами у заданій пропорції (3 - ОФЗТ+ 1 - БЗТ)
Споряджається 50 патронами у заданій пропорції (3 - ОФЗТ+ 1 - БЗТ)
	

Заряджаючі

Заряджаючі
	

4 хв. 20 с.

2 хв. 35 с.
	

4 хв. 40 с.

2 хв. 50 с.
	

5 хв. 40 с.

3 хв. 25 с.

	78ППО
	Виконання команд “Відбій”
	Час відраховується від команди “Відбій” до її виконання з розряджанням автоматів.
	Розрахунок
	35 с.
	40 с.
	50 с.

	НА ПУНКТІ УПРАВЛІННЯ ПУ-12М ,ПУ-12 (9С482,9С482М)

	79ППО
	Розгортання пункту управління ПУ-12М в бойове положення для роботи на місці: 
- без прокладки ліній зв’язку
- з прокладкою лінії зв’язку
	Норматив включає розгортання 16-метрової телескопічної щогли, бензоагрегатної, встановлення робочих частот, входження в радіозв’язок в командних радіомережах, орієнтування ПУ, включення  бензоагрегату або базового двигуна, включення АСПД-У (АСПД-12) і проведення скороченого контролю функціонування, кодування планшету і підготовку журналів до бойової роботи.
Час відраховуєтьсявід команди “До бою” до доповіді командира відділення “Пункт управління до бою готовий”.
	




Обслуга

Обслуга
	




10 хв.

20 хв.
	




10 хв. 30 с.

21 хв.
	




11 хв. 30с.

23 хв.

	80ППО
	Розгортання ПУ-12М бойове положення для роботи в русі
	Норматив включає топографічну прив’язку, установку робочих частот і топографічної карти в КП-4, входження в радіозв’язок в командних радіомережах, запуск базового двигуна, включення апаратури навігації та введення вихідних даних, включення апаратури АСПД-У (АСПД), кодування планшета, підготовку журналів до бойової роботи.
Час відраховуєтьсявід команди “Розгорнути пункт управління для роботи в русі” до доповіді командира відділення “Пункт управління до бою готовий”.
	Обслуга
	12 хв.
	12 хв. 30
	13 хв. 30

	81ППО
	Згортання ПУ-12М в похідне положення
- із положення роботи на місці
- зі зняттям з лінії зв’язку
- без зняття з лінії зв’язку
- із положення для роботи в русі
	Норматив передбачає вимикання і згортання радіозасобів, бензоагрегата, АСПД-У (АСПД), апаратури навігації та допоміжного обладнання, укладання журналів і шикування особового складу розрахунку у машини.
Час відраховуєтьсявід команди “Відбій” до доповіді командира відділення “Пункт управління в похідному положенні”.
	


Обслуга

Обслуга

Обслуга

Обслуга
	


16 хв.

7 хв.

2 хв.

2 хв.
	


17 хв.

8 хв.

2 хв. 25 с.

2 хв. 30 с.
	


19 хв.

10 хв.

2 хв. 55 с.

3 хв.

	82ППО
	Переведення ПУ-12М (ПУ-12) з готовності № 2 в готовність № 1 (без проведення контролю функціонування)
	Особовий склад розрахунку знаходиться на своїх місцях. Пункт управління в розгорнутому положенні. Норматив передбачає включення апаратури і оцінку працездатності по вбудованим приладів і ІКО.
Час відраховуєтьсявід команди “Готовність № 1” до доповіді командира відділення “Пункт управління в готовності №1”
	Обслуга
	2 хв.
	2 хв. 20 с
	3 хв.

	83ППО
	Переведення ПУ-12М із положення БОЙОВА РОБОТА В РУСІ в положення БОЙОВА РОБОТА НА МІСЦІ
	Особовий склад розрахунку знаходиться на своїх місцях. Пункт управління в готовності № 1. Норматив включає розгортання 16-метрової телескопічної щогли, бензоагрегата і підключення телефонних ліній.
Час відраховуєтьсявід команди “Підготувати пункт управління до роботи на місці” до доповіді командира відділення “Пункт управління до роботи готовий”
	Обслуга
	7 хв.
	8 хв.
	10 хв.

	84ППО
	Переведення ПУ-12М із положення БОЙОВА РОБОТА НА МІСЦІ в положення БОЙОВА РОБОТА В РУСІ
	Особовий склад розрахунку знаходиться на своїх місцях. Пункт управління в готовності № 1. Норматив включає згортання 16-метрової телескопічної щогли і бензоагрегата. 
Час відраховуєтьсявід команди “Підготувати пункт управління до роботи в русі” до доповіді командира відділення “Пункт управління до роботи в русі готовий”
	Обслуга
	4 хв.
	4 хв. 20с
	5 хв.

	85ППО
	Контроль функціонування
ПУ-12М
- повний КФ
- скорочений КФ
	Особовий склад розрахунку знаходиться на своїх місцях, апаратура включена і прогріта.
Час відраховуєтьсявід команди “Контроль ПУ приступити” до доповіді командира відділення “Контроль ПУ проведений, апаратура справна”.
	Обслуга
Обслуга
	9 хв.
2 хв.
	10 хв.
2 хв. 20 с
	12 хв.
3 хв.

	86ППО
	Топоприв’язка 
ПУ-12М
	Особовий склад розрахунку знаходиться на своїх місцях. Норматив передбачає включення апаратури, підготовку курсопрокладача, визначення координат точки стічних і збільшень координат щодо реперної точки введення збільшень координат в датчик топоприв’язки, орієнтування, установку дирекційного кута осі ПУ.
Час відраховуєтьсявід команди “До прив’язки ПУ приступити” до доповіді командира відділення “Прив’язка ПУ виконана”
	Обслуга
	7 хв.
	8 хв.
	10 хв.

	87ППО
	Нанесення положення повітряної цілі та їх характеристик на планшет повітряної обстановки
	Час відраховуєтьсявід моменту закінчення цілевказівки до нанесення положення повітряної цілі на планшет
	Військовослужбовець
	8с
	9с
	11с

	88ППО
	Одночасна проводка повітряної цілі на планшеті повітряної обстановки.
	Дані цілевказівки (оповіщення) по повітряним цілям передаються протягом 20 хв.илин з темпом передачі 5 донесень в хвилину по кожній повітряній цілі.
	Військовослужбовець
	0 похибок
	2 похибки
	6 похибки

	Примітка:
- при виконанні нормативу в графі “Оцінка за часом ” Зазначено допустима кількість похибок при проводці 5 цілей протягом 20 хв. При пропуску однієї і більше цілей ставиться оцінка “незадовільно”. Ціль вважається пропущеною,  якщо пропущені три і більше відмітки постійно.

	89ППО
	Розгортання бусолі
	Військовослужбовець з бусоллю в похідному положенні знаходиться в визначеному місці. Норматив включає розгортання бусолі, її горизонтування та орієнтування.
Час відраховуєтьсявід команди “Бусоль розгорнути” до доповіді “Готовий”.
	Військовослужбовець
	30с.
	32с.
	45с.

	90ППО
	Згортання бусолі
	Час відраховуєтьсявід команди керівника заняття (перевіряючого) “Бусоль згорнути” до доповіді “Готовий”
	Військовослужбовець
	25с.
	30с.
	40с.

	91ППО
	Визначення і зчитування заданих напрямків за допомогою бусолі
	Бусоль розгорнута, відгоризонтована, орієнтована і наведена у визначену точку.
Час відраховуєтьсявід команди “Зчитати азимут ” до закінчення доповіді (зчитування)
	Військовослужбовець
	8 хв.
	9 хв.
	11 хв.

	НА РАДІОЛОКАЦІЙНІЙ СТАНЦІЇ ВИЯВЛЕННЯ ТА РОЗВІДКИ 1РЛ134 (П-19)

	92ППО
	Розгортання
станції розвідки і цілевказівки (СРЦ) з похідного положення в бойове
	Станція зачехлена. Час відраховуєтьсявід команди “До бою” до доповіді про готовність станції до бойової роботи. 
У норматив входить: розчехлення, розгортання, горизонтування, орієнтування, пуск агрегатів живлення, включення апаратури:
- зі штатною антеною: 
- з додатковим коліном антени
	Обслуга РЛС
Обслуга РЛС
	12 хв.
17 хв.
	13 хв.
17 хв.
	14 хв. 30 с.
19 хв. 30 с.

	93ППО
	Згортання СРЦ з бойового положення в похідне
	Час відраховується від команди “Відбій” до початку руху останньої машини:
- з штатною антеною: 
- з додатковим коліном антени
	Обслуга РЛС
Обслуга РЛС
	9 хв.
14 хв.
	9 хв. 45 с.
14хв. 45 с.
	11 хв. 30 с.
15 хв. 30 с.

	94ППО
	Посадка  розрахунку в станцію, машину
	Розрахунок РЛС в двух-трьох кроках перед машиною. Радіостанція підготовлена до роботи, включена і настроєна.
Час відраховуєтьсявід команди “По місцях” до доповіді “Такий-то готовий”.
У норматив входять: заняття місця в машині, закриття дверей (люків); підключення мікротелефонних гарнітур; входження в зв’язок.
	Обслуга РЛС
	25 с.
	28 с.
	34 с.

	95ППО
	Висадка розрахунку із станції, машини
	Розрахунок на місцях в машині. Час відраховуєтьсявід команди “До машин” до шикування розрахунку в двух-трех кроках перед станцією, машиною
	Обслуга РЛС
	15 с.
	18 с.
	24 с.

	НА МАТЕРІАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ П-19

	96ППО
	Нанесення на планшет положення повітряної цілі і її характеристик
	Час відраховуєтьсяз моменту закінчення цілевказання до нанесення положення повітряної цілі на планшет.
Норматив виконується одним військовослужбовцям
	Військовослужбовець
	8 с.
	9 с.
	11 с.

	100
ППО
	Одночасна проводка повітряних цілей на планшеті
	Дані целеуказания (оповіщення) передаються протягом 20 хв. з темпом передачі п’ять донесень в хв.илину по кожній цілі.
Норматив виконується одним військовослужбовцям
	Військовослужбовець
	5 (0)* с.
	5 (2)* с.
	5 (6)* с.

	101
ППО
	Переведення станції розвідки і цілевказания (СРЦ) з Г № 2 в Г № 1
	Час відраховуєтьсявід команди “Готовність № 1” до доповіді “СРЦ в готовності № 1”. У норматив входять: перевірка матеріальної частини перед вмиканням; пуск агрегату живлення; вмикання апаратури
	Розрахунок
	4 хв. 30 с.
	5 хв.
	6 хв.

	Примітка: 
- в дужках вказано допустима кількість помилок по проводці всіх цілей на протязі 20 хв. При пропуску однієї та більше цілей ставиться оцінка, “незадовільно”. Ціль рахується пропущеною, -якщо пропущені три і більше засічок підряд.

	1ППО
	Контроль функціонування станції розвідки і целеуказания
	Станція включена. Час відраховуєтьсявід команди “Контроль функціонування” до доповіді “Станція справна”.
	Розрахунок
	7 хв.
	8 хв.
	9 хв. 30 с

	ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ РХБ ЗАХИСТУ

	1Хс
	Одягання спеціального захисного одягу і протигаза
	Ті, хто навчаються, знаходяться на незараженій місцевості. Одяг (костюм Л-1) у сумці при тих, хто навчаються. За командою “Захисний одяг одягнути. Гази” ті, хто навчаються, одягають штани, куртки, протигази, підшоломники, рукавиці.
Час відраховується від команди “Захисний одяг одягнути. Гази” до повного одягання одягу.
	Військовослужбовці
	4 хв.
	4 хв. 20 с. 
	5 хв. 10 с.

	Помилки, які знижують оцінку на один бал:
- не повністю виконано окремі операції під час  одягання захисного одягу;
- не одягнено імпрегнований підшоломник;
- допущено помилки, які знижують оцінку на один бал під час одягання протигаза (норматив № 1Х).
Помилки, які визначають оцінку “незадовільно”: 
- не застібнуто клапан на шиї або не опущено рукави поверх рукавиць;
- допущено помилки, які визначають оцінку “незадовільно” під час одягання протигаза (норматив № 1Х)

	2Хс
	Розгортання 
поста РХБ спостереження
	Відділенню поставлена задача на ведення РХБ спостереження. За командою “Пост РХБ спостереження розгорнути” відділення ставить машину у визначене для спостереження місце та здійснює її маскування, готує прилади радіаційної і хімічної розвідки до роботи, розгортає метеокомплект і проводить зняття метеорологічних даних, засоби захисту в “похідному” положенні.
Перед постом РХБ спостереження визначається 4 – 5 орієнтирів у секторі до 150º та в глибину до 2 км.
Командир відділення складає схему орієнтирів та готує метеорологічне донесення.
Час відраховується від команди “Пост РХБ спостереження розгорнути” до доповіді  командира відділення про початок ведення спостереження та вручення схеми орієнтирів і метеорологічного донесення.
	Відділення
	16 хв.
	17 хв.
	20 хв.

	Примітка:
З улаштуванням окопу для поста РХБ спостереження час виконання нормативу збільшується на 2 години.
Помилки, які знижують оцінку на один бал:
- допущено помилки, які знижують оцінку під час підготовки приладів і метеорологічного комплекту до роботи;
- відстань до орієнтирів визначено з помилкою більше 20%;
- під час складання схеми орієнтирів використовувались нестатутні умовні знаки.
Помилки, які визначають оцінку “незадовільно”:
- не працює один і більше приладів радіаційної і хімічної розвідки або метеорологічний комплект;
- допущено помилки, які визначають оцінку “незадовільно” під час підготовки приладів або метеорологічного комплекту до роботи;
- командир відділення не навчений складанню схеми орієнтирів. 

	3Хс
	Ведення РХБ спостереження
	Особовий склад знаходиться на посту РХБ спостереження в окопі (на штатній машині) з табельним озброєнням і приладами. Перед постом у секторі до 150º на глибині до 2,5 км позначаються 4 – 5 районів імітації застосування противником зброї масового ураження і запалювальної зброї.
За командою “До спостереження приступити” ті, хто навчаються, ведуть спостереження, подають сигнали оповіщення, наносять результати на схему орієнтирів, записують в журнал спостереження і доповідають командиру.
Час відраховується від команди “До спостереження приступити” до завершення доповіді командиру обслуги про результати спостереження.
	Відділення (розрахунок)
	17 хв.
	18 хв.
	21 хв.

	Примітки: 
1. Імітація районів застосування противником ЗМУ здійснюється протягом 10 – 12 хв.илин з моменту подачі команди на спостереження.
2. З урахуванням метеорологічних умов через розрахунковий час підходу хмари ОР може імітуватися спрацювання ГСА-12 (ГСА-13) або ІМД-21, ДП‑5В (ІМД-1, ІМД-5, МКС-У) у разі радіоактивного зараження.
Помилки, які знижують оцінку на один бал:
- не додержано послідовність дій відділення (обслуги) у разі виявлення ОР (РР);
- відстань до районів імітації визначено з помилкою більше 20%;
- під час нанесення результатів спостереження на схему використовувались нестатутні умовні знаки.
Помилки, що визначають оцінку “незадовільно”:
- не працює один і більше приладів радіаційної, хімічної розвідки або метеорологічний комплект; 
- особовий склад не навчений роботі на посту РХБ спостереження, нанесенню результатів спостереження на схему та веденню журналу спостереження. 

	4Хс
	Розвідка відділенням маршруту руху
	Відділення в засобах захисту в положенні “Наготові” знаходиться біля машини на відстані 400 – 500 м від межі зони зараження. Машину до розвідки підготовлено, двигун зупинено.
За командою “Розвідку розпочати” відділення веде розвідку, встановлює у визначених місцях знаки огородження, бере проби, наносить дані на карту, доповідає по радіо про результати розвідки.
Час відраховується від команди “Розвідку розпочати” до завершення доповіді командира відділення про результати розвідки по радіо:
- у разі виявлення межі радіоактивного (хімічного) зараження;
- під час маршруту в 10 км з визначенням рівнів радіації не менше, ніж у 4 – 5 точках, і взяттям проб у 2 точках або визначенням ОР і взяттям проб у 2 точках.
	








Відділення
Відділення
	








7 хв.
28 хв.
	








7 хв. 40 с.
30 хв.
	








9 хв.
36 хв.

	Примітки: 
1. Час на повернення обслуги (відділення) для визначення межі ділянки зараження ОР в безпечних концентраціях і час на спеціальну обробку машини після розвідки в норматив не входить. 
2. Місця визначення рівнів радіації або взяття проб вказуються в ході розвідки командиром або імітуються за допомогою комплекту контрольних трубок (далі – ККТ) та імітаційних засобів.
Помилки, які знижують оцінку на один бал:
- знак огородження не вставлено на узбіччі дороги праворуч за ходом руху машини;
- неправильно заповнено або відсутній вкладиш у знаці огородження;
- місця визначення рівнів радіації (зон зараження) нанесено на карту з помилкою, більшою 2 мм в масштабі карти;
- не передано однієї радіограми.
Помилки, що визначають оцінку “незадовільно”:
- не передано 2 і більше радіодонесень;
- не нанесені на карту місця визначення рівнів радіації або забору проб;
- відсутній радіозв’язок.

	5Хс
	Ведення наземної радіаційної розвідки населеного пункту в районі аварії об’єкта атомної енергетики
	Взвод знаходиться в 100 – 150 м від населеного пункту в готовності до ведення розвідки. Відділення забезпечені картою (схемою) населеного пункту, машини до розвідки підготовлені, двигуни зупинені.
За командою “Розвідку розпочати“ взвод здійснює радіаційне обстеження дворів. У кожному дворі проводиться вимірювання в 10 – 12 точках. Результати вимірювань заносяться до паспортів на будівлю.
Час відраховується від команди “Розвідку розпочати” до завершення доповідей командирів відділень про проведення ними вимірювань в першому дворі з наданням результатів вимірювань.
	Взвод 
	35 хв.
	40 хв.
	45 хв.

	Помилки, які знижують оцінку на один бал:
- не дотримувалось встановленої послідовності дій відділень під час обстеження дворів;
- під час заповнення паспортів за результатами обслідування допущено помилки.
Помилка, яка визначає оцінку “незадовільно”:
 - радіаційна розвідка проводилась за допомогою не повірених військових вимірювачів дози

	6Хс
	Ведення хімічної розвідки в районі 
аварії на підприємстві хімічної промисловості
	Відділення в засобах захисту в бойовому положенні знаходиться біля машини на відстані 400 – 500 м від об’єкта аварії (підприємства хімічної промисловості). Машина до розвідки підготовлена, двигун зупинено. 
За командою “До розвідки приступити” відділення веде розвідку, встановлює знаки огородження, відбирає 3 – 4 проби, наносить на карту (схему), доповідає по радіо про результати розвідки.
Час відраховується від команди “До розвідки приступити” до завершення доповіді командира відділення про проведення ним розвідки.
	Відділення
	30 хв.
	34 хв.
	40 хв.

	Примітка:
Місця визначення району зараження і взяття проб визначаються командиром у ході розвідки або імітуються з використанням спеціальних приставок до приладів та імітаційних засобів.
Помилки, які знижують оцінку на один бал:
- місця визначення зон зараження нанесено на карту з помилкою, більшою 5 мм в масштабі карти (1:50000); 
- не встановлено знаки огородження передньої та тильної межі зони зараження.
Помилки, які визначають оцінку “незадовільно”:
- не передано два і більше радіодонесень;
- не нанесено на карту межі зон зараження або місця взяття проб; 
- відсутній радіозв’язок.

	7Хс
	Посадка в спеціальні машини
	Особовий склад зі зброєю біля машин. Люки знято зі стопорів, двері кабін закрито. За командою (сигналом) “По місцях” особовий склад займає місця в машинах.
Час відраховується від команди (сигналу) “По місцях” до закриття кришок люків (дверей) на замок:
БТР, МТЛБ, БРДМ;



УАЗ;



ЗиЛ-131 (ГАЗ-66);



УрАЛ, КрАЗ, КамАЗ.
	




Відділення
Взвод
Рота

Відділення
Взвод
Рота

Відділення
Взвод
Рота

Відділення
Взвод
Рота
	




10 с.
11 с.
13 с.

7 с.
8 с.
9 с.

8 с.
9 с.
10 с.

9 с.
10 с.
12 с.
	




11 с.
12 с.
14 с.

8 с.
9 с.
10 с.

9 с.
10 с.
11 с.

10 с.
11 с.
13 с.
	




13 с
14 с
17 с

10 с.
11 с.
12 с.

11 с.
12 с.
13 с.

12 с.
13 с.
15 с.

	Помилка, яка знижує оцінку на один бал:
- після посадки двері кабін не закрито на замки, а люки не застопорено.
Помилка, яка визначає оцінку “незадовільно”:
- під час посадки виведені зі строю замки, стопори, один і більше спеціальних приладів. Примітка. Якщо особовий склад у теплому одязі або валянках, час збільшується на 2 с

	8Хс
	Висадка зі спеціальних машин
	Особовий склад в машинах. Кришки люків і двері машин закриті на замки. Подається команда “До машин”.
Час враховується від команди “До машин” до шикування особового складу біля машин:
БТР, МТЛБ, БРДМ;



УАЗ;



ЗиЛ-131 (ГАЗ-66);



УрАЛ, КрАЗ, КамАЗ.


	



Відділення
Взвод 
Рота

Відділення
Взвод
Рота

Відділення
Взвод
Рота

Відділення
Взвод
Рота
	



9 с.
10 с.
12 с.

7 с.
8 с.
9 с.

8 с.
9 с.
10 с.

9 с.
10 с.
12 с.
	



10 с.
11 с.
13 с.

8 с.
9 с.
10 с.

9 с.
10 с.
11 с.

10 с.
11 с.
13 с.
	



12 с.
13 с.
16 с.

10 с.
11 с.
12 с.

11 с.
12 с.
13 с.

12 с.
13 с.
16 с.

	Примітка:
Якщо особовий склад у теплому одязі або валянках, час збільшується на 2 с.
Помилка, яка знижує оцінку на один бал:
- під час висадки особового складу зброю залишено в машинах.
Помилка, яка визначає оцінку “незадовільно”:
- під час висадки виведено з ладу замки, штопори, один або більше спеціальних приладів.

	9Хс
	Доставка боєприпасів під вогнем противника:
переповзанням, 


пробіжками
	Військовослужбовець (відділення) знаходиться у положенні для стрільби лежачи:
- за командою (сигналом) “Вперед” військовослужбовець (відділення) бере ящик з патронами (в’юк з 2 вогнеметними пострілами) і переповзає на боці ділянку 20 м.
- за командою (сигналом) “Вперед” військовослужбовець (відділення) бере ящик з патронами (в’юк з 2 вогнеметними пострілами) і долає ділянку 40 м двома пробіжками по 20 м.
 Час відраховується від команди до досягнення вказаного рубежу (у відділеннях – останнім військовослужбовцем)
	

Військовослужбовець Відділення 

Військовослужбовець Відділення
	

35 с.
40 с.

30 с.
35 с.
	

40 с.
45 с.

35 с.
40 с.
	

50 с.
55 с.

40 с.
45 с.

	10Хс
	Підготовка приладів радіаційної, хімічної неспецифічної біологічної розвідки і дозиметричного 
контролю до роботи та перевірка їх працездатності
	Той, хто навчається, отримав задачу підготуватися до ведення радіаційної, хімічної і неспецифічної біологічної розвідки.
Прилади знаходяться в машині або на столі. Джерела живлення для ГСА-12 (ГСА-13), АСП, ПРХР, ДП-3Б, ИМД-21Б, ИМД-1, ИМД-12 підключені. 
За командою “Прилад до роботи підготувати і перевірити” ті, хто навчаються, підключають джерела живлення (для ДП-5В, ДП-22В, МКС-0,5 “Терра”, МКС-У, ДП-5В, ИМД-1, ИМД-5), встановлюють режим, перевіряють працездатність приладу, для МКС-0,5 “Терра” встановлюють поріг 5 мкЗв/г., міняють ПДФ у ПРХР, індикаторну стрічку у ГСА-12 (ГСА-13), готують індикаторний розчин і заправляють ним ГСА-12 (ГСА-13), АСП, готують зарядний пристрій та здійснюють зарядку одного дозиметра.
Час відраховується від команди “Прилад до роботи підготувати і перевірити” до доповіді про готовність приладу до роботи для:
ДП-3Б;
ИМД-21Б;
ПРХР;
ДП-5В, ИМД-5, МКС-У;
ИМД-12 (з блоком ИМД-1-2 (ИМД-1-3));
ИМД-1;
ДП-22В;
ИД-1;
АСП;
ГСА-12, ГСА-13;
ГСА-1;
МКС-0,5 “Терра”
	Військовослужбовець 
	














1 хв. 
30 с.
2 хв. 20 с.
2 хв. 30 с.
3 хв. 30 с.
6 хв. 20 с.
1 хв. 50 с.
50 с.
23 хв.
8 хв.
50 с.
2 хв. 45 с.
	














1 хв. 10 с.
40 с.
2 хв. 30 с.
2 хв. 40 с.
4 хв. 
6 хв. 30 с.
2 хв. 
1 хв.
25 хв.
10 хв.
1 хв.
2 хв. 50 с.
	














1 хв. 25 с.
1 хв.
3 хв.
3 хв.
4 хв. 30 с.
7 хв.
2 хв. 20 с.
1 хв. 20 с.
30 хв.
12 хв.
1 хв. 20 с.
2 хв. 55 с.

	Примітки: 
1. Час розігріву датчика для ГСА, ПРХР і підключення колодки перетворювача напруги для ДП-3Б до нормативу не входить.
2. Час підготовки до роботи АСП у зимових умовах збільшується на 1,5 години.
3. На приладі МКС-0,5 “Терра” встановлюється нове порогове значення.
Помилки, які знижують оцінку на один бал:
- не дотримувалась встановлена послідовність під час підготовки приладу до роботи;
- неправильно встановлено витрату повітря і не здійснено зміну кадрів фільтра ПДФ у ПРХР; 
- не перевірено розміри краплі для ГСА-12 (ГСА-13) і величина дози реактиву для АСП;
- не закручено захисну оправу після зарядки дозиметра.
Помилки, які визначають оцінку “незадовільно”:
- неправильно приготовлено індикаторний розчин для АСП, ГСА-12 (ГСА-13);
- не промито крапельницю і дозатори ГСА-12 (ГСА-13), реакційну камеру АСП;
- не перевірено подачу розчину в бункер робочого сепаратора і злив його в нижній бак АСП;
- не дотримано полярність підключення джерел живлення;
- не перевірено показники приладу від контрольного препарату з формуляром. 

	11Хс
	Визначення отруйних речовин у повітрі
	Тому, хто навчається, поставлена задача підготуватись до ведення хімічної розвідки. Засоби захисту в “бойовому положенні”. Прилади ВПХР, ППХР та ПГО-11 біля тих, хто навчається. За командою “Визначення отруйних речовин у повітрі розпочати” ті, хто навчаються, перевіряють працездатність насоса ВПХР та ППХР, розхід повітря у ПГО-11 та ППХР, наявність масла в камері ППХР і здійснюють обстеження повітря індикаторними трубками з комплекту приладу в установленій послідовності. Прилади ППХР та ПГО-11 підключено до бортової мережі.
Час відраховується від команди “Визначення отруйних речовин у повітрі розпочати” до доповіді про результати обстеження повітря:
ВПХР

ППХР


ПГО–11.
	










Військовослужбовець Відділення 
Військовослужбовець Відділення 

Відділення 
	










4 хв. 10 с.
7 хв. 40 с.
4 хв. 40 с.
8 хв. 10 с.

12 хв. 15 с.
	










4 хв. 30 с.
8 хв. 10 с.
5 хв.
8 хв. 40 с.

13 хв. 25 с.
	










5 хв. 25 с.
9 хв. 30 с.
6 хв.
10 хв.

15 хв. 45 с.

	Примітки: 
1. Час визначення ФОР у безпечних концентраціях до нормативу не входить.
2. У разі використання грілки (ВПХР) час виконання нормативу збільшується на 1 хв.илину 30 секунд.
У чисельнику – час на визначення ОР за допомогою індикаторних трубок ІТ-44, ІТ-45, ІТ-36. 
У знаменнику – визначення ОР за допомогою індикаторних трубок ІТ-51, ІТ-45, ІТ-36.
4. Час прогріву ПГО-11 до виконання нормативу не входить.
Помилки, які знижують оцінку на один бал:
- не перевірено працездатність насоса і наявність масла в камері ППХР;
-  не дотримувалась встановлена послідовність роботи з індикаторними трубками під час обстеження повітря; 
- зіпсовано індикаторну трубку. 
Помилки, які визначають оцінку “незадовільно”:
- під час розкриття ампул не змочено наповнювач (ВПХР, ППХР) індикаторної трубки; 
- розкриття ампул здійснено не у встановлених отворах ампулорозкривача (ВПХР, ППХР); 
- індикаторну трубку встановлено в колектор маркованим кінцем (ВПХР, ППХР). 
- не дотримано встановлене число прокачувань (часу прокачування) насосом повітря, яке обстежується.

	12Хс
	Підготовка машини РХБ розвідки до роботи
	Командиру відділення поставлена задача на ведення РХБ розвідки. Машина, укомплектована усіма засобами розвідки, знаходиться в укритті і замаскована або на відкритій місцевості. Відділення вишикуване перед машиною. За командою “Машину до розвідки підготувати” відділення готує машину до розвідки та одягає засоби захисту у стан “наготові”. 
Час відраховується від команди “Машину до розвідки підготувати” до доповіді командиру відділення “Машину до розвідки підготовлено”:
УАЗ-469рх;
БРДМ-2рх, РХМ.
У разі обладнання машин РХБ розвідки приладом АСП:
УАЗ-469рхб;
БРДМ-2рхб, РХМ.
	








Відділення
Відділення

Відділення
Відділення
	








16 хв.
20 хв.

32 хв.
48 хв.
	








17 хв.
22 хв.

34 хв.
50 хв.
	








20 хв.
26 хв.

36 хв.
54 хв.

	Примітка:
Час підготовки до роботи АСП до нормативу не входить.
Помилки, які знижують оцінку на один бал:
- допущено помилки, які знижують оцінку під час підготовки приладів до роботи;
- не підготовлено до роботи комплект пристосувань для відбору проб КПО і другий комплект КЗО-2; 
- не підготовлено до роботи вночі електричні ліхтарики для КЗО-2;
- не перевірено справність електромереж і пульта управління приладдя для установки знаків огородження КЗО–2 і СХТ.
Помилки, які визначають оцінку “незадовільно”:
- допущено помилки, які визначають оцінку “незадовільно” під час підготовки до роботи приладів РХБ розвідки або не підготовлено до роботи радіостанцю; 
- несправна радіостанція або один із приладів радіаційної і хімічної розвідки;
- відсутні компоненти спеціальних розчинів для дегазації та дезактивації приладів і машин;
- не підготовлено до роботи навігаційну апаратуру.

	13Хс
	Розгортання польового метеорологічного поста і визначення метеорологічних даних
	Тому, хто навчається, поставлено задачу на ведення метеорологічного спостереження. Засоби захисту в стані “наготові”, метеорологічний комплект МК-3 біля того, хто навчається. За командою “Метеорологічний пост розгорнути” той, хто навчається, виходить у вказаний район, вибирає місце, розгортає метеорологічний комплект, визначає метеодані та готує метеодонесення. 
Час відраховується від команди “Метеорологічний пост розгорнути” до вручення метеодонесення.
	Військовослужбовці
	12 хв.
	13 хв.
	15 хв.

	Помилки, які знижують оцінку на один бал:
- метеокомплект не повністю укомплектовано приладдям; 
- неправильно визначено напрям вітру; 
- неправильно виставлено вказівники румбів.
Помилки, які визначають оцінку “незадовільно”:
- недотримання встановленого часу під час зняття показників швидкості вітру, температури повітря або ґрунту;
- під час визначення температури ґрунту термометр-пращ не клався в борозну ґрунту або для зняття показників його взято в руки

	14Хс
	Переведення вогнемета із “похідного” стану в “бойовий” та приготування до стрільби
	Вогнемет РПО (РПО-А) в “похідному” стані на тому, хто навчається. За командою “До бою” той, хто навчається, займає найближчу позицію і переводить вогнемет у “бойовий” стан.
Час відраховується від команди до доповіді того, хто навчається, про готовність до стрільби.
	Вогнеметник
	40 с.
15 с.
	50 с.
20 с.
	1 хв.
25 с.

	Примітка:
У чисельнику вказано час для РПО, а в знаменнику – РПО-А.
Помилки, які знижують оцінку на один бал:
- сошки в “похідному” стані;
- той, хто навчається, не приготувався до стрільби.
Помилки, що визначають оцінку „незадовільно”:
- обрана позиція не забезпечує прицільне вогнеметання;
- не повністю з’єднано контейнер пострілу з рушницею.

	ДЛЯ ІНЖЕНЕРНО-САПЕРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

	ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНА ПІДГОТОВКА

	1Іс
	Дії відділення по обладнанню
протитанкового рову довжиною 10 м
вибуховим способом
	Польовий склад ВР і засобів вибуху знаходиться в 100 м від місця обладнання протитанкового рву. Спосіб вибуху — електричний. Підривна станція обладнається на віддаленні 300 - 400 м від рову. Магістральні проводи прокладаються на глибині не менш 15 см. Відділення у готовності до дій знаходиться в 10м від місця обладнання протитанкового рову. Поставити завдання. Провести розрахунок зарядів. Відрити шурфи, закласти заряди, прокласти основну та запасну електровибухові мережі. Зробити забивку зарядів. Обладнати підривну станцію. Провести вибух :
Час відраховується від команди “До обладнання протитанкового рву приступити” до вишикування відділення у підривній станції і доповіді про виконання нормативу.
	Відділення 
	1 г. 30 хв.
	1 г. 40 хв.
	2 г.

	2Іс
	Дії відділення (взводу) по підриву мосту
	Відділення (взвод) в готовності до дій, знаходиться біля мосту. Польовий склад ВР та засобів підриву зна-ходиться за 300 м від мосту. Спосіб підриву електричний. Місця установки зарядів підготовлені. Магістральні провода прокладаються на глибині не менше 15 см.
Підривна станція обладнується на відстані 300 м від мосту.
Поставити завдання. Провести розвідку мосту. Прийняти рішення на підрив мосту. Виготовити та закріпити заряди. Прокласти та перевірити основну та запасну електровибухові мережі. Обладнати підривну станцію. Провести підрив:
- залізобетонного (металевого) мосту 
- проліт та опора
 
- проліт
- опора кам’яного чи бетонного 
- проліт до 10м
Час відраховується від команди “До підривання моста (опори) приступити” до вишикування відділення (взводу) і доповіді про виконання нормативу.
	









Взвод
Відділення

Відділення
Відділення
Відділення
	









1 г. 10 хв.


1 г. 25 хв.
50 хв.
1 г. 25 хв.
	









1 г.15 хв.


1 г. 30 хв.
55 хв.
1 г. 30 хв.
	









1 г. 30 хв.


1 г. 45 хв.
1 г. 05 хв.
1 г. 50 хв.


	3Іс
	Дії взводу по установці мінного поля, що управляється по проводам 

	Взвод у готовності до дій знаходиться в 100м від місця установки мінного поля. Район установки мінного поля відрекогносцирований.
Поставити завдання. Висунутися. Розбити мінне поле. Розгорнути мережу управління. Установити міни. Обладнати пункт управління на відстані 300м. Перевірити справність мережі та правильність під’єднання її елементів. Замаскувати мінне поле. Провести фіксацію мінного поля і скласти формуляр.
Установка комплекта  мінного поля, що управляється по проводам: 
- протитанкового (УМП-2) з мінами ТМ-62
- протипіхотного (УМП-3) з мінами  ОЗМ-72
	







Взвод
Взвод
	







3 г.
4 г.
	







3 г. 30 хв.
4 г. 30 хв.
	







4 г.
5 г.

	4Іс
	Дії взводу по установці протитанкового мінного поля у рухомому загоні загороджень

	Взвод з мінними загороджувачами (розкладчиками), завантаженними по одній зарядці мін у готовності до дій знаходиться у вихідному районі в 2 км від рубежу мінування, район зарядки знаходиться в 1 км від мінного поля. Рубіж мінування відрекогносцирований, шляхи висування розвідані.
Поставити завдання. Висунутися до рубежу мінування. Установити трьохрядне мінне поле і провести його фіксацію. Вийти у район зарядки.
Установити міни з заглибленням у грунт мінне поле

Установити міни з заглибленням у грунт мінне поле

Установити міни на поверхню грунта мінне поле

Установити міни на поверхню грунта мінне поле
	







Взвод мінних загороджувачів, ГМЗ- 3 шт
Інженерно-саперний взвод, ПМЗ-4 – 3 шт
Взвод мінних загороджувачів, ГМЗ- 3 шт
Інженерно-саперний взвод, ПМЗ-4 – 3 шт
	








22 хв.

30 хв.

18 хв.

27 хв.
	








25 хв.

35 хв.

20 хв.

30 хв.
	








30 хв.

40 хв.

25 хв.

36 хв.

	5Іс
	Дії відділення по проробленню проходу у мінно-вибухових загородженнях

	Відділення в готовності до дій знаходиться у першій траншеї. Мінне поле противника знаходиться в 300 м від траншеї. Проходи у своїх мінних полях пророблені.
Поставити завдання. Висунутися до мінного поля. Провести розшук мін. Прибрати міни кішками. Улаштувати мінний шлагбаум. Організувати комендантську службу.
При глибині мінного поля:
- 100 м

- 60 м
	






Відділення з засобами розвідки
Відділення з засобами розвідки
	







2 г. 55 хв.

2 г. 05 хв.
	







3 г. 10 хв.

2 г. 15 хв.
	







3 г. 50 хв.

2 г. 45 хв.

	6Іс
	Дії розрахунку по проробленню проходу у протипіхотному мінном полі зарядом ЗР ЗРП 
	Розрахунок у готовності до дій знаходится у траншеї. Заряд в упакуванні знаходься на видаленні 100 м від розрахунку. 
Розвідка мінного поля зроблена. Глибина мінного поля 40 — 60 м. Поставити завдання. Вибрати позицію для пуску (на відстані 75 м від ближньої межі МП при температурі навколишнього повітря від +50С до -20С і на відстані 50 м при температурі від -20С до -40С). Піднести, зібрати і пустити заряд. Перевірити прохід на наявність мін і позначити його. 
Час відраховується від команди “До пророблення проходу в протипіхотному мінному полі зарядом ЗРП приступити” до шикування розрахунку і доповіді про виконання нормативу 
	Розрахунок (2 чол.) ЗРП 
	7 хв.
	8 хв.
	10 хв.

	7Іс
	Дії взводу по обладнанню спостережних пунктів у наступі
	Місце спостережного пункту (СП) вказується командиром на місцевості. Підрозділ у готовності до дій знаходиться на відстані 500 м від району обладнання СП (ПКП).
Поставити завдання. Висунутись у район обладнання СП. Розбити на місцевості спорудження. Відрити засобами механізації та дообладнати вручну траншеї, котловани, укриття. Замаскувати їх табельними засобами і місцевими матеріалами.
Час відраховується від команди “До влаштування СП приступити” до доповіді про його готовність. 
СП командара частини: ділянка траншеї 40м, 5 чарунок для спостереження, 2 чарунки для зв’язківців та засобів зв’язку, 1 перекрита щілина і 3 укриття для техніки.
	Взвод ПЗМ
	2 г.



	2 г. 30 хв.



	3 г.




	8Іс
	Дії взводу по обладнанню пунктів управління
	Місце командного пункта (КП) вказується командиром на місцевості. Підрозділ у готовності до дій знаходиться на відстані 500 м від району обладнання КП .
Поставити завдання. Висунутись у район обладнання КП. Розбити на місцевості спорудження. Відрити засобами механізації та дообладнати вручну траншеї, котловани, укриття. Звести споруди з готових елементів і замаскувати їх табельними засобами та місцевими матеріалами.
КП командира частини: 5 перекритих  щілин, 5 укрить для техніки, 100м траншей та ходів сполучення.
	Взвод, ПЗМ

	3 г.



	3 г. 10 хв.



	4 г.




	9Іс
	Дії взводу у загоні забезпечення руху в наступі
	Загін забезпечення руху знаходиться у вихідному положенні на початку маршруту. Напрямок колонного шляху вибрано на місцевості завчасно. На маршруті маються два мінних поля глибиною по 60 м з проходом, протитанковий рів (яр), дві траншеї, заболочена ділянка місцевості глибиною не меньше 20м, водяна перешкода шириною до 40м (зруйнована ділянка гірської дороги - дві-три воронки або кам’яний завал 10-15м), лісовий завал до 30 м, ділянка зараження  глибиною 1 км.
Поставити завдання. Провести розвідку колонного шляху. Розширити  проходи у мінних полях (до 8 м).
Улаштувати переходи вантажопідйомністю 60 т через рів (яр), траншеї та річку. Посилити проїжджу смугу на заболоченій ділянці. Відновити ділянку зруйнованої дороги. Проробити проходи в лісовому завалі. Подолати заражену ділянку місцевості у засобах захисту. Позначити колонний шлях знаками та вказівниками.
Ділянка довжиною 5 км
	Інженерно-дорожний взвод зі штатною технікою та майном
	1 г. 30 хв.
	1 г. 40 хв.
	2 г.

	10Іс
	Дії відділення по зборці механізованого мосту з комплекту ТММ.
	Відділення  в готовності до дій знаходиться в 1км від  перешкоди.
Поставити завдання. Розвідати місце зборки  та позначити створ. Висунутись до водної перешкоди. Зібрати і закріпити міст. Організувати комендантську службу. Пропустити по мосту базові автомобілі. 
	Відділення ТММ зі штатною технікою
	1 г. 15 хв.
	1 г. 20 хв.
	1 г. 35 хв.

	11Іс
	Дії відділення по обладнанню пункту водопостачання на 
ВФС-2,5

	Засоби очищення знаходяться у транспортному положенні та розташовані  в 1км від пункту водопостачання.
Поставити завдання. Висунутися. Розві-дати місце обладнання пункту водопостачання. Розгорнути засоби очищення, зберігання та видачі води:
установити два резервуари РДВ-5000 і два насоси. Позначати пункт водопостачання указками  і замаскувати його. Створити запас чистої води (один резервуар РДВ-5000).
	Відділення польового водопостачання зі штатною технікою
	2 г. 45 хв.
	3 г.
	3 г. 36 хв.

	ІНЖЕНЕРНА РОЗВІДКА

	12Іс
	Дії ІРД (відділення) по розвідці мосту
	Інженерно-розвідувальний дозор (відділення) у готовності до дій знаходиться в 1км від мосту. 
Поставити завдання. Висунутися до мосту. Перевірити наявність загороджень на підходах та мінування мосту. Виявити стан мосту, характер дефектів і пошкоджень основних елементів пролітної споруди і опор. Розвідати на наявність місцевих будівельних матеріалів для ремонту та відновлення мосту в радіусі 1 км. Визначити параметри мосту і його елементів, необхідних для визначення вантажопід’йомності мосту. Скласти карточку інженерної розвідки зі схемою мосту.
Міст 50м
Міст 100м
Міст  150м
Міст  200м
	ІРД у складі відділення зі штатною технікою та табельним майном

	









37 хв.
46 хв.
1 г. 05 хв.
1 г. 18 хв.
	









40 хв.
50 хв.
1 г. 10 хв.
1 г. 25 хв.
	









48 хв.
60 хв.
1 г. 25 хв.
1 г. 42 хв.

	13Іс
	Дії ІРД (відділення, екіпажу) по розвідці броду
	Інженерно-розвідувальний дозор (відділення, екіпаж) у готовності до дій знаходиться в 1км від річки. На броді установлені чотири-п’ять протитанкових мін.
Поставити завдання. Висунутися до річки. Розвідати шляхи виходу до броду. Установити наявність загороджень на річці, і визначити ширину, глибину, швидкість течії річки, характер грунту дна, крутизну і грунт берегів. Скласти карточку інженерної розвідки броду з легендою (для екіпажу ІРМ скласти діограму). Усунути загородження, огородити та позначити віхами неусунуті загородження та перепони. Позначити брід шириною 50 м віхами і дороговказами, у тому числі для руху вночі.
Те саме в горах



Те саме для екіпажу ІРМ
При ширині броду більше чи меньше 50м за кожні 10м ширини броду час збільшується (зменьшується) на:
	










ІРД у складі відділення зі штатною технікю та табельним майном

ІРД у складі  екіпажу ІРМ
	












50 хв.

1 г. 14 хв.

2 хв.
	












55 хв.

1 г. 20 хв.

2 хв. 30 с.
	












1 г. 06 хв.

1 г. 36 хв.

3 хв.

	14Іс
	Дії відділення по розвідці мінного поля перед переднім краєм оборони противника вночі
	На відстані 400-450 м від першої траншеї установлено протитанкове (змішане) мінне поле противника глибиною 100м. Відділення в готовності до дій знаходиться в траншеї.
Поставити завдання. Подолати свої загородження по проходу. Провести розвідку мінного поля вручну у смузі 6-8м до тильної границі мінного поля противника. По-значити виявлені міни та добути одну-дві міни у якості зразка. Скласти донесення зі схемою розвіданого мінного поля.
	Відділення з табельними  засобами розвідки
	2 г. 45 хв.
	3 г.
	3 г. 30 хв.

	15Іс
	Дії ІРД (відділення, екіпажу) по розвідці маршруту руху військ
	ІРД (відділення, екіпаж) на вихідному пункті на початку маршруту. На маршруті є один-два моста (труби), мінне поле, забалочена ділянка місцевості, річка шириною 50-100м та ділянка зараженої місцевості.
Поставити завдання. Виявити місця та характер загороджень і перепон. Установити місця для улаштування проходів та переходів. Визначити обсяг задач, вид та обсяг ремонтних та відновлювальних робіт. 
Позначити колонний шлях на місцевості віхами, дороговказами або знаками. Установити наявність і можливості застосування місцевих дорожно-будівельних матеріалів. Скласти донесення про результати розвідки зі схемою маршрута.
Те саме в горах (1 км)


Те саме для екіпажу ІРМ (1 км)

Те саме в горах (1 км)

Те саме з використанням вертоліта (6км)
	







ІРД у складі відділення (екіпажу) зі штатною технікою та табельним майном
ІРД у складі відділеня зі штатною технікю та табельним майном
ІРД у складі екіпажу ІРМ

ІРД у складі екіпажу ІРМ 

Розрахунок з офіцером, вертоліт МІ-8
	







1 г. 14 хв.



1 г. 25 хв.


1 г.

1 г. 05 хв.

45 хв.
	







1 г. 20 хв.



1 г. 30 хв.


1 г. 05 хв.

1 г. 15 хв.

50 хв.

	







1 г. 36 хв.



1 г. 50 хв.


1 г. 20 хв.

1 г. 30 хв.

55 хв.


	16Іс
	Дії ІРД (відділення, екіпажу) по розвідці  району обладнання переправи
	Ширина річки 100м. ІРД (відділення, екіпаж)  у готовності до дій знаходиться в 3 км від річки. 
Поставити завдання. Розвідати та позначити шляхи виходу до річки. Установити наявність загороджень на річці та на берегах. 
Визначити ширину, глибину  та швидкість течії річки, характер грунту дна і крутизну берегів, профіль поперечного перерізу у вибраних створах. Вибрати та позначити два створи. Визначити місце вигрузки матеріальної частини понтонного парку. Скласти донесення та карточку інженерної розвідки (для екіпажу ІРМ скласти радіограму).
Для обладнаня паромної (десантної) переправи


Те саме для екіпажу ІРМ
При ширині річки більше чи меньше 100 м за кожні 10 м ширини річки час збільшується (зменьшується) на:
Для наведення наплавного мосту з парку ПМП


Те саме для екіпажу ІРМ
При ширині річки більше чи меньше  100м за кожні 10м ширини річки час збільшується (зменьшується) на:
	









ІРД у складі відділення зі штатною технікою та табельним майном
ІРД у складі екіпажу ІРМ


ІРД у складі відділення зі штатною технікою та табельним майном
ІРД у складі екіпажу ІРМ

	









32 хв.


18 хв.

1 хв.
55 хв.


18 хв.

2 хв.
	









35 хв.


20 хв.

2 хв.
1 г.


20 хв.

3 хв.
	









42 хв.


24 хв.

3 хв.
1 г. 12 хв.


24 хв.

4 хв.

	17Іс
	Дії ІРД (відділення), по розвідці місця обладнання переправи по льоду
	Ширина річки 100м, товщина льоду до 40 см. ІРД (відділення) у готовності до дій знаходиться в 1км від річки.
Поставити завдання. Розвідати шляхи виходу до перешкоди. Вибрати та позначити трасу шириною 20м. Установити наявність загороджень на трасі і підходах до неї. Визначити товщину і стан снігового та льодового покрову і обсягу задач по обладнанню переправи по льоду. Скласти карточку інженерної розвідки з легендою.
При ширині річки більше чи меньше 100м за кожні 10м ширини річки час збільшується (зменьшується) на:
При товщині льоду більше 40см за кожні 10см льоду час збільшується на:
	ІРД у складі відділення зі штатною технікою та табельним майном

	40 хв.







3 хв.

1 хв.
	45 хв.







4 хв.

1 хв. 30 с.
	55 хв.







5 хв.

2 хв.

	ПІДРИВНА СПРАВА

	18Іс
	Підривання пролітної споруди (опори) залі-зобетонного (ме-талевого) мосту 
	Польовий склад вибухових речовин (ВР) та засобів підривання знаходиться в 200 м від мосту. Спосіб підриву - електричний. Підривна станція обладнується на відстані 300м від мосту. Магістральні провода заглиблюються в грунт не менше 15 см. Місця встановлення зарядів підготовлені. 
Провести розрахунок зарядів на підриву пролітної споруди (опори) мосту. Виготовити і закріпити заряди. Прокласти та перевірити основну і запасну електропідривну мережу. Обладнати підривну станцію.
Підірвати пролітну споруду (опору).
Проліт
Опора
	Відділення
	









55 хв.
40 хв.
	









1 г.
45 хв.
	









1 г. 10 хв.
55 хв.

	19Іс
	Підриву водо-пропускної труби перерізом  до 2м²
	Польовий склад ВР та засобів підривання знаходиться в 100м від труби. Спосіб підривання - вогневий.
Провести розрахунок зарядів на підриву водопропускної труби. Виготовити та заложити зосереджені заради. Обладнати підривну мережу з детонуючого шнура, провести забивку кінців труби мішками з грунтом або місцевими матеріалами. 
Підірвати трубу.
	Відділення 
	40 хв.
	45 хв.
	55 хв.

	20Іс
	Улаштування котлована для сховища (укриття для техніки) методом  вибуху.
	Польовий склад ВР та засобів підриву знаходиться на віддалі 200 м від місця. Спосіб підриву - електричний. Підривна станція обладнується на віддалі 300м від місця улаштування котловану. Магістральні провода заглиб-люються в грунт не меньше 15 см.
Провести розрахунок зарядів на улаштування котловану підривним способом, відрити шурфи, зв’язати і заложити зосереджені заряди. Прокласти та перевірити основну та запасну електропідривну мережу. Обладнати підривну станцію. Провести вибух та дообладнати котлован (укриття) вручну.
Окоп для БМП (танка)
Укриття для БТР (БМД)
	








Відділення
Відділення
	








1 г. 25 хв.
1 г. 50 хв.
	








1 г. 30 хв.
2 г.
	








1 г. 50 хв.
2 г. 25 хв.

	[bookmark: _Toc339448229]ІНЖЕНЕРНІ ЗАГОРОДЖЕННЯ

	21Іс
	Установка одиночних мін 
	Міни, підривники, приладдя і інструмент, приготовлені для установки, знаходяться в 3-5м від місця установки міни.
Взяти міну з підривником та з необхідним приладдям і установити їх у грунт:
- ПТМ зі звичайним підривником
- ПТМ з неконтактним підривником
- ППМ типу ПМН 
- ППМ типу ПОМЗ
- ППМ типу ОЗМ
	Війсковослужбовець
	



9 хв.
11 хв.
2 хв. 40 с.
5 хв.
14 хв.
	



10 хв.
12 хв.
3 хв.
6 хв.
15 хв.
	



12 хв.
14 хв.
4 хв.
7 хв.
18 хв.

	22Іс
	Установка протитанкового мінного поля в глибині оборони вручну
	Склад мін розташований в 100м від мінного поля. Взвод у готовності до дій знаходиться біля склада.
Установити чотирьохрядне мінне поле стройовим розрахунком вручну. Скласти формуляр мінного поля.
Установка мін на поверхню грунта.
Установка мін з заглибленням в грунт з маскуванням
	



Взвод -21 чол
Взвод -21 чол
	



30 хв.
45 хв.
	



32 хв.
48 хв.
	



37 хв.
56 хв.

	23Іс
	Установка протитанкового мінного поля за-собами механізації
	Мінні загороджувачі розташовані в колоні біля рубежа мінування.
Розвернутися, установити трьохрядне мінне поле, провести фіксацію мінного поля:
- з заглубленням в грунт 


- з встановленням мін на поверхню грунту
	


Взвод мінних загороджувачів з ГМЗ-3 шт.

Взвод мінних загороджувачів з ГМЗ-3 шт.
	


9 хв.



7 хв.
	


10 хв.



8 хв.
	


12 хв.



10 хв.

	24Іс
	Фіксація мінного поля
	Мінне поле позначене на місцевості. Зробити фіксацію мінного поля по двох орієнтирах на видаленні до 400 м за допомогою компаса і далекоміра. 
Час відраховується від команди “До фіксації мінного поля приступити” до представлення схеми фіксації.
	Розрахунок 
(3 чол.) з компасом і дальноміром
Розрахунок 
(3 чол.) із ПФМ
	

35 хв.

1 г. 25 хв.
	

40 хв.

1 г. 30 хв.
	

50 хв.

1 г. 50 хв.

	25Іс
	Зарядка загороджувачів мінами 
	Мінні загороджувачі розташовані в районі зарядки, міни знаходяться в укупорці. 
Зарядити гусеничний мінний загороджувач мінами:
спорядженими підривачами 


з встановленням підривачів 
	


Екіпаж
Екіпаж з відділенням

Екіпаж
Екіпаж з відділенням
	


23 хв.
11 хв.

40 хв.
20 хв.
	


25 хв.
12 хв.

45 хв.
22 хв.
	


30 хв.
15 хв.

55 хв.
26 хв.

	26Іс
	Пророблення проходу в протитанковому мінному полі зарядом УР-83 П
	Заряд та двигуни в укупорці знаходяться на відстані 100м від пускової позиції. Розвідка мінного поля проведена.
Відрити окопи на пусковому майданчику для направляючої і контейнерів з зарядами. Розконсервувати заряд, установити    двигуни, направляючу, скласти заряд у контейнери, приєднати заряд до двигунів, та встановити анкерний устрій. Обладнати пускову станцію, розгорнути електропідривну мережу, перевірити на проводимість та опір. Провести запуск і перевірити прохід на наявність мін. Організувати комендантську службу.
	Відділення з табельними засобами розмінування
	35 хв.
	40 хв.
	45 хв.

	27Іс
	Пророблення проходу в змішаному мінному полі, встановленному дістанційними системами мінування
	Відділення знаходиться у вихідному положенні в 300 м від мінного поля. Мінне поле глибиною 80 — 100 м. На напрямку пророблення проходу у мінному полі встановлені чотири-п’ять ПТМ і три-п’ять уламкових ППМ. Висунутися до мінного поля. Візуально визначити положення і типи мін. Знищити протитанкові міни накладними зарядами, а протипіхотні шляхом тралення кішками. 
Час відраховується від команди “До пророблення проходу приступити” до шикування відділення і доповіді про його готовність
	Відділення з табельними засобами размінування
	27 хв.
	30 хв.
	36 хв.

	28Іс
	Підготовка міношукача до роботи 
	Міношукач знаходиться в зібраному вигляді в упаковці. 
Установити свіже джерело  струму, зібрати міношукач та налаштувати його роботу.
Міношукачі ІМП,МІВ
Міношукачі РВМ-2
	


Військовслужбовець
Військовслужбовець
	


4 хв. 40 с
6 хв.
	


5 хв.
7 хв.
	


6 хв.
8 хв.

	ФОРТИФІКАЦІЯ

	29Іс
	Улаштування щілини для особового складу
	Розбивка та трасування щілини, приєднаня до траншеї або ходу сполучення. Довжина щілини 3м, глибина 1.5м. Відривка проводиться саперними лопатами.
Відкрита щілина.
Перекрита щілина (матеріал заготовлений завчасно).
Перекрита щілина з обшивкою крутизни (матеріал заготовлений завчасно).
Час відраховується від моменту подачі команди до завершеня улаштування щілини.
	


Два військовослужбовця
Два військовослужбовця
Відділення
	


2 г.
2 г. 25 хв.
4 г. 30 хв.



	


2 г. 10 хв.
2 г. 40 хв.
5 г.
	


2 г. 40 хв.
3 г. 10 хв.
6 г.

	30Іс
	Відривка траншей, окопів та укрить для техніки і котлованів під сховища (бліндажі) засобами механізації
	Місця відривки траншей, окопів, укрить та котлованів визначено завчасно та позначені віхами (кілками). Машини в готовності до дій знаходяться в 50м від місця виконання задач.
Відрити траншеї основного профілю 15м.
Те саме в мерзлих грунтах 
Відрити окопи:
- для БМП з круговим обстрілом
- для БТР
Відрити укриття для техніки:
- для автомобіля
- для двох автомобілів
- для штабної машини МШ
- для машини засобів зв’язку
- для ПТС-2
Відрити котловани для споруд 
	






Розрахунок ПЗМ-2
Розрахунок ПЗМ
Розрахунок ПЗМ
Розрахунок ПЗМ
Розрахунок МДК-3
Розрахунок екскаватора
Розрахунок екскаватора
Розрахунок ПТС-2
Розрахунок екскаватора
Розрахунок ПЗМ
Розрахунок МДК-3
	





30 хв.
17 хв.

32 хв.
46 хв.
22 хв.
55 хв.
32 хв.
2 г. 30 хв.
46 хв.
46 хв.
23 хв.
	





35 хв.
18 хв.

35 хв.
50 хв.
24 хв.
1 г. 

35 хв.
2 г. 40 хв.
50 хв.
50 хв.
25 хв.
	




 
40 хв.
21 хв.

42 хв.
1 г.
29 хв.
1 г. 15 хв.
42 хв.
3 г. 10 хв.
1 г.
1 г.
30 хв.

	ВІЙСЬКОВІ ДОРОГИ ТА КОЛОННІ ШЛЯХИ


	31Іс
	Улаштування переходу через протитанковий рів
	Розрахунок з шляхопрокладчиком у готовності до дій знаходиться в 10м  від перешкоди. 
Улаштувати перехід через протитанковий рів.
	Розрахунок БАТ-2
	5 хв.
	6 хв.
	7 хв.

	32Іс
	Улаштування переходу через заболочену ділянку місцевості
	Відділення в готовності до дій знаходиться в машині в 5м від перешкоди.
Укласти дощаті (жердинні, решітчаті, металеві) щити на заболоченій ділянці довжиною 40м.
	Відділення з заготовленими елементами
	55 хв.

	1 г.
	1 г. 5 хв.

	33Іс
	Улаштування колонного шляху шляхопрокладчиком
	Розрахунок шляхопрокладчика в готовності до дій знаходиться в машині на початку маршруту.
Спланувати проїзджу смугу шириною 4-5м на нерівній місцевості (1 км).  
	Розрахунок з БАТ-2

	7 хв.
	9 хв.
	12 хв.

	34Іс
	Пророблення проходів інженерною машиною розгородження (ІМР)
	Розрахунок ІМР у готовності до дій зна-ходиться в машині. Машина в транспортному положенні розташована в 50м від перешкоди. Прохід пророблюється глибиною 30м, шириною 6-8 м.
Висунути машину до перешкоди. 
Проробити прохід:
у залізобетонних (кам’яних) завалах та руйнуваннях
у надолбах (металевих їжаках, барикадах)
у лісовому завалі з дерев діаметром не меньше 20см
у лісовому мінованому завалі з дерев діаметром не меньше 20см
	




Розрахунок з ІМР
Розрахунок з ІМР
Розрахунок з ІМР
Розрахунок ІМР з  засобами розмінування
	




32 хв.
20 хв.
45 хв.
1 г. 15 хв.
	




35 хв.
22 хв.
50 хв.
1 г. 20 хв.
	




42 хв.
26 хв.
1 г.
1 г. 35 хв.

	ВІЙСЬКОВІ МОСТИ

	35Іс
	Зборка механізованого мосту з комплекта ТММ
	Місце для зборки мосту вибрано та позначено. Мостоукладчик у транспортному положенні знаходиться в колоні в 50м від перешкоди.
Висунути мостоукладчики до перешкоди. Зібрати та закріпити міст. Організувати комендантську службу. Пропустити по мосту базову машину.
Міст 40 м.
	Відділення ТММ зі штатною технікою
	45 хв.
	50 хв. 
	55 хв.

	ПЕРЕПРАВИ

	36Іс
	Завантаження техніки на ПТС або посадка десанта
	ПТС знаходиться в районі завантаження або біля водної перешкоди. Задній борт за-критий.
Завантажити та закріпити техніку:
артилерійську гармату на ПТС 

атомобіль вагою близько 10т на ПТС
посадити десант на ПТС (72 чол.)
	


Розрахунок ПТС та техніки, яку переправляють
Те саме
Те саме
	


4 хв.

2 хв.
1хв. 50 с.
	


5 хв.

3 хв.
2 хв.
	


6 хв.

4 хв.
2 хв. 30 с.

	ВОДОПОСТАЧАННЯ

	37Іс
	Розгортання фільтровальної станції ВФС-2.5
	Фільтровальна станція у транспортному положенні знаходиться в 20м від місця розгортання.
Вибрати місце та підготувати майданчик. Висунутися, розгорнути станцію. Пустити двигун електростанції. Приготувати розчини хімічних реагентів. Утворити взвішениий шар осадку в освітлювачі. Ввімкнути водоочистне обладнання. Подати чисту воду в резервуар.
	Розрахунок зі штатною технікою
	40 хв.
	45 хв.
	55 хв.

	МАСКУВАННЯ

	38Іс
	Маскування ін-женерних споруд табельними маску-вальними комплек-тами 
	Комплекти знаходяться в упаковках на машині поблизу споруди, що замасковується (до 15м). Стійки-підпорки заготовлені завчасно. Споруди зведені. 
Розвантажити маскувальні комплекти та розгорнути їх. Скласти покриття потрібних розмірів. Встановити покриття над спорудою. Встановити стійки-підпорки. Грунт додатково замаскувати підручними матеріалами:
- при маскуванні споруди для спостереження з площею оголеного грунту 100м2. 
- при прихованні групи споруд на командному пункті:
- командира частини (площа оголеного грунту 500м2)
- командира з’єднаня (площа оголеного грунту 1000м2)
	Відділення з табельними засобами
	







27 хв.

2 г. 30 хв.
4 г. 50 хв.
	







30 хв.

2 г. 40 хв.
5 г. 20 хв.
	







35 хв.

3 г. 10 хв.
6 г. 25 хв.

	39Іс
	Маскування бо-йової та спеціаль-ної техніки табельним маскувальним комплектом 

	Машина розташована поза укриттям. Маскувальний комплект знаходиться в упаковці на машині.
Розвантажити та розгорнути комплект. Заготовити стійки-підпорки. Встановити маску-перекриття. Підігнати маску під фон  місцевості добавленням місцевих мате-ріалів. 
Машина з площею маскування 12-18м2
	Розрахунок
	30 хв.
	32 хв.
	40 хв.

	40Іс
	Встановлення придорожної вертикальної маски з табельного маскувального комплекту  
	Комплект та елементи каркасу маски, виготовлені з місцевих матеріалів завчасно, знаходяться на машині.
Розгрузити та розпакувати комплект. Розшити елементи маскувального покриття та  з”єднати їх в одне полотнище розміром 72х3м. Розкласти стійки і закріпити полотнище. Установити і закріпити маску (72м).
	Відділення
	20 хв.
	22 хв.
	25 хв.

	41Іс
	Імітація замаско-ваної в окопі (укритті) техніки з ви-користанням комплекту МКТ, відбивачів ОМУ та місцевих матеріалів
	Комплект МКТ, відбивачі ОМУ, елементи каркасу макета, виготовлені завчасно, зна-ходяться на машині. Машина розташована в 10м від окопа (укриття). Хибна споруда зведена.
Розвантажити майно, розгорнути маскувальний комплект і відбивачі. Установити в оманному окопі (укритті) каркас макета і відбивачі, замаскувати комплектом:
автомобіль
БТР (БМП)
танк
	





Відділення
Відділення
Відділення
	





20 хв.
23 хв.
27 хв.
	





22 хв.
25 хв.
30 хв.
	





26 хв.
30 хв.
35 хв.

	42Іс
	Маскування бо-йової та спеціаль-ної техніки масками-навісами
	Комплект МКТ та елементи каркаса знаходяться на машині. Розгорнути комплект поблизу місця установки маски-навісу.
Зібрати каркас маски. Розгорнути комплект і прикріпити до покриття місцевий маскувальний матеріал. Установити маску площею 12х18м2 над машиною, яку маскують.
	Відділення
	45 хв.
	50 хв.
	1 г.

	ВОДОЛАЗНА ПІДГОТОВКА

	43Іс
	Спилювання деревяної сваї під водою вручну
	Водолаз знаходиться біля сваї. Розмітити місце спилювання сваї, спилити сваю ручною ножовкою. Віднести спилену сваю від місця роботи на 5м.
Свая діаметром 25см
	Водолаз 
	27 хв.
	30 хв.
	36 хв.

	44Іс
	Кріплення заря-ду ВР до загородження, встановленого у воді
	Водолаз знаходиться під водою. При пересуванні в заданому напрямку зустрічаються загородження (їжак, рогатка). 
Визначити величину заряду та прикріпити його до загородження в цілях руйнування загородження.
	Водолаз у спорядженні з зарядом ВР (макет)
	10 хв.
	11 хв.
	13 хв.

	ТЕХНІЧНА ПІДГОТОВКА

	45Іс
	Підготовка до запуску та запуск котла підігрівача (підігрівача) 
	Машина у транспортному положенні встановлена на рівному майданчику. 
Перед виконанням нормативу паливнорозподіляючий кран закритий. Вимикач маси вимкнутий. Котел-підігрівач підготувати  до роботи і запустити до досягнення впевненої роботи.
Усі машини, які мають котли-підігрівачі.
ГМЗ, УР, ІРМ
ІМР
	





Механік-водій (водій)
Механік-водій (водій)
	





3 хв. 20 с.
6 хв. 30 с
	





3 хв. 40 с.
7 хв.
	





4 хв. 20 с.
8 хв. 25 с.

	46Іс
	Підготовка до запуску та запуск двигуна з використанням котла підігрівача (підігрівача)
	 Машина у транспортному положенні встановлена на рівному майданчику . Час з початку впевненої роботи котла-підігрівача і до кінця розігріву двигуна у норматив не входить.
Підготувати двигун і котел-підігрівач до роботи і запустити до досягнення впевненої роботи.
Усі машини, які мають котли-підігрівачі.
ГМЗ, УР, ІРМ
ГАЗ-66,
ЗІЛ-131
Краз 255Б
	





Механік-водій (водій)
Водій
Водій
Водій 
	





3 хв. 40 с.
7 хв.
3 хв. 30 с.
4 хв. 20 с
	





4 хв.
7 хв. 30 с.
3 хв. 50 с.
4 хв. 40 с
	





5 хв.
9 хв.
4 хв. 40 с.
5 хв. 30 с

	47Іс
	Підготовка до запуску та запуск двигуна системою повітряного пуску
	Машина у транспортному положенні встановлена на рівному майданчику. Тиск повітря у балонах повинен бути не нижче норми, передбаченої керівництвом (інструкцією) по експлуатації.
Підготувати двигун до роботи і запустити до досягнення впевненої роботи.
Всі машини, які мають систему повітряного запуску
ГМЗ, УР. 
ІРМ
	





Механіки-водії (водії)
Механік-водій (водій)
	





50 с.
50 с.
	





1 хв. 20 с.
1 хв. 30 с.
	





2 хв. 10 с.
2 хв. 20 с.

	48Іс
	Контрольний огляд перед виходом з парку
	Машина у транспортному положенні встановлена на рівному майданчику. Норматив виконується згідно з вимогами керівництва з експлуатації. Час на підготогвку до запуску і запуск котла-підігрівача, а також на прогрів двигуна зимою у норматив не входить.
Провести контрольний огляд у повному обсязі.
ПТС 
БАТ, БТМ, МДК
ІРМ, ПЗМ
ГМЗ, УР
ГАЗ-66
ЗІЛ-131 
Краз 255Б
	





Розрахунок
Розрахунок
Розрахунок
Розрахунок
Розрахунок
Розрахунок
Розрахунок
	





23 хв.
21 хв.
11 хв.
18 хв.
8 хв.
9 хв.
14 хв.
	





25 хв.
23 хв.
12 хв.
20 хв.
9 хв.
10 хв.
15 хв.
	





30 хв.
28 хв.
15 хв.
24 хв.
10 хв.
12 хв.
18 хв.

	49Іс
	Регулювання натяжіння у гусеничних стрічок (ланок)
	Машина у транспортному положенні встановлена на рівному майданчику. Натяжіння гусеничних стрічок (ланок) розрегульоване.
У машин на базі АТ-Т (МТ-Т)  норматив відпрацьовується на одній гусеничній ланці. 
Провести регулювання гусеничних стрічок (ланок).
ПТС, ІРМ
ІМР
ГМЗ, УР
БАТ, МДК
Машина на базі МТ-ЛБ
	




Розрахунок
Розрахунок
Розрахунок
Розрахунок
Розрахунок
	




16 хв.
20 хв.
13 хв.
7 хв.
5 хв.
	




17 хв.
22 хв.
14 хв.
8 хв.
6 хв.
	




20 хв.
26 хв.
17 хв.
9 хв. 30 с
7 хв.

	50Іс
	Заміна траку гусениці
	Машина у транспортному положенні встановлена на рівному майданчику. Після заміни траку гусеницю натягнути для умов нормальної  експлуатації.
Замінити (викинути) один трак:
з металевим  шарниром
з гумово-металевим шарниром.
МТУ
БАТ-2, МДК-3, МТУ-72, ІМР-2 
Машина на базі МТ-ЛБ
	





Розрахунок
Розрахунок
Розрахунок
	





4 хв. 40 с.
35 хв.
14 хв. 30 с.
	





5 хв. 
38 хв.
15 хв. 50 с.
	





6 хв.
46 хв.
19 хв.

	51Іс
	Установка акумуляторних батарей
	Акумуляторні батареї знаходяться на відстані 15-20м від машини. Машина у транспортному положенні встановлена на рівному майданчику.
Встановити , підключити акумуляторні батареї, подати звуковий сигнал.
БАТ, МДК, ПТС
ІРМ
ПЗМ
ГАЗ-66, ЗІЛ-131
Краз-255Б
Машини на базі МТ-ЛБ
	




Розрахунок
Розрахунок
Розрахунок
Розрахунок
Розрахунок
Розрахунок
	




13 хв.
9 хв.
4 хв. 40 с.
2 хв. 30 с.
2 хв. 20 с.
8 хв. 40 с.
	




14 хв.
10 хв.
5 хв.
2 хв. 40 с.
2 хв. 40 с.
9 хв. 20 с.
	




17 хв.
12 хв.
6 хв.
3 хв. 20 с.
3 хв.
11 хв. 20 с.

	52Іс
	Підготовка обладнання для самоокопування до роботи 
	ПТС-2 у транспортному положенні встановлений на майданчику.
Підготувати обладнання для самоокопування до роботи (з уширювачами).
	Екіпаж
	3 хв. 40с
	4 хв.
	4 хв. 50с

	53Іс
	Розгортання автокрана
	Автокран у транспортному положенні встановлений на рівному майданчику.
Завести двигун, встановити кран на виносні опори, перевести стрілу у робоче положення під задану нагрузку.
	Розрахунок
	4 хв. 40 с

	5 хв.
	6 хв.

	54Іс
	Підготовка бензоелектричного агрегату до роботи 
	Агрегат встановлений на майданчику (причепі).
Підготовити агрегат до роботи: провести контрольний огляд агрегату; заземлити його, запустити двигун, збудити генератор та встановити номінальну напругу.
	Електромеханік
	8 хв. 30с

	10 хв.
	12 хв.

	55Іс
	Розгортання електростанції
	Місце розгортання електростанції визначено. Електростанція знаходиться на місці розгортання.
Встановити агрегат, заземлити його. Прокласти магістральну та дільничу мережі. Встановити всі споживачі електроенергії. Перевірити опір ізоляції електричних ланцюгів. Запустити двигун та подати напругу. Скласти схему розгортання електростанції.
ЕСБ-1 ВО
ЕСБ-2 ВО
ЕСБ-4 ВО
ЕСБ-4 ВЗ
ЕСП-4ІД, ЕСБ-4ІГ
ЕСБ-8І
	





Розрахунок
Розрахунок
Розрахунок
Розрахунок
Розрахунок
Розрахунок
	





1 г. 10 хв.
2 г. 20 хв.
2 г. 50 хв.
18 хв.
23 хв.
20 хв.
	





1 г. 15 хв.
2 г. 30 хв.
3 г.
20 хв.
25 хв.
22 хв.
	





1 г. 30 хв.
3 г.
3 г. 30 хв.
24 хв.
30 хв.
26 хв.



ВІЙСЬКОВО - МЕДИЧНА ПІДГОТОВКА
	№
норм
	Найменування
нормативу
	Умови і порядок виконання нормативу
	Категорія тих, хто навчається (підрозділи)
	Оцінка за часом

	
	
	
	
	“відмінно”
	“добре”
	“задовільно”

	1М
	Зупинка кровотечі з верхньої кінцівки за допомогою джгута типу турнікет
	Військовослужбовець, який навчається, лежить в умовній зоні обстрілу. Джгут знаходиться в аптечці індивідуальній. Не піднімаючи голови із закритими очима військовослужбовець накладає собі джгут на верхню кінцівку.
При неправильному накладенні джгута, що може викликати повторну кровотечу, оцінка ставиться “незадовільно”.
	Всі категорії військовослужбовців
	20 с.
	24 с.
	30 с.

	2М
	Зупинка кровотечі з нижньої кінцівки за допомогою джгута типу турнікет
	Військовослужбовець, який навчається, лежить в умовній зоні обстрілу. Джгут знаходиться в аптечці індивідуальній. Не піднімаючи голови військовослужбовець накладає собі джгут на нижню кінцівку.
При неправильному накладанні джгута, що може викликати повторну кровотечу, оцінка ставиться “незадовільно”.
	Всі категорії військовослужбовців
	30 с.
	34 с.
	40 с.

	3М
	Зупинка кровотечі за допомогою джгута типу турнікет та гумового джгута Есмарха
	“Поранений” і той, хто навчається, лежать в умовній зоні обстрілу. Турнікет знаходиться в аптечці “пораненого”, а гумовий джгут – в аптечці військовослужбовця, який навчається. Не піднімаючи голови  військовослужбовець накладає “пораненому” спочатку турнікет на нижню кінцівку, а потім гумовий джгуг на верхню кінцівку.
При неправильному накладанні джгута, що може викликати повторну кровотечу, оцінка ставиться “незадовільно”.
	Всі категорії військовослужбовців
	35 с.
	40 с.
	48 с.

	4М
	Зупинка кровотечі за допомогою давлючої повязки типу бандаж та контактного гемостатика
	Військовослужбовець, який навчається, сидить в умовній зоні укриття. Пакет перев’язувальний та контактний гемостатик знаходиться в аптечці індивідуальній. Однією рукою військовослужбовець “зупиняє” собі кровотечу та накладає собі давлючю повязку на верхню кінцівку.
При неправильному накладанні давлючої повязки, що може викликати повторну кровотечу, оцінка ставиться “незадовільно”.
	Всі категорії військовослужбовців
	45 с.
	55 c.
	1 хв. 10 с.

	5М
	Зупинка кровотечі за допомогою давлючої повязки типу бандаж та пакету перев’язувального індивідуального
	“Поранений” і той, хто навчається, знаходяться в умовній зоні укриття. Пакет перев’язувальний індивідуальний знаходиться в аптечці "пораненого", а бандаж – в аптечці військовослужбовця, який навчається. Пакет перев’язувальний індивідуальний накладається “пораненому” на верхню кінцівку, а бандаж – на нижню кінцівку без допомоги “пораненого ”.
При неправильному накладанні давлячих повязок, що може викликати повторну кровотечу, оцінка ставиться "незадовільно".
	Всі категорії військовослужбовців
	1 хв.
	1 хв. 15 с.
	1 хв. 30 с.

	6М
	Використання шприца із знеболюючим засобом
	Військовослужбовець, який навчається, сидить в умовній зоні укриття. Шприц із знеболюючим засобом знаходиться в аптечці індивідуальній. Однією рукою військовослужбовець відкриває упаковку шприца та готує його до застосування із закритими очима.
При витіканні знеболюючого засобу під час складання шприца, оцінка ставиться “незадовільно”.
	Всі категорії військовослужбовців
	залік / не залік

	7М
	Переведення відкритого пневмоторакса у закритий за допомогою оклюзивної самоклеючої плівки
	“Поранений” і той, хто навчається, знаходяться в умовній зоні укриття. Оклюзивна самоклеюча плівка знаходиться в аптечці “пораненого”. Віськовослужбовець, що навчається, наклеює оклюзивну плівку на умовно “вхідний та вихідний отвори” грудної клітини “пораненого”. 
При наклейці оклюзивної самоклеючої плівки тільки на один отвір, оцінка ставиться “незадовільно”.
	Всі категорії військовослужбовців
	залік / не залік

	8М
	Переведення відкритого пневмоторакса у закритий за допомогою пакету перев’язувального індивідуального
	“Поранений” і той, хто навчається, знаходяться в умовній зоні укриття. Пакет перев’язувальний індивідуальний знаходиться в аптечці “пораненого”. Віськовослужбовець, що навчається, накладає оклюзивну пов’язку на умовно “вхідний та вихідний отвори” грудної клітини “пораненого”. 
При накладанні оклюзивної пов’язки тільки на один отвір, оцінка ставиться “незадовільно”.
	Всі категорії військовослужбовців
	залік / не залік

	9М
	Переведення закритого пневмоторакса у клапанний за допомогою компресійної голки
	Санітарний інструктор за допомогою компресійної голки умовно проводить декомпресію грудної клітини “пораненого”.
При неправильному виборі місця проколу голки, оцінка ставиться “незадовільно”.
	Санітарний інструктор, фельдшер
	залік / не залік

	10М
	Переміщення пораненого в укриття методом відтягування в положенні лежачи
	“Поранений” і той, хто навчається, лежать в умовній зоні обстрілу. Військовослужбовець відтягує “пораненого” лежачи в зону укриття на відстань 15 м.
При залишенні зброї “пораненого”, оцінка ставиться “незадовільно”.
	Всі категорії військовослужбовців
	1 хв. 30 с.
	1 хв. 45 с.
	2 хв.

	11М
	Переміщення пораненого за допомогою імпровізованих нош
	Військовослужбовці за допомогою підручних предметів виготовляють імпровізовані ноші, за допомогою яких переносять двох “поранених” на відстань 100 м. 
Оцінка знижується на один бал, якщо під час переміщення “пораненого” не ведеться кругове спостереження.
	Всі категорії військовослужбовців
	3 хв.
	4 хв.
	5 хв.

	12М
	Завантаження поранених до бойової машини (вертольот):
а) БТР-70 (80, 3ДА)
БМП (БМД, МТ-ЛБ)
б) автомобіль HMMWV, КрАЗ-Spartan (інші ББМ)
в) Мі-8 
(Мі-24, Мі-2МСБ-В)
	Військовослужбовці за допомогою санітарних або імпровізованих нош завантажують одного “важкопораненого без свідомості” до бойової машини (вертольоту) та займають свої місця (продовжують виконувати поставлене завдання).

	Всі категорії військовослужбовців




з санітарних нош
з м’яких нош
“з плеча”
	

1 хв. 10 с.

45 с.

1 хв. 40 с.
1 хв. 12 с.
1 хв. 15 с.
	

1 хв. 25 с.

55 с.

1 хв. 50 с.
1 хв. 20 с.
1 хв. 20 с.
	

1 хв. 40 с.

1 хв. 10 с.

2 хв.
1 хв. 30 с.
1 хв. 25 с.

	Примітка:
- відділення знаходиться в 50 м від бойових машин (вертольоту) в бойовому порядку “напівкільце”;
- завантаження “пораненого” у вертольот здійснюється за допомогою санітарних та м’яких нош, а також “з плеча” іншого військовослужбовця.
- оцінка знижується на один бал, якщо під час завантажування “поранених” не ведеться кругове спостереження;
- при падінні “пораненого” з нош оцінка ставиться “незадовільно”.

	13М
	Проведення реанімаційних заходів

	Військовослужбовець повинен вміти проводити штучну вентиляцію легень за допомогою назофаренгіального повітровіду та непрямий масаж серця.
	Всі категорії військовослужбовців
	залік / не залік

	14М
	Надання першої медичної допомоги при обмороженнях та теплових ураженнях
	Військовослужбовець повинен знати поняття теплового удару та обмороження, володіти інформацією щодо ознак та надання першої медичної допомоги при вищевказаних станах. 
	Всі категорії військовослужбовців
	залік / не залік

	15М
	Надання першої медичної допомоги при гострих отруєннях
	Військовослужбовець повинен знати клініку гострих отруєнь та об’єм надання першої медичної допомоги постраждалим.
	Всі категорії військовослужбовців
	залік / не залік

	16М
	Особиста гігієна та особливості вживання води  із забруднених джерел
	Військовослужбовець повинен знати загальні принципи гігієни, особливості вживання води із забруднених джерел за допомогою знезаражуючих засобів.
	Всі категорії військовослужбовців
	залік / не залік
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	“відмінно”
	“добре”
	“задовільно”

	1Інж
	Відривка та маскування одиночних окопів для стрільби з автомата, кулемета, гранатомета (вогнемета) та зенітних засобів
	Місце відривки окопу вказується командиром відділення. 
Відрити окоп та замаскувати його підручними матеріалами.
Час відраховується від команди командира “До обладнання окопу приступити” до доповіді про його готовність. 
Окоп для стрільби з автомата:
малою піхотною лопатою:
- лежачи 
- з коліна 
- стоячи
великою саперною лопатою:
- лежачи 
- з коліна 
- стоячи
Окоп для стрільби з РПКС та кулемета КК:
малою піхотною лопатою:
- лежачи 
- з коліна 
- стоячи
великою саперною лопатою:
- лежачи 
- з коліна 
- стоячи
Окоп для стрільби з РПГ-7 (вогнемета):
малою піхотною лопатою:
- лежачи 
- з коліна 
- стоячи
великою саперною лопатою:
лежачи 
з коліна 
стоячи
Окоп для стрільби з автоматичного гранатомета АГС-17:
малою піхотною лопатою:
лежачи 
з коліна 
стоячи
великою саперною лопатою:
лежачи 
з коліна 
стоячи
Окоп для стрілка-зенітника:
малою піхотною лопатою
великою саперною лопатою
	





Військовослужбовці
Військовослужбовці
Військовослужбовці

Військовослужбовці
Військовослужбовці
Військовослужбовці


Військовослужбовці
Військовослужбовці
Військовослужбовці

Військовослужбовці
Військовослужбовці
Військовослужбовці


Військовослужбовці
Військовослужбовці
Військовослужбовці

Військовослужбовці
Військовослужбовці
Військовослужбовці


Обслуга
Обслуга
Обслуга

Обслуга
Обслуга
Обслуга

Військовослужбовці
Військовослужбовці
	





25 хв.
55 хв.
1 г. 30 хв.

18 хв.
40 хв.
1 г. 05 хв.


32 хв.
1 г. 20 хв.
2 г. 10 хв.

20 хв.
40 хв.
1 г. 35 хв.


25 хв.
55 хв.
2 г. 20 хв.

18 хв.
50 хв.
1 г. 30 хв.


32 хв.
40 хв.
1 г. 30 хв.

23 хв.
32 хв.
1 г. 25 хв.

3 г. 30 хв.
2 г. 35 хв.
	





27 хв.
1 г.
1 г. 40 хв.

20 хв.
45 хв.
1 г. 10хв.


35 хв.
1 г. 30 хв.
2 г. 20 хв.

22 хв.
45 хв.
1 г. 45 хв.


27 хв.
1 г.
2 г. 30хв.

20 хв.
55 хв.
1 г. 40 хв.


35 хв.
45 хв.
1 г. 40 хв.

25 хв.
35 хв.
1 г. 35 хв.

4 г.
2 г. 50 хв.
	





32 хв.
1 г. 10 хв.
2 г.

24 хв.
55 хв.
1 г. 25 хв.


42 хв.
1 г. 50 хв.
2 г. 50 хв.

26 хв.
55 хв.
2 г. 05 хв.


32 хв.
1 г. 10хв.
3 г.

24 хв.
1 г. 05 хв.
2 г.


42 хв.
55 хв.
2 г.

30 хв.
42 хв.
1 г. 50 хв.

5 г.
3 г. 25 хв.

	2Інж
	Обладнання позиції на відділення
	Місце відривки вказує командир взводу. Провести розбивку та відрити ділянку траншеї довжиною 100м та окоп для БМП (БТР) за допомогою ПЗМ-2. Дообладнати окоп великими саперними лопатами (2 чарунки для стрільби з кулемета, одну з гранатомета, 4-з автомата, перекриту щілину довжиною 3м). Замаскувати окоп табельними засобами або підручними матеріалами.
Час відраховується від команди командира “До обладнання окопу приступити” до доповіді про його готовність.
Те саме вручну великими саперними лопатами та малими піхотними лопатами
	Відділення, обслуга, ПЗМ-2
Відділення: 
- на БМП
- на БТР
	3 г. 30 хв.


14 г.
17 г.
	3 г. 45 хв.


14 г. 30 хв.
17 г. 30 хв.
	4 г.


15 г.
18 г.

	3Інж
	Обладнання взводного опорного пункту 
	Місце обладнання вказує командир роти.
Відрити ділянку траншеї довжиною 400м, хід сполучення з КСП командира взводу довжиною 40м та окопи для БМП (БТР) використовуючи ПЗМ-2.
Дообладнати взводний опорний пункт вручну великими саперними лопатами, замаскувати табельними засобами та підручними матеріалами. 
Окопи для БМП (БТР) обладнуються на основних та запасних позиціях, на КСП командира взводу зводиться споруда для спостереження закритого типу.
Час відраховується від команди командира “До обладнання взводного опорного пункту приступити” до доповіді про його готовність.
Те саме вручну великими та малими піхотними лопатами.
	Взвод, обслуга, ПЗМ-2
Взвод
	10 г.
24 г.
	11 г.
30 г.
	12 г.
36 г.

	4Інж
	Обладнання щілини для особового складу 
	Розбивка та трасування щілини примкнутої до траншеї  або ходу сполучення. Довжина щілини 3,6м; ширина 1.7м.
Відривка виконується великими саперними лопатами:
- відкрита щілина
- перекрита щілина (матеріал підготовлений завчасно).
Час відраховується від моменту подачі команди до завершення спорудження щілини.
	


2 військовослужбовця
2 військовослужбовця


	


2 г.
2 г. 25 хв.


	


2 г. 10 хв.
2 г. 40 хв.

	


2 г. 40 хв.
3 г. 10 хв.


	5Інж
	Обладнання укриття для транспортної та спеціальної техніки:

	Місце обладнання укриття вказує командир. Укриття обладнується з використанням засобів механізації (МДК, бульдозера, екскаватора) та дообладнуються великими саперними лопатами, маскуються тебельними засобами та підручними матеріалами.
- для бортового автомобіля
- для двох автомобілів 
- для автомобілів фургонного типу
Час відраховується від моменту подачі команди до завершення обладнання укриття.
За виконання маскування не в повному обсязі оцінка знижується на один бал.
	



Водій
2 водія
Водій
	



1 г. 30 хв.
2 г.
2 г. 20 хв.
	



1 г. 40 хв.
2 г. 10 хв.
2 г. 30 хв.
	



2 г.
2 г. 40 хв.
3 г.

	6Інж
	Відривка та маскування окопу для БМД, БТР, танку
	Місце відривки окопу вказує командир взводу (відділення).
Особовий склад вишикуваний біля бойової техніки.
По команді особовий склад проводить розбивку, відривку та маскування окопу табельними засобами та підручними матеріалами.
Час відраховується від команди “До відривки окопу приступити” до доповіді про його готовність. Окоп відривається з використанням ПЗМ-2 та дообладнується вручну великими саперними лопатами:
- для БМД

- для БТР
 
- для танку


Те саме вручну великими саперними лопатами:
- для БМД
- для БТР 

	






Відділення, ПЗМ-2 

Відділення, ПЗМ-2

Екіпаж танку з вмонтованим бульдозерним обладнанням

Екіпаж 
Відділення

	






1 г. 50 хв.

2 г. 50 хв.

2 г. 45 хв.



2 г. 20 хв.
3 г. 10 хв.
6 г.
	






2 г.

3 г. 10 хв.

3 г.



2 г. 30 хв.
3 г. 30 хв.
6 г. 30 хв.
	






2 г. 25 хв.

3 г. 50 хв.

3 г. 30 хв.



3 г.
4 г. 10 хв.
7 г. 30 хв.

	7Інж
	Відривка та маскування споруди для спостереження закритого типу
	Місце зведення споруди для спостереження показує командир.
Провести відривку споруди, ії маскування табельними засобами та підручними матеріалами.
Час відраховується від команди “До відривки приступити” до доповіді про готовність споруди для спостереження:
- для командира взводу (роти)
- для командира десантно-штурмового (парашутно-десантного, аеромобільного) батальйону.
	




3 чол.
Відділення
	




2 г. 30 хв.
3 г.
	




2 г. 45хв.
3 г. 20хв.
	




3 г. 20 хв.
4 г.

	8Інж
	Обладнання взводного опорного пункту для танкового взводу
	Місце обладнання взводного опорного пункту показує командир роти.
Екіпажі після відривки окопів для танків з використанням вмонтованого бульдозерного обладнання, саперними лопатами дообладнують опорний пункт (відривають щілини, маскують опорний пункт табельними засобами та підручними матеріалами).
Те саме вручну великими саперними лопатами.
Час відраховується від команди “До обладнання взводного опорного пункту приступити” до доповіді про його готовність.
	




Екіпажі танків
Екіпажі танків
	




6 г.
24 г.
	




9 г.
30 г.
	




12 г.
36 г.

	9Інж
	Навішення тралів на танк, БМП
	Зчеплювальний пристрій, механізм підйому, електро та пневмообладнання до танку, БМП приєднані. 
Рами, каткові та ножові секції знаходяться на відстані 20м від танку, БМП. Екіпаж вишикуваний на відстані 2м попереду танку, БМП. По команді командира екіпаж займає у танку, БМП свої місця. Заводить його, висуває танк, БМП до тралу та приступає до навішення ножових секцій, рам з катковими секціями, трасировщика, та касети з ПСК.
Перевірити механізм підйому та трал у роботі (траління місцевості - 15м) та перевисти його у транспортне положення, після чого екіпаж вишиковується біля танку, БМП.
Час відраховується від моменту подачі команди “До навішення тралу приступити” до вишикування екіпажу біля танку, БМП після траління.
трал КМТ-6
трал КМТ-7
трал КМТ-8
трал КМТ-10
	













Екіпаж танку
Екіпаж танку
Екіпаж танку
Екіпаж БМП
	













7 хв.
17 хв.
6 хв.
6 хв. 
	













8 хв.
19 хв.
7 хв.
7 хв.
	













10 хв.
23 хв.
9 хв.
9 хв.

	10Інж
	Монтаж тралів на танк, БМП
	Рами, каткові та ножові секцції знаходяться на відстані 20м від танку, БМП. Екіпаж вишикуваний на відстані 2м перед танком, БМП. По команді командира екіпаж займає у танку, БМП свої місця. Заводить його, висуває танк, БМП до тралу та приступає до монтавжу. Після монтажу екіпаж вишиковується біля танку, БМП.
Час відраховується від моменту подачі команди “До навішення тралу на танк, приступити” до доповіді командира про закінченння монтажу. 
трал КМТ-6
трал КМТ-7
трал КМТ-8
трал КМТ-10
	







Екіпаж танку
Екіпаж танку
Екіпаж танку
Екіпаж БМП
	







37 хв.
58 хв.
35 хв.
18 хв.
	







40 хв.
1 г. 08 хв.
40 хв.
19 хв.
	







48 хв.
1 г. 18 хв.
45 хв.
20 хв.

	11Інж
	Установка протитанкового мінного поля у глибині оборони вручну
	Установити чотирьохрядне протитанкове мінне поле стройовим розрахунком. 
Склад мін знаходиться на відстані 100м від базисної лінії. Базисна лінія розбита. Взвод вишикуваний біля польового складу мін. По команді командира взводу особовий склад розбирає міни та установлює мінне поле. Командир взводу проводить прив”язку мінного поля. Після виконання задачі взвод вишиковується біля польового складу мін. 
Час відраховується від команди командира “До установки мінного поля приступити” до доповіді командира взводу про установку мінного поля.
Установити чотирьохрядне мінне поле в один захід:
- на поверхню грунта
- з заглубленням в грунт та маскуванням мін
	











Взвод
Взвод
	











23 хв.
37 хв.
	











25 хв.
40 хв.
	











30 хв.
48 хв.

	12Інж
	Пророблення проходів у невибухових загородженнях вибуховим способом
	Відділеня (екіпаж) знаходиться на відстані 200м від перешкоди. Виготовити три зосереджених заряди (один видовжений заряд) та запалювальні трубки до них. Потай піднести заряди та установити їх. Запалити запалювальні трубки та відійти на безпечну відстань.
Час відраховується від подачі команди “До улаштування проходу приступити” до доповіді про його готовність.
Прохід у надовбах зосередженим зарядом (у дротяних загородженнях видовженим зарядом).
	Відділення (екіпаж танку)
	23 хв.
	25 хв.
	30 хв.

	13Інж
	Розширення колійного проходу у мінному полі проробленнному мінним тралом, до 6 м
	Глибина мінного поля 100м. Відділення (екіпаж) біля мінного поля. Відшукати та вилучити міни кішками чи підірвати накладними зарядами. Позначити прохід. 
Час відраховується від подачі команди  командира “До розширення колійного проходу приступити” до доповіді про його готовність після позначення проходу. 
	Екіпаж танку
Відділення
	25 хв.
17 хв.
	30 хв.
25 хв.
	40 хв.
30 хв.

	Примітки:
1.Чотирьохрядне мінне поле установлено по стандартній схемі установки мінних полів. На ділянці, на якій проводиться розмінування, після траління залишено 11-12 протитанкових мін.
2.Танковий екіпаж (у складі трьох чоловік) забезпечено трьома щупами, трьома кішками, необхідною  кількістю підривних зарядів та засобів підриву, прапорцями для позначення  мін, одно-сторонніми знаками для позначення проходу, двома катушками по 100м та одним відрізком довжиною 15м  чорно-білої стрічки.
Відділення (у складі 7 чол.) забезпечено шістьома щупами, трьома кішками (необхідною  кількістю підривних зарядів та засобів підриву), прапорцями для позначення мін, односторонніми знаками для позначення проходу, двома катушками по 100м та одним відрізком довжиною 15м чорно-білої стрічки.
3. При вилученні мін кішками вони знешкоджуються та виносяться праворуч (ліворуч) від місця виявлення за межі проходу.
Оцінка  знижується на один бал при порушенні послідовності розмінування. 
Оцінка ставиться “незадовільно”:
- при порушенні заходів безпеки;
 - у випадку пропуску хоча б однієї міни.

	14Інж
	Вихід роти з дистанційно замінованої ділянки місцевості.
	Район розташування роти “накритий” змішаним мінним полем. Позаштатна група розмінування використовуючи ВКР-2 проробляє та позначає основний прохід шириною 6 м та глибиною 500 м. Екіпажі бойових машин (танків) використовуючи ВКР-1 проробляють та позначають виходи шириною 4м до основного проходу. Вивести роту по проходам за межі замінованого району.
Час відраховується від команди “До виконаня нормативу приступити” до виходу із замінованного району останьої машини.
	Позаштатна група розмінування, екіпажі бойових машин 
	2 г.
	2 г. 30 хв.
	3 г.

	Примітка:
При підготовці мінного поля для виконання нормативу на на-прямках наступальних дій групи розмінування та кожного екіпажу в межах указаної ширини проходу на кожні 50м його глибини повині бути встановлені: 1-2 протипіхотні осколочні міни з натяж-ним датчиком цілі, 1-2 протипіхотні фугасні міни з нажимним датчиком цілі та 1-2 протитанкові протиднищеві міни з магнітним датчиком цілі.
Оцінка знижується на один бал:
- за порушення дистанції між групами, які знімають (знешкоджують) міни;
- за невміле застосування засобів розвідки та знешкодження мін;
- за кожне порушення послідовності знаття (знешкодження) та підриву мін;
- за кожний “підрив” техніки або особового складу.

	15Інж
	Подолання мінного поля, установленого засобами дистанційного мінування 
	Рота зупинена перед змішаним мінним полем глибиною 100м, можливості обходу відсутні. Позаштатній групі розмінування, використовуючи ВКР-2 протралити протипіхотні осколочні міни, підривом накладних зарядів знешкодити виявлені протитанкові міни, позначити пророблений прохід шириною 6м. Пропустити роту по проходу.
Час відраховується від команди “До виконання нормативу приступити” до подолання мінного поля останньою машиною.
	Позаштатна група розмінування
	25 хв.
	30 хв.
	45 хв.

	Примітка:
При підготовці мінного поля для виконання нормативу на на-прямках наступальних дій групи розмінування та кожного екіпажу в межах указаної ширини проходу на кожні 50м його глибини по-вині бути встановлені: 1-2 протипіхотні осколочні міни з натяж-ним датчиком цілі, 1-2 протипіхотні фугасні міни з нажимним дат-чиком цілі та 1-2 протитанкові протиднищеві міни з магнітним датчиком цілі.
Оцінка знижується на один бал:
- за порушення дистанції між групами, які знімають (знешкоджують) міни;
- за невміле застосування засобів розвідки та знешкодження мін;
- за кожне порушення послідовності зняття (знешкодження) та підриву мін;
- за кожний “підрив” техніки або особового складу.

	16Інж
	Вихід підрозділу з 
замінованої ділянки дороги
	Підрозділ у колоні знаходиться на дорозі, яка  замінована системами дистанційного мінування противника. Дистанція між машинами 50-100м. Екіпажі (відділення) у машинах. По команді “До розмінування приступити” позаштатна група розмінування використовуючи ВКР-2 проробляє прохід шириною 6м від першої машини до виходу з замінованногї ділянки дороги на відстані 200м.  Екіпажі (відділення) проробляють проходи до машини, яка стоїть попереду. 
Час відраховується від команди “До розмінування приступити” до виходу останньої машини з замінованої ділянки дороги.
	Взвод
Рота
	42 хв.
45 хв.
	52 хв.
55 хв.
	1 г. 20 хв.
1 г. 25 хв.

	Примітка :
При підготовці мінного поля для виконання нормативу, на напрямках наступальних дій групи розмінування та кожного екіпажу в межах указаної ширини проходу, на кожні 50м його глибини повині бути встановлені: 1-2 протипіхотні осколочні міни з натяжним датчиком цілі, 1-2 протипіхотні фугасні міни з нажим-ним датчиком цілі та 1-2 протитанкові протиднищеві міни з магнітним датчиком цілі.
Оцінка знижується на один бал:
- за порушення дистанції між групами, які знімають (знешкоджують) міни;
- за невміле застосування засобів розвідки та знешкодження мін;
- за кожне порушення послідовності зняття (знешкодження) та підриву мін;
- за кожний “підрив” техніки або особового складу.

	17Інж
	Розвідка та обладнання броду
	Район переправи в брід визначений по карті. Відділення в готовності до дій знаходиться на відстані 3-4 км від річки. Розвідати шляхи виходу до броду. Встановити наявність загороджень на річці  та берегах. Визначити ширину, глибину, швидкість течії та грунт дна. Усунути загородження та перешкоди; позначити віхами брід та переправитися на протилежний беріг.
Час відраховується від команди командира “До розвідки та обладнання броду приступити” до виконання задачі та вишикування особового складу на протилежному березі.
При ширині річки :
- до 50 м 
- до 100 м
	Відділення (2 екіпажів БМ)
	









1 г. 10 хв.
1 г. 30 хв.
	









1 г. 20 хв.
1 г. 40 хв.
	









1 г. 35 хв.
2 г.

	18Інж
	Навантаження танку на ПММ-2
	Обслуга знаходиться на паромі, танк на відстані 50 м від урізу води. По команді командира парому танк заходить на паром. Обслуга парому підкладає під гусениці гальмові колодки, піднімає апарель та відчалює від берегу.
Час відраховується від команди командира “До навантаження приступити” до відчалювання парому від берегу. 
	Обслуга парому (екіпаж танку)
	3 хв. 30с.
	4 хв.
	5 хв.

	19Інж
	Розвантаження танку з ПММ-2
	Обслуга та екіпаж знаходяться на паромі. Паром пришвартовується до берега. Причальні закріпляють причальні канати, прибираються гальмові колодки з під гусениць, механік-водій ПММ-2 укладує апарель на грунт та закріплює замки. Танк з”їзжає з парому. Час відраховується від команди командира “До розвантаження приступити” до виїзду танку на берег.
	Обслуга парому, екіпаж танку




	2 хв. 45с.
	3 хв.
	3 хв. 30с.

	20Інж
	Маскування військової техніки масками-перекриття з табельного маскувального комплекту (МКТ) з урахуванням захисту від ВТЗ.
	Комплект МКТ знаходиться в упаковці на техніці, чотири КФП-1-180 складені на відстанні 5м від танку (БМП). Екіпажі виши-кувані біля техніки.
По команді командира розпакувати комплект та розгорнути маскувальну сітку на техніці так, щоб центральний  шов був роз-ташований у напрямку повздовжньої вісі техніки. Покрити техніку маскувальною сіткою.
Прикріпити краї маскувальної сітки до землі кілками, при-сипати грунтом (снігом) по всьому периметру. Поставити під мас-ку підпірки. Встановити та перевірити в дії КФП-1-180. Вишикувати особовий склад біля машини.
Час відраховується від команди командира “До маскування приступити” до вишиковування особового складу біля техніки.
БМП
БТР, танк, САУ
	












Екіпаж
Екіпаж
	












14 хв.
15 хв.
	












15 хв.
16 хв.
	












18 хв. 
18 хв.
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	“відмінно”
	“добре”
	“задовільно”

	1Р
	Складання схеми місцевості з визначенням відстаней орієнтирів
	Особовий склад знаходиться на посту спостереження. Завдання поставлене: скласти схему місцевості, визначити відстані до шести назначених орієнтирів, розташованих на відстані від 500 до 2000 м.
Час відраховується від моменту постановки завдання до здачі відпрацьованої схеми. Помилки у визначенні відстаней до орієнтирів з використанням бінокля, приладів спостереження і прицілювання бойових машин повинна бути не більше: 5% - на “відмінно”, 7% - на “добре”, 10% - на “задовільно”.
	Солдати 
Сержанти
	9 хв.
8 хв.
	10 хв.
9 хв.
	11 хв.
10 хв.

	2Р
	Виявлення цілей:
- вдень

- вночі
	Пост спостереження у складі 2 чоловік, завдання поставлене. Показуються десять цілей на відстані 200 – 2500 м від СП. Виявити цілі, визначити відстані до них, нанести на карту або схему місцевості і зробити запис у журналі. В секторі 
8-00 кожна ціль показується два рази не більше, ніж на 1 хв.
Час відраховується від команди “Приступити до розвідки”. 
На відпрацювання нормативу вдень відводиться 30 хв., вночі – 40 хв.
Помилка у визначенні відстаней до орієнтирів при вимірюванні з використанням бінокля, приладів спостереження і прицілювання бойових машин повинна бути не більше: 5% - на “відмінно”, 7% - на “добре”, 10% - на “задовільно”.
Вночі норматив виконується з використанням нічних приладів спостереження, цілі імітуються спалахами пострілів.
	
Солдати 
Сержанти

Солдати 
Сержанти
	
8 цілей
9 цілей

5 цілей
6 цілей

	
7 цілей
8 цілей

4 цілі
5 цілей
	
6 цілей
7 цілей

3 цілі
4 цілі

	3Р
	Визначення координат цілей (об’єктів)
	У ході ведення розвідки на незнайомій місцевості визначити координати цілі (посту спостереження, радіостанції і т.д.), віддаленої від розвідника на 1500 – 2500 м, нанести на карту  (підготовлену схему місцевості), визначити її прямокутні координати.
Час відраховується від моменту виявлення цілі до подання відпрацьованої карти або схеми місцевості.
Помилки у визначенні координат цілі не повинна бути більше: 50 м - на "відмінно", 75 м - на "добре", 100 м - на "задовільно".
	Солдати
	6 хв.
	9 хв.
	10 хв.

	4Р
	Розвідка об’єкта противника, визначення його координат і доповідь даних по радіо





	Район розвідки на площі 3х3 км (в пустинній і відкритій місцевості - 5х5 км). Відділення (взвод) за 3 км від кордону району розвідки. Завдання поставлене. Відділення (взвод) виходить у район розвідки, організовує потайний пошук об’єкту, визначає координати, входить у зв’язок і передає дані по радіо.
Час відраховується від моменту постановки завдання командиру відділення (взводу) до доповіді координат цілі по радіо.
Помилка у визначенні координат цілі не більше: 
50 м - на “відмінно”, 75 м - на “добре”, 100 м - на “задовільно”.
	Відділення
Взвод
	2 г. 40 хв.
2 г. 10 хв.
	3 г. 10 хв.
2 г. 40 хв.
	3 г. 40 хв.
3 г. 10 хв.

	Оцінка ставиться “незадовільно”:
- за недотримування заходів маскування і охорони незалежно від тимчасового показника дії відділення (взводу).

	5Р
	Розгортання (згортання) станції СБР:
вдень



вночі
	Розгорнути станцію із похідного положення в бойове на відстані від машини 50 м.
Час відраховується від команди “Станцію розгорнути” до доповіді “Станція до роботи готова”.


	


Солдати 

Сержанти

Солдати 

Сержанти
	


3 хв. 30 с.
3 хв.
3 хв. 15 с.
2 хв. 45 с.
4 хв. 40 с.
3 хв. 15 с.
4 хв.
3 хв. 30 с.
	


4 хв. 30 с.
3 хв. 30 с.
5 хв. 30 с.
4 хв. 30 с.
4 хв. 30 с.
4 хв.
4 хв. 30 с.
4 хв.
	


5 хв. 30 с.
4 хв. 30 с.
5 хв.
3 хв. 40 с.
6 хв. 30 с.
5 хв. 30 с.
5 хв. 30 с.
4 хв. 30 с.

	Примітка:
- в чисельнику вказаний час для розгортання станції,
- в знаменнику - для згортання
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	“відмінно”
	“добре”
	“задовільно”

	1Зв
	Налаштування радіостанції Motorola DM4600 з перевіркою працездатності та входженням в зв’язок.
	Провести зовнішній огляд радіостанції Motorola DM4600. Увімкнути живлення, перевірити працездатность входженням в зв’язок.
	Військовослужбовці
	1 хв.
	2 хв.
	4 хв.

	2Зв
	Налаштування радіостанції Motorola DP4800 з заміною АКБ, перевірка працездатності та входження в зв’язок
	Провести зовнішній огляд радіостанції. Провести заміну АКБ, увімкнути живлення та перевірити працездатність входженням в зв’язок.  
	Військовослужбовці
	1 хв. 30 с.
	2 хв. 30 с.
	3 хв. 30 с.

	3Зв
	Налаштування радіостанції Motorola DP4400 з заміною АКБ, перевірка працездатності та входження в зв’язок
	Провести зовнішній огляд радіостанції. Провести заміну АКБ, увімкнути живлення та перевірити працездатність входженням в зв’язок.
	Військовослужбовці
	1 хв. 30 с.
	2 хв. 30 с.
	3 хв. 30 с.

	4Зв
	Розгортання переносної радіостанції типу HARRIS RF-7800H-MP (RF-5800H-MP,MPR-9600) 20w на антену типу диполь RF-1940-AT001 з перевіркою працездатності та входженням в зв’язок. Відпрацювання передачі данних (WMT, Tactical Chat )
	Провести зовнішній огляд радіостанції. Розгорнути радіостанцію на заданий тип антени. Перевірити працездатність радіостанції, увійти в зв’язок з кореспондентом. Здійснити передачу даних за допомогою програми WMT, Tactical Chat.
	Військовослужбовці
	30 хв.
	35 хв.
	40 хв.

	5Зв
	Розгортання переносної радіостанції типу HARRIS RF-7800H-MP (RF-5800H-MP,MPR-9600) 20w на антену типу штирь ОЕ-505 з перевіркою працездатності та входженням в зв’язок . Відпрацювання передачі данних (WMT, Tactical Chat )
	Провести зовнішній огляд радіостанції. Розгорнути радіостанцію на заданий тип антени. Перевірити працездатність радіостанції, увійти в зв’язок з кореспондентом. Здійснити передачу даних за допомогою програми WMT, Tactical Chat.
	Військовослужбовці
	25 хв.
	30 хв.
	35 хв.

	6Зв
	Контакт рапорт
	Радіостанція знаходиться в режимі чергового прийому. Відлік часу починається з отриманням виклику головної станції. В рапорті необхідно вказати координати, характер зіткнення з противником та відомості про виявленого противника.
	Військовослужбовці
	45 сек
	1 хв.
	1 хв. 15 с.

	7Зв
	Запит про допомогу
	Радіостанція знаходиться в режимі чергового прийому. Відлік часу починається з запиту до головної станції. В запиті необхідно вказати координати, характер втрат свого підрозділу, характер зіткнення з противником та необхідність допомоги.
	Військовослужбовці
	1 хв. 15 с.
	1 хв. 30 с.
	1 хв. 45 с.

	8Зв
	Запит про “MEDEVAC”
	Радіостанція знаходиться в режимі чергового прийому. Відлік часу починається з запиту до головної станції про необхідність медичної евакуації. В запиті необхідно вказати координати, кількість поранених, характер поранень, вказати колір сигнальних вогнів (димів) площадки евакуації та її координати.
	Військовослужбовці
	1 хв. 15 с.
	1 хв. 30 с.
	1 хв. 45 с.

	СПЕЦІАЛЬНА ПІДГОТОВКА (ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ ЗВ’ЯЗКУ)

	ДЛЯ СПЕЦІАЛІСТІВ КОМПЛЕКСНИХ АПАРАТНИХ ЗВ’ЯЗКУ

	9Зв
	Розгортання КАЗ (на базі П-240, П-241, 
П-238, Saxon)
	Провести зовнішній огляд апаратної. Здійснити розгортання антенно мачтових пристроїв.Здійснити розгортання та перевірку працездатності засобів радіо та транкінгового зв’язку. Розгорнути систему супутникового зв’язку. Встановити два телефонних апарата відкритого телефонного зв’язку АТС. Встановити два телефонних апарата МОСІ. Встановити два телефонних апарата ЗСОІ. Перевірити роботу відкритого та закритого телефонного зв’язку. Перевірити роботу передачі даних.Розгорнути комплект ВКЗ.Перевірити роботу ВКЗ.
	Військовослужбовці
	1 г.
	1 г. 10хв.
	1 г. 20 хв.

	10Зв
	Розгортання ретранслятора Motorola DR3000 на всі типи антен з перевіркою працездатності та входженням в зв’язок .
	Провести зовнішній огляд. Розгорнути антенно мачтові пристрої. Встановити та підключити ретранслятор. Перевірити працездатність за допомогою портативних радіостанцій.
	Військовослужбовці
	30 хв.
	35 хв.
	40 хв.

	11Зв
	Розгортання ретранслятора Motorola DR3000 на одну антену за допомогою дуплексора з перевіркою працездатності та входженням в зв’язок.
	Провести зовнішній огляд. Розгорнути антенно матовий пристрій. Встановити та підключити ретранслятор. Перевірити працездатність за допомогою портативних радіостанцій.
	Військовослужбовці
	20 хв.
	25 хв.
	30 хв.

	12Зв
	Програмування ретранслятора Motorola DR3000 за допомогою програми Mototrbo
	За допомогою відповідного файла конфігурації запрограмувати ретранслятор Motorola DR3000. Перевірити працездатність.
	Військовослужбовці
	4 хв.
	5 хв.
	6 хв.

	13Зв
	Виготовлення тимчасових зростків на польових кабелях
	Виготовити тимчасовий зросток:
- на легкому кабелі П-274М вручну із застосуванням ізоляційної стрічки
- на кабелі П-296 (П-270) холодним способом
	Військовослужбовці
	
4 хв.

45 хв.
	
5 хв.

50 хв.
	
6 хв.

55 хв.

	14Зв
	Прокладка польового кабелю, лінії зв’язку
	Проложити легкий кабель П274М (П274) по поверхні землі вручну, закріпити його на протилежних кінцях, зробити зростки, перевірити прозвонкою справність кожної будівельної довжини, підключити телефонні апарати, установити зв’язок
- на відстань 0,5 км
- на відстань 1 км
- на відстань 1,5 км
- на відстань 3 км
- на відстань 5 км
	



1 військовослужбовець
2 військовослужбовця
3 військовослужбовця
4 військовослужбовця
7 військовослужбовців
	



5 хв.
9 хв.
15 хв.
30 хв.
55 хв.
	



6 хв.
10 хв.
16 хв.
35 хв.
60 хв.
	



7 хв.
12 хв.
20 хв.
40 хв.
1 год 10 хв.

	ДЛЯ СПЕЦІАЛІСТІВ РАДІОСТАНЦІЙ ТИПУ MOTOROLA

	15Зв
	Програмування радіостанції Motorola DM4600 за допомогою програми Mototrbo з перевіркою працездатності та входженням в зв’язок.
	Провести зовнішній огляд радіостанції. За допомогою відповідного файла конфігурації запрограмувати радіостанцію Motorola DM4600, перевірити працездатность входженням в зв’язок.  
	Військовослужбовці
	3 хв.
	4 хв.
	5 хв.

	16Зв
	Програмування радіостанції Motorola DP4800 за допомогою програми Mototrbo з заміною АКБ,  перевіркою працездатності та входженням в зв’язок.  
	Провести зовнішній огляд радіостанції. За допомогою відповідного файла конфігурації запрограмувати радіостанцію Motorola DP4800,здійснити заміну АКБ, перевірити працездатність входженням в зв’язок.
	Військовослужбовці
	3 хв. 30 с.
	4 хв. 30 с.
	5 хв. 30 с.

	17Зв
	Програмування радіостанції Motorola DP4400 за допомогою програми Mototrbo з заміною АКБ, перевіркою працездатності та входженням в зв’язок.
	Провести зовнішній огляд радіостанції. За допомогою відповідного файла конфігурації запрограмувати радіостанцію Motorola DP4400,здійснити заміну АКБ, перевірити працездатність входженням в зв’язок.  
	Військовослужбовці
	3 хв. 30 с.
	4 хв. 30 с.
	5 хв. 30 с.

	ДЛЯ СПЕЦІАЛІСТІВ РАДІОСТАНЦІЙ ТИПУ HARRIS

	18Зв
	Розгортання переносної радіостанції типу HARRIS RF-7800H-MP (RF-5800H-MP, MPR-9600) 20w на антену типу диполь RF-1940-AT001 з перевіркою працездатності та входженням в зв’язок. Відпрацювання передачі данних (WMT, Tactical Chat )
	Провести зовнішній огляд радіостанції. Розгорнути радіостанцію на заданий тип антени. Перевірити працездатність радіостанції, увійти в зв’язок з кореспондентом. Здійснити передачу даних за допомогою програми WMT, Tactical Chat.
	Військовослужбовці
	30 хв.
	35 хв.
	40 хв.

	19Зв
	Розгортання переносної радіостанції типу HARRIS RF-7800H-MP (RF-5800H-MP,MPR-9600) 20w на антену типу штирь ОЕ-505 з перевіркою працездатності та входженням в зв’язок . Відпрацювання передачі данних (WMT, Tactical Chat )
	Провести  зовнішній огляд радіостанції. Розгорнути радіостанцію на заданий тип антени. Перевірити працездатність радіостанції, увійти в зв’язок з кореспондентом. Здійснити передачу даних за допомогою програми WMT, Tactical Chat.
	Військовослужбовці
	25 хв.
	30 хв.
	35 хв.

	20Зв
	Програмування радіостанції типу HARRIS  RF-7800H-MP (RF-5800H-MP,  MPR-9600)  за допомогою відповідного файла конфігурації з перевіркою працездатності та входженням в зв’язок
	Провести зовнішній огляд радіостанції. За допомогою відповідного файла конфігурації запрограмувати радіостанцію, перевірити працездатность входженням в зв’язок.  
	Військовослужбовці
	10 хв.
	15 хв.
	20 хв.

	21Зв
	Прокладання радіо виносу радіостанції типу HARRIS,перевірка зв’язку
	Перевірити зарядженість АКБ на пристроях при необхідності здійснити їх заміну.Прокласти лінію на відстань 150м . Перевірити службовий зв’язок та управління радіостанцією.
	Військовослужбовці
	10 хв.
	11 хв.
	12 хв.

	ДЛЯ СПЕЦІАЛІСТІВ РАДІОРЕЛЕЙНИХ СТАНЦІЙ ШИРОКОСМУГОВОГО ДОСТУПУ

	22Зв
	Встановлення та забезпечення зв’язку за допомогою AirGrid M5 з перевіркою працездатності та входженням в зв’язок без використання антенно - мачтових пристроїв
	Норматив виконується на заздалегідь розгорнутій цифровій радіорелейній лінії. Увімкнути живлення апаратури, ПЕОМ. Перевірити pings обох антен. Проключити кінцеву апаратуру (один телефон АТС, одне АРМ) за допомогою маршрутизатора. Перевірити якість зв’язку.
	Військовослужбовці
	13 хв.
	14 хв.
	15 хв.

	ДЛЯ СПЕЦІАЛІСТІВ КОМАНДНО – ШТАБНИХ МАШИН

	23Зв
	Включення живлення командно-штабної машини на базі К1Ш1, 
Р-142Н, Р-145БМ, БМД-1КШ, БМП-1КШ, БТР-70Ді
	Провести зовнішній огляд. Винести, підключити і запустити бензоагрегат. Включити живлення і перевірити по вмонтованих приладах живильну напругу на всій апаратурі
	Екіпаж
	4 хв.
	5 хв.
	6 хв.

	24Зв
	Підготовка до роботи і перевірка працездатності апаратури К1Ш1,Р-142Н, Р-145БМ, БМД-1КШ, БМП-1КШ, БТР-70Ді. (Живлення включене, апаратура прогріта)
	Провести зовнішній огляд апаратури. Живлення підключене, апаратура прогріта. Налагодити кожен із приймачів-передавачів на дві частоти (основну і запасну). Перевірити управління радіостанціями з пультів радиста та командира
	Екіпаж
	18 хв.
	20 хв.
	22 хв.

	25Зв
	Розгортання (згортання) радіостанцій командно – штабних машин на базі Р-142Н, Р-145БМ
	Розгорнути (згорнути) станції командно-штабної машини на базі Р-142Н, Р-145БМ на антени усіх типів з прокладкою усіх ліній ДУ по 150 м:
- без установлення зв’язку
- з установленням зв’язку
	Екіпаж
	


11 хв.
15 хв.
	


13 хв.
18 хв.
	


15 хв.
23 хв.

	26Зв
	Розгортання (згортання) радіостанцій на базі БМД-1КШ, БМП-1КШ
	Розгорнути (згорнути) станції машини бойового управління на базі БМД-1КШ, БМП-1КШ на антени усіх типів з прокладкою двох ліній ДУ по 150 м:
- без установлення зв’язку
- з установленням зв’язку
	Екіпаж
	


13 хв.
17 хв.
	


15 хв.
20 хв.
	


17 хв.
24 хв.

	27Зв
	Розгортання (згортання) радіостанцій командно – штабної машини на базі К1Ш1, БТР-70Ді
	Розгорнути (згорнути) станції командно-штабної машини на базі К1Ш1, БТР-70Ді на антени усіх типів з прокладкою двох ліній ДУ по 150 м:
- без установлення зв’язку
- з установленням зв’язку
	


Екіпаж
	


13 хв.
17 хв.
	


15 хв.
20 хв.
	


17 хв.
24 хв.

	ДЛЯ СПЕЦІАЛІСТІВ ЕЛЕКТРОСИЛОВИХ УСТАНОВОК

	28Зв
	Підготовка бензоелектричного агрегату до роботи
	Провести зовнішній огляд, заземлення агрегату (апаратної). Перевірити наявність бензину в паливному баці, рівень масла в картері двигуна та води в радіаторі. Запустити агрегат і збудити генератор. Установити номінальні оберти двигуна і номінальну напругу генератора. Перевірити тиск масла у двигуні. Перевірити температуру води в системі охолодження. Включити навантаження і перевірити його приладом агрегату.
	Військовослужбовці
	5 хв.
	6 хв.
	8 хв.

	29Зв
	Підготовка дизель-електричного агрегату до роботи
	Провести зовнішній огляд. Перевірити заземлення агрегату (апаратної). Перевірити наявність палива в баку, рівень масла в двигуні і охолоджувальної рідини в радіаторі. Запустити пусковий двигун, встановити необхідне число обертів і увімкнути муфту зчеплення. Запустити основний двигун, перевірити значення номінальної температури охолоджувальної рідини. Збільшити число обертів двигуна, перевірити тиск масла в двигуні. Увімкнути навантаження і перевірити його по приладах агрегату
	Військовослужбовці
	5 хв.
	8 хв.
	10 хв.

	30Зв
	Підготовка до роботи генератору відбору потужності двигуна
	Загальмувати автомобіль гальмами для стояння. Провести зовнішній огляд, відкрити кришки лівого і правого кожухів генератора. Перевірити заземлення рами автомобіля. Перевірити наявність палива в баку, рівень масла в картері та охолоджувальної рідини в системі охолодження двигуна. Перевірити заправку маслом мультиплікатора і відцентрового регулятора обертів. Встановити в нейтральне положення важіль перемикання, потім важіль коробки відбору потужності. Встановити вимикач "Навантаження" на щиті в положення ВИМКН. Запустити двигун і прогріти його до температури охолоджувальної рідини 70 градусів Цельсія. Увімкнути зчеплення з приводом генератора. Увімкнути навантаження і проконтролювати його приладами генератора
	Військовослужбовці
	10 хв.
	13 хв.
	16 хв.

	Примітки:
1. Форма одягу військовослужбовців для виконання всіх нормативів - польова зі спорядженням (особиста зброя, бронежилет, шолом, протигаз).
2. Час виконання нормативу або задачі визначається з моменту команди “До роботи приступити” і до доповіді навчаємого “Задачу виконав”.
3. Час виконання нормативів у протигазі становить 10% часу від оцінки “добре”.
4. Час, використаний на усунення недоліків, зроблених навчаємим, додається до часу виконання нормативу, загальна оцінка виставляється за сумарним часом.
Безпека зв’язку під час ведення переговорів на засобах радіо - , транкінгового та радіорелейного зв’язку. 
- по відкритих каналах радіозв’язку забороняється передавати відомості, які становлять державну таємницю, в тому числі прізвища, військові звання посадових осіб, райони дислокації, відкриті й умовні найменування військових частин;
- до роботи по забезпеченню радіозв’язку допускається особовий склад, який чітко засвоїв і суворо виконує вимоги Керівництва по радіозв’язку;
- забороняється проводити спроби входження у зв’язок при неперевіреній або несправній апаратурі, а також на частотах, непридатних для зв’язку;
- при наявності стійкого зв’язку позивні сигнали дозволяється передавати по одному разу;
- установлення зв’язку проводяться з використанням позивних;
- категорично забороняється передавати в ефір замість позивних найменування міст і пунктів, між якими здійснюється зв’язок;
- вихід в ефір без крайньої потреби - заборонено, необхідно дотримуватись режиму радіомовчання;
- використовування мінімально-необхідної потужності передавача;
- максимально використовувати антени направленої дії (при можливості);
- при тривалій роботі на передачу в одному місці необхідно, обов’язково змінювати позицію.
Порядок визначення оцінки за виконання нормативів і навчальних задач.
Оцінка військовослужбовцю за виконання індивідуального нормативу (задачі) визначається:
   “відмінно” – якщо навчаємий виконав норматив (задачу) правильно, у повному об’ємі, з дотриманням усіх умов виконання і технологічної послідовності операцій; прилади, інструмент, приналежності та пристрої використав по призначенню; діяв впевнено; виконав норматив за часом на оцінку “відмінно”.
   “добре” – те саме, що і на “відмінно”, однак навчаємий при цьому допустив не більш однієї помилки у послідовності виконаних операцій або у використанні інструменту, приналежностями і пристроями, і виконав норматив за часом на оцінку не нижче “добре”.
   “задовільно” – якщо навчаємий виконав норматив (задачу), але допустив не більш двох помилок у використанні інструментом, приналежностями і приладдям і виконав норматив за часом на оцінку не нижче “задовільно”.
   “незадовільно” – якщо навчаємий при виконанні нормативу (задачі) не проробив усіх встановлених операцій, або допустив більше двох помилок у послідовності їх виконання, або не вклався за часом на оцінку “задовільно”.



ПІДГОТОВКА ЗІ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ
	№
норм
	Найменування
нормативу
	Умови і порядок виконання нормативу
	Категорія тих, хто навчається (підрозділи)
	Оцінка за часом

	
	
	
	
	“відмінно”
	“добре”
	“задовільно”

	1ЗвС
	Підготовка спеціальної апаратної до роботи при її живленні від зовнішніх джерел змінного струму (СА-9, СА-10, СА-10М)

	Провести зовнішній огляд спецапаратної.
Здійснити заземлення спеціальної апаратної (причепу) (вбити штир у землю на глибину 450-500 мм і підключити кабель зі штирем заземлення до роз’єму “ЗЕМЛЯ” на блоці введення)
Розгорнути та підключити кабель електроживлення до джерела струму напругою 220 В та до блоку введення на кузові спеціальної апаратної “ВВЕДЕННЯ 220 В ”.
Включити джерело струму напругою 220 В.
Перевірити живлення устаткування салону від випрямлячів, щитів живлення й управління у всіх передбачених режимах.
	Екіпаж

	20 хв.
	25 хв.
	30 хв.

	2ЗвС
	Розгортання бензоелектричного агрегату (резервне, аварійне живлення) 
АБ-1-0/230 або АБ-2-0/230-М1

	Встановити бензоагрегат в спеціально обладнане місце. Місце обладнати на віддаленні 10-15 м від спеціальної апаратної.
Провести зовнішній огляд бензоагрегату та заземлити його корпус.
Перевірити наявність бензину в паливному баку, рівень масла в картері двигуна та води в радіаторі.
Підключити кабель електроживлення до блоку введення на кузові спеціальної апаратної “ВВЕДЕННЯ 220 В ”.
Запустити агрегат і збудити генератор. Установити номінальні оберти двигуна і номінальну напругу генератора. Перевірити тиск масла у двигуні. Перевірити температуру води в системі охолодження. Включити навантаження та переконатися в подачі живлення на силовий автомат спеціальної апаратної.
	Екіпаж

	15 хв.
	20 хв.
	25 хв.

	3ЗвС
	Розгортання засобів криптографічного захисту інформації

	Підключити відповідну апаратуру до мережі відкритого та закритого зв’язку.
Розгорнути засоби криптографічного захисту інформації (далі - КЗІ), здійснити заземлення корпусів засобів КЗІ до загальної шини заземлення спеціальної апаратної.
Провести щоденне технічне обслуговування засобів КЗІ в обсязі регламенту № 1.
	Екіпаж

	30 хв.
	35 хв.
	40 хв.

	4ЗвС
	Розгортання органу спеціального зв’язку на базі спеціальної апаратної (СА-9, 
СА-10, СА-10М)
	Підготовка спеціальної апаратної до роботи при її живленні від зовнішніх джерел змінного струму.
Розгортання бензоелектричного агрегату.
Розгортання засобів криптографічного  захисту  інформації.
Надання доповіді про готовність органу спеціального зв’язку до роботи.
	Екіпаж
	1 г. 05 хв.

	1 г. 20 хв.

	1 г. 35 хв.


	5ЗвС
	Згортання органу спеціального зв’язку на базі спеціальної апаратної (СА-9,
СА-10, СА-10М)
	Надання доповіді про припинення роботи органу спеціального зв’язку.
Відключення від джерел живлення, згортання та встановлення на штатні місця засобів КЗІ, бензоагрегата та допоміжного обладнання.

	Екіпаж
	25 хв.

	30 хв.

	35 хв.


	Примітка:
- нормативи з підготовки спеціальної апаратної до роботи при її живленні від зовнішніх джерел змінного струму виконуються за умови наявності точки підключення до зовнішнього джерела струму напругою 380/220 В.
- нормативи з розгортання засобів криптографічного захисту інформації виконуються за умови наявності каналів відкритого та закритого зв’язку.
Порядок визначення оцінки:
“відмінно” – якщо ті хто навчаються, виконали норматив (завдання) правильно, у повному об’ємі, з дотриманням усіх умов виконання і технологічної послідовності операцій; прилади, інструмент, приладдя та пристрої використали по призначенню; діяли впевнено; виконали норматив за часом на оцінку “відмінно”.
“добре” – те саме, що і на “відмінно”, однак ті хто навчаються при цьому допустили не більше однієї помилки у послідовності виконаних операцій або у використанні інструментів, приладдя і пристроїв і виконали норматив за часом на оцінку не нижче “добре”.
“задовільно” – якщо ті хто навчаються виконали норматив (завдання), але допустили не більше двох помилок у використанні інструментів та приладдя, виконали норматив за часом на оцінку не нижче “задовільно”.
“незадовільно” – якщо ті хто навчаються, при виконанні нормативу (завдання) не здійснили усіх встановлених операцій, або допустили більше двох помилок у послідовності їх виконання, або не вклалися в час на оцінку “задовільно”.
Час виконання нормативу визначається з моменту команди “До роботи приступити” і до доповіді старшого “Завдання виконано”.
Час, використаний на усунення недоліків, зроблених тими хто навчається, додається до часу виконання нормативу, загальна оцінка виставляється за сумарним часом.
Повторне виконання нормативу (задачі) не дозволяється.
Під час виконання нормативів особовим складом у протигазі  час збільшується на 10%.
При температурі повітря – 10°С і нижче, + 30°С і вище, під час сильного дощу, снігопаду при висоті вище 1000 м над рівнем моря, під час дій вночі, якщо час для нічних умов не визначено, в умовах бездоріжжя, глибокого снігового покриву (30 - 50 см під час дій у пішому порядку і на колісній техніці і 50 - 80 см - під час дій на гусеничній техніці), густого туману і сильної запиленості час збільшується на виконання нормативів (швидкість зменшується) за рішенням керівника заняття (особи яка перевіряє) не менше ніж на 10%, але не більше, ніж на 30% (з урахуванням сукупності негативних умов).



ТОПОГРАФІЧНА ТА НАВІГАЦІЙНА ПІДГОТОВКА
	№
норм
	Найменування
нормативу
	Умови і порядок виконання нормативу
	Категорія тих, хто навчається (підрозділи)
	Оцінка за часом

	
	
	
	
	“відмінно”
	“добре”
	“задовільно”

	ДЛЯ ДЕСАНТНО-ШТУРМОВИХ, ПАРАШУТНО-ДЕСАНТНИХ, АЕРОМОБІЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ТА РОЗВІДУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

	1Топ
	Визначення напрямку (азимута) на місцевості
	Дано азимут (орієнтир). Вказати напрямок, що відповідає заданому азимуту на місцевості, або визначити азимут на вказаний орієнтир. Помилка не повинна перевищувати 3° (0-50).
Час на виконання нормативу відраховується від постановки завдання до доповіді про напрямок (значення азимута)
	Військовослужбовці 
	55 с.

	1 хв.

	1 хв. 10 с.


	2Топ
	Читання карт
	Прочитати 10 зазначених на карті місцевих предметів i форм рельєфу; додатково для офіцерів дати характеристику об’єктів (предметів), що визначають їх тактичні властивості.
Час на виконання нормативу відраховується від видачі карти до кінця доповіді про місцеві предмети та форми рельєфу
	Військовослужбовці
	Письмово

	
	
	
	
	5 хв.
	6 хв.
	7 хв.

	
	
	
	
	Усно

	
	
	
	
	2 хв. 20 с.
	2 хв. 30 с.
	3 хв.

	
	
	
	
	За умови, що із 10 умовних позначок будуть названо правильно

	
	
	
	
	9
	8
	7

	
	
	
	
	10
	9
	8

	3Топ
	Підготовка даних для руху по азимуту
	На карті масштабу 1:25  000 (1:50 000) або аерофотознімку з визначеним масштабом указано  2 пункти на відстані не менше 4 км. Вивчити по карті (аерофотознімку) місцевість, намітити маршрут руху, вибрати не менше 3 проміжних орієнтирів, визначити дирекційні кути на віддалі між ними.
Оформити   схему (таблицю) даних для руху по азимутах (дирекційні кути перевести в магнітні азимути, а відстані – у пари крoків).
Час на виконання нормативу відраховується від видачі карти (аерофотознімку) до здачі схеми (таблиці)
	Офіцерський склад

	8 хв.
	9 хв.
	11 хв.

	Помилки, що визначають оцінку “незадовільно”: 
- помилка у визначенні магнітних азимутів перевищує 2°, відстані – 0,5 мм у масштабі карти; 
- не враховано або неправильно введено поправку напрямку.

	4Топ
	Pyx по азимутах
	На вихідному пункті підрозділу дано схему (таблицю) даних для руху по азимутах, на якій вказано вихідний та кінцевий пункти (рубежі), 3 – 4 проміжних opiєнтиpи, магнітні азимути та відстані між ними в метрах. Довжина маршруту не менше 4 км. 
Місцевість середньопересічена:
- вдень;
- вночі.
Перевести відстані у пари кроків. Дотримуючись маскування, у пішому порядку виконати марш та вийти до кінцевого пункту.
Час на виконання нормативу відраховується від видачі даних для руху до виходу на кінцевий пункт маршруту.
На сильнопересіченій місцевості та на місцевості, де мало орієнтирів, час на виконання нормативу збільшується в 1,3 рази
	Військовослужбовці
	




45 хв.
68 хв.

	




50 хв.
75 хв.

	




60 хв.
90 хв.


	5Топ
	Орієнтування за картою
	На незнайомій місцевості зорієнтуватися за картою, визначити точку стояння. Помилка у визначенні точки не повинна перевищувати 2 мм у масштабі карти:
- вдень
- вночі
Час на виконання нормативу відраховується від команди “До орієнтування приступити” до доповіді про своє місцезнаходження.
На сильнопересіченій місцевості та на місцевості, де мало орієнтирів, час на виконання нормативу збільшується в 1,5 рази
	Військовослужбовці
	


2 хв. 45 с
4 хв. 30 с

	


3 хв.
5 хв.

	


3 хв. 30 с
6 хв.


	6Топ
	Визначення сторін горизонту без навігаційної апаратури
	На незнайомій місцевості зорієнтуватися та визначити сторони горизонту за місцевими об’єктами чи небесними світилами не використовуючи навігаційну апаратуру
	Військовослужбовці
	залік/незалік     

	7Топ
	Визначення координат цілей (нанесення цілей за координатами)
	На карті (аерофотознімку з координатною сіткою) зазначити ціль (місцевий предмет). Визначити повні прямокутні (географічні) координати цілі (предмета). 
Помилка не повинна перевищувати 0,5 мм у масштабі карти (аеро-фотознімка) для оцінок “відмінно” та “добре”, для оцінки “задовільно” – 1 мм. 
Помилка у визначенні географічних координат не повинна перевищувати   3-x кутових секунд. 
Час на виконання нормативу відраховується від команди “До визначення координат приступити” до видачі координат точки в письмовому вигляді
	Військовослужбовці
	3 хв. 10 с


	3 хв. 30 с


	4 хв. 10 с



	8Топ
	Нанесення елементів бойового порядку на карту зі слів (по радіо, з магнітофонного запису)
	Нанести на карту 10 тактичних умовних позначок бойового порядку свого підрозділу та противника при цілевказанні по “равлику” в темпі 2 – 3 позначки за хв.илину. Умовні позначки i підписи повинні чітко читатися. Помилка у нанесенні позначок не повинна перевищувати 3 мм у масштабі карти. 
	Офіцерський склад

	10
	9
	8

	
	
	
	
	Із 10 позначок нанесено правильно на протязі 6 хв.

	9Топ
	Перенесення цілей з схеми місцевості на карту
	На схемі місцевості нанесено 10 цілей. Місце спостерігача, магнітні азимути напрямків на цілі та відстані до них відомі. Перенести цілі зі схеми на карту.
Час на виконання нормативу відраховується від видачі схеми до здачі робочої карти
	Офіцерський склад

	3 хв. 40 с
	4 хв. 20 с
	5 хв. 30 с

	10Топ
	Визначення координат навігаційними  GPS-приймачами типу: БАЗАЛЬТ;
GPS–76 GARMIN;
GARMIN EMAP;
БАЗАЛЬТ-М.
	Увімкнути прилад. Провести налаштування (визначення геоїда, системи координат, одиниць виміру). У режимі навігації зафіксувати точку, отримати координати.
(час виконання нормативів вказаний в сприятливих погодних умовах) (час на виконання нормативу збільшується в 1,3 рази на сильно пересіченій місцевості та при підвищеній хмарності)
	Військовослужбовці
	5 хв.
	5 хв. 30 с
	6 хв.

	СПЕЦІАЛЬНА ПІДГОТОВКА ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ ТОПОГРАФІЧНОЇ СЛУЖБИ

	11Топ
	Підготовка аерофотознімка до роботи та перенесення цілей iз знімка на карту
	Аерофотознімок прив’язати до карти, визначити масштаб аерофотознімка та нанести на аерофотознімок магнітний меридіан. На аерофотознімку зазначити дві цілі, перенести їx на карту. Помилка не повинна перевищувати 1 мм у масштабі карти. 
Час на виконання нормативу відраховується від команди “До роботи з аерофотознімком приступити” до здачі аерофотознімка та карти
	Офіцерський склад


	17 хв. 30 с



	19 хв.



	23 хв.




	12Топ
	Визначення по карті висот, взаємної видимості точок та стрімкості схилів
	На карті дано дві точки на відстані  10 – 15 см з 2 – 3 укриттями між ними. Визначити абсолютні висоти двох точок, віддаль та перевищення між ними, їx взаємну видимість, показати вci підйоми та спуски по прямій лінії між точками та визначити найбільшу стрімкість схилів. 
Час на виконання нормативу відраховується від команди “До виконання нормативу приступити” до здачі відпрацьованої карти.
Помилки у визначенні висот не повинні перевищувати 1/2 висоти перерізу, а у визначенні стрімкості схилу – 3°
	Офіцерський склад

	10 хв.
	11 хв.
	13 хв.

	13Топ
	Підготовка на карті маршруту руху
	На карті показано вихідний пункт та новий район зосередження на віддалі 35 – 40 км. Підняти маршрут руху, відмітити контрольні орієнтири через
5 – 10 км, виміряти віддаль і підписати між ними контрольні значення.
Виміряти i підписати на карті магнітні азимути напрямків між контрольними орієнтирами. Визначити час на марш. 
Помилка у визначенні довжини маршруту не повинна перевищувати 5 мм у масштабі карти, магнітних азимутів 3° (0-50), час руху – 10 хв. Час на виконання нормативу від-раховується від команди “До виконання нормативу приступити” до здачі відпрацьованої карти
	Офіцерський склад

	17 хв.
	20 хв.
	24 хв.

	14Топ
	Визначення координат  високототочним GPS-приймачем типу:
ТОНІК, GPS Promark.
	Підготувати прилад до роботи. Отримати координати.

	Військовослужбовці
	4 г.
	4 г. 30 хв.
	5 г. 

	Помилка, що знижує оцінку на один бал:
- невірно введено один з показників.
Помилка, що визначає оцінку  “незадовільно”:
- дії, що можуть призвести до пошкодження приладу (час виконання нормативів вказаний в сприятливих погодних умовах)

	15Топ
	Нанесення на аерофотознімок координатної сітки
	Перенесення на аерофотознімок координатної сітки з топографічної карти масштабу 1:50 000, 1:100 000 засічками від надійно розпізнаних контурних точок; оформлення сітки. Аерофотознімок плановий на рівнинну або горбисту місцевість масштабу       1:20 000 – 1:50 000.
	Офіцерський склад

	27 хв.
	30 хв.
	36 хв.

	Помилка, що знижує оцінку на один бал:
- якість графічного оформлення не відповідає вимогам керівних документів.
Помилки, що визначають оцінку  “незадовільно”:
- грубі помилки в підписі ліній координатної сітки;
- сітка нанесена з помилками, що перевищують 1 мм у масштабі карти

	16Топ
	Виготовлення фотосхеми з 10 аерофотознімків
	Вивчення та оцінка аерофотознімків та основи. Зробити: накидний монтаж аерофотознімків; наклеювання аерофотознімків на основу та їх розрізання; заправлення ліній розрізів; нанесення на фотосхему координатної сітки та лінії магнітного меридіана, дешифрування основних об’єктів місцевості, оформлення фото схеми.
	Офіцерський склад
	2 г. 45 хв.
	3 г.
	3 г. 35 хв.

	Помилки, що знижують оцінку на один бал:
- розрізання аерофотознімків і наклеювання їх на основу виконано недостатньо акуратно;
- один із фотознімків розвернуто до 4°;
- пропущено один з основних об’єктів змісту фотосхеми.
Помилки, що визначають оцінку  “незадовільно”:
- грубі помилки в оцифруванні координатних ліній сітки;
- один  з аерофотознімків розвернуто більш ніж на 4°;
- пропущено два і більше основних об’єктів змісту фотосхеми

	17Топ
	Виготовлення підписів назв та умовних знаків за допомогою сканерно-плотерної системи “Сканкарт”
	Набір підписів на ПЕОМ (500 літер висотою 4 мм). Перевірка підписів.
	Військовослужбовці
	20 хв.
	25 хв.
	30 хв.

	Помилки, що знижують оцінку на один бал:
- слабка контрастність зображення;
-  є одна граматична помилка;
Помилки, що визначають оцінку  “незадовільно”:
- допущено більше однієї граматичної помилки;
- невірно вибрано розмір шрифта

	18Топ
	Набір на АРМ-ПТК “Сканкарт” підписів назв (100 літер)
	Відбір підписів та їх набір на АРМ-ПТК “Сканкарт” за допомогою програмного продукту Corel Draw.

	Військовослужбовці
	1 хв. 25 с.
	1 хв. 38 с.
	1 хв. 46 с.

	Примітка:
Нормативи дані стосовно середньопересіченої напівзакритої місцевості. Під час відпрацювання нормативів використовуються карти масштабів 1:50 000, 1:100 000.
Помилки, що визначають оцінку “незадовільно”:
- граматичні помилки в наборі;
- назви набрано не визначеним шрифтом



[bookmark: _Toc339448238]СЛУЖБИ ТИЛУ
	№
норм
	Найменування
нормативу
	Умови і порядок виконання нормативу
	Категорія тих, хто навчається (підрозділи)
	Оцінка за часом

	
	
	
	
	“відмінно”
	“добре”
	“задовільно”

	[bookmark: _Toc339448239]СЛУЖБА ПАЛЬНОГО ТА МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

	1Тл
	Розгортання військового лабораторного комплекту (ВЛК), ручної лабораторії (РЛ)
	Встановити ящик у відведене місце, відкрити замок і кришку. Розгорнути столик (полку) з денсиметрами. Підготувати пробовідбірник. 
Час відраховується від команди “Лаборатораторний комплект (лабораторію) розгорнути” і до закінчення розгортання денсиметрів.
ВЛК
РЛ
	Начальник складу (комірник)  
	





1 хв. 30 с.
23 с.
	





1 хв. 40 с.
25 с.
	





2 хв.
30 с.

	2Тл
	Згортання військового лабораторного комплекту (ВЛК), ручної лабораторії (РЛ)
	Зібрати посуду і прибори. Встановити на місце столик (полку). Закрити кришку і лабораторію. 
Час відраховується від команди “Лаборатораторний комплект (лабораторію) згорнути” і до її готовності до переносу.
ВЛК
РЛ
	
	



1 хв. 50 с.
30 с.
	



2 хв.
35 с.
	



2 хв. 25 с.
40 с.

	3Тл
	Розгортання механізованих засобів заправки пальним
	Водій автопаливозаправника (автоцистерни) в одному метрі попереду машини, двигун працює, спец обладнання в згорнутому стані. Час відраховується від команди “До розгортання приступити“ і до подачі аовного струменю пального через роздавальні крани.
АТМЗ-5,5-4310 (АТМЗ-5-4320)
АЦ-7-4310 (АЦ-8,7-5320, АЦ-8,5-255Б, АЦ-8-5334)
АЦ-5,5-4320
	Водій-заправник
	




2 хв. 45 с.
2 хв. 45 с.
1 хв. 50 с.
	




3 хв.
3 хв.
2 хв.
	




3 хв. 35 с.
3 хв. 35 с.
2 хв. 25 с.

	4Тл
	Згортання механізованих засобів заправки пальним
	Водій автопаливозаправника (автоцистерни) біля щитка управління, двигун працює, спец обладнання повністю розгорнуте. Час відраховується від команди “До згортання приступити“ і до готовності автопаливозаправника (автоцистерни) до руху.
АТМЗ-5,5-4310 (АТМЗ-5-4320)
АЦ-7-4310 (АЦ-8,7-5320, АЦ-8,5-255Б, АЦ-8-5334)
АЦ-5,5-4320
	Водій-заправник
	




3 хв. 40 с.
3 хв. 40 с.
2 хв. 45 с.
	




4 хв.
4 хв.
3 хв.
	




4 хв. 50 с.
4 хв. 50 с.
3 хв. 35 с.

	5Тл
	Заправка пальним машин штатними засобами заправки
	БТР, БМП, БМД, танк підходять до засобів заправки. Водій (механік-водій, екіпаж) знаходяться в машині. Машина в 20м від засобів заправки. Засоби заправки розгорнуті в робочому стані, двигуни працюють, водії засобів заправки у щитів управління.
Запрвака пальним одиночних машин здійснюється через два рукава. Заправка машин у складі взвода і роти здійснюється одним авто паливозаправником чи однією автоцистерною, а батальйону – трьома авто паливозаправниками чи трьома автоцистернами через всі рукава.
Двигуни машин, що заправляються працюють.
Час відраховується від команди “До заправки приступити“ до моменту руху заправленої одиночної чи крайньої заправленої машини підрозділу від засобу заправки.
	
	
	
	

	
	
	АТМЗ-5-4320
Місткість паливних баків заправляємих машин до 350 л.
	Водії БТР (БМП, БМД)
	4 хв. 35 с.
6 хв. 30 с.
	5 хв.
7 хв.
	6 хв.
8 хв. 20 с.

	
	
	
	Підрозділи на БТР (БМП, БМД):

	
	
	
	Взвод
	5 хв. 30 с.
7 хв.
	6 хв.
8 хв.
	7 хв. 10 с.
10 хв.

	
	
	
	Рота
	17 хв.
18 хв.
	18 хв.
20 хв.
	22 хв.
24 хв.

	
	
	
	Батальйон
	24 хв.
29 хв.
	26 хв.
32 хв.
	31 хв.
38 хв.

	
	
	Місткість паливних баків заправляємих машин 351 – 500 л.
	Водії БТР (БМП, БМД)
	5 хв. 30 с.
7 хв.
	6 хв.
8 хв.
	7 хв. 10 с.
10 хв

	
	
	
	Підрозділи на БТР (БМП, БМД):

	
	
	
	Взвод
	6 хв. 30 с.
8 хв.
	7 хв.
9 хв.
	8 хв. 20 с.
11 хв.

	
	
	
	Рота
	17 хв. 30 с.
23 хв.
	19 хв.
25 хв.
	23 хв.
30 хв.

	
	
	
	Батальйон
	27 хв.
33 хв.
	29 хв.
36 хв.
	35 хв.
43 хв.

	
	
	Місткість паливних баків заправляємих машин 1201 – 2000 л.
	Екіпаж танка
	9 хв.
14 хв.
	10 хв.
15 хв.
	12 хв.
18 хв.

	
	
	
	тв
	17 хв.
27 хв.
	19 хв.
29 хв.
	23 хв.
35 хв.

	
	
	
	тр
	42 хв.
1 г. 06 хв.
	46 хв.
1 г. 12 хв.
	55 хв.
1 г. 26 хв.

	
	
	АЦ-5,5-4320
Місткість паливних баків заправляємих машин до 350 л
	Водії БТР (БМП, БМД)
	4 хв.
6 хв.
	5 хв.
7 хв.
	6 хв.
8 хв.

	
	
	
	Підрозділи на БТР (БМП, БМД):

	
	
	
	Взвод
	8 хв.
11 хв.
	9 хв.
12 хв.
	11 хв.
14 хв.

	
	
	
	Рота
	24 хв.
33 хв.
	26 хв.
36 хв.
	31 хв.
43 хв.

	
	
	
	батальйон
	28 хв.
37 хв.
	30 хв.
40 хв.
	36 хв.
48 хв.

	
	
	Місткість паливних баків заправляємих машин 351 – 500 л.
	Водії БТР (БМП, БМД)
	5 хв.
7 хв.
	6 хв.
8 хв.
	7 хв.
10 хв.

	
	
	
	Підрозділи на БТР (БМП, БМД):

	
	
	
	Взвод
	9 хв.
11 хв.
	10 хв.
12 хв.
	12 хв.
14 хв.

	
	
	
	Рота
	33 хв.
37 хв.
	36 хв.
40 хв.
	43 хв.
48 хв.

	
	
	
	Батальйон
	37 хв.
43 хв.
	40 хв.
47 хв.
	48 хв.
56 хв.

	
	
	Місткість паливних баків заправляємих машин 1201 – 2000 л.
	Екіпаж танка
	10 хв.
15 хв.
	11 хв.
16 хв.
	13 хв.
19 хв.

	
	
	
	тв
	28 хв.
42 хв.
	31 хв.
46 хв.
	37 хв.
55 хв.

	
	
	
	тр
	47 хв.
1 г. 10 хв.
	51 хв.
1 г. 16хв.
	1 г.
1 г. 30 хв.

	6Тл
	Заправка пальним машин штатними засобами заправки
	Засоби заправки підходять до БТР, БМП, БМД, танкам. Водій (механік-водій, екіпаж) знаходяться біля машини в готовності до заправки, паливні баки відкриті. Двигун заправляємої машини не працює. Засоби заправки в 50 м від машини, машини розосереджені ізнаходяться в укриттях. Водій засобу заправки в кабіні, двигун працює.
Заправка одиночних машин, в складі взводу, роти здійснюється одним автопаливозаправником чи автоцистерною через два рукава, а батальйону – трьома автопаливозаправниками чи трьома автоцистернами. 
Час відраховується від команди “До заправки приступити“ до початку руху засобів заправки від заправляємої одиночної чи крайньої заправленої иашини підрозділу. 
	
	
	
	

	
	
	АТМЗ-5-4320, АЦ-5,5-4320
Місткість паливних баків заправляємих машин до 350 л.
	Водії БТР (БМП, БМД)
	5 хв.
7 хв.
	6 хв.
8 хв.
	7 хв.
10 хв.

	
	
	
	Підрозділи на БТР (БМП, БМД):

	
	
	
	взвод
	17 хв.
22 хв.
	18 хв.
24 хв.
	22 хв.
29 хв.

	
	
	
	рота
	1 г. 6 хв.
1 г. 28 хв.
	1 г. 12 хв.
1 г. 36 хв.
	1 г. 26 хв.
1 г. 55 хв.

	
	
	
	батальйон
	1 г. 17 хв.
1 г. 43 хв.
	1 г. 24 хв.
1 г. 52 хв.
	1 г. 41 хв.
2 г. 14 хв.

	
	
	Місткість паливних баків заправляємих машин 351 – 500 л.
	Водії БТР (БМП, БМД)
	6 хв.
8 хв.
	7 хв.
9 хв.
	8 хв.
10 хв.

	
	
	
	Підрозділи на БТР (БМП, БМД):

	
	
	
	Взвод
	19 хв.
25 хв.
	21 хв.
27 хв.
	25 хв.
32 хв.

	
	
	
	Рота
	1 г. 17 хв.
1 г. 39 хв.
	1 г. 24 хв.
1 г. 48 хв.
	1 г. 41 хв.
2 г. 9 хв.

	
	
	
	Батальйон
	1 г. 30 хв.
1 г. 56 хв.
	1 г. 38 хв.
2 г. 6 хв.
	1 г. 57 хв.
2 г. 31 хв.

	
	
	Місткість паливних баків заправляємих машин 1201 – 2000 л.
	Екіпаж танка
	7 хв.
10 хв.
	8 хв.
11 хв.
	10 хв.
13 хв.

	
	
	
	тв
	22 хв.
30 хв.
	24 хв.
33 хв.
	29 хв.
40 хв.

	
	
	
	тр
	1 г. 14 хв.
1 г. 41 хв.
	1 г. 20 хв.
1 г. 50 хв.
	1 г. 36 хв.
2 г. 12 хв.

	Примітка: 
- в чисельнику вказано час для 0,5 заправки;
- в знаменнику – для 0,8 заправки.

	[bookmark: _Toc339448240]ПРОДОВОЛЬЧА СЛУЖБА

	7Тл
	Завантаження установлених  запасів
продовольства і майна в штатний автотранспорт взводу забезпечення батальйону та інших аналогічних підрозділів (укомплектованих похідними кухнями)
	Автомобілі подані під  завантаження до продовольчого складу. Особовий склад (чотири водія і чотири кухарі) вишикувани  біля складу. Норматив включає  завантаження і правильне укладання  продовольства, майна, приладів,  причеплення  кухонь до автомобілів і витягування їх  у колону.
Час відраховується від команди “Приступити до завантаження” до   доповіді “Готовий". Помилки, що знижують оцінку на один бал: порушення правил укладання при  завантаженні   (недбале укладання); неповне завантаження приладів до автоприцепних кухонь.
	Штатні кухарі, водії автомобілів (8 чол.)
	20 хв.
	25 хв.
	30 хв.

	8Тл
	Завантаження установлених запасів продовольства і майна
у причіп-склад ПС-2, причіп ізотермічний ОАР-2
	Продовольство знаходиться на складі. Автомобільна кухня з ПС-2 (ОАР-2) подана під навантаження. Особовий склад (два кухарі й один водій) вишикувані біля складу.
Норматив включає завантаження і правильне укладання  продовольства, майна і приладів у рефрижератор і на автомобільну кухню, причеплення рефрижератора до кухні.
Час відраховується від команди “Приступити до завантаження” до   доповіді “Готовий”.
Помилки, що знижують оцінку на один бал, порушення правил укладання при завантаженні (недбале укладання); неповне завантаження приладів до автоприцепних кухонь.
	Штатні кухарі, водії автомобілів (3 чол.)
	15 хв.
	20 хв.
	25 хв.

	9Тл
	Розгортання на місцевості батальйонного продовольчого пункту (без відривки укриттів)
	Автомобілі з кухнями і принадлежностями знаходяться у колоні біля насамперед обраної площадки для розгортання батальйонного продовольчого пункту. Особовий склад вишикуваний біля автомобілів.
Норматив включає: розгортання на місцевості й устаткування всіх елементів батальйонного продовольчого пункту; розміщення кухонь і установку наметів; заливання казанів водою; розпалювання   форсунок, установку столів для розробки продуктів, підготовку до работи необхідних приналежностей та кухонного інвентарю на робочих місцях; облаштування місця для прийому їжі солдатами, сержантами, для миття казанків, ями для відходів і очистки овочів.
Час відраховується від команди “Розгорнути БПП” до доповіді “Готовий” 
	Штатні кухарі, водії автомобілів (8 чол.)
	45 хв.
	55 хв.
	1 г. 20 хв.

	Помилки, що знижують оцінку  на один бал:
- неузгоджені дії при розгортанні БПП;
- обладнані не всі елементи БПП.

	10Тл
	Розгортання на місцевості їдальні автомобільної СА-32
	Їдальня автомобільна розміщена на раніше визначеному майданчику. Водій та 2 кухаря знаходяться біля автомобіля.
Норматив включає: розгорнути автомобільну їдальню в робочий стан, розставити столи та стільці, розтопити опалювач стаціонарний, накрити їдальню маскувальною сіткою.
	
Водій та 2 кухаря
	45 хв.
	55 хв.
	1 г.

	11Тл
	Зняття кухні переносної з консервації
	Кухня встановлена на площадці, на безпечній відстані від пожежанебезпечних об’єктів, поблизу цистерни з водою. Кухар знаходиться біля ящика з інвентарем.
Норматив включає: залити воду в казани, розпалити форсунки. Закип’ятити воду, злити кипяток та закип’ятити воду вдруге.
	
Кухар
	1 г.
	1 г. 10 хв.
	1 г. 20 хв.

	12Тл
	Підготовка кухні причіпної КП-130 (КП-125) до приготування їжі
	Кухня встановлена на площадці, на безпечній відстані від пожежанебезпечних об’єктів, поблизу цистерни з водою. Кухар знаходиться біля ящика з інвентарем.
Норматив включає: заправку паливної системи пальним, заповнення котлів водою, встановлення намету, розпалювання форсунки, доведення води в котлах до кіпіння.
	
Кухар
	45 хв.
	55 хв.
	1 г.

	13Тл
	Підготовка кухні переносної КО-75 
(КП-20, МК-30) до приготування їжі
	Кухня встановлена на площадці, на безпечній відстані від пожежанебезпечних об’єктів, поблизу цистерни з водою. Кухар знаходиться біля ящика з інвентарем.
Норматив включає: заправку паливної системи пальним, заповнення котлів водою, розпалювання форсунки, доведення води в котлах до кіпіння.
	
Кухар
	25 хв.
	35 хв.
	40 хв.

	14Тл
	Приготування першої страви у кухні   автомобільній 
ПАК-200  (кількість особового складу 35 військовослужбовців)
	Батальйонний продовольчий пункт розгорнутий, вода в казани залита. Продукти отримані.
Норматив включає: розпілювання форсунки,  холодну обробку продуктів, зважування їх, закладку продуктів, варіння і пассировку, підготовку готового блюда до роздачі.
Час відраховується від команди “До готування першої страви приступити” до доповіді “Готовий”.
	Водій і кухар
	1 г. 20 хв.
	1 г. 30 хв.
	1 г. 50 хв.

	Помилки, що знижують оцінку на один бал:
- порушено технологію готування блюда;
- низькі смакові якості блюда;
- продукти не цілком закладені.

	15Тл
	Приготування другої страви з консервою мясною у кухні автомобільній ПАК-200 (кількість особового складу 35 військовослужбовців)
	Батальйонний продовольчий пункт розгорнутий, вода в казани залита. Продукти отримані.
Норматив включає розжиг форсунки,  холодну обробку продуктів, зважування їх, закладку продуктів, варіння і пассировку, підготовку готового блюда до роздачі.
Час відраховується від команди “До готування другої страви приступити” до доповіді “Готовий”.
	Водій і кухар
	1 г. 40 хв.
	1 г. 50 хв.
	2 г. 10 хв.

	Помилки, що знижують оцінку на один бал:
- порушено технологію готування блюда;
- низькі смакові якості блюда;
- продукти не цілком закладені.





	РЕЧОВА СЛУЖБА

	16Тл
	Розгортання речового складу частини
	Розгортання складу здійснюється на місцевості з викладенням майна на заздалегідь обраній (підготовленої) площадці. Речове майно у фабричному упакуванні завантажено в один автомобіль              КРАЗ-5233ВЕ із причепом, яка вирушає до місця (района) заняття або навчання. При підході машини до обраного площадці подається команда “Розгорнути склад”. За цєю командою особовий склад приступає до вивантаження речового майна з машини й укладанню його на площадку. Машина від’їжджає на 50 м. Майно вкривається брезентом.
При розгортанні речового складу в наметі УСБ-56.
Виконуються вищеперераховані заходи та провоиться розгортання намету.
	Особовий склад речового складу, майстерні по ремонту речового майна (5 чол.)
	28 хв.









51 хв.
	30 хв.









55 хв.
	36 хв.









1 г. 06 хв.

	17Тл
	Розгортання майстерні по ремонту речового майна частини (з’єднання)
	Розгортання майстерні здійснюється на місцевості в двох табірних наметах. Машина з устаткуванням майстерні  знаходиться в районі розгортання. 
За командою “Майстерню розгорнути” особовий склад приступає до її розвертання: вивантажує устаткування і майно встановлює намети, розташовує у наметах усе устаткування, готує робочі місця, предмети обмундирування і взуття, що підлягають ремонту, ремонтні матеріали – і приступає до виконання операцій по ремонту.
	Особовий склад майстерні 
(4 чол.)
	19 хв.
	21 хв.
	25 хв.

	18Тл
	Розгортання польової лазні
	Польова лазня в складі двох дезинфекційно-душевих установок ДДА-66, двох наметів УСБ-56, двох наметів УСТ-56, чотирьох наметів табірних находиться у похідному положенні заздалегіть приготовленої площадці, безпосередньо у водойомі з водою.
За командою “Розгорнути лазню”, особовий  склад  приступає до вивантаженню устаткування лазні і наметів. Потім виконуються операції: розпалювання казана душової установки і  накачування в нього води установка всіх наметів і розміщення в них душових приладів і іншого устаткування для організації помивки особового складу.
Лазня вважається розгорнутою в  момент пуску гарячої води.
Одне відділення лазні розгортається у  складі однієї ДДА-66, одного намету УСБ-56, одного намету УСТ-56, двох наметів табірних.
Польова лазня в складі дезинфекційно-душевої установки ДДА-3, двох наметів УЗ-66, двох наметів табірних. у похідному положенні на заздалегіть приготовленої площадці, безпосередньо у водойомі з водою.
За командою “Розгорнути лазню”, особовий  склад  приступає до вивантаженню устаткування лазні і наметів. Виконуються операції з розпалювання душової установки і накачування в нього води установка наметів і розміщення в них душових приладів і іншого устаткування для організації помивки особового складу.
Лазня вважається розгорнутою в  момент пуску гарячої води.
	



Особовий склад лазні
(5 чол.)





Особовий склад лазні
(5 чол.)

Особовий склад лазні
(5 чол.)
	



1 г. 33 хв.






47 хв.


53 хв.
	



1 г. 43 хв.






51 хв.


57 хв.
	



2 г. 05 хв.






1 г. 05 хв.


1 г. 11 хв.

	19Тл
	Завантаження речового майна у автомобіль
	Речове майно у фабричній .упакувці в обсязі 200 комплектів завантажується вручну в автомобіль КРАЗ-5233ВЕ безпосередньо зі сховища із виконанням правил укладання, укриття і кріплення. Машина знаходиться у сховища. За командою “Завантажити машину” особовий склад приступає до завантаження майна. По закінченні завантаження майно вкривається і кріпиться.
	Завантажувальна команда
(5 чол.)
	13 хв.
	14 хв.
	17 хв.

	20Тл
	Установка намету
УСБ-56
	Намет установлюється на місцевості. Вона покладена в. кузові машини, що знаходиться поблизу площадки, обраної для її установки.
Намет установлюється на місцевості. Він покладений у кузові За командою “Установити намет” особовий склад приступає до вивантаження намету з машини і його установці. Операції по установці намету повинні виконуватися відповідно до вимог експлуатації і збереження наметів у військових частинах і установах.
	Команда (5 чол.)
	23 хв.
	25 хв.
	30 хв.

	21Тл
	Згортання намету
УСБ-56
	Установлений на місцевості намет розбирається й укладається у кузові машини (причепа), що знаходиться на площадці.
За командою “Згорнути намет” особовий склад приступає до її згортання. Операції по згортанню виконуються відповідно до вимог  експлуатації і зберігання наметів у військових частинах і установах.
	Команда (5 чол.)
	10 хв.
	11 хв.
	13 хв.

	22Тл
	Установка намету
УСТ-56, УЗ-68
	Умови установки намету ті ж, що і для намету УСБ-56
	Команда (5 чол.)
	14 хв.
	15 хв.
	18 хв.

	23Тл
	Згортання намету
УСТ-56, УЗ-68
	Умови згортання намету ті ж, що і для намету УСБ-56
	Команда (5 чол.)
	5 хв.
	6 хв.
	8 хв.

	24Тл
	Установка намету табірного
	Умови установки намету ті ж, що і для наметів УСБ-56 і УСТ-56
	Команда (5 чол.)
	4 хв.
	5 хв.
	6 хв.

	25Тл
	Згортання намету табірного
	Умови згортання намету ті ж, що і для намету УСБ-56
	Команда (5 чол.)
	2 хв.
	3 хв.
	4 хв.
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	1П
	Завантаження техніки (машин) на залізничні платформи своїм ходом.  
	При підготовці до виконання нормативу машина знаходиться в 10 м від вантажно-развантажувального пристрою (платформи, апарелі). Матеріали для кріплення на машині. Для  кріплення машин розтяжками приготовлена сталевий дріт. Дві-три залізничні платформи на місці завантаження. Екіпаж (розрахунок) у 5 м перед машиною. За командою “Приготуватися до завантаження” механік-водій (водій) готує машину до завантаження, іншій склад екіпажа  (розрахунку) готують залізничну платформу до заїзду техніки (машини): відкривають борта  залізничної платформи, укладають періхідні містки для заїзду машини на залізничну платформу і для руху по залізничним платформам уздовж складу при навантаженні на другу і третю залізничні платформи. Командир екіпажа (розрахунку) доповідає про готовність до завантаження. Механік-водій (водій) займає своє місце в машині, інші особи екіпажа (розрахунку) в строю навпроти залізничної платформи в 5 м або в іншому безпечному місці. При виконання нормативу по команді “До завантаження приступити” командир екіпажу (розрахунку), подаючи механіку-водію (водію) сигнали прапорцями або жестами, керує заїздом машини на залізничну платформу (при необхідності рухом по залізничним платформам уздовж состава), установкою машини для кріплення її на залізничній платформі. По закінченні виконання нормативу екіпаж шикується в 5 м збоку від платформи.
По команді “До кріплення приступити” екіпаж (розрахунок, водій) під керівництвом командира екіпажа (розрахунку) приступає до кріплення машин на залізничній платформі. По закінченню кріплення екіпаж (розрахунок) збирає перехідні містки, піднімає і скріплює борта залізничної платформи. У кріпленні машини бере участь весь особовий склад екіпажа (розрахунку). Командир екіпажа (розрахунку) вибудовує екіпаж (розрахунок) у 5 м збоку від платформи і доповідає про закінчення навантаження. Норматив вважається виконаним, якщо машина розміщена і закріплена відповідно до вимог Наставляння по перевезеннях військ залізничним, водним і повітряним транспортом.
Час відраховується від команди “До кріплення приступити” до доповіді командира про закінчення кріплення машини.
	БМД, БМП, СУ-100, БТР, МТ-ЛБ (та машини на їх базі)

Т-80 (об’єкт 219РВ)

УАЗ (всіх типів)

ГАЗ-66, ЗіЛ, ББМ (всіх типів)

Урал, КамАЗ, КрАЗ (всіх типів)

МТУ, ІМР, МДК

ТММ

ПЗМ, УР, ІРМ, ПТС

ГМЗ

ЕОВ-4421

	Розрахунок (екіпаж)



Екіпаж

Розрахунок  (водій)

Розрахунок  (водій)


Розрахунок  (водій)


Розрахунок (екіпаж)

Розрахунок (екіпаж)

Розрахунок (екіпаж)

Розрахунок (екіпаж)

Розрахунок (екіпаж)

	30 хв.



40 хв.

22 хв.

35 хв.


38 хв.


45 хв.

30 хв.

40 хв.

1 г.

1 г. 10 хв.
	35 хв



45 хв.

27 хв.

45 хв.


42 хв.


50 хв.

35 хв.

45 хв.

1 г. 10 хв.

1 г. 20 хв.
	40 хв.



50  хв.

35 хв.

55 хв.


50 хв.


1 г.

40 хв.

55 хв.

1 г. 20 хв.

1 г. 30 хв.

	Примітка: 
- при завантаженні з торцового завантажувально-розвантажувального пристрою норма часу зменьшується для колісних машин на 5 хв., для гусеничних на 3 хв. Водію виділяється на допомогу один солдат;
- при заїзді машини на залізничну платформу з бокового вантажно-вивантажного устрою час на виконання нормативу збільшується для колісних машин на 5 хв., для гусінічних на 3 хв.
- норми часу на виконання нормативу дані для кріплення машин (техніки) дерев’яними брусками і дротяними розтяжками. При кріпленні машин .(техніки) дерев’яними брусками і табельними тросовими розтяжками, бездротовими способами й універсальними багатооборотними кріпленнямі (БМК) норми часу на зняття кріплень зменшуються на 50%.
- на рух машини по кожній залізничній платформі, крім тієї, на яку вона була занурена, додається до нормативного часу заїзду по 1 хв. 
- механіки-водії (водії), не одержали в навчальних частинах залік за навантаження (розвантаження) машин на залізничну платформу , до здачі нормативів № 1П не допускаються. 
- при маскуванні машин додається час, передбачений існуючими нормативами по інженерній підготовці.
Помилки, що знижують оцінку на один бал:
- падіння перехідних містків на шлях (ґрунт) під час навантаження;
- поламано дерев’яний або сильно де формований металевий борт залоз подорожньої платформи під час навантаження;
- відбулося завалювання машини між двома залізничними платформами або вантажно-розвантажувальним присроєм залізничною платформою, а також зроблений з’їзд одного колеса (гусениці) с залізничної платформи.
Помилка, що визначає оцінку “незадовільно”:
- невірне розміщення і закреплення машини на залізничній платформі.

	2П
	Розвантаженя техніки (машини) з   залізничної платформи
	При підготовці до виконання нормативу залізнична платформа (платформи) із завантаженою технікою (машинами) знаходиться на місці вивантаження, екіпаж (розрахунок) у строю в 5 м збоку від платформи. По команді “Приготуватися до вивантаження” механік-водій, (водій) перевіряє готовність машини до   вивантаження, інші члени екіпажа (розрахунку) під керівництвом свого командира готують залізничні платформи до виватаження: відкривають борта платформ, укладають перехідні містки для руху машини по залізничним  платформам і з’їзду її з залізничної платформи на вантажно-вивантажний пристрій (платформу,   аппарель). По виконанні підготовчих робіт екіпаж (розрахунок) шикується навпроти, у 5 м збоку від залізничної платформи. Командир екіпажа (розрахунку) доповідає про готовність до виконання нормативу. При виконанні нормативу по команді “До виконання нормативу приступити” механік-водій (водій) займає своє місце в машині. Інші члени екіпажа (розрахунку) під керівництвом своего командира прибирають (знімають) проволочні розтяжки, упорні (а де повинно, і бокові) дерев’яні бруски, шпоры, УБК (універсальні багатооборотні кріплення) і шикуються в 5 м збоку від залізничної платформи.
Час відраховується від команди “До виконання нормативу приступити” до доповіді про закінчення зняття кріеплень з машини керівництвом свого командира прибирають (знімають) дротові розтяжки, упорні (а де повинно, і бокові) дерев’яні бруски, шпори, УБК (універсальні багатооборотні кріплення) і шикуються у 5 м збоку від залізничної платформи. Час відраховується від команди “До виконання нормативу приступити” до доповіді про закінчання зняття креплень з машини.
	БМД, БМП, СУ-100, БТР, МТ-ЛБ (та машини на їх базі)

Т-80 (об’єкт 219РВ)

УАЗ (всіх типів)

ГАЗ-66, ЗіЛ, ББМ (всіх типів)

Урал, КамАЗ, КрАЗ (всіх типів)

МТУ, ІМР, МДК

ТММ, ПЗМ, 
ЕОВ-4421

ГМЗ, УР, ІРМ, ПТС
	Розрахунок (екіпаж)



Екіпаж

Розрахунок  (водій)

Розрахунок  (водій)


Розрахунок  (водій)


Розрахунок (екіпаж)

Розрахунок (екіпаж)


Розрахунок (екіпаж)

	14 хв.



15 хв.

13 хв.

16 хв.


18 хв.


25 хв.

30 хв.


18 хв.
	15 хв.



17 хв.

15 хв.

18 хв.


20 хв.


30 хв.

35 хв.


20 хв.
	18 хв.



20 хв.

18 хв.

22 хв.


25 хв.


38 хв.

45 хв.


25 хв.

	Примітка: 
- на рух машини по кожній залізничній платформі, крім тієї, на яку вона була завантажена, додається до нормативного часу з’їзду по 1 хв. 
- механіки-водії (водії), не одержали в навчальних частинах залік за навантаження (розвантаження) машин на залізничну платформу , до здачі нормативів № 2П не допускаються. 
- при маскуванні машин додається час, передбачений існуючими нормативами по інженерній підготовці.
Помилки, що знижують оцінку на один бал:
- падіння перехідних містків на шлях (ґрунт) під час розвантаження;
- поламано дерев’яний або сильно де формований металевий борт залоз подорожньої платформи під час розвантаження;
- відбулося завалювання машини між двома залізничними платформами або вантажно-розвантажувальним присроєм залізничною платформою, а також зроблений з’їзд одного колеса (гусениці) з залізничної платформи.

	3П
	Завантаження танків (БМ) на великовантажні (50 т) напівпричепи
	Автопоїзда знаходяться на рівній місцевості в порядку, вказаному командиром підрозділу (схил місцевості допускається лише убік протилежну руху автопоїзда, але не більше 3 град). Великі і малі трапи в похідному положенні, напівпричепи загальмовані зупинними гальмами, колеса тягача і напівпричепа підклинені протитанковими упорами з боку напряму руху.
Водій автопоїзду знаходиться в кабіні і утримує тягач в загальмованому стані. Ліві дверці кабіни відкриті. 
Танк (БМ) в 10 м позаду напівпричепа. Екіпаж танка (БМ) в двох кроках перед танком. Після завантаження танк (БМ )закріплюється на платформі, гармата в горизонтальному положенні і не торкається запасного колеса тягача. Башта застопорена, антена знята, люки закриті.
Час відраховується від команди “До завантаження приступити” до шикування екіпажа в двох кроках перед великовантажним причепом. 
	Зразки ОВТ 
	Екіпаж


Взвод


Рота

	12 хв.
11 хв.

14 хв.
12 хв.

17 хв.
15 хв.
	13 хв.
12 хв.

15 хв.
13 хв.

18 хв.
16 хв.
	16 хв.
14 хв.

18 хв.
16 хв.

22 хв.
19 хв.

	Оцінка знижується на один бал: 
- за здійснення наїзду на обмежувач напівпричепа; - за розвороти танка на напівпричепі;
- за вихід гусениці зануреного середнього танка за межі габаритів напівпричепа більш, ніж на 3 см (негабаритність легких танків не допускається);
- механіки-водії (водії), не одержали в навчальних частинах залік за завантаження машин на автопоїзд, до здачі нормативів № 3П не допускаються.
Помилки, що визначають оцінку “незадовільно”: 
- звалювання танка з напівпричепа при вантаженні; - неправильне кріплення танка на напівпричепі.

	4П
	Розвантаження танків (БМ) з великовантажних 
(50 т) напівпричепів
	Танк (БМ) закріплений на платформі напівпричепа. Гармата в горизонтальному стані. Башта застопорена. Великі і малі трапи в похідному положенні. Після розвантаження танк (БМ) зупиняється в 10 м позаду напівпричепа; трапи гальмівні і інші пристосування переводяться в похідне положення. Екіпаж шикується в двох кроках перед танком (БМ). Час відраховується від команди “До розвантаження танка (БМ) приступити” до шикування екіпажу перед танком (БМ).
	Зразки ОВТ 
	Екіпаж


Взвод


Рота
	8 хв.
5 хв.

8 хв.
5 хв. 30 с.

9 хв.
6 хв. 30 с
	9 хв.
6 хв.

9 хв.
6 хв.

10 хв.
7 хв.
	11 хв.
7 хв.

11 хв.
7 хв.

12 хв.
8 хв.

	Примітка:
- у чисельнику оцінка за часом показана для об’єкта 219РВ, в знаменнику – для інших об’єктів;
- механіки-водії (водії), не одержали в навчальних частинах залік за розвантаження машин на автопоїзд,  до здачі нормативів № 4П не допускаються.
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