ЗАТВЕРДЖУЮ:

Командир 1 навчального батальйону 

підполковник                Богдан КРАСЬКО 

“      ”                                    2025 року

ПЛАН-КОНСПЕКТ
проведення заняття з вогневої підготовки з особовим складом 1 навчальної роти 1 навчального батальйону військової частини А2900

«____»______2025 року

ТЕМА: Точність та влучність
ЗАНЯТТЯ: Приведення автомату АК-74 до нормального бою.

МЕТА: 

1. навчитися порядку приведення зброї до нормального бою;

2. вдосконалення навичок поводження зі зброєю;

3. виховати впевненість при поводженні зі зброєю.

МІСЦЕ: військової частини А0339 (загально військове стрільбище )
ЧАС: 
МЕТОД: практичне заняття
КЕРІВНИЦТВА ТА ПОСІБНИКИ:
Курс стрільб зі стрілецької зброї і бойових машин 
КРП 03.032.056 – 2018 (01);

Керівництво зі стрілецької справи 5,45-мм автомати Калашнікова (АК-74, АКС-74, АК-74Н, АКС-74Н) та 5,45-мм ручні кулемети Калашнікова (РПК-74, РПКС-74, РПК-74Н, РПКС-74Н)*.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:
· спорядження згідно вимог курсу стрільб зі стрілецької зброї і бойових машин;

· боєприпаси згідно вимог Керівництва зі стрілецької справи затвердженої Командувачем Сухопутних військ ЗС України (ВКДП 7-00(01).01);

· перевірочні мішені для приведення зброї до нормального бою                    (додаток 1);

· засоби зв’язку.
I. ВСТУПНА ЧАСТИНА - 3 хв.
Перевіряю наявність особового складу.
Перевіряю зброю на розрядженість. 
Доводжу тему заняття – «Основи та правила стрільби зі стрілецької зброї», заняття – “Приведення автомату АК-74 до нормального бою”. Мета - навчитися порядку приведення зброї до нормального бою, виховати впевненість при поводженні зі зброєю.

Визначаю на місцевості вихідне положення, рубежі відкриття та припинення вогню, основні та небезпечні напрямки стрільби, порядок зайняття та зміни вогневих позицій.
Перевіряю знання тими, хто навчається, умов вправи, що виконується, та вимог безпеки під час стрільби (додаток 10).
Ставлю командирам взводів (відділень), що стріляють, бойове завдання щодо дій у наступі або в обороні залежно від умов вправи, що виконується.
Витрата боєприпасів згідно вимог Керівництва зі стрілецької справи затвердженої Командувачем Сухопутних військ ЗС України (ВКДП 7-00(01).01).
Доводжу заходи безпеки:
· ведення вогню дозволяється тільки після підняття на всіх ділянках та командному пункті червоних прапорців (кіл);
Стрільба негайно припиняється за командою керівника або самостійно кожним військовослужбовцем (екіпажем), який стріляє, у разі:
· появи людей, тварин і машин на мішеневому полі, низьколітаючих апаратів, вертольотів над районом стрільби;
· падіння снарядів (гранат) за межами безпечної зони;
· підняття білого прапора (візуального сигнального пристрою – далі ВСП, ліхтарів) на командному пункті;
· виникнення пожежі на мішеневому полі;
· втрати орієнтування тими хто стріляє.
За командою «Стій! Припинити вогонь» ті, хто стріляє, припиняють вогонь.
Категорично забороняється:
· заряджати зброю бойовими та холостими набоями, а також бойовими та інертними гранатами до команди «Вогонь»;
· направляти зброю на людей, у бік або тил стрільбища не залежно від того заряджена вона чи ні;  
· відкривати та вести вогонь: з несправної зброї, несправними боєприпасами або боєприпасами, які не передбачені системами стрільби для цієї системи; за межі небезпечних напрямків стрільби; при піднятому білому прапорі на командному пункті та укриттях (бліндажах): по бліндажах, незалежно від того, перебувають у них люди чи ні, а також по інших спорудах (вишках, тригонометричних пунктах та декоративному обладнанню); у пазі втрати зв’язку з керівником стрільби.
II. ОСНОВНА ЧАСТИНА – __ хв.
Умови виконання вправи

Перевірку бою автомата (кулемета) та приведення його до нормального бою здійснювати стрільбою патронами зі звичайною кулею. Дальність стрільби 100 м, приціл 3, цілик 0. Положення для стрільби: із автомата – лежачи з упора, із кулемета – лежачи із сошками. 

Автомат – без багнета. Автомат приводити до нормального бою з дульним гальмом-компенсатором, а кулемет – з полум’ягасником, які в подальшому під час стрільби не скручуються. 

Стрільбу вести по перевірочній мішені (див. додаток 1) (або по чорному прямокутнику розміром 35 см заввишки та 25 см завширшки), закріпленій на білому щиті висотою й шириною 0,5 м. Під час стрільби по перевірочній мішені (рисунок 7) точкою прицілювання є середина нижнього краю мішені, відрізаної під час стрільби із автомата по п’ятій горизонтальній, під час стрільби з кулемета – по восьмій горизонтальній лінії; за контрольну точку (нормальне положення середньої точки влучення) береться центр кругів. 
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Під час стрільби по чорному прямокутнику точкою прицілювання є середина нижнього краю прямокутника; положення контрольної точки відмічається за прямовисною лінією вище точки прицілювання під час стрільби із автомата на відстані 13 см, із кулемета – 11 см. Точка прицілювання повинна бути приблизно на рівні очей того, хто стріляє.

Перевірка бою та приведення до нормального бою здійснюється: автомата – стрільбою поодинокими пострілами (4 патрони), кулемета – спочатку стрільбою поодинокими пострілами (4 патрони), а потім автоматичним вогнем (8 патронів у 2 – 3 черги). 
ПЕРЕВІРКА БОЮ

Для перевірки бою поодинокими пострілами той, хто стріляє, здійснює чотири постріли, ретельно й одноманітно прицілюючись під середину нижнього краю перевірочної мішені (чорного прямокутника). Після припинення стрільби командир, який керує перевіркою бою, оглядає мішень і за розташуванням пробоїн визначає кучність бою та положення середньої точки влучення. Солдатам і сержантам, які здійснюють стрільбу, оглядати мішені забороняється. 

Кучність бою визнається нормальною, якщо всі чотири пробоїни або три (при одній, що відірвалася) вміщуються в коло діаметром 15 см. Якщо кучність розміщення пробоїн не задовольняє вимоги, то стрільба повторюється. У разі повторного незадовільного результату стрільби автомат (кулемет) потрібно відправити до ремонтної майстерні для усунення причин розкидання куль. 

Якщо кучність розташування пробоїн буде визнано нормальною, то командир визначає середню точку влучення і її розташування відносно контрольної точки. 

Для визначення середньої точки влучення за чотирма пробоїнами потрібно: 
· з’єднати прямою лінією дві найближчі пробоїни та відстань між ними поділити навпіл; 
· отриману точку з’єднати із третьою пробоїною та відстань між ними поділити на три рівні частини; 
· точку ділення, найближчу до двох перших пробоїн, з’єднати із четвертою пробоїною та відстань між ними поділити на чотири рівні частини. 

Точка ділення, найближча до перших трьох пробоїн і буде середньою точкою влучення чотирьох пробоїн (рисунок 8а). 

Середню точку влучення можна визначити також таким способом: 
· з’єднати пробоїни попарно, потім з’єднати середини обох прямих й отриману лінію поділити навпіл; 
· точка ділення і буде середньою точкою влучення (рисунок 8б). 

Якщо всі чотири пробоїни не вміщуються в коло діаметром 15 см, то середню точку влучення дозволяється визначити за трьома більш густо розташованими пробоїнами за умови, що четверта пробоїна віддалена від середньої точки влучення трьох пробоїн більше ніж на 2,5 радіуса кола, яке вміщує ці три пробоїни (рисунок 8г). 

Для визначення середньої точки влучення за трьома пробоїнами потрібно: 
· з’єднати прямою лінією дві найближчі пробоїни та відстань між ними поділити навпіл; 
· отриману точку з’єднати з третьою пробоїною та відстань між ними поділити на три рівні частини. 
Точка ділення, що є найближчою до перших двох пробоїн і буде середньою точкою влучення (рисунок 8в). 

При нормальному бою автомата (кулемета) середня точна влучення повинна збігатися з контрольною точкою або відхилятися від неї у будь-якому напрямку не більше ніж на 5 см, тобто вона повинна не виходити за межі малого кола перевірочної мішені. 

Автомат (кулемет), бій якого під час перевірки поодинокими пострілами виявиться ненормальним, приводиться до нормального бою.

Після перевірки бою кулемета поодинокими пострілами здійснюється перевірка бою автоматичним вогнем. Для цього кулеметник здійснює 2 – 3 черги, витрачаючи вісім патронів, ретельно прицілюючись під середину нижнього краю перевірочної мішені (чорного прямокутника) та уточнюючи наведення кулемета для кожної черги. 

Бій кулемета вважається нормальним, якщо не менше шести пробоїн із восьми вміщуються в коло діаметром 20 см і середня точка влучення при цьому відхиляється від контрольної точки не більше ніж на 5 см у будь-який бік, тобто не виходить за межі малого кола (габариту влучності) на перевірочній мішені. 

Середня точка влучення під час стрільби автоматичним вогнем визначається таким способом: 
· згори чи знизу відраховується половина пробоїн і відділяється горизонтальною лінією; 
· таким самим чином відраховується половина пробоїн праворуч або ліворуч і відділяється вертикальною лінією. 

Точка перетину горизонтальної та вертикальної ліній визначає положення середньої точки влучення (рисунок 8д). 
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Кучність бою кулемета під час автоматичної стрільби залежить не лише від стану кулемета, а й від того, хто стріляє. Тому в сумнівних випадках при незадовільній кучності бою стрільбу необхідно повторити із залученням більш досвідченого кулеметника. 

Кулемет, бій якого під час перевірки автоматичним вогнем виявиться ненормальним, приводиться до нормального бою автоматичним вогнем. 
ПРИВЕДЕННЯ ДО НОРМАЛЬНОГО БОЮ

Якщо під час стрільби поодинокими пострілами середня точка влучення відхилилася від контрольної в будь-який бік більше ніж на 5 см, то відповідно до цього здійснюються зміни положення мушки: якщо середня точка влучення нижче контрольної точки, то мушку потрібно вкрутити, якщо вище – викрутити; якщо середня точка влучення розташована лівіше контрольної точки, тоді полозок мушки пересунути ліворуч, якщо правіше – праворуч. 
При переміщенні мушки вбік на 1 мм середня точка влучення під час стрільби на 100 м із автомата зміщується на 26 см, із кулемета – на 18 см. Один повний оберт мушки переміщує середню точку влучення за висотою під час стрільби на 100 м із автомата на 20 см, із кулемета – на 14 см.

Правильність переміщення мушки перевірити повторною стрільбою. 

Якщо під час автоматичної стрільби середня точка влучення відхилилася від контрольної більше ніж на 5 см, то після огляду кулемета та перевірки його установки стрільбу необхідно повторити. 

Якщо в результаті повторної стрільби середня точка влучення все ж відхиляється більше ніж на 5 см, то потрібно змінити положення мушки. Після зміни положення мушки стрільбу повторити. 


Якщо кулемет не вдалося привести до нормального бою автоматичним вогнем, то його необхідно спрямувати до ремонтної майстерні для огляду та ремонту. Після приведення автомата (кулемета) до нормального бою стару мітку на полозку мушки забити, а замість неї набити нову. 

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Останній результат стрільби під час приведення до нормального бою автомата (кулемета) поодинокими пострілами й автоматичним вогнем занести в картку якісного стану автомата (кулемета). 
ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА – 2 хв.
Нагадую тему заняття – «Основи та правила стрільби зі стрілецької зброї», заняття – “Приведення автомату АК-74 до нормального бою”. Мета - навчитися порядку приведення зброї до нормального бою, виховати впевненість при поводженні зі зброєю. Використовую техніку похвала – критика – похвала, говорю про досягнення мети, доводжу оцінки.

Перевіряю зброю на розрядженість у всього о/с, демо групи (при наявності). 

Отримую доповідь навчаємого – про його дії під час виконання вправи, про спостереження за результатами стрільби, витрату боєприпасів, несправності та затримки під час стрільби.

Наказую здати на пункт боєпостачання невитрачені боєприпаси та прямувати на наступне навчальне місце (якщо вони присутні).

Доповідаю старшому керівнику стрільби про закінчення стрільби зміною.

Керівник заняття : __________________________________________________
