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Затверджено командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України в 2001 році
(з доповненнями ТП 7-00(11).01 від 2019 року) 

ЗБІРНИК
НОРМАТИВІВ З БОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ 
СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК 
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

ПЕРЕДМОВА
Цей Збірник розроблено (доопрацьовано) відділом розробки програм та навчально-методичних матеріалів управління підготовки у ВВНЗ та НЦ командування підготовки Командування Сухопутних військ Збройних Сил України та включає одиночні нормативи з бойової підготовки з предметів навчання для всіх категорій військовослужбовців механізованих, танкових, розвідувальних, ремонтних підрозділів і підрозділів зв’язку, радіо і радіотехнічної розвідки, курсантів навчальних закладів і частин, а також нормативи для підрозділів до батальйону включно.

З виходом цього Збірника нормативів Збірник нормативів з бойової підготовки Сухопутних військ книга 1 для мотострілецьких, танкових і розвідувальних підрозділів, введений в дію наказом головнокомандуючого Сухопутними військами від 21.12.1990 року № 163 втрачає силу.

Збірник передбачений для застосування у Сухопутних військах Збройних Сил України. Він також може бути застосований на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, що здійснюють на договірних засадах розроблення, виробництво і постачання у Збройні Сили України озброєння та військової техніки, виконують інші роботи та надають послуги. 

Усі питання, що стосуються цього Збірниа направляти до командування підготовки Командування Сухопутних військ Збройних Сил України.
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1. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

1.1. Загальні положення
1. Норматив – це часовий, кількісний і якісний показник виконання окремими військовослужбовцями або підрозділами поставлених завдань, прийомів і дій, пов’язаних із застосуванням зброї та військової техніки в ході бойової підготовки.

Відпрацювання нормативів на заняттях і навчаннях сприяє удосконаленню прийомів і способів дій при виконанні поставленого завдання, швидкому оволодінню особовим складом озброєнням та військовою технікою, скороченню термінів приведення їх у повну бойову готовність. Вона дозволяє командирам створювати обстановку змагання, встановити єдиний і об’єктивний підхід при визначенні рівня підготовки військовослужбовців і підрозділів, виявляти і узагальнювати в ході відпрацювання нормативів нові форми і методи виконання тих чи інших прийомів.

Нормативи з бойової підготовки розроблені згідно з вимогами статутів, порадників, керівництв та інструкцій на основі досвіду навчання військ з урахуванням тактико-технічних характеристик озброєння, військової техніки і середньої натренованості військовослужбовців (підрозділів).

2. У збірнику подані нормативи, які забезпечують відпрацювання навиків при оволодінні своєю спеціальністю і злагодженні підрозділів, з предметів навчання для офіцерів, сержантського (старшинського) складу, солдатів, військовослужбовців військової служби за контрактом і курсантів навчальних частин (закладів), а також підрозділів.

При складанні розкладів занять підрозділів, виходячи з програми бойової підготовки і змісту тем, що відпрацьовуються з предметів навчання, визначають нормативи для відпрацювання їх на кожному занятті (тренуванні). При відпрацьовуванні плану (план-конспекту) для проведення занять, особливо з тактичної підготовки, необхідно тісно пов’язувати навчальні питання з нормативами, які є в наявності і відпрацьовувати їх в тактичній обстановці та у тій послідовності, яку вона диктує. Доцільно всі елементи учбового питання відпрацювати за умовами нормативу, послідовно досягаючи засвоєння змісту і виконання нормативу за визначений час.

3. Перед відпрацюванням нормативів військовослужбовці повинні вивчити обладнання, штатну зброю і військову техніку, правила поводження з нею, вимоги безпеки і необхідні теоретичні положення статутів, порадників, керівництв та інструкцій.

Під час занять особовий склад спочатку повинен навчитися правильно виконувати той чи інший норматив по елементах у повільному темпі, потім переходити до відпрацювання його в цілому, після цього приступити до інтенсивних тренувань до досягнення встановлених для даного заняття показників.

4. У процесі навчання при відпрацюванні нормативів командири частин і підрозділів можуть установлювати проміжні за часом (швидкістю) показники згідно з рівнем підготовки особового складу з таким розрахунком, щоб до визначеного планом терміну забезпечити виконання нормативу на оцінку не нижче “добре”.
5. Під час відпрацювання (перевірці виконання) нормативів необхідно керуватись наступними вказівками:

нормативи під час занять і тренувань відпрацьовуються на справному озброєнні і військовій техніці;

озброєння і військова техніка повинні бути повністю укомплектовані інструментом, приладдям і пристроями, укладеними та закріпленими на своїх місцях. Інструмент і приладдя, які застосовуються при виконанні нормативів повинні бути приведені в робочий стан;

перед виконанням нормативів, пов’язаних з пуском двигуна при температурі 5оС і нижче, двигун повинен бути попередньо підігрітим згідно з вимогами керівництв (інструкцій) з експлуатації;

тренування з виконання нормативів, пов’язаних з розбиранням, збиранням зброї, спорядження стрічок (магазинів), заміною бойків (контактів, дул), переводом ПТКР із похідного положення в бойове і навпаки, проводиться тільки на навчально-бойовій техніці з навчальним озброєнням (зброєю) і навчальними боєприпасами на окремому навчальному місці;

під час тактичних навчань, при виконанні вправ стрільб і водіння нормативи виконуються як контрольні згідно з тактичною обстановкою, яку створює керівник, і вимогами курсів стрільб і водіння на озброєнні та воєнній техніці, на яких діє особовий склад.

6. Нормативи вважаються виконаними, якщо під час роботи дотримані умови їх виконання і не було допущено порушень вимог статутів, порадників, інструкцій, керівництв і безпеки.

Якщо під час відпрацювання нормативу тими, хто навчається, допущена хоча б одна помилка, яка може привести до травми (ураження) особового складу, поломки техніки, озброєння або аварій, виконання нормативу припиняється і оцінюється “незадовільно”.

7. За порушення послідовності і виконання нормативу, яке не призводить до аварій, поломки (псування) техніки та озброєння, а також за кожну помилку, що приводить до порушення умов виконання нормативу, вимог Бойового статуту, керівництва, порадника, Інструкцій, технологічної карти, оцінка знижується на один бал.

8. У підрозділах, озброєних танками (БМП, БТР),що мають конструктивні зміни, і для яких нормативи у збірнику не подані, командир з’єднання на підставі пропозицій призначеної ним комісії має право відпрацювати нові нормативи. При цьому за основу необхідно брати нормативи цього Збірника, які передбачені для озброєння і техніки базових зразків.

9. Під час виконання нормативів особовим складом у загальновійськовому захисному комплекті час збільшується на 25%, а під час роботи в протигазі на 10%, крім нормативів, виконання яких передбачено тільки в засобах захисту.

При температурі повітря – 10(С і нижче, плюс 30(С і вище, під час сильного дощу, снігопаду при висоті вище 
1 500 м над рівнем моря, під час дій вночі, якщо час для нічних умов не визначено, в умовах бездоріжжя, глибокого  снігового покриву (30 – 50 см під час дій у пішому порядку і на колісній техніці і 50 – 80 см – під час дій на гусеничній техніці), густого туману і сильної запиленості час збільшується на виконання нормативів (швидкість зменшується) за рішенням керівника заняття (перевіряючого) не менше ніж на 10%, але не більше, ніж на 30% (з урахуванням сукупності негативних умов).

Під час виконання нормативів, пов’язаних з розробкою мерзлих і твердих грунтів як вручну, так і з застосуванням вибухових речовин і засобів механізації, час, указаний у Збірнику, збільшується в 3 рази, а скельних грунтів – у 5 разів.

У зимових умовах при глибині снігового покриву 80 см і більше окопи та укриття можуть обладнуватись із снігу. В цьому випадку час на виконання нормативів по відношенню до вказаного в Збірнику скорочується в 1,5 – 2 рази.

10. Під час виконання нормативів підрозділом у скороченому складі час збільшується (зменшується) на відповідний процент особового складу, що відсутній, але не більше, ніж на 15%. У підрозділах укомплектованих тільки механіками-водіями, під час відпрацювання групових нормативів, для виконання яких потрібна спільна робота двох і більше членів екіпажу, залучаються механіки-водії інших машин свого підрозділу.

11. Під час відпрацювання нормативів на місцевості маршрути (напрямки) для дій підрозділів заздалегідь не прокладаються і не визначаються.

12. Перед виконанням нормативів з дій біля озброєння і військової техніки на місці ті, хто навчаються, вишиковуються біля машин, вихідні люки машин зачиняються, але на замки не замикаються, всі люки і пробки, які забезпечують доступ до агрегатів (механізмів) повинні бути замкнені на замки або закріплені болтами.

Інтервали і дистанції між машинами і підрозділами, а також розміщення особового складу встановлюються згідно з вимогами Бойових статутів і Стройового статуту ЗС.

Технічні несправності, виявлені під час виконання нормативу, не усуваються, якщо вони не перешкоджають виконанню нормативу. Військовослужбовець після виконання нормативу повинен доповісти про виявлені несправності.

13. Час виконання нормативу військовослужбовцем (підрозділом) визначається секундоміром в порядку, викладеному в умовах нормативу, а там, де він не визначений – з моменту подачі команди “До виконання нормативу приступити” або іншої встановленої команди, сигналу до повного виконання нормативу і доповіді про його виконання.

14. Офіцери, сержанти (старшини), військовослужбовці військової служби за контратком механізованих, танкових, навчальних і курсантських підрозділів до роти включно відпрацьовують нормативи зі своїми підрозділами.

15. Облік виконання нормативів ведеться в журналах обліку бойової підготовки підрозділів.

1.2. Порядок визначення оцінки

1. Під час перевірок на контрольних заняттях, навчаннях, а також під час підведення підсумків військовослужбовцям, підрозділам (частинам) виводиться оцінка по кожному предмету навчання згідно з вимогами наказів і директив Міністерства оборони Укрїни, порадників з організації проведення тактичних навчань і командно-штабних навчань на місцевості, курсів стрільб та інших документів, що визначають порядок перевірки та оцінки частин і підрозділів. При цьому результати виконання нормативів як окремими військовослужбовцями, так і підрозділами враховуються як одне із складових частин оцінки за предмет навчання. Виконання нормативів перевіряється під час проведення підсумкових перевірок, а також на планових і контрольних заняттях і навчаннях. Якщо норматив відпрацьовується в процесі навчання декілька разів, то оцінка за його виконання визначається за останнім показаним результатом, чи за результатом проведення контрольного заняття.

Під час тактичних навчань і занять необхідно відпрацювати нормативи й з інших предметів навчання, які входять до змісту навчальних питань і тактичних завдань, враховувати їх при визначенні загальної оцінки за тактичний прийом, дії в цілому за виконання тактичного завдання і за заняття.

2. Оцінка за виконання нормативу військовослужбовця (підрозділу) визначається: 
“відмінно”, якщо військовослужбовець (підрозділ) уклався в час (за швидкістю, виконав вимоги) на оцінку “відмінно”, при цьому не допустив жодної помилки;

“добре”, якщо військовослужбовець (підрозділ) уклався в час (за швидкістю, виконав вимоги) на оцінку “добре”, при цьому не допустив жодної помилки або на оцінку “відмінно”, але допустив одну помилку;

“задовільно”, якщо військовослужбовець (підрозділ) уклався в час (за швидкістю, виконав вимоги) на оцінку “задовільно”, при цьому не допустив жодної помилки, або “добре”, але допустив одну помилку, або “відмінно”, але допустив дві помилки;

“незадовільно”, якщо військовослужбовець (підрозділ) не виконав вимог на оцінку “задовільно”.

3. Індивідуальна оцінка військовослужбовцю за виконання декількох нормативів і оцінка підрозділу за виконання нормативів у складі підрозділу з предметів навчання визначається з оцінок, одержаних за виконання кожного нормативу;

“відмінно”, якщо не менше 90% нормативів оцінені позитивно, при цьому більше 50% нормативів оцінені “відмінно”;

“добре”, якщо не менше 80% перевірених нормативів оцінені позитивно, при цьому більше 50% нормативів оцінені не нижче “добре”;

“задовільно”, якщо не менше 70% нормативів оцінені позитивно, а при оцінці з трьох нормативів позитивно оцінені два, один з них – не нижче “добре”;

“незадовільно”, якщо не виконані умови на оцінку “задовільно”.

4. Оцінка за виконання одиночних нормативів підрозділу виводиться з індивідуальних оцінок тих, хто навчається і визначається:

“відмінно”, якщо не менше 90% тих, хто навчається, одержали позитивні оцінки, при цьому більше 50% одержали оцінку “відмінно”;

“добре”, якщо не менше 80% одержали позитивні оцінки, при цьому більше 50% одержали оцінку не нижче “добре”;

“задовільно”, якщо не менше 70% одержали позитивні оцінки;

“незадовільно”, якщо не виконані умови на оцінку “задовільно”
5. Під час перевірки нормативів, які виконуються у складі підрозділів і одиночних, загальна оцінка підрозділу (частини) за їх виконання визначається:

“відмінно”, якщо перша оцінка “відмінно”, а друга – не нижче “добре”;

“добре”, якщо перша оцінка “добре”, а друга – не нижче “задовільно”;

“задовільно”, якщо обидві оцінки не нижче “задовільно”;

“незадовільно”, якщо не виконані умови на оцінку “задовільно”.

2.ТАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

2.1. Для механізованих підрозділів

	№ 
	Найменування нормативу
	Умови (порядок) виконання нормативу
	Категорія тих, хто
	Оцінка за часом

	п/п
	
	
	навчається (підрозділи)
	”відмінно”
	”добре”
	”задовільно”

	1.
	Заняття окопу, траншеї, позиції (вогневої позиції), опорного пункту, району оборони або вказаного місця:
	
	
	
	
	

	
	а) військовослужбовцем
	Військовослужбовець знаходиться на відстані не менше 50 м від указаної вогневої позиції. Завдання на її заняття поставлене. Командир відділення подає команду (сигнал) “До бою”. Військовослужбовець, одержавши команду (сигнал), потай висувається двома перебіжками по 15 м, переповзанням по-пластунськи 20 м до укриття, займає його, готується до бою і доповідає: “До бою готовий”. Час відраховується від команди (сигналу) “До бою” до відповіді військовослужбовця про готовність.
	Військовослужбовець
	1 хв  20 с
	1 хв  30 с
	1 хв  50 с

	
	б) відділенням
	Відділення у бойовому (похідному) порядку знаходиться на відстані не менше 500 м під час дій у пішому, порядку і не менше 1500 м під час дій на машинах від призначеної для оборони траншеї, позиції. Командир відділення одержує бойове завдання по радіо (особисто). За командою командира відділення особовий склад висовується до призначеної траншеї, позиції (під час дій на машинах з виходом на рубіж спішування – спішується), вибирає вогневі позиції, займає і готується до бою. Командир відділення особисто ставить завдання кожному військовослужбовцю, перевіряє готовність і доповідає командиру взводу по радіо: “До бою готовий”.
Час відраховується від доповіді командира відділення “Завдання зрозумів” до його доповіді “До бою готовий”.

	Відділення
	10 хв
	12  хв
	16 хв

	
	в) взводом
	Взвод у бойовому (передбойовому) порядку знаходиться на відстані не менше 500 м під час дій у пішому порядку і не менше 1500 м під час дій на машинах від переднього краю, призначеного для оборони опорного пункту.

Одержавши завдання, командир взводу усвідомлює його, приймає рішення, ставить завдання командирам відділень і, подавши їм команду “На вказаний рубіж – до бою”, висувається на КСП.

Одержавши завдання, відділення виконують всі дії згідно з нормативом 1б.

Одержавши доповіді про готовність від командирів відділень, командир взводу по радіо доповідає командиру роти.
	Взвод
	15  хв
	17 хв
	20 хв

	
	г) ротою
	Рота в бойовому (передбойовому) порядку знаходиться на відстані не менше 1500 м під час дій у пішому порядку і не менше 2500 м під час дій на машинах від переднього краю опорного пункту. Одержавши бойове завдання командир роти усвідомлює його, приймає рішення, ставить завдання командирам взводів і, заслухавши їх доповіді “Завдання зрозумів” висувається на ксП. Взводи і відділення послідовно виконують усі дії згідно з нормативами 1б і 1в. Прийнявши доповіді про готовність від командирів взводів, командир роти по радіо доповідає командиру батальйону.
	Рота
	30 хв
	35 хв
	40 хв

	
	д) батальйоном
	Батальйон у передбойовому (бойовому) порядку знаходиться на відстані не менше 2500 м під час дій у пішому порядку і не менше 3500 м під час дій на машинах від переднього краю району оборони. Одержавши бойове завдання і усвідомивши його командир батальйону приймає рішення, ставить бойові завдання командирам рот і відбуває на командно-спостережний пункт, звідки керує заняттям району оборони.

Роти, взводи і відділення послідовно виконують дії згідно з нормативами 1г, 1в, 1б.

Одержавши доповіді про готовність від командирів рот і приданих підрозділів, командир батальйону по радіо доповідає командиру полку.

Час відраховується від доповіді командира підрозділу “Завдання зрозумів” до його доповіді “До бою готовий”. Оцінка, знижується на один бал: за неповноту постановки завдання командирам підрозділу своїм підлеглим; за невміле використання місцевості під час вибору вогневих позицій; за незнання особовим складом свого завдання (у відділенні – одним військовослужбовцем, у взводі – двома, у роті – шістьма).
	Батальйон
	50 хв
	55 хв
	60 хв

	2.
	Складання картки вогню
	Відділення в одношереножному строю в 10 м від позиції, завдання поставлене, орієнтири назначені (не менше чотирьох), позиція на відділення обладнана.

За командою (сигналом) “До бою” відділення займає позицію, військовослужбовці розчищають сектори для стрільби, приводять зброю до бойового застосування. Командир відділення складає картку вогню.

Час відраховується від команди (сигналу) “До бою” до представлення командиром відділення картки – вогню.
	Командир відділення
	10 хв
	12 хв
	15 хв

	3.
	Складання схеми опорного пункту взводу, роти
	Взвод (рота) знаходиться в опорному пункті. Вогневі засоби зайняли вказані позиції. 3авдання поставлене, орієнтири взводу назначені. За командою “До складання схеми опорного пункту приступити” командири відділень (взводів) подають складені картки вогню (схеми опорних пунктів взводів) командиру взводу (роти), командир взводу (роти) складає схему  роти опорного пункту взводу (роти). Військовослужбовці удосконалюють позиції в інженерному відношенні. Час відраховується від команди “До складання схеми опорного пункту приступити” до подання його командиру роти (батальйону).
	Командир взводу

Командир роти
	17 хв

27 хв
	19 хв

30 хв
	21 хв

35 хв

	4.
	Дії підрозділу в обороні по заняттю укрить
	Особовий склад на позиції (у траншеях, окопах). За командою (сигналом) “Відділення (взвод, рота) в укриття”, особовий склад укривається у щілині (бліндажі) або в бойовій машині піхоти, (бронетранспортері) в готовності швидко зайняти свої місця на позиції. Командири та спостерігачі залишаються на позиції і ведуть спостереження. Час відраховується від команди (сигналу) “На зайняття укрить” до розміщення в ньому останнього військовослужбовця.
	Відділення

Взвод

Рота
	16 с

20 с

25 с
	17 с

22 с

30 с
	20 с

24 с

35 с

	5.
	Дії підрозділу в обороні під час виходу із укрить
	Особовий склад знаходиться в укриттях (щілинах, бліндажах, БТР, БМП). За командою (сигналом) "До бою" виходить із укрить, займає свої місця на позиції, готується до стрільби. Час відраховується від команди (сигналу) “До бою” до підготовки до стрільби останнього військовослужбовця.
	Відділення

Взвод

Рота
	16 с

20 с

25 с
	17 с

22 с

30 с
	18 с

24 с

35 с

	6.
	Посадка особового складу в БТР (БМП,  МТ-ЛБВ), що знаходиться в окопі
	Підрозділ веде бій на позиції в опорному пункті БТР (БМП, МТ-ЛБВ) в окопі на фланзі або позаду позиції відділення на відстані 50 м.

За командою (сигналом) "Відділення (взвод), до машини, по місцях особовий склад залишає вогневі  позиції ходами сполучення в окопі, висувається до машини (машин) і займає в ній (них) свої місця. Після посадки особового складу в БТР (БМП, МТ-ЛБВ) виходить з окопу (окопів).

Час відраховується від команди (сигналу) на посадку до виходу БТР (БМП, МТ-ЛБВ) із окопу.
	Відділення

Взвод
	1 хв  5 с
1 хв

1 хв  10 с
1 хв  5 с
	1 хв  10 с

1 хв  5 с
1 хв  15 с

1 хв  10 с
	1 хв  15 с
1 хв  10 с

1 хв  20 с
1 хв  15 с

	7.
	Зміна вогневої позиції (позицій опорного пункту) в обороні (відхід бойової охорони) вогневої засади на нову (основну або запасну)позицію:
	
	
	
	
	

	У чисельнику вказано час для БТР, у знаменнику - для БМП (МТ-ЛБВ).

	
	а) військовослужбовцем (обслугою)
	Військовослужбовець (обслуга) знаходиться на вогневій позиції. Зброя приведена в боєздатний стан, боєкомплект розкладений у готовності до бойового застосування. Нова (запасна) вогнева позиція вказана і знаходиться в траншеї або ході сполучення на відстані 20 м.

За командою (сигналом) “На вказану (запасну) вогневу позицію - до бою” військовослужбовець (обслуга) ставить зброю на запобіжник, переводить у похідний стан, укладає боєкомплект і пересувається на вказану позицію. Після заняття нової вогневої позиції, військовослужбовець (обслуга) переводить зброю у бойове положення, розкладає боєкомплект і доповідає: “До бою готовий”. Час відраховується від команди на заміну вогневої позиції до доповіді про готовність до бою.
	Автоматник

Кулеметник

Кулеметник ПКМ

Снайпер

Розрахунок

РПГ-7

СПГ-9м

АГС-17

9К-115
	19 с

27 с

33 с

55 с

40 с

2 хв

1 хв
	21 с

29 с

35 с

1 хв  5 с

45 с

2 хв  30 с

1 хв  10 с
	24 с

30 с

37 с

1 хв  15 с

50 с

3 хв

1 хв  20 с

	
	б) відділення

 в пішому порядку
	Відділення на позиції веде бій. Запасна позиція відділення в ході сполучення в ході сполучення (траншеї) на відстані: перший окоп – 100 м, останній - 200 м. Запасна вогнева позиція БМП (БТР, МТ-ЛБР) в 100 м від основної.

За командою “Відділення, на запасну позицію - до бою” відділення у порядку, визначеному командиром, займає основну (запасну) позицію і приготовляється до бою.

Час відраховується від команди на зміну позиції до заняття запасної вогневої позиції останнім військовослужбовцем та БМП (БТР, МТ-ЛБВ) і доповіді про готовність по бою.

Оцінка знижується на один бал:

за зміну позиції без вогневого прикриття не менш як двома військовослужбовцями або БМП (БТР, 
МТ-ЛБВ);

за порушення послідовності зміни, встановленої командиром відділення.
	Відділення
	2 хв
	2 хв  20 с
	2 хв  30 с

	
	в) взводом:

в пішому порядку
	Взвод в опорному пункті веде бій. Новий опорний пункт, знаходиться за 300 м, позаду (попереду, ліворуч, праворуч). Завдання на здійснення маневру поставлено.

За командою (сигналом) “На вказаний рубіж - до бою” взвод в установленому командиром порядку - особовий склад по ходах сполучення, машини, прикриваючись за складками місцевості - займає новий опорний пункт і приготовляється до бою.

Час відраховується від команди на здійснення маневру до заняття вогневої позиції останнім військовослужбовцем і БМП та доповіді про готовність.
	Взвод
	6 хв
	7 хв
	8 хв

	
	на машинах
	За командою (сигналом) “На вказаний рубіж - до бою” особовий склад по ходам сполучення висувається до машин, здійснює посадку, на машинах в установленому командиром порядку висувається в новий опорний пункт, спішується, займає вогневі позиції і готується до бою.

Час відраховується від команди (сигналу) на зміну опорного пункту до заняття вогневої позиції останнім військовослужбовцем і БМП (БТР, МТ-ЛБВ) і доповіді про готовність до бою.

Оцінка знижується на один бал:

за зміну опорного пункту без вогневого прикриття (не менш як відділенням);

за порушення послідовності зміни, встановленої командиром взводу.
	Взвод
	5 хв
	5 хв  30 с
	6 хв

	8.
	Висунення на вогневий рубіж для заборони уклинення противника (відбиття атаки,     контратаки):

без спішування
	Підрозділ на БТР (БМП, МТ-ЛБВ) у колоні. За командою (сигналом) “На рубіж №_____- до бою” висувається, розгортається в бойовий порядок, при необхідності спішується і з ходу займає вказаний рубіж. Відстань вогневих рубежів не менше: для взводу – 500 м, для роти – 1000 м, для батальйону – 3000 м. Рубіж спішування за 100 м від указаного рубежу.

Час відраховується від команди (сигналу) на заняття рубежу до виходу особового складу (бойових машин) на вказаний рубіж і доповіді про готовність.
	Взвод 

(бронегрупа роти)

Рота (бронегрупа батальйону)

Батальйон
	2 хв  10 с

4 хв

12 хв
	2 хв  20 с

4 хв  20 с

13 хв
	2 хв  30 с

4 хв  30 с

15 хв

	
	зі спішуванням 
	Оцінка знижується на один бал:

За порушення встановлених інтервалів між підрозділами і вогневими засобами, якщо це не обумовлено необхідністю використання маскувальних і захисних властивостей місцевості.

За неуміле використання місцевості, істотного і штучного покриття.

За неправильний вибір місць для вогневих засобів і позицій підрозділів (не більше 25% вогневих засобів розташовані на позиціях, з яких не забезпечується стрільба на дальність прямого пострілу і маневр вогнем у фланг).
	Взвод

Рота

Батальйон
	2 хв  40 с

4 хв  30 с

12 хв  30 с
	2 хв  50 с

4 хв  50 с

13 хв  30 с
	3 хв

5 хв

15 хв  30 с

	9.
	Проведення контратаки другим ешелоном (резервом)
	Підрозділ займає опорний пункт (район оборони, вогневий рубіж) особовий склад на вогневих позиціях екіпажі в машинах БТР (БМП) знаходяться в окопах, двигуни прогріті, маскувальні сітки прибрані. Завдання поставлене. Віддалення рубежу контратаки: для роти –1500 м, для батальйону – 3000 м. За командою (сигналом) особовий склад проводить посадку у БТР (БМП), підрозділ згідно з рішенням командира висувається на рубіж контратаки. Після виходу на рубіж особовий склад спішується і атакує на глибину 300 м. Час відраховується від команди (сигналу) “До машин” до досягнення визначеного рубежу.
	Рота

Батальйон
	9 хв  50 с

16 хв
	10 хв  30 с

16 хв  30 с
	11 хв

17 хв  30 с

	10.
	Пересування на полі бою (потайне висунення до об'єкту противника):

перебіжками
	Військовослужбовець (підрозділ) долає ділянку місцевості  глибиною 300 м короткими перебіжками (у відділеннях - по одному).


	Військовослужбовець

Відділення

Взвод

Рота


	2 хв  20 с

2 хв  45 с

3 хв

3 хв  10 с
	2 хв  30 с

3 хв

3 хв  15 с

3 хв  30 с
	3 хв

3 хв  30 с

3 хв  45 с

4 хв  10 с

	
	переповзанням
	Військовослужбовець (підрозділ) долає ділянку місцевості глибиною 50 м переповзанням по-пластунськи.
	Військовослужбовець

Відділення

Взвод

Рота


	1 хв  50 с

2 хв

2 хв  10 с

2 хв  20 с
	2 хв

2 хв  10 с

2 хв  20 с

2 хв  30 с
	2 хв  25 с

2 хв  35 с

2 хв  50 с

3 хв

	
	перебіжками і переповзанням
	Військовослужбовець (відділення) долає 50 м: перебіжкою – 15 м, переповзанням по-пластунськи    20 м і перебіжкою – 15 м.

Час відраховується від команди на пересування (згідно з вимогами Бойового Статуту СВ, ч. ІІІ) до досягнення вказаного рубежу і приготування до стрільби (в підрозділі - останнім військовослужбовцем).

Оцінка знижується на один бал:

коли голова і тіло при пересуванні піднімаються від землі, якщо довжина перебіжки між зупинками більше встановленої, якщо військовослужбовці під час зупинки після перебіжки не відповз у сторону, не приготувався для ведення вогню;

якщо для зупинок при перебіжці не використовувалось укриті місця (укриття).
	Військовослужбовець

Відділення
	40 с

45 с
	45 с

50 с
	55 с

1 хв

	11.
	Доставка боєприпасів під вогнем противника:

переповзанням 

перебіжками
	Військовослужбовці в положенні для стрільби положенні для стрільби лежачи. Патронний ящик лежить поруч з ним. (Вага патронного ящика - 30 кг)

За командою “Вперед” військовослужбовець бере патронний ящик і переповзає на боці ділянку 20 м.

За командою “Вперед” військовослужбовець бере патронний ящик і долає ділянку 40 м двома перебіжками по 20 м.

Час відраховується від команди “Вперед” до досягнення військовослужбовцем указаного рубежу.
	Військовослужбовець

Військовослужбовець
	35 с

25 с
	40 с

30 с
	50 с

35 с

	12.
	Подолання водної перешкоди:

а) вплав з використанням поплавку із предметів викладки

б) з використанням підручних засобів
	Відділення з повною екіпіровкою та зброєю знаходиться в укритті, на відстані 50 м від водної перешкоди. За командою “До виконання нормативу приступити” відділення готує і припасовує спорядження для подолання водної перешкоди вплав, долає водну перешкоду шириною 50 м і займає рубіж в 25 м від урізу води.

Відділення у повній екіпіровці і зі зброєю знаходиться в укритті, на відстані 50 м від урізу води. За командою “До виконання нормативу приступити” особовий склад готує та припасовує спорядження та підручні засоби (колода, ящик для набоїв, рятувальний жилет та ін.) долає водну перешкоду шириною 50 м та займає рубіж в 25 м від урізу води.

Час відраховується від команди “До виконання нормативу приступити” до досягнення вказаного рубежу останнім військовослужбовцем.
	Відділення

Відділення
	4 хв

5 хв
	5 хв

6 хв
	6 хв

7 хв

	13.
	Посадка особового складу в БТР (БМП, МТ-ЛБВ) на місці
	Підрозділ вишикуван біля машини. Кришки люків (двері) машини зняті зі стопорів. Посадка здійснюється згідно вимог Стройового статуту ЗС. Час відраховується від команди (сигналу) “По місцям” до закриття кришок люків (дверей) на замок. При виконанні нормативу особовий склад, одягнутий в теплу зимову форму одягу та взуття (валянки), час збільшується на 3 с.
	Відділення

Взвод


	12 с
10 с

13 с

11 с
	13 с

11 с

14 с
12 с
	15 с

13 с

16 с

15 c

	14.
	Висадка особового складу з БТР (БМП, МТ-ЛБВ) на місці
	Особовий склад у машинах на своїх місцях. Кришки люків (двері) машин зачинені на замки. Висадка здійснюється згідно вимог Стройового статуту ЗС.

Час відраховується від команди (сигналу) “До машин” до вишиковування  підрозділу у машин. При виконанні нормативу особовий склад, одягнутий у теплий (зимовий) одяг та взуття (валянки), час збільшується на 2 с.
	Відділення

Взвод

Рота
	10 с

9 с

11 с

10 с

14 с

12 с
	11 с

10 с

12 с

11 с

15 с

13 с
	13 с

12 с

14 с

13 с

17 с

15 с

	15.
	Посадка механізованого підрозділу десантом на танк (танки)
	Завдання поставлені. Екіпаж і десант вишикуваний біля танку (танків). Танковий шолом з гарнітурою для командира десанту знаходиться на башті танку і доповідає "Вивід ТПУ зачинений кришкою. Посадка здійснюється згідно вимог Стройового статуту ЗС України. Командир десанту входить у зв`язок з командиром танка і доповідає про готовність десанту до руху. Час відраховується від команди (сигнала) “По місцях” до початку руху танка (танків).
	Відділення

Взвод

Рота
	18 с

20 с

25 с
	20 с

22 с

28 с
	22 с

25 с

32 с

	16.
	Спішування підрозділу з БТР (БМП, МТ-ЛБВ) і розгортання у цеп
	Підрозділ наступає на машинах в бойовому порядку (бойову лінію). Особовий склад спішується в ході руху, розгортається у цеп та продовжує рух. Швидкість руху машин при спішуванні 5-7 км/год.

Час відраховується від команди (сигналу) “До машин” до розгортання підрозділу у цеп на встановлених інтервалах.
	Відділення

Взвод

Рота
	45 с

40 с

50 с
45 с

55 с

50 с
	50 с

45 с

55 с
50 с

1 хв

55 с
	1 хв

55 с

1 хв 5 с

1 хв

1 хв  10 с

1 хв  5 с

	17.
	Посадка підрозділу в БТР (БМП, МТ-ЛБВ) в ході наступу (руху)
	Підрозділ наступає (рухається) у цепу, БТР (БМП, МТ-ЛБВ) у цепу чи позаду підрозділу. За командою командира підрозділу “До машин”, “По місцям” підрозділ згортається в лінію відділення (відділення - в колону), машини висовуються до підрозділу і здійснюється посадка на ходу.

Швидкість руху машин при посадці 5-7 км/год.

Час відраховується від команди (сигналу) “До машин” до закриття люків (дверей) після посадки особового складу.

При виконанні нормативу особовим складом в зимовому одязі час збільшується на 3 с.
	Відділення

Взвод

Рота
	50 с

45 с

55 с

50 с

1 хв

55 с
	55 с

50 с

57 с

52 с

1 хв  5 с 

57 с
	1 хв

55 с

1 хв 5 с

55 с

1 хв 10 с

1 хв 5 с

	18
	Розгортання з похідної колони в передбойовий порядок :

при діях на машинах

при діях в пішому порядку
	Підрозділ рухається в похідній колоні. Розгортання в передбойовий порядок здійсьнюється згідно вимог Бойового статуту СВ ч. 2 і 3.

Час відраховується від команди на розгортання до прийняття підрозділом передбойового порядку на встановлених інтервалах і дистанціях.
	Рота

Батальйон

Взвод

Рота

Батальйон
	1 хв 30 с

1 хв 20 с

3 хв

2 хв 35 с

18 с

1 хв 40 с

4 хв
	1 хв 45 с

1 хв 30 с

3 хв 20 с

2 хв 50 с

20 с

1 хв 50 с

4 хв 20 с
	2 хв

1 хв 45 с

4 хв

3 хв 25 с

24 с

2 хв 15 с

5 хв 10с



	19.
	Розгортання з передбойового порядку в бойовий порядок:

при діях на машинах

при діях в пішому порядку
	Підрозділ наступає в передбойовому порядку. Розгортання в бойовий порядок здійснюється згідно вимог Бойового статуту  СВ ч. 2, 3.

Час відраховується від команди (сигналу) на розгортання до прийняття підрозділом бойового порядку на встановлених інтервалах і дистанціях.
	Взвод

Рота

Батальйон

Відділення

Взвод

Рота

Батальйон
	35 с

25 с

50 с

40 с

2 хв  45 с

2 хв  20 с

14 с

18 с

40 с

2 хв 30 с
	40 с

30 с

55 с

45 с

3 хв

2хв  30с

15 с

20 с

45 с

2 хв 45 с
	50 с

35 с

1 хв 5 с

55 с

3 хв  30 с

3 хв

18 с

24 с

55 с

3 хв 20 с

	20.
	Перешикування з бойового порядку в передбойовий:

при діях на машинах

при діях в пішому порядку
	Підрозділ наступає в бойовому порядку. Перешикування в передбойовий порядок здійснюється згідно вимог Бойового статуту СВ ч. 2, 3.

Час відраховується від команди (сигналу) на перешикування до прийняття передбойового порядку на встановлених інтервалах і дистанціях.
	Взвод

Рота

Батальйон

Відділення

Взвод

Рота

Батальйон
	30 с

23 с

45 с

35 с

2 хв  30 с

2 хв

14 с

18 с

40 с

2 хв  30 с
	35 с

25 с

50 с

40 с

2 хв  45 с

2 хв  10 с

15 с

20 с

50 с

2 хв  45 с
	40 с

30 с

1 хв
50 с

3 хв  20 с

2 хв  35 с

18 с

24 с

55 с

3 хв  20 с

	21.
	Перешикування з передбойового порядку в похідну колону:

при діях на машинах

при діях в пішому порядку
	Підрозділ наступає в передбойовому порядку. Перешикування в похідну колону здійснюється згідно вимог Бойового статуту СВ  ч. 2, 3.

Час відраховується від команди (сигналу) на перешикування до згортання в похідну колону.
	Рота

Батальйон

Взвод

Рота

Батальйон
	1 хв 25 с

1 хв 15 с

2 хв 45 с

 2 хв 20 с

18 с

1 хв 40 с

4 хв
	1 хв 35 с

1 хв 20 с

3 хв

2 хв 30 с

20 с

1 хв 50 с

4 хв 20 с
	1 хв 55 с

1 хв 35 с

3 хв 30 с

3 хв

24 с

2 хв 15 с

5 хв

	22.
	Розгортання із похідної колони у бойовий порядок для відбиття раптового нападу противника:

а) під час дій на машинах:

у бік фронту (тилу) 

у бік флангу

б) під час дій у пішому порядку
	Підрозділ здійснює марш. Озброєння в похідному положенні, чохли зняті. Розгортання в бойовий порядок здійснюється згідно з вимогами Бойового статуту СВ (ч. 2, 3).

Час відраховується від команди (сигналу) “До бою” до розгортання підрозділу в бойовий порядок на встановлених інтервалах і дистанціях.
	Взвод

Рота

Батальйон

Взвод

Рота

Батальйон

Взвод

Рота

Батальйон
	35 с

25 с

2 хв  35 с

2 хв  10 с

6 хв  10 с

5 хв  10 с

23 с

14 с

35 с
23 с
1 хв  10 с
45 с

27 с

1 хв  50 с

6 хв
	40 с
30 с

2 хв  50 с

2 хв  20 с

6 хв  40 с

5 хв  40 с

25 с

15 с

38 с

25 с

1 хв15 с

50 с

30 с

2 хв

6 хв  30 с
	50 с

35 с

3 хв  25 с

2 хв  50 с

8 хв

6 хв  50 с

30 с

18 с

45 с

30 с

1 хв  30 с

1 хв

35 с

2 хв  25 с

7 хв  10 с

	23.
	Перешикування з бойового порядку (бойової лінії) в похідну колону:

під час дій на машинах;

під час дій у пішому порядку
	Підрозділ наступає у бойовому порядку. Перешикування в похідну колону здійснюється згідно з вимогами Бойового статуту СВ (ч. 2, 3).

Час відраховується від команди (сигналу) на перешикування до повного шикування похідної колони на встановлених дистанціях між машинами (під час дій у пішому порядку між військовослужбовцями у підрозділі) і підрозділами.
	Взвод

Рота

Батальйон

Взвод

Рота

Батальйон
	32 с

23 с

2 хв  20 с

2 хв

5 хв  30 с

4 хв  35 с

25 с

1 хв  40 с

5 хв  30 с
	35 с

25 с

2 хв  30 с

2 хв  10 с

6 хв

5 хв

27 с

1 хв  50 с

6 хв
	40 с

30 с

3 хв
2 хв  35 с

7 хв  10 с
6 хв

32 с

2 хв  15 с

7 хв  10 с

	24.
	Атака переднього краю оборони противника під час дій у пішому порядку
	Підрозділ наступає ланцюгом або знаходиться у вихідному положенні для наступу (в траншеї, окопі), в 500 м від переднього краю оборони противника. За командою (сигналом) переходить в атаку. Під час підходу до мінно-вибухових (невибухових) загороджень підрозділ згортається у взводні колони (колону) по 2 (по 3), долає загородження проходами (або іншими способами), знову розгортається ланцюгом і продовжує атаку. З відстані 25-40 м на передній край. Час відраховується від команди (сигналу) “В атаку, вперед” до виходу всього ланцюга на передній край оборони противника. Оцінка знижується на один бал: 

за непопадання гранат (попадання менше 50% гранат у траншею),

за відставання не менше 10%, але не більше 30% особового складу під час виходу на передній край противника.
	Відділення

Взвод

Рота
	3 хв  25 с

4 хв  10 с

5 хв
	3 хв  50 с

4 хв  30 с

5 хв  20 с
	4 хв  35 с

5 хв  25 с

5 хв  30 с

	25.
	Перехід в атаку з траншеї з подоланням свого мінного поля
	Підрозділ у траншеї у готовності до атаки. Прохід (проходи) у мінному полі (шириною 6-8 м, глибиною 60 м) за 100 м перед траншеєю.

За командою (сигналом) “В атаку, вперед” підрозділ переходить в атаку, веде вогонь на ходу, долає мінне поле по проходу (проходах), розгортається ланцюгом і продовжує наступати 50 м.

Час відраховується від подачі команди (сигналу) “В атаку, вперед” до виходу на рубіж 50 м за мінним полем.

Примітка: 

Проходи в мінному полі обладнуються з розрахунку 1 на взвод, що атакує.
	Відділення

Взвод

Рота


	1 хв  30 с

2 хв

2 хв  50 с
	1 хв  40 с

2 хв  20 с

3 хв
	2 хв

3 хв  30 с

3 хв 40 с

	26.
	Зміна напрямку (фронту) наступу: 

а) під час дій на машинах:

на 45(
на 90(
на 180(
б) під час дій у пішому порядку:

на 45(
на 90(
	Підрозділ наступає в бойовому порядку. Зміна напрямку (фронту) наступу здійснюється згідно з вимогами Бойового статуту СВ (ч. 2 і 3).

Час відраховується від команди (сигналу) на зміну напрямку (фронту) наступу до виходу підрозділу в бойовому порядку на новий напрямок.
	Взвод

Рота

Взвод

Рота

Взвод

Рота

Відділення

Взвод

Рота

Відділення

Взвод

Рота
	30 с
21 с

1 хв  20 с

1 хв  5 с

1 хв
35 с

2 хв  25 с

2 хв

14 с

6 с

23 с

9 с

16 с

50 с

3 хв

30 с

1 хв  40 с

6 хв
	35 с

23 с

1 хв  25 с

1 хв  10 с

1 хв  5 с
40 с

2 хв  40 с

2 хв  10 с

15 с

7 с

25 с

10 с

17 с

55 с

3 хв  20 с

33 с

1 хв  50 с

6 хв  50 с
	40 с

27 с

1 хв  40 с

1 хв  25 с

1 хв  20 с

50 с

3 хв  10 с

2 хв  35 с

18 с

8 с

30 с

12 с

20 с

1 хв  5 с

4 хв

39 с

2 хв  15 с

7 хв  50 с

	27.
	Подолання зараженої ділянки місцевості з веденням вогню на ходу
	Особовий склад у засобах захисту (протигазах, панчохах, рукавицях і плащах, вдягнені у вигляді комбінезону) в розгорнутому бойовому порядку (ланцюгу) знаходиться за 10 м перед зараженою ділянкою місцевості глибиною 200 м. За командою (сигналом) переходить в атаку. Ділянка долається бігом з переходом в атаку на прискорений крок і веденням вогню на ходу. Вогонь ведеться (позначається) не менше трьох разів по мішенях (цілях), установлених 100-150 м за ділянкою зараження.

Час відраховується від команди (сигналу) “В атаку, вперед” до виходу всього ланцюга із зараженої ділянки.

Оцінка знижується на один бал:

за падіння під час виконання нормативу;

за невірні дії, які можуть призвести до пилестворення або забризкування тих, хто навчається;

за неправильність або вихід із строю засобів захисту не менш як на 20 %, але не більше ніж на 30% особового складу.
	Відділення

Взвод

Рота
	1 хв  15 с

1 хв  20 с

1 хв  40 с
	1 хв  20 с

1 хв  30 с

1 хв  30 с
	1 хв  40 с

1 хв  45 с

2 хв  15 с

	28.
	Введення в бій другого ешелону
	Підрозділ на БМП (БТР) у передбойовому порядку. Завдання поставлене. Відстань рубежу вводу в бій: для роти 1500 м, для батальйону - 5000 м. Введення в бій здійснюється згідно  рішення командира підрозділу. За командою (сигналом) “Вперед” підрозділ висовується, при підході до рубежу введення в бій розгортається у бойовий порядок, спішується та з вказаного рубежу атакує на глибину 300 м.

Час відраховується від команди (сигналу) “Вперед” до завершення атаки. Оцінка знижується на один бал, якщо не витримані часові показники проходження рубежів, визначені в рішенні командира.
	Рота

Батальйон
	7 хв  40 с

23 хв
	8 хв  30 с

24 хв
	9 хв

26 хв

	29.
	Знищення противника на глибині оборони зі здійсненням захвату
	Підрозділ веде бій за 200 м від позицій противника. Завдання на здійснення маневру поставлене. За командою (сигналом) “Вперед” 1-2 військовослужбовця. У відділенні (відділення у взводі) здійснюють маневр перебіжками і переповзанням у фланг противнику, використовуючи складки місцевості, за 25-40 м закидають його гранатами і одночасно з головними силами, що надійшли, вриваються на позицію противника. Головні сили ведуть вогневий бій з противником, з виходом групи, що обходить з флангу, відділення (взвод) переходить в атаку і завершує знищення противника.

Довжина маневру не менше 300 м.

Час відраховується від команди (сигналу) до завершення маневру до виходу всього відділення (взводу) на позицію противника.
	Відділення

Взвод
	4 хв  30 с

5 хв
	4 хв  50 с

5 хв  30 с
	5 хв

6 хв

	30
	Тактичні дії у складі бойових груп
	Підрозділ (взвод) ділиться на дві рівні групи. В кожній групі призначається старший. Форма одягу військова, спорядження: шолом (каска),бронежилет, підсумки для боєприпасів, зброя згідно штату. Підрозділ (взвод) вишикуваний в бойову лінію. По команді: “До виконання нормативу приступити”, перша група здійснює рух бігом вперед на відстань до 50 м та за командою старшого групи “СТІЙ” зупиняються та займають положення для стрільби сидячи (лежачи) в залежності від умов місцевості та здійснює прикриття другої групи. В цей час друга група здійснює прикриття перших та по команді старшого групи “ВПЕРЕД”, після того як перша група зупинилась та здійснює прикриття, рухаються до першої групи та займають положення для стрільби поруч з першою групою. Інтервал при цьому має бути не менше 6 – 8 м або 10 – 12 кроків. 

Ділянка яка долається повинна бути на менше 400 м.

Черговість руху бойових груп в залежності від умов обстановки може змінюватись. Норматив вважається виконаним після того як остання група подолає рубіж 400 м.

Оцінка знижується на один бал:

у разі зменшення інтервалів між військовослужбовцями;

початку руху однієї з груп без команди старшого групи;

під час перебіжки група пробігла понад 50 м.

Оцінка ставиться “незадовільно”:

у разі потрапляння однієї з груп в сектор вогню іншої групи.
	Всі категорії
	2 хв 25 с
	2 хв 35 с


	2 хв 45 с

	31
	Переміщення у складі “двійок”, “трійок”
	Переміщення підрозділу (взводу) у складі “двійок”, “трійок”. 

Підрозділ (взвод) ділиться на бойові двійки та трійки, в кожній призначається старший. Форма одягу військова, спорядження: шолом (каска), бронежилет, підсумки для боєприпасів, зброя згідно штату. Підрозділ (взвод) вишикуваний в бойову лінію. По команді: “До виконання нормативу приступити” розпочинають рух двійки (трійки), які знаходяться на флангах та здійснюють рух бігом вперед на відстань до 50 м та за командою старших групи “СТІЙ”  зупиняються та займають положення для стрільби сидячи (лежачи) в залежності від умов місцевості та здійснює прикриття інших двох двійок (трійок). Ті, в свою чергу по команді старших груп “ВПЕРЕД”, після того як перші зупинились та здійснює прикриття, рухаються під прикриттям перших на відстань до 50 м та зрівнюються з ними. Далі рухається наступна двійка (трійка) в такій самій послідовності. Норматив вважається виконаним після того як остання двійка (трійка) подолає рубіж 400 м. Інтервал при цьому має бути не менше 6 – 8 м або 10 – 12 кроків.

Оцінка знижується на один бал:

у разі зменшення інтервалів між військовослужбовцями;

початку руху однієї з груп без команди старшого групи;

під час перебіжки група пробігла понад 50 м.

Оцінка ставиться “незадовільно”:
у разі потрапляння однієї з груп в сектор вогню іншої групи.
	Всі категорії
	2 хв 45с
	2 хв 55с
	3 хв 10 с

	32
	Пересування на полі бою з використанням штучних та природних укриттів
	Норматив військовослужбовцем виконується в спорядженні (шолом (каска),бронежилет, підсумок для магазинів з одним магазином, автомат з приєднаним магазином споряджений 20-ма холостими набоями, гранатний підсумок з імітаційною гранатою) на ділянці місцевості довжиною 400 м з наявними на ній укриттями на відстані до 100 м одне від одного, а саме:

змакету пошкодженої техніки;

насипу землі висотою не менше 60 см (імітація пагорба);
ями глибиною 1м і діаметром 2 м (імітація воронки від снаряда);

траншеї противника.

Військовослужбовець повинен рухатись від укриття до укриття пригинаючись “зигзагоподібно” на максимальній швидкості, зброя при цьому береться в положення по бойовому та досилається патрон в патронник, зброя ставиться на запобіжник. За кожних 40-50 м від укриття військовослужбовець робить перекид вперед під кутом 45 градусів через праве або ліве плече з подальшим укладанням для стрільби лежачи та робить коротку чергу (2 – 3 постріли) в бік противника. Після заняття позиції військовослужбовець здійснює коротку чергу (2 – 3 постріли)  в бік противника з лівої сторони укриття, зброя при цьому прикладається до лівого плеча. За 
20 – 25 м від траншеї противника військовослужбовець кидає ручну імітаційну гранату в траншею противника відраховує 5 секунд та штурмує траншею. В траншеї здійснює автоматну чергу та проводить швидку заміну магазину.

Час відраховується від команди “До виконання нормативу приступити” до досягнення траншеї військовослужбовцем та здійсненням автоматної черги.

Оцінка знижується на один бал якщо:

військовослужбовець здійснював прямолінійний рух та не пригинався;

не здійснив перекиду вперед через кожні 40 – 50 м 

із-за укриття вів вогонь з правої сторони та правого плеча;

Оцінка ставиться “незадовільно”:
під час виконання нормативу військовослужбовець допустив утикання ствола в грунт або направляв ствол в тил або фланг або не відрахував 5 секунд після кидка гранати.

Перед початком виконання нормативу доцільно провести 1 – 2 тренування без холостих набоїв. Під час переміщення зброя ставиться на запобіжник.
	Всі категорії
	1 хв 25 с
	1 хв 35 с
	1 хв 50 с


Примітка:
1. Форма одягу військовослужбовців для виконання всіх нормативів - польова зі спорядженням і повною викладкою.


2. При зміні відстані на величину більше (менше) вказаних у нормативах час на виконання збільшується (зменшується) під час дій на техніці на кожні 100 м - на 30 с, під час дій у пішому порядку на кожні 100 м - 1 хв.

2.2. Для танкових підрозділів

	№ 
	Найменування нормативу
	Умови (порядок) виконання нормативу
	Категорія тих, хто
	Оцінка за часом

	п/п
	
	
	навчає ться

(підрозділи)
	“відмінно”
	“добре”
	“задовільно”

	1.
	Посадка екіпажу (екіпажів) у танк (танки)
	Підрозділ, вишикуваний біля машин (особовий склад з протигазами, а командири танків, крім того, з командирськими сумками). Кришки люків зняті зі стопорів. Посадка здійснюється згідно з вимогами Стройового статуту ЗСУ .

Час відраховується від команди (сигналу) “По місцях” до закриття кришок люків на стопори.

Під час виконання нормативу особовий склад, одягненим у зимовий одяг і взуття (валянки), час збільшується на 3 с.
	Екіпаж

Взвод

Рота
	10 с

11 с

13 с
	11 с

12 с

14 с
	13 с

14 с

16 с

	2.
	Висадка екіпажу (екіпажів) у танк (танків)
	Підрозділ у танку (танках) (особовий склад з протигазами, командири танків, крім того, з командирськими сумками). Кришки люків закриті на стопори. Висадка здійснюється згідно з вимогами Стройового статуту ЗСУ. Час відраховується від команди (сигналу) “До машин” до шикування підрозділу біля танку (танків).

Під час виконання нормативу особовий склад, одягненим у зимовий одяг і взуття (валянки), час збільшується на 3 с.
	Екіпаж

Взвод

Рота
	10 с

11 с

13 с
	12 с

12 с

14 с
	13 с

14 с

16 с

	3.
	Заняття вогневої позиції, опорного пункту, району оборони

а) танком

б) взводом

в) ротою (батальйоном)
	Танк знаходиться на відстані 1500 м від визначеної для оборони вогневої позиції. Командир танку отримує завдання по радіо. За командою “До бою” танк висувається в район ОП. Командир танку вибирає вогневу позицію, танк займає її. Командир танку ставить бойове завдання екіпажу і доповідає: “До бою готовий”.
Час відраховується від команди “До бою” до доповіді про готовність до бою.

Взвод знаходиться в колоні за 1500 м від переднього краю, визначеного для оборони опорного пункту. Отримавши завдання, командир взводу приймає рішення, ставить завдання командирам танків, виводить взвод у визначений опорний пункт, організовує його зайняття. Екіпаж танків за командами командира взводу висуваються, вибирають і займають вогневі позиції в опорному пункті взводу. Командири танків дають завдання підлеглим і доповідають командиру взводу про готовність до бою. Командир взводу доповідає по радіо про готовність до бою командиру роти.

Рота (батальйон) знаходиться в передбойовому порядку за 2500 м (3500 м) від переднього краю, визначеного для оборони опорного пункту (району). Виконати всі заходи та дії в тій послідовності, що і для взводу і доповісти командиру батальйону (полку).

Час відраховується від доповіді командира підрозділу “Завдання зрозумів” до його доповіді про готовність до бою. 

Оцінка знижується на один бал:

за неповну постановку завдання командира підрозділу своїм підлеглим;

за невміле використання місцевості в разі вибору вогневих позицій;

за незнання особовим складом завдання (в екіпажі - одним військовослужбовцем, у взводі - 2, в роті -6).


	Екіпаж

Взвод

Рота

Батальйон


	10 хв

13 хв

25 хв

40 хв
	12 хв

14 хв

30 хв

45 хв


	15 хв

16 хв

35 хв

50 хв

	4.
	Складання картки вогню танка
	Танк на вогневій позиції (в окопі), екіпаж попереду танка, завдання поставлене, орієнтири визначені (не менше 4-х). За командою (сигналом) “До складання карток вогню приступити” екіпаж займає свої місця у танку і приступає до складання картки вогню танка.

Час відраховується від команди “До складання картки вогню приступити” до подання командиром танку картки вогню.
	Екіпаж
	9 хв
	10 хв
	12 хв

	5.
	Складання схеми опорного пункту взводу, роти
	Взвод (рота) знаходиться в опорному пункті, танки на вогневих позиціях (в окопах), екіпажі в танках, завдання поставлене. За командою “До складання схеми опорного пункту приступити” командири танків (взводів) подають складені картки вогню танків (схеми опорних пунктів взводів) командиру взводу (роти), командир взводу (роти) складає схему опорного пункту взводу (роти).

Час відраховується від команди “До складання схеми опорного пункту приступити” до подання її командиру роти (батальйону).
	Командир взводу

Командир роти
	16 хв

25 хв
	18 хв

27 хв
	20 хв

30 хв

	6.
	Виявлення цілей:

вдень


	У секторі 3-00 для екіпажу і 6-00 для взводу показується 15 цілей на відстані 400-2500 м, групами по 2-3 цілі на різних рубежах не більше ніж на 40 с кожна. Екіпаж (взвод) веде розвідку цілей, вимірює відстань і наносить на схему. Оцінка складається з кількості виявлених цілей і точності вимірювання відстані до них.

Помилка по далекості не більше:

для танків без далекоміра 7% - на “відмінно”, 10% - на “добре”, 15% - на “задовільно”;
для танків з далекоміром - залежно від типу далекоміру. 

Кількість визначених цілей


	Екіпаж

Взвод
	10

15
	8

14
	7

12

	
	вночі
	У секторі 2-50 для екіпажу і 5-00 для взводу показується 6 цілей на відстані 200-1000 м, групами по 2-3 цілі, не більше ніж на 1 хв кожна.

Помилка по далекості не більше: 7% - на “відмінно”, 10% - на “добре”, 15% - на “задовільно”.

Кількість визначених цілей
	Екіпаж

Взвод
	5

6
	4

5
	3

4

	7.
	Зміна вогневої позиції (вогневих позицій) в обороні
	Танк (взвод) на вогневій позиції (в опорному пункті) в окопі (окопах). Двигуни танків запущено, маскувальні сіті забрано, екіпаж (екіпажі) в танках (танку). Запасна позиція (запасні позиції) за 100 м ззаду (збоку, спереду) від танку (танків).

Зміна вогневих позицій у складі взводу проводиться  відповідно до рішення командира.

Час відраховується від команди (сигналу) “На запасну вогневу позицію (позиції) – вперед” до заняття запасної вогневої позиції (запасних вогневих позицій) танком (усіма танками взводу).

Оцінка знижується на один бал:

за здійснення зміни вогневих позицій у взводі без вогневого прикриття;

за невміле використання захисних і маскувальних властивостей місцевості.
	Екіпаж

Взвод
	50 с

1 хв  10 с


	1 хв

1 хв  30 с


	1 хв  15 с

1 хв  40 с



	8.
	Висування і заняття вогневого рубежу для відбиття атаки (контратаки) противника
	Підрозділ знаходиться в опорному пункті (районі оборони). Відділення вогневого рубежу: для взводу, роти 1000 м, для батальйону - 3000 м.

За командою (сигналом) “На рубіж ... до бою” підрозділ висувається на вказаний рубіж згідно прийнятим командиром рішення, займає його і командир доповідає про готовність.

Час відраховується від команди (сигналу) на заняття рубежу до виходу підрозділу на рубіж і доповіді про готовність. 

Оцінка знижується на один бал:

за порушення встановлених інтервалів і дистанцій між підрозділами (танками), якщо це не обумовлене необхідністю використання маскувальних і захисних властивостей місцевості, за невміле використання місцевості, природного та штучного укриття; за неправильний вибір місця для вогневої позиції (не більше 25% бойових машин розташовані на позиціях, з яких не забезпечується стрільба на дальність прямого пострілу і маневр вогнем на флангах).
	Взвод, рота

Батальйон
	4 хв

10 хв  30 с
	4 хв  20 с

10 хв  30 с


	4 хв  30 с

11 хв  30 с

	9.
	Проведення контратаки другим ешелоном (резервом)
	Підрозділ знаходиться в опорному пункті (районі оборони, укриттях), екіпажі в танках. Двигуни прогріті, маскувальні сіті забрані, завдання поставлені. Відстань рубежу контратаки: для роти - 1000 м, для батальйону - 3000 м.

За командою (сигналом) “Вперед” підрозділ залишає опорний пункт (район оборони, укриття) і згідно з рішенням командира висувається на рубіж контратаки. Під час висування командир роти (батальйону) уточнює бойове завдання підлеглим, після виходу на рубіж підрозділ атакує на глибину 300 м.

Час відраховується від команди (сигналу) на проведення контратаки до досягнення визначеного рубежу.
	Рота

Батальйон
	5 хв  30 с

12 хв


	6 хв

12 хв  30 с


	7хв

13хв



	10.
	Розгортання із похідної колони в передбойовий порядок
	Підрозділ рухається в похідній колоні.

Розгортання в передбойовий порядок здійснюється згідно  вимог Бойового статуту ЗС ч. 2 і 3.

Час відраховується від команди на розгортання до прийняття підрозділом передбойового порядку на встановлених інтервалах і дистанціях.
	Рота

Батальйон
	1 хв  25 с

2 хв  45 с


	1 хв  35 с

3 хв


	1 хв  55 с

3 хв  30 с



	11.
	Розгортання із передбойового порядку в бойовий
	Підрозділ наступає в передбойовому порядку (взвод - в колоні).

Розгортання в бойовий порядок здійснюється згідно  вимог Бойового статуту ЗС ч. 2 і 3.

Час відраховується від команди (сигналу) на розгортання до прийняття підрозділом бойового порядку на встановлених інтервалах і дистанціях.
	Взвод

Рота

Батальйон
	30 с

45 с

2 хв  35 с
	35 с

50 с

2 хв  50 с
	40 с

1 хв

3 хв  25 с

	12.
	Перешикування із бойового порядку в передбойовий
	Підрозділ наступає в бойовому порядку. Перешикування в передбойовий порядок здійснюється згідно з вимогами Бойового статуту ЗС ч. 2 і 3

Час відраховується від команди (сигналу) на перешикування до прийняття підрозділом передбойового порядку, на встановлених інтервалах і дистанціях.
	Взвод

Рота

Батальйон
	30 с

50 с

2 хв  45 с
	35 с

55 с

3 хв
	40 с

1 хв  5 с

3 хв  30 с

	13. 
	Перешикування з передбойового порядку в похідну колону
	Підрозділ наступає в передбойовому порядку. Перешикування в похідну колону здійснюється згідно з вимогами вимог Бойового статуту Сухопутні війська ч. 2 і 3.

Час відраховується від команди (сигналу) на перешикування до згортання підрозділу в похідну колону на встановлених дистанціях між машинами.
	Рота

Батальйон
	1 хв  15 с

3 хв


	1 хв  20 с

3 хв  20 с


	1 хв  25 с

4 хв



	14.
	Розгортання з похідної колони в бойовий порядок для відбиття раптового нападу противника:

в бік фронту;

в бік флангів:
	Підрозділ здійснює марш, озброєння в похідному положенні, чохли зі зброєю зняті. Розгортання в бойовий порядок здійснюється згідно вимог Бойового статуту   СВ ч 2 і 3.

Час відраховується від команди (сигналу) на розгортання в бойовий порядок до прийняття підрозділом бойового порядку на встановлених інтервалах і дистанціях.
	Взвод

Рота

Батальйон

Взвод

Рота

Батальйон
	30 с

2 хв  20 с

5 хв  45 с

14 с

16 с

35 с


	35 с

2 хв  30 с

6 хв

15 с

18 с

38 с


	40 с

3 хв

7 хв  10 с

18 с

21 с

45 с



	15.
	Перешикування із бойового порядку (бойової лінії) в похідну колону
	Підрозділ наступає в бойовому порядку. Перешикування в похідну колону здійснюється згідно  вимог Бойового статуту СВ ч. 2 і 3.

Час відраховується від команди (сигналу) на перешикування до повного шикування похідної колони на встановлених дистанціях між машинами.
	Взвод

Рота

Батальйон
	30 с

2 хв  20 с

5хв


	35 с

2 хв  30 с

5 хв  30 с


	40 с

3 хв

6 хв  30 с



	16.
	Зміна напрямку (фронту) наступу на 45(
на 90(
на 180(
	Підрозділ наступає в бойовій лінії у вказаному напрямку. Зміна напрямку (наступу) здійснюється згідно  вимог Бойового статуту СВ ч. 2 і 3.

Час відраховується від команди (сигналу) на зміну напрямку (фронту) наступу до виходу бойового порядку на новий напрямок.
	Взвод

Рота

Взвод

Рота

Взвод

Рота
	18 с

55 с

35 с

1 хв  50 с

6 с

8 с
	20 с

1 хв

38 

2 хв

7 с

9 с


	24 с

1 хв  10 с

45 с

2 хв  25 с

8 с

11 с

	17.
	Маневр танком (взводом) для захисту від ПТКР
	Танк (взвод) рухається в бойовій лінії. За командою (сигналом) на відстані 1500 - 2000 м від нього імітується пуск ПТКР противника (підривається імітаційний снаряд типу “Ширас” і здійснюється пуск сигнального патрону жовтого вогню).

Під час виявлення пуску ПТКР танк (танки) здійснює маневр (поворот на 30*, робить (роблять) ривок в бік не менше, як на 10 м) і продовжує рухатись у попередньому напрямку.

Час відраховується від імітування пуску ПТКР до початку руху в попередньому напрямку після маневру вліво (вправо) не менше ніж на 10 м.
	Танк

Взвод
	8 с

10 с


	9 с

11 с


	11 с

13 с



	18.
	Введення в бій другого ешелону
	Підрозділ в передбойовому порядку. Завдання поставлене. Відстань рубежу вводу в бій: для роти 1500 м, для батальйону - 6000 м.

Введення в бій здійснюється згідно з рішенням командира підрозділу.

За командою (сигналом) “Вперед” підрозділ висувається, розгортається в бойовий порядок і з вказаного рубежу атакує на глибину 300 м.

Час відраховується від команди (сигналу) “Вперед” до завершення атаки.

Примітка: При відстанях більше (менше) вказаних в нормативах, час на їх  виконання збільшується (зменшується) на кожні 100 м на 30 с.
	Рота

Батальйон
	7 хв

18 хв
	8 хв

19 хв
	9 хв

20 хв


2.3. Для командирів механізованих (танкових) підрозділів

	№ 
	Найменування нормативу
	Умови (порядок) виконання нормативу
	Категорія тих, хто
	Оцінка за часом

	п/п
	
	
	навчається
	”відмінно”
	”добре”
	”задовільно”

	1.
	Прийняття рішення на бій (марш) і його доповідь
	Усі дані, які необхідні для прийняття рішення, доведені до тих, хто навчається.

Час відраховується від доповіді про з'ясування одержаного бойового завдання (бойового розпорядження) до завершення доповіді, рішення.
	Командир взводу

Командир роти

Командир батальйону
	10 хв

15 хв

20 хв
	12 хв

17 хв

25 хв
	15 хв

20 хв

30 хв

	2.
	Прийняття рішення на бій (оборону або наступ), оформлення його і необхідних розрахунків на карті
	Всі дані, які необхідні для прийняття рішення, доведені до тих, хто навчається. Робочі карти підготовлені. Час відраховується від доповіді про з'ясування бойового завдання (бойового розпорядження) до доповіді про закінчення роботи.


	Командир взводу

Командир роти

Командир батальйону
	20 хв

30 хв

40 хв
	25 хв

35 хв

45 хв
	30 хв

40 хв

50 хв

	3. 
	Прийняття рішення на марш, оформлення його і необхідних розрахунків на карті
	Всі дані, які необхідні для прийняття рішення, доведені до тих, хто навчається. Робочі карти підготовлені. Ті, хто навчаються, приймають рішення за командира на ступінь вище штатної посади.

Протяжність маршруту руху:

для взводу - 50-60 км;

для роти - 100-120 км;

для батальйону - 200-250 км.

Час відраховується від доповіді про з'ясування отриманого бойового завдання (бойового розпорядження) до доповіді про закінчення роботи.
	Командир взводу

Командир роти

Командир батальйону
	20 хв

30 хв

40 хв
	25 хв

35 хв

50 хв
	30 хв

40 хв

60 хв

	4.
	Збір і нанесення даних обстановки на карту:

а) під час роботи на радіозасобах з документами ЗУВ;

б) під час роботи на провідних засобах зв'язку
	Підлеглі командири із засобами зв'язку і робочими картами з нанесеною обстановкою за свій підрозділ знаходяться на встановлених місцях. Командири за викликом доповідають обстановку.

Час відраховується від початку доповіді першого з підлеглих командирів до доповіді про завершення нанесення обстановки за весь підрозділ.
	Командир роти

Командир батальйону

Командир роти

Командир батальйону
	10 хв

18 хв

8 хв

12 хв
	12 хв

20 хв

10 хв

15 хв
	15 хв

25 хв

12 хв

18 хв

	5.
	Постановка бойових завдань підлеглим командирам:

а) під час роботи на радіозасобах з документами ЗУВ;

б) під час роботи на провідних засобах зв'язку
	Підлеглі командири із засобами зв'язку і робочими картами знаходяться на встановлених місцях.

Час відраховується від початку постановки бойового завдання першому з підлеглих командирів до доповіді останнього командира про завершення нанесення бойового завдання.


	Командир взводу

Командир роти

Командир батальйону

Командир взводу

Командир роти

Командир батальйону
	8 хв

10 хв

20 хв

6 х

8 хв

15 хв
	10 хв

15 хв

25 хв

8 хв

10 хв

20 хв
	12 хв

20 хв

30 хв

10 хв

12 хв

25 хв

	6.
	Прийом доповіді про обстановку і про рішення по ній від підлеглого командира:

а) під час роботи на радіозасобах з документами ЗУВ;

б) під час дій на провідних засобах зв'язку
	Підлеглий командир із засобами зв'язку і робочою картою з нанесеною обстановкою та прийнятим рішенням знаходиться на встановленому місці.

Час відраховується від початку доповіді підлеглого командира до завершення нанесення обстановки старшим командиром.
	Командир взводу

Командир роти

Командир батальйону

Командир взводу

Командир роти

Командир батальйону
	5 хв

8 хв

10 хв

4 хв

6 хв

8 хв
	6 хв

10 хв

12 хв

5 хв

8 хв

10 хв
	7 хв

12 хв

15 хв

6 хв

10 хв

12 хв

	7.
	Постановка бойового завдання (віддача бойового наказу) по карті особисто
	Рішення прийняте, нанесене на карту. Підлеглі командири з робочими картами зібрані для одержання бойового завдання готові до роботи.

Час відраховується від початку постановки бойового завдання до його завершення.

Оцінка знижується на один бал, якщо підлеглі командири не встигли нанести отримане завдання на карту.
	Командир взводу

Командир роти

Командир батальйону
	8 хв

10 хв

15 хв
	9 хв

12 хв

20 хв
	10 хв

15 хв

25 хв

	8.
	Розробка бойового донесення
	Обстановка зібрана, рішення по ній прийняте. Час відраховується від команди “До розробки бойового завдання приступити” до його подання.


	Командир батальйону 

(НШ батальйону)
	15 хв
	18 хв
	20 хв

	Примітка:
1. Нормативи виконуються на групових вправах штабних тренуваннях, командно-штабних і тактичних навчаннях, контрольних заняттях.


2. Нормативи 4, 5, 7 відпрацьовуються штатними командирами підрозділів (у складі 3- х чоловік). При збільшені штатної численності на кожного додаткового командира час на виконання нормативу збільшується на 3 хв.


3. При неповній доповіді (нанесення даних обстановки або рішення на карту), наявності в оформлених документах помилок, які не усуваються за час, що залишився на виконання нормативу, норматив вважається невиконаним і оцінюється “незадовільно”.


2.4. Для механізованих підрозділів, діючих у тактичному повітряному десанті

	№ 
	Найменування нормативу
	Умови (порядок) виконання нормативу 
	Категорія тих,хто  
	Оцінка за часом

	п/п
	
	
	навчаються

(підрозділи)
	“відмінно”
	“добре”
	“задовільно”

	1.
	Посадка особового складу у вертольоти
	а) Вертольоти (макети вертольотів) на посадочній площадці. Бокові двері відкриті, трапи встановлені для посадки особового складу. Підрозділи знаходяться у вихідному районі для посадки, віддаленому на 300 м від вертольотів.

б) Вертольоти зависають на відстані 3-4 м. Двері відкриті, м'які східці для посадки особового складу опущені. Підрозділи знаходяться в початковому районі для посадки, віддаленому на 300 м від вертольотів.

Час відраховується від команди (сигналу) “До вертольотів, по місцях” до закриття дверей вертольотів.
	Відділення

Взвод

Рота

Відділення

Взвод

Рота


	1 хв  15 с

1 хв  20 с

2 хв  20 с

2 хв  25 с

3 хв

4 хв  30 с
	1 хв  20 с

1 хв  25 с

2 хв  40 с

2 хв  40 с

3 хв  10 с

5 хв  20 с
	1 хв  30 с

1 хв  40 с

3 хв  10 

3 хв  10 с

3 хв  50 с

6 хв  20 с

	2.
	Висадка особового складу з вертольотів і розвертання в бойовий порядок
	а) Вертольоти на посадочній площадці. Бокові двері відкриті, трапи встановлені для висадки особового складу. Підрозділ у вертольоті (вертольотах).

б) Вертольоти зависають на висоті 1,5 - 2,5 м. Бокові двері відкриті. Підрозділ у вертольоті (вертольотах). Висадка проводиться стрибком. 

Час відраховується від команди (сигналу) “До бою, вперед” до прийняття бойового порядку на відстані 150 м від вертольоту (вертольотів).
	Відділення

Взвод

Рота

Відділення

Взвод

Рота
	30 с

35 с

2 хв

25 с

30 с

2 хв
	35 с

40 с

2 хв  10 с

30 с

35 с

2 хв  10 с
	40 с

50 с

2 хв  30 с

35 с

40 с

2 хв  30 с

	3.
	Посадка особового складу (обслуги) з матеріальною частиною у вертольоти
	Вертольоти на посадочній площадці. Бокові двері відкриті, трапи установлені для посадки особового складу. Підрозділ (обслуга) з матеріальною частиною знаходиться у вихідному районі для посадки віддаленої на 300 м від вертольоту.

Розрахунок посадки проведений.

Час відраховується від команди “До вертольотів, по місцях” до закриття дверей вертольотів.
	Обслуга ПКМ, ПК

Обслуга  АГС-17

Відділення АГС-17

Взвод АГС-17 

(в два вертольоти)

Обслуга СПГ-9Д

Взвод СПГ-9Д 

(в три вертольоти)

Обслуга ПТКР

Відділення ПТКР 

Взвод ПТКР

(в два вертольоти)

ПТ батарея

(в п`ять вертольотів)

Обслуга 82 мм М

Взвод 82 мм М

Обслуга 120 мм М

Батарея 120 мм

 (в сім вертольотів)

Зенитний ракетний взвод
	1 хв  10 с 

1 хв  10 с

1 хв  15 с

1 хв  20 с

1 хв  25 с

1 хв  30 с

1 хв  15 с

1 хв  20 с 

1 хв  20 с

1 хв  30 с

1 хв  20 с

2 хв

2 хв

2 хв  25 с

1хв 30 с
	1 хв  15 с

1 хв  15 с

1 хв  20 с

1 хв  25 с

1 хв  35 с

1 хв  45 с

1 хв  20 с

1 хв  25 с 

1 хв  30 с

1 хв  45 с

1 хв  30 с

2 хв  10 с

2 хв  40 с

2 хв  40 с

1хв 45 с
	1 хв  30 с

1 хв  30 с

1 хв  35 с

1 хв  40 с

1 хв  55 с

2 хв

1 хв  35 с

1 хв  40 с

1 хв  45 с

2 хв

1 хв  45 с

2 хв  35 

3 хв  35 с

3 хв  10 с

2 хв

	4.
	Висадка особового складу підрозділу (обслуги) з матеріальною частиною із вертольотів і заняття вогневих позицій для ведення вогню
	Вертольоти на посадочній площадці. Бокові двері відкриті, трапи встановлені для висадки особового складу. Підрозділ (обслуга) з матеріальною частиною знаходиться в вертольотах, за 150 м від вертольотів. Завдання поставлене.

Час відраховується від команди (сигналу) “Приготуватись, пішов” до готовності підрозділу (обслуги) до ведення вогню.

Примітка: Відпрацювання нормативів проводиться на вертольотах Ми-8, а для обслуги і батарей 120 мм М - на вертольотах Ми-6 та Ми-26.
	Обслуга ПКМ, ПК

Обслуга  

АГС-17

Відділення АГС-17

Взвод АГС-17

Обслуга

СПГ-9Д

Взвод СПГ-9Д

Обслуга

ПТУР

Відділення ПТУР

Взвод ПТУР

ПТ батарея

Розрахунок

82 мм М

Взвод 82 мм М

Розрахунок

120 мм М

Батарея 120 мм М

Зенітний  ракетний взвод
	30 с

55

1 хв  5 с

1 хв 15 с

1 хв  5 с

1 хв  15 с

55 с

1 хв  10 с

1 хв  15 с

1 хв  20 с

1 хв  50 с

2 хв  10 с

2 хв  20 с

2 хв  35 с

55 с
	35 с

1 хв

1 хв  10 с

1 хв  20 с

1 хв  10 с

1 хв  20 с

1 хв

1 хв  15 с

1 хв  20 с

1 хв  30 с

2 хв

2 хв  20 с

2 хв  30 с

2 хв  50 с

1 хв
	40 с

1 хв 10 с

1 хв  25 с

1 хв  35 с

1 хв  25 с

1 хв  35 с

1 хв  10 с

1 хв  30 с

1 хв  35с

1 хв  45 с

1 хв  25 с

2 хв  50 с

3 хв

3 хв 25 с

1 хв  10 с


Вогнева позиція для обслуги мінометної батареї 120 мм М в 300 м.

Підготовка даних для ведення вогню в норматив не входить.
2.5. Для розвідувальних підрозділів

	№ 
	Найменування  нормативу
	Умови (порядок) виконання нормативу
	Категорія тих, хто
	Оцінка за часом

	п/п
	
	
	навчається (підрозділи)


	”відмінно”
	”добре”
	”задовільно”

	1. 
	Посадка на БРМ (БРДМ)
	Особовий склад із зброєю та спорядженням вишуканий біля машини відповідно до вимог Стройового статуту. Кришки люків відкриті. Після посадки кришки люків закриваються на замки. Посадка скрізь кормові двері та верхні люки.

Час відраховується від команди (сигналу) "По місцях" до закриття кришок люків на замки.
	Екіпаж БРМ

Відділення

БРДМ

Взвод БРДМ
	9 с

10 с

11 с
	10 с

11 с

12 с
	12 с

13 с

14 с

	2.
	Висадка із БРМ (БРДМ)
	Кришки люків (двері) машини закриті на замки. Висадка проводиться скрізь кормові двері та верхні люки. Після висадки особовий склад шикується перед машиною відповідно до вимог Стройового статуту.

Час відраховується від команди (сигналу) "До машини" - до шикування підрозділу біля машини.
	Екіпаж БРМ

Відділення

БРДМ

Взвод БРДМ
	8 с

9 с

10 с
	9 с

10 с

11 с
	11 с

12 с

13 с

	3.
	Посадка у вертоліт
	а) Вертоліт на землі, відділення (група) знаходиться на відстані 25 м від вертольоту, вишикувана в колону по двоє. Завдання поставлене.

б) Вертоліт у повітрі. Зависання на висоті 3 - 4 м. М'яка драбина спущена. Відділення (група) знаходиться на відстані 25 м від вертольота.
	Відділення (група) 

7 чол.

Відділення (група) 

7 чол.
	15 с

2 хв
	16 с

2 хв  10 с
	18 с

2 хв  30 с

	4.
	Висадка з вертольоту
	а) Вертоліт на землі. Двері вертольота відчинені. Відділення (група) у вертольоті.

б) Вертоліт у повітрі. Зависання на висоті 1,5 - 2,5 м. Двері вертольоту відчинені. Відділення (група) у вертольоті в готовності до висадки стрибком.

Час відраховується від команди (сигналу) "Підготуватися, пішов" до шикування відділення (групи) в одну шеренгу за 25 м від вертольота.
	Відділення (група) 

7 чол.

Відділення (група) 

7 чол.
	12 с

20 с
	13с

25с
	15с

30с

	5.
	Розгортання та згортання переносної радіо-станції РРТР (ЕРРС)
	Станція в похідному (бойовому) положенні. Розгорнути (згорнути) та підготувати станцію до роботи. Перевірити станцію на працездатність:

вдень

вночі
	Солдати

Сержанти

Солдати

Сержанти


	1 хв

50 с

1 хв  10 с

1 хв
	1 хв  5 с

1 хв

1 хв  15 с

1 хв  5 с
	1 хв  10 с

1 хв  5 с

1 хв  20 с

1 хв  10 с

	6.
	Ведення розвідки з використанням станції РРТР (ЕРРС)
	Ті, хто навчаються з апаратурою, картою та компасом розташовуються на місцевості, де на дальності 500 - 1500 м від точки стояння імітуються джерела випромінювання.

Після визначення свого місцезнаходження:

а) знайти діючу РЛС та визначити напрямок до неї;

б) визначити параметри виявленої РЛС.
	Солдати

Сержанти

Солдати

Сержанти
	2 хв

1 хв  30 с

4 хв

3 хв 30 с
	2 хв  30 с

2 хв

4 хв  30 с

4 хв
	3 хв

2 хв  30 с

5 хв

4 хв  30 с

	7.
	Підготовка ПСНР до роботи
	а) Підготувати ПСНР до роботи без виносу прийомопередавача, запустити бензоагрегат. Час відраховується від команди “Відпрацювання нормативу розпочати” – до звіту командира БРМ: “Готовий”.
вдень

вночі

б) Підготувати ПСНР до роботи з винесенням прийомопередавача на 25 м та його орієнтування, запустити бензоагрегат.

Час відраховується від команди “Відпрацювання нормативу розпочати” – до звіту командира БРМ: “Готовий”.
вдень

вночі
	Офіцери

Солдати

Сержанти

Офіцери

Солдати

Сержанти

Обслуга 2 чол

Обслуга 2 чол.
	3 хв

3 хв  30 с

3 хв  15 с

3 хв  15 с

4 хв

3 хв  30 с

4 х

5 хв
	4 хв

4 хв  30 с

4 хв  15 с

4 хв  15 с

5 хв

4 хв  30 с

4 хв  50 с

6 хв


	5 хв

5 хв  30 с

5 хв  15 с

5 хв  15 с

6 хв

5 хв  30 с

6 хв

7 хв

	8.
	Переведення ПСНР з бойового положення в похідне
	Вимкнути ПСНР. Прибрати прийомопередавач. Заглушити бензоагрегат.

Час відраховується від команди “Відпрацювання нормативу розпочати” до звіту командира БРМ: “Готовий”
вдень

вночі
	Офіцери

Солдати

Сержанти

Офіцери

Солдати

Сержанти
	3 хв  15 с

4 хв

3 хв  45 с

4 хв

4 хв  30 с

4 хв  20 с
	4 хв

5 хв

4 хв  45 с

4 хв  30 с

5 хв  30 с

5 хв
	4 хв  30 с

5 хв  30 с

5 хв  15 с

5 хв

6 хв

5 хв  45 с

	9.
	Підготовка вихідних даних координатора ТНА до орієнтування на місцевості
	Запустити систему. Визначити координати машин, дирекційний кут поздовжньої осі машини за допомогою гірокомпасу 1 г 11 н

(візира орієнтування 1 т 25). Ввести початкові дані в координатор. Вставити карту в планшет. Помилка у визначенні координат не повинна перевищувати 2 мм у масштабі карти, дирекційний кут 0 - 03.
	Обслуга 2 чол.
	14 хв
	15 хв  30 с
	17 хв  30 с

	10.
	Переведення ЛПР - 1 з похідного положення в бойове та його орієнтування
	ЛПР знаходиться в переносному в'юку. Встановити далекомір на триногу та зорієнтувати його.

Час відраховується від команди “ЛПР до роботи підготувати” - до звіту: “ЛПР до роботи готов”.
	Солдати

Сержанти
	1 хв  30 с

1 хв  15 с
	2 хв

1 хв  45 с
	2 хв  30 с

2 хв  10 с

	11.
	Визначення координат СП з використанням ЛПР-1
	ЛПР-1 зорієнтований і підготовлений до роботи. На місцевості на віддаленні не менше як 1000-1500 м є орієнтири, які надійно впізнаються на карті.

Час відраховується від команди “До роботи приступити” - до звіту: “Готовий”. Помилка у визначенні координат СП при використанні карти масштабу 1 : 25000 (1 : 50000) не повинна перевищувати 25 (50) м.
	Солдати

Сержанти
	3 хв  15 с

2 хв  45 с
	3 хв  45 с

3 хв
	4 хв  15 с

3 хв  45 с

	12.
	Складання схеми орієнтирів
	Особовий склад знаходиться на спостережному посту. Завдання поставлене. Скласти схему орієнтирів та визначити відстань до шести призначених орієнтирів, розташованих на віддаленні від 500 до 3000 м.

Час відраховується від моменту постановки завдання до здачі відпрацьованої схеми орієнтирів:

а) Помилка у визначенні відстані до орієнтирів з використанням бінокля, приладів спостереження та прицілювання БМП, (БРМ), БТР (БРДМ) повинна бути не більш як 5% - на “відмінно”, 7% - на “добре”, 10% - на “задовільно”;

б) з використанням ДКРМ, ЛПР-1, помилка у визначенні відстані повинна бути не більше як на 20 м.
	Солдати

Сержанти
	8 хв

7 хв
	9 хв

8 хв
	10 хв

9 хв

	13
	Виявлення цілей та визначення відстані до них
	а) Спостережний пост у складі 2 чол., завдання поставлене. Вказується 10 цілей на відстані 200 - 2500 м від СП.

Виявити цілі, визначити відстані до них, нанести на карту (схему) місцевості та зробити запис спостереження в журналі. У секторі: 8-00 кожна ціль показується двічі не більш як на 1 хв.

вдень

вночі

час відраховується від команди “Приступити до розвідки”. На відпрацювання нормативу відводиться: вдень - 20 хв., вночі - 30 хв.

Вночі норматив виконується з використанням нічних спостережних приладів, цілі імітуються спалахами пострілів. Помилка у визначенні відстані при вимірюванні з використанням бінокля, приладів спостереження та прицілювання БМП (БРМ), БТР (БРДМ) повинна бути не більш як: 5% - на “відмінно”, 7% - на “добре”, 10% - на “задовільно”.

б) теж саме при виявленні цілей з використанням апаратури БРМ (ЛПР-1), помилка у визначенні відстані до цілей не повинна перевищувати: 10 м - на “відмінно”, 15 м - на “добре”, 20 м - на “задовільно”:

вдень

вночі

в) Під час роботи ПСНР. Завдання поставлене. Імітується не менше 5 об'єктів, що рухаються на відстані 1500-4000 м від машини.

Час імітації однієї цілі не повинен перевищувати 1 хв. 30 с. Виявити цілі, визначити їх полярні координати, нанести на карту (схему місцевості) та зробити запис у журналі. Помилка у визначенні дальності до цілей не повинна перевищувати: 25 м - на “відмінно”, 40 м - на “добре”, 50 м - на “задовільно”.
	Солдати

Сержанти

Солдати

Сержанти

Обслуга 2 чол.

Екіпаж 2 чол.
	8

9

5

6

9

6

5
	7

8

4

5

8

5

4
	6

7

3

4

7

4

3

	14.
	Визначення координат цілей (об'єктів)
	а) У ході ведення розвідки на незнайомій місцевості визначити координати цілі, віддаленої від розвідника на 1500-2000 м, нанести на карту або підготовлену схему  місцевості, визначити її прямокутні координати.

Попередньо виконується норматив № 10 з військової топографії.

Час відраховується від моменту виявлення цілі до подання відпрацьованої карти (схеми).

Помилка у визначенні координат не повинна перевищувати: 50 м - на “відмінно”, 75 м - на “добре”, 100 м - на “задовільно”.

б) теж саме при визначенні координат цілі з використанням устаткування БРМ; помилка у визначенні координат не повинна перевищувати:

з використанням ДКРМ, ТНА, СТМ:

25 м - на “відмінно”, 35 м - на “добре”, 50 м - на “задовільно”;

з використанням ПСНР, ТНА, СТМ:

50 м - на “відмінно”, 75 м - на “добре”, 100 м - на “задовільно”;
в) теж саме при визначенні координат з використанням ЛПР-1, помилка у визначенні координат не повинна перевищувати:

25 м - на “відмінно”, 35 м - на “добре”, 50 м - на “задовільно”.
	Солдати

Сержанти

Екіпаж
	4 хв  45 с

4 хв  15 с

2 хв
	5 хв  40 с

5 хв  10 с

2 хв  30 с
	6 хв  20 с

6 хв

2 хв  45 с

	15.
	Збір відділення (групи) після десантування з вертольота (літака)
	Пункт збору на віддаленні 1000 - 1500 м від центру майданчика приземлення.

Час відраховується від моменту приземлення останнього розвідника до збору всього відділення (групи), взводу в пункті збору зі своїми парашутами.
	Відділення (група)

Взвод
	10 хв

12 хв
	12 хв

14 хв
	15 хв

17 хв

	16.
	Розвідка об'єкту противника, визначення його координат і звіт даних по радіо
	Район розвідки на площі 3х3 км ( пустельній та відкритій місцевості 5х5 км). Завдання поставлене. Відділення (група) за 3 км від кордону району. Відділення (група) виходить в район розвідки, організовує прихований пошук об'єктів, визначає координати, входить у зв'язок та передає по радіо дані.

Час відраховується від моменту постановки завдань командирові РГ (РД) - до звіту щодо координат цілі по радіо. За недодержання заходів маскування та охорони незалежно від часового показника дії РГ (РД) оцінюються “незадовільно”.

Помилка у визначенні координат згідно з нормативом №14.
	Відділення (група)
	2 г
	2 г  30 хв
	3 г

	17.
	Складання та передача розвідувального донесення
	а) Відпрацьовуються після виконання нормативів №14 та № 16.

Скласти та закодувати за таблицею радіосигналів донесення, увійти в зв'язок та передати мікрофоном радіограму у кількості 8-10 груп.

Час відраховується від моменту виконання нормативів № 14 та № 16 до закінчення передачі радіограми;

б) теж саме передати радіограму з використанням приставки Р-014Д.
	Солдати

Сержанти

Солдат

Сержанти
	6 хв

5 хв

4 хв  30 с

4 хв
	6 хв  30 с

5 хв  30 с

5 хв  15 с

4 хв  45 с
	7 хв  30 с

6 хв  30 с

6 хв  15 с

5 хв

	18.
	Установка комплексу 1к18 на рубежі спостереження              (4 датчики на 1 ретранслятор)
	Відділення знаходиться на відстані 500 м від рубежу. Потай висунутись до рубежу, визначити координати точок установлення датчиків, установити та замаскувати прилади.

Час відраховується від команди “До встановлення приступити” - до звіту “Прилади до роботи готові”.
	Відділення
	20 хв
	23 хв
	2 5хв

	19.
	Дешифрування інформації, що надходить від датчиків на УПОИ та нанесення її на карту
	Комплект установлений на рубежі, протягом 15 хв. через рубіж проходить 10 цілей різного характеру.

Розшифрувати інформацію, визначити характер цілей та нанести їх на карту. 
	Оператор
	9
	7
	6


3. Тактико - спеціальна підготовка

3.1. Для підрозділів радіо- та радіотехнічної розвідки

	№ 
	Найменування нормативу
	Умови (порядок) виконання нормативу
	Категорія тих, хто навчається
	Оцінка за часом

	п/п
	
	
	(підрозділи)
	”відмінно”
	”добре”
	”задовільно”

	1.
	Розгортання радіопеленгатора Р-363
	Розгорнути радіопеленгатор з похідного стану в бойовий. 

Час відраховується від команди “Радіопеленгатор розгорнути” - до звіту “Радіопеленгатор до роботи готовий”.
	Екіпаж 6 чол.
	7 хв

6 хв
	8 хв

7 хв
	10 хв

8 хв

	2.
	Розгортання прийомопеленгаторної машини Р-381, 2, 3
	Розгорнути машину з похідного стану в бойовий.

Час відраховується від команди “ППМ розгорнути” - до звіту “ППМ до роботи готова”.
а) ППМ - 1, 2

б) ППМ - 3
	Екіпаж

Екіпаж 4 чол.
	10 хв

8 хв

8 хв

6 хв
	12 хв

10 хв

10 хв

8 хв
	14 хв

12 хв

12 хв

10 хв

	П р и м і т к а. В чисельнику - час розгортання, в знаменнику - час згортання.

	3.
	Розгортання машини обробки та управління

Р-381-4
	Розгорнути машину з похідного стану в бойовий.

Час відраховується від команди “МОУ розгорнути” - до звіту “МОУ до роботи готова”.
	Екіпаж 4 чол.
	4 хв

5 хв
	5 хв

6 хв
	6 хв

7 хв

	4.
	Розгортання автоматизованої станції радіорозвідки (обробки)

Р-381 Т-1, 2, 3
	Розгорнути станцію з похідного положення в бойове, розвернути антенні системи, провести їх орієнтування, підготувати, увімкнути та перевірити функціонування апаратури, ввести початкові дані, увійти в зв'язок із сполученою станцією. Час відраховується від команди “Станцію розгорнути” - до звіту: “Станція до роботи готова”.

АСР - 1

АСР - 2

АСО
	Екіпаж 5 чол.

Екіпаж 4 чол.

Екіпаж 4 чол.
	40 хв

35 хв

20 хв

18 хв

10 хв

8 хв
	50 хв

45 хв

22 хв

20 хв

12 хв

10 хв
	1 г

55 хв

25 хв

23 хв

15 хв

12 хв

	5.
	Розгортання наземної  розвідувальної станції

МРС - 1
	Розгорнути станцію з похідного положення в бойове.

Час відраховується від команди “Станцію розгорнути” - до звіту “Станція до роботи готова”, для роботи:

із землі

з автомашини
	Екіпаж 3 чол.

Екіпаж 3 чол.
	5 хв

8 хв

5 хв

6 хв
	6 хв
9 хв

6 хв

7 хв
	7 хв

11 хв

7 хв

9 хв

	6.
	Розгортання розвідувальної пересувної станції  РПС-6
	Розгорнути станцію з похідного положення в бойове.

Час відраховується від команди “Станцію розгорнути” - до доповді “Станція до роботи готова”.
	Екіпаж 4 чол.
	20 хв

15 хв
	25 хв

20 хв
	30 хв

25 хв

	7.
	Розгортання автоматизованої станції радіотехнічної розвідки МАСРР
	Розгорнути станцію з похідного положення в бойове. Час відраховується від команди “Станцію розгорнути” - до доповді “Станція до роботи готова”.
	Екіпаж 3 чол.
	8 хв

7 хв
	9 хв

8 хв
	10 хв

9 хв

	8.
	Розгортання взводу радіорозвідки на позиції
	Взвод радіорозвідки на вихідному положенні на відстані 50-100 м від позиції. Завдання взводу поставлене. Місця розгортання станцій відрекогносцировані. Зайняти позицію, розгорнути апаратуру станцій. Вийти в зв'язок з підрозділами роти.

Час відраховується від команди командиру взводу “Взвод до розгортання приступити” до доповіді командира взводу “Взвод до бойової роботи готовий”.
а) на озброєнні взводу -  радіопеленгатори Р-363

б) на озброєнні взводу - станції комплексу Р-318 Д

в) на озброєнні взводу - станції комплексу Р-381 Т (час в дужках без розгортання Р-381-1)
	Взвод

Взвод

Взвод
	25 хв

20 хв

25 хв

25 хв

40 (20) хв

35 (16) хв
	30 хв

25 хв

35 хв

30 хв

50 (25) хв
45 (20) хв
	35 хв

30 хв

40 хв

35 хв

60 (30) хв

55 (25) хв

	9.
	Розгортання взводу радіотехнічної розвідки 

(на скороченій базі)
	Взвод радіотехнічної розвідки на вихідному положенні на відстані 50-100 м від позиції. Завдання взводу поставлено. Місця розгортання станції відрекогносцировані. Розгорнути апаратуру постів, вийти в зв'язок.

Час відраховується від команди командиру взводу “Взвод до розгортання приступити” до доповіді командира взводу “Взвод до бойової роботи готовий”
а) на озброєнні взводу - НРС-1

б) на озброєнні взводу - РПС-6

в) на озброєнні взводу - МАСРР
	Взвод

Взвод

Взвод
	6 хв

9 хв

25 хв

20 хв

28 хв

15 хв
	7 хв

10 хв

30 хв

25 хв

34 хв

18 хв
	8 хв

12 хв

35 хв

30 хв

40 хв

21 хв

	10.
	Розгортання роти радіо- і радіотехнічної розвідки 

(на скороченій базі)
	Рота на вихідному положенні на відстані 50-100 м від позиції. Завдання роті поставлено. Місця розгортання взводів відрекогносцировані. За командою зайняти позицію, розгорнути станції, встановити зв'язок і приступити до бойової роботи.

Час відраховується від команди командира роти “Роту в бойовий порядок розгорнути” до доповіді командира роти “Рота до бойової роботи готова”
а) на озброєнні взводу - Р-363

б) на озброєнні взводу - Р-381 Д

в) на озброєнні взводу - Р-381 Т
	Рота

Рота

Рота
	25 хв

20 хв

30 хв

25 хв

40 хв

35 хв
	30 хв

25 хв

40 хв

35 хв

50 хв

45 хв
	35 хв

30 хв

50 хв

45 хв

60 хв

55 хв

	11.
	Пеленгування працюючих радіостанцій РРТР
	Рота розгорнута в бойовий порядок на скороченій базі.

Зайняти роботу радіостанції, записати її позивні, частоти, час роботи і визначити її розташування. Тим, хто навчається доводяться позивні і ділянки діапазону пошуку кожної радіостанції в межах 0,5 мГц для КВ і 10 мГц для УКВ. Три імітаційних радіостанції працюють послідовно по три рази на протязі 1 хв кожна.

Час виходу послідуючої станції в ефір через 2-3 хв. Місце розташування радіостанції визначається через 2 хв після закінчення її роботи з визначеною за умовами пеленгування помилкою.
	Рота
	3
	2
	1

	Примітка:
1. Для обліку географічних, метеорологічних та інших умов вводяться коефіцієнти: 


для гірської місцевості
- 1,3


лісисто-болотистий місцевості
- 1,1


в умовах бездоріжжя
- 1,2


в зимових умовах
- 1,2


в умовах низьких температур (10( і нижче), високих (від 30( і вище)
- 1,3 


 під час дій вночі
- 1,2


2.  Під час розгортаняі засобів розвідки відстань позиційних районів від місця постановки завдання складає 50-100 м.


4. ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА

4.1. Для механізованих підрозділів

	№ 
	Найменування нормативу
	Умови (порядок) виконання нормативу
	Вид зброї, озброєння, марка машини
	Оцінка за часом

	п/п
	
	
	
	”відмінно”
	”добре”
	”задовільно”

	1.
	Приготування до стрільби з різних положень (лежачи, з коліна, стоячи і з укриття) під час дій у пішому порядку
	Той, хто навчається (обслуга), зі зброєю у вихідному положенні на відстані 10 м від вогневої позиції (місця для стрільби).

Автомат, ручний кулемет, кулемет Калашнікова, снайперська гвинтівка, гранатомет РПГ-7В у положенні "на ремінь", пістолет у кобурі: гранатомет АГС-17 кулемет ПКМС у тих, хто навчається в положенні для переноски в розібраному вигляді:    вироб  9К115,

гранатомет СПГ-9М у похідному положенні, піддульний гранатомет ГП-25 у сум​ці, на ремні. Оптичний приціл, магазин/стрічка, споряджена 5-ма учбовими патронами, одна учбова граната до гранатомету в сумці (коробці, кобурі).

Сумка (кобура, коробка) застебнута. Коробка до кулемета (гранатомету АГС-17) у руках.

Сумка з пострілом до гранатомета РПГ-7 (СПГ-9м) за спиною.

Керівник вказує вогневу позицію (місце для стрільби) положення для стрільби, сектор для стрільби і подає команду "До бою". Той, хто навчається готується до стрільби (переводить зброю з похідного положення в бойове ,заряджає зброю) і доповідає: "Такий-то до бою готовий". На прицілах повинні бути нульові установки, бульбашка рівно посередині.
	Автомат

Ручний кулемет

Снайперська гвинтівка

Кулемети ПК, ПКМ

Кулемет ПКС

Гранатомет ГП-25

Гранатомет РПГ-7В

Пістолети ПМ, АПС і Форт-12

Гранатомет СПГ-9М

Гранатомет АГС-17

Вироб 9К115
	7 с

11 с

16 с

14 с

16 с

25 с

25 с

7 с

18 с

1 хв  10 с

25 с
	8 с

12 с

17 с

15 с

18 с

30 с

28 с

8 с

20 с

1 хв  15 с

30 с
	10 с

14 с

20 с

18 с

21 с

35 с

35 с

10 с

25 с

1 хв  30 с

35 с

	2.
	Розрядження зброї під час дій у пішому порядку
	Той, хто навчається, виконує команду “До бою” (зброя заряджена). Керівник подає команду “Розряджай. Відбій”. Той, хто навчається, розряджає зброю (переводить зброю з бойового в похідне положення), з автомата, ручного кулемета, снайперської гвинтівки і пістолета виймає з магазина патрони, кладе магазин у сумку/кобуру і стає у вихідне положення за 10 м від вогневої позиції, маючи зброю, оптичний приціл, сумку (кобуру, коробку) в положенні, вказаному в нормативі №1.
	Автомат

Ручний кулемет

Снайперська гвинтівка

Кулемети ПК, ПКМ

Кулемет ПКС

Пістолети ПМ, АПС, Форд-12

Гранатомет МП-25

Гранатомет РПГ-7В

Гранатомет СПГ-9М

Гранатомет АГС-17
	16 с

16 с

25 с

18 с

16 с

11 с

25 с

30 с

18 с

45 с
	17 с

18 с

27 с

20 с

18 с

12 с

28 с

33 с

20 с

50 с
	20 с

21 с

32 с

25 с

21 с

14 с

35 с

40 с

25 с

1 хв



	3.
	Підготовка до стрільби в ночі з використанням нічного прицілу під час дій у пішому порядку
	Той, хто навчається, та керівник діють у порядку, вказаному в нормативі №1. Нічний приціл у того, хто навчається, в сумці. Сумка застебнута. При виконанні нормативу той, хто навчається, приєднує до зброї нічний приціл, включає живлення, регулює видимість місцевості та сітки прицілу, при необхідності знімає діафрагму з прицілу.
	Автомат

Ручний кулемет

Снайперська гвинтівка

Кулемети ПК, ПКМ, ПКС

Гранатомет РПГ-7В, СПГ-9М
	25 с

29 с

25 с

30 с

45 с
	30 с

32 с

30 с

35 с

50 с
	35 с

38 с

35 с

40 с

1 хв

	4.
	Розряджання зброї з нічним прицілом під час дій у пішому порядку
	Той, хто навчається, та керівник діють у порядку, вказаному в нормативі №2, при цьому діафрагма повинна бути надіта на приціл, нічний приціл укладений у сумку, сумка застібнута.
	Автомат

Ручний кулемет

Снайперська гвинтівка

Кулемети ПК, ПКМ, ПКС

Гранатомет РПГ-7

Гранатомет СПГ-9М
	35 с

39 с

32 с

40 с

45 с

40 с
	40 с

42 с

36 с

45 с

50 с

45 с
	50 с

53 с

40 с

50 с

55 с

55 с

	5.
	Підготовка до стрільби під час дій на БМП (БТР, БРДМ, МТ-ЛБВ) та інших машинах
	Ті, хто навчається (відділення), у вихідному положенні за 4 м від БМП (БТР). Під час підготовки до стрільби через бійниці БМП (БТР) зброя та учбові боєприпаси до них знаходяться в положенні, як вказано в нормативі №1. Під час підготовки до стрільби з кулеметів на БТР кулемет ПКБ, ПКТ в укладці: кулемети КПВТ і ПКТ у похідному положенні. Двері (кришки люків) причинені. Бійниці зачинені. За командою “ДО БОЮ” той, хто навчається (відділення), займає вказане місце в БМП (БТР), зачиняє двері (кришку люка), готується до стрільби; заряджає зброю і доповідає “ГОТОВИЙ”.
	Автомат (на БТР-70, БТР-80)

Автомат (на БМП)

Ручний кулемет

Снайперська гвинтівка

Кулемети ПК, ПКМ

(на БТР-70, БТР-80)

Кулемети ПК, ПКМ

(на БМП)

Кулемети  ПКБ, ПКТ

Кулемети КПВТ, ПКТ

Відділення:

на БМП-1, БМП-2

на БТР-70, БТР-80


	19 с

24 с

24 с

18 с

23 с

25 с

25 с

45 с

29 с

22 с
	21 с

26 с

26 с

20 с

25 с

30 с

30 с

50 с

31 с

24 с
	25 с

31 с

31 с

25 с

30 с

35 с

35 с

1 хв

36 с

29 с

	6.
	Розряджання зброї під час дії на БМП (БТР, БРДМ, МТ-ЛБВ та інших машин)
	Той, хто навчається (відділення), виконав (виконало) команду до бою (зброя заряджена). Керівник подає команду “РОЗРЯДЖАЙ, ДО МАШИНИ”. Той, хто навчається, розряджає зброю, виймає зброю із бійниці і зачиняє її. Укладає кулемет ПКБ, ПКТ і коробки до них в укладку. Переводить кулемети КПВТ і ПКТ у похідне положення і стопорить башту; відчиняє двері/кришку люка, виходить із машини, приймає вихідне положення за 4 м поза БМП (БТР) і доповідає “ГОТОВИЙ”. При виконанні нормативу у складі відділення доповідає командиру відділення “ГОТОВИЙ”.
	Автомат

(на БТР-70, БТР-80)

Автомат (на БМП)

Ручний кулемет

Снайперська гвинтівка

Кулемети , ПКБ,ПКТ

Кулемети ПК, ПКМ

(на БТР-70, БТР-80)

Кулемети ПК, ПКМ

(на БМП)

Кулемети КПВТ, ПКТ

Відділення:

на БМП-1, БМП-2

на БТР
	22 с

30 с

25 с

16 с

27 с

23 с

29 с

1 хв  5 с

33 с

1 хв  5 с
	24 с

33 с

30 с

17 с

30 

25 с

32 с

1 хв  10 с

36 с

1 хв  10 с
	29 с

40 с

35 с

20 с

36 с

30 с

38 с

1 хв  15 с

40 с

1 хв  15 с

	7.
	Переведення бойового відділення та зброї БМП з похідного положення в бойове:

- без вмикання стабілізатора;

- з вмиканням стабілізатора
	Екіпаж в одношереножному строю позад машини на відділенні 4 м. Кришки люків прикриті, зброя застопорена і зачохлена, радіостанція вимкнена, антена встановлена.

Екіпаж за командою “ДО БОЮ” займає свої місця в БМП, готується до стрільби і доповідає “ГОТОВИЙ”.
	БМП-1

БМП-2

БМП-2
	35 с

40 с

1 хв  20 с
	40 с

45 с

1 хв  30 с
	50 с

55 с

1 хв  45 с

	8.
	Переведення бойового відділення та зброї БМП з бойового положення в похідне:

- без вмикання стабілізатора;

- з вмиканням стабілізатора
	Екіпаж в БМП. Кришки люків закриті. Зброя, прицільні пристосування, прилади спостереження приведені в бойове положення, засоби зв'язку в робочому положенні. За командою “ВІДБІЙ”, "ДО МАШИНИ" екіпаж розряджає зброю, переводить бойове відділення в похідне положення і шикується позаду  машини на віддаленні 4 м.
	БМП-1

БМП-2

БМП-2
	23 с

25 с

1 хв  5 с
	25 с

30 с

1 хв  15 с
	30 с

35 с

1 хв  30 с

	9.
	Заряджання гармати БМП вручну
	Той, хто навчається, в БМП. Озброєння в бойовому положенні (не заряджено). Для БМП-2 стабілізатор та механізм зарядження вимкненні. Затвор зброї (гармати) закритий. За командою керівника “ГАРМАТУ ЗАРЯДЖАЙ”. Той, хто навчається заряджає зброю та доповідає “ГОТОВИЙ”.

	Гармата БМП-1

Гармата БМП-2
	4 с

25 с
	5 с

28 с
	6 с

32 с

	10.
	Зарядження гармати БМП і спареного кулемета
	Той, хто навчається, на місці навідника-оператора. Гармата та кулемет приведені в бойове положення (не зарядженні). За командою керівника “ГАРМАТУ ТА КУЛЕМЕТ - заряджай”, той, хто навчається заряджає гармату і доповідає “ГОТОВИЙ”.
	Гармата БМП-1 та кулемет

Гармата БМП-2 та кулемет
	21 с

31 с
	23 с

35 с
	27 с

40 с

	11.
	Переведення ПТУР на БМП з похідного положення в бойове і пуск ПТУР:

при знаходженні ПТУР у бойовому відділенні;

при знаходженні ПТУР в десантному відділенні
	Той, хто навчається, на місці навідника-оператора. Учбовий ПТУР на направляючий у бойовій укладці, пульт оператора, пускова установка (БМП-1) у похідному положенні, зброя ПТУР в бойовому положенні.

При виконанні нормативу той, хто навчається, переводить пульт оператора, пускову установку до бойового положення, встановлює ПТУР на пусковий кронштейн, наводить пускову установку в ціль і проводить пуск ПТУР .

Час відраховується від команди "Вогонь" до моменту тиснення на кнопку “ПУСК”.
	ПТУР (БМП-1П)9М113

ПТУР (БМП-2) 9М113

ПТУР (БМП-1) 9М14М

ПТУР (БМП-2) 9М113, 9М111
	1 хв  25 с

1 хв  45 с

1 хв  40 с

1 хв  50 с
	1 хв  30 с

2 хв

1 хв  50 с

2 хв
	1 хв  45 с

2 хв  15 с

2 хв  

2 хв  25 с

	12.
	Переведення ПТУР на БМП з бойового положення в похідне:

при установці ПТУР в бойове відділення;

при установці ПТУР в десантне відділення
	Той, хто навчається, на місці навідника-оператора. ПТУР на пусковому кронштейні, пульт оператора, пускова установка (БМП-1) у бойовому відділенні закріплені на штатному місці. При виконанні нормативу ПТУР установлюється в бойову укладку, а пульт оператора, пускова установка переводяться в похідне положення.

Час відраховується від команди “ВІДБІЙ” до доповіді “ГОТОВИЙ”. При відпрацюванні нормативу на БМП-1 командир БМП складає стабілізатор ПТУР. На БМП-2 при установці ПТУР в десантне відділення бере участь командир БМП.
	ПТУР (БМП-1П)  9М113

ПТУР (БМП-2)     

ПТУР (БМП-1П) 9М113

ПТУР (БМП-2)
	1 хв  15 с

1 хв  20 с

1 хв  30 с

1 хв  30 с
	1 хв  20 с

1 хв  30 с

1 хв  40 с

1 хв  40 с
	1 хв  35 с

1 хв  45 с

1 хв  50 с

2 хв

	13.
	Неповне розбирання зброї.
	Зброя на підстилці, інструмент на готові. Той, хто навчається, знаходиться біля зброї. Норматив виконується одним, а при розбиранні кулемета КПВТ гармати 2А42 - двома, тими, хто навчається.

Час відраховується від команди “До неповної розборки зброї приступити” до доповіді “ГОТОВО”.
	Автомат

Ручний кулемет

Снайперська гвинтівка

Кулемети ПК, ПКМ, ПКТ, ПКС, ПКБ

Пістолети ПМ, АПС, Форт-12

Гранатомети РПГ-7, АГС-17

Гранатомет СПГ-9

Кулемет КПВТ

Кулемет НСВТ

Гармата 2А42; 2А72
	15 с

17 с

23 с

18 с

7 с

40 с

35 с

50 с

25 с

3 хв
	17 с

19 с

25 с

20 с

8 с

45 с

40 с

55 с

30 с

3 хв  30 с
	19 с

21 с

30 с

24 с

10 с

55 с

50 с

1 хв  5 с

35 с

4 хв

	14.
	Збирання зброї після неповного розбирання
	Зброя розібрана. Частини та механізми акуратно розкладені на підстилці, інструмент на готові. Той, хто навчається знаходиться біля зброї.

Норматив виконується одним, а по збиранню кулемета КПВТ, гармати 2А42 - двома, тими, хто навчається.

Час відраховується від команди “До збирання зброї приступити” до доповіді, того, хто навчається “ГОТОВО”.
	Автомат

Ручний кулемет

Снайперська гвинтівка

Кулемети ПК, ПКМ, ПКТ, ПКС, ПКБ

Пістолети ПМ, АПС, Форт-12

Гранатомети РПГ-7,   СПГ-9М

Гранатомет АГС-17

Кулемет КПВТ

Кулемет НСВТ

Гармата 2А42; 2А72
	25 с

27 с

45 с

27 с

9 с

55 с

1 хв  10 с

1 хв  20 с

45 с

3 хв  30 с
	27 с

29 с

50 с

30 с

10 с

1 хв

1 хв  15 с

1 хв  30 с

50 с

4 хв
	32 с

34 с

1 хв

35 с

12 с

1 хв  10 с

1 хв  30 с

1 хв  45 с

1 хв

4 хв  30 с

	15.
	Заміна дула
	Той, хто навчається виконав команду “ДО БОЮ” (зброя заряджена), запасне дуло на місці, призначене для перевезення.

При виконанні нормативу тим, хто навчається розряджає зброю, заміняє дуло і заряджає зброю. Дуло кулемета КПВТ заміняє 2 чоловіки, при цьому башня повертається дулом назад.

Час відраховується від команди “До заміни дула приступити” до доповіді того, хто навчається “ГОТОВО”.
	Кулемети ПК, ПКМ, ПКС

Кулемет  ПКБ

Кулемет ПКТ

Кулемет КПВТ
	7 с

11 с

1 хв  30 с

1 хв  20 с
	8 с

12 с

1 хв  40 с

1 хв  30 с
	10 с

14 с

2 хв

1 хв  45 с

	16.
	Спорядження магазину (стрічки) патронами (приєднання порохового заряду до гранати)
	Той, хто навчається знаходиться перед підстилкою, на який розкладені магазини (стрічки), учбові патрони (розсипом), учбова граната і пороховий (стартовий) заряд (у пеналі).

Час відраховується від команди керівника “До спорядження магазину (стрічки) приступити” до доповіді того, хто навчається “ГОТОВО”.
	Магазин з 30-ю патронами

Магазин до СВД

з 10-ю патронами

Стрічка з 50-ю патронами вручну

Стрічка з 250-ю патронами машинкою

Стрічка до КПВТ

з 50-ю патронами машинкою

Стрічка до КПВТ

з 20-ма патронами вручну

Заряд до ПГ-7, ПГ-9, ПГ-15

Стрічки до АГС-17

з 29-ма пострілами вручну

Стрічки до АГС-17

з 29-ма пострілами машинкою

БМП-2 з 15-ю пострілами машинкою

БМП-3 з 15-ю пострілами машинкою

Магазин до ПМ

Магазин до АПС

Приєднання ПТУР до направляючої


	33 с

10 с

55 с

6 хв

45 с

55 с

4 с

2 хв  20 с

50 с

36 с

36 с

16 с

30 с

40 с
	38 с

11 с

1 хв

6 хв  30 с

50 с

1 хв

5 с

2 хв  40 с

55 с

40 с

40 с

17 с

35 с

45 с
	43 с

13 с

1 хв  10 с

7 хв  25 с

1 хв

1 хв  10 с

6 с

3 хв

1 хв  5 с

50 с

50 с

20 с

40 с

55 с

	17.
	Укладка бойового комплекту в БМП, БТР, БРДМ, МТ-ЛБВ та інші машини:

Повного боєкомплекту

Скороченого боєкомплекту

Укладка бойового комплекту до пускової установки ПТУР
	Екіпаж БМП, навідник кулемета та водій (механік-водій) БТР з індивідуальною зброєю у вихідному положенні на відстані 4 м від машини. Люки (двері) причинені. Боєкомплект підготовлений до укладки в коробках, які розміщені за 1 м від машин.

Час відраховується від команди “До укладки боєкомплекту приступити” до доповіді командира “ГОТОВО”.

Укладка трьох пострілів до гармати, ПТУР, стрічки, зарядженою 50-ю патронами і (для БМП-2, БМП-3) 15 патронів до гармати.


	БМП-1П

БТР-60 БП

БТР-70

БТР-80

БРДМ-2

МТ-ЛБВ

БМП-2

БМП-1

БМП-2

БМП-1П

БМП-2
	6 хв

2 хв  20 с

2 хв  20 с

2 хв  20 с

2 хв  35 с

1 хв  5 с

31 хв

55 с

5 хв

4 хв

4 хв
	7 хв

2 хв  30 с

2 хв  30 с

2 хв  30 с

2 хв  50 с

1 хв  10 с

34 хв

1 хв

5 хв  30 с

5 хв

5 хв
	8 хв

3 хв

3 хв

3 хв

3 хв  25 с

1 хв  25 с

41 хв

1 хв  10 с

6 хв

5 хв  20 с

5 хв  20 с

	18.
	Завантаження артилерійських пострілів у конвейєр, що обертається.

Викреслення конверта -спіралі:

пультом  управління підйомним і поворотним механізмами вручну
	Діючи підйомним і поворотним механізмами (пультом управління), той хто навчається, наводить прицільну мушку в першу точку і послідовно обводить фігуру конверта - спіралі. Ступенчатість ліній не повинно перевищувати 3 мм. Конверт - спіраль знаходиться на віддаленні 15-20 м від БМП.

Час відраховується від команди “До виконання нормативу приступити” до доповіді того, хто навчається “ГОТОВО”.
	Для усіх БМП

Для усіх БМП
	2 хв  30 с

8 хв
	3 хв

9 хв
	3 хв  30 с

10 хв

	19.
	Вимірювання (визначення) дальності до цілі: з місця по  цілі, що з'являється.

з місця по цілі, що фронтально рухається

з місця по цілі, що флангово рухається
	БМП приведена в бойове положення. На машинах зі стабілізатором, далекоміром включені стабілізатор і далекомір. Керівник дає цілевказівку і подає команду “Дальність виміряти (визначити)”.
Той, хто навчається, відшукує ціль, вимірює (визначає) дальність і доповідає : “Дальність така”.
	БМП-1

БМП-2

БМП-1

БМП-2

БМП-1

БМП-2


	15 с

15 с

19 с

19 с

18 с

18 с
	18 с

18 с

22 с

22 с

21 с

21 с
	21 с

21 с

25 с

25 с

23 с

23 с

	20.
	Визначення вихідних установ для виробництва першого пострілу
	Той, хто навчається, в БМП. Зброя в бойовому положенні. Ціль вказується.

Час відраховується від команди “До визначення вихідних установок приступити” до моменту натискання, тими хто навчається, кнопки електроспуску (доповіді “ПОСТРІЛ, СПОСТЕРІГАТИ”).

Час на виконання нормативу 15с.. Контроль здійснюється по екрану пантографа - уколювача.
	БМП-1

БМП-2
	
2 мм
	3 мм
	5 мм

	21.
	Вивірка прицілів і озброєння по контрольно-вивірочній мішені
	Екіпаж у БМП. Озброєння підготовлене до вивірки. Контрольно-вивірочна мішень у сумці документації. Щит для укріплення мішеней встановлений. Час відраховується від команди “До вивірки прицілів і озброєння по контрольно-вивірочній мішені приступити” до доповіді “ГОТОВО”.
Норматив виконується членами екіпажу.
	БМП-1

БМП-2
	6хв.

6хв.
	7хв.

7хв.
	8хв.

8хв.

	22.
	Узгодження світового пучка інфрачервоного прожектора ОУ-5 з лінією візування нічного прицілу по вивірочній мішені
	Екіпаж у БМП. Прожектор на штатному місті по-похідному. Інструмент у ящику ЗІП.

Час відраховується від команди “До виконання нормативу приступити” до доповіді “ГОТОВИЙ”. Норматив виконують 2 члени екіпажу.
	БМП-1

БМП-2


	4хв.

4хв.
	5хв.

5хв.
	6хв.

6хв.

	23.
	Тренування в одноманітності і точності прицілювання
	Той, хто навчається у БМП. Озброєння в бойовому положенні. Ціль указується. Проводиться 5 пострілів по цілі. Після кожного пострілу наводка збивається. Час на виконання нормативу 35 с.

Контроль здійснюється по екрану пантографа - укалувателя. Час відраховується від команди “До виконання нормативу приступити” до доповіді “ГОТОВИЙ”.
	БМП-1

БМП-2
	
5 раз
	4 рази
	3 рази

	24
	Тактична заміна магазина в пістолетах
	Той, хто навчається, зі зброєю знаходиться на рубежі відкриття вогню, утримуючи пістолет на рівні пострілу. Магазин з 5 – ма учбовими патронами в підсумку. За командою керівника: “Проблема”, військовослужбовець мізинцем,безіменним та середнім пальцями вільної руки, той хто навчається, дістає з кобури запасний магазин та, утримуючи його: 

для пістолетів “Форт” – натискає великим пальцем вільної руки, що утримує зброю, кнопку фіксації магазина;

для пістолетів ПМ, АПС – натискає великим пальцем вільної руки фіксатор магазина в основі рукоятки пістолета.

Водночас за допомогою другої фаланги вказівного та великого пальців вільної руки витягує магазин з рукоятки пістолета і поворотом кисті вільної руки навколо себе замінює його на запасний.

Після заміни магазина той, хто навчається досилає патрон в патронник (вільною рукою знімає затвор з затворної затримки). Витягнутий магазин після візуальної оцінки вставляє в кобуру, або скидає в спеціальну сумку для скидання магазинів, виносить пістолет на рівень пострілу і доповідає: “Готовий”.
	ПМ, АПС
“Форт”
	4 с
3 с
	5 с
4 с
	6 с
5 с

	25
	Бойова заміна магазина в пістолетах
	Військовослужбовець знаходиться на рубежі відкриття вогню, утримуючи пістолет на рівні пострілу. Магазин з 5-ма учбовими патронами в підсумку За командою керівника: “Проблема”, військовослужбовець:

для пістолетів ПМ, АПС – вільною рукою дістає запасний магазин, та утримуючи його в руці, натискає великим пальцем вільної руки фіксатор магазина в основі рукоятки пістолета, за допомогою другої фаланги вказівного та великого пальців вільної руки витягує магазин з рукоятки пістолета і замінює на запасний;

для пістолетів “Форт” – стрілець рукою, яка утримує зброю, робить різкий напівоберт за годинниковою стрілкою з одночасним натисканням кнопки фіксації магазину в основі рукоятки пістолета великим пальцем з метою його викидання. Водночас вільною рукою дістає запасний магазин з підсумка та вставляє в основу рукоятки пістолета. Після заміни магазина стрілець досилає патрон в патронник (вільною рукою знімає затвор з затворної затримки), виносить пістолет на рівень пострілу і доповідає: “Готовий”.
	ПМ, АПС
“Форт”
	4 с
3 с
	5 с
4 с
	6 с
5 с

	26
	Тактична заміна магазина в автоматі в положенні стоячи, навприсядки, з коліна
	Військовослужбовець знаходиться на рубежі відкриття вогню в положенні стоячи, навприсядки, з коліна. Магазин з 5-ма учбовими патронами в підсумку За командою керівника: “Проблема” військовослужбовець не прибираючи автомат з лінії вогню, та утримуючи його при цьому сильною рукою за руків’я, стрілець дістає з підсумку запасний магазин та прикладає його до автомату верхнім зрізом магазину на рівні кришки ствольної коробки.
Охопивши два магазина разом, від'єднує (за допомогою великого пальця слабкої руки) той, що знаходиться в автоматі, приєднує запасний до повної фіксації. Магазин після візуальної оцінки поміщається у підсумок або скидає у спеціальну сумку для незаповнених магазинів, виносить зброю на рівень пострілу і доповідає: “Готовий”.
	АК - 74
	4 с
	5 с
	6 с

	27
	Тактична заміна магазина в автоматі в положенні лежачи
	Військовослужбовець знаходиться на рубежі відкриття вогню в положенні для стрільби лежачи і тримає зброю на рівні пострілу. Магазин з 5-ма учбовими патронами в підсумку. За командою керівника: “Проблема”, стрілець переносить вагу тіла на бік слабкої руки, одночасно згинаючи ногу з боку сильної руки в коліні та підтягуючи її до живота, при цьому слабка рука підтягується зі зброєю до корпусу. Ствольна коробка автомату утримується слабкою рукою в районі цівки, або ствольної коробки. 

Сильна рука прибирається з пістолетного руків’я і дістає з правого поясного підсумка або крайнього правого підсумка нагрудної розвантажувальної системи запасний магазин та прикладає його до автомату верхнім зрізом магазину на рівні кришки ствольної коробки. Охопивши два магазина разом, від'єднує той, що знаходиться в автоматі, приєднує запасний. Магазин після візуальної оцінки вставляє у підсумок або скидає у спеціальну сумку для незаповнених магазинів, виносить зброю на рівень пострілу і доповідає: “Готовий”.
	АК - 74
	4 с
	5 с
	6 с

	28
	Бойова заміна магазина в автоматі в положенні стоячи, навприсядки, з коліна
	Військовослужбовець знаходиться на рубежі відкриття вогню, приймає положення стоячи, навприсядки, з коліна і тримає зброю на рівні пострілу. Магазин з 5-ма учбовими патронами в підсумку. За командою керівника: “Проблема”, стрілець слабкою рукою, дістає з підсумку запасний магазин та його верхнім кінцем поступовим рухом натискає на фіксатор магазину в основі ствольної коробки чим від’єднує та скидає донизу магазин, що потребує заміни (1-й варіант) або діставши запасний магазин, великим пальцем слабкої руки натискає на фіксатор магазину та скидає донизу магазин (2-й варіант).

В будь-якому випадку, забороняється натиснення на фіксатор магазину різким ударом повного магазину, оскільки це може призвести до виходу першого патрону в спорядженому магазині за межі магазину та унеможливити приєднання цього магазину до автомата. 

Після приєднання запасного магазину стрілець досилає патрон до патронника ( слабкою рукою через низ або верх автомата відводить затвор у крайнє заднє положення та відпускає його), виносить зброю на рівень пострілу і доповідає: “Готовий”. 
	АК - 74
	6 с
	7 с
	8 с

	29
	Бойова заміна магазина в автоматі в положенні лежачи.


	Військовослужбовець знаходиться на рубежі відкриття вогню в положенні для стрільби лежачи і тримає зброю на рівні пострілу. Магазин з 5-ма учбовими патронами в підсумку. За командою керівника: “Проблема”, стрілець переносить вагу тіла на бік слабкої руки, одночасно згинаючи ногу з боку сильної руки в коліні та підтягуючи її до живота, при цьому слабка рука підтягується зі зброєю до корпусу. Ствольна коробка автомату утримується слабкою рукою в районі цівки, або ствольної коробки. 

Сильна рука прибирається з пістолетного руків’я і дістає з правого поясного підсумка або крайнього правого підсумка нагрудної розвантажувальної системи запасний магазин та його верхнім кінцем поступовим рухом натискає на фіксатор магазину в основі ствольної коробки, чим від’єднує та скидає донизу магазин, що потребує заміни (1-й варіант) або діставши запасний магазин, великим пальцем слабкої руки натискає на фіксатор магазину та скидає донизу магазин (2-й варіант).

В будь-якому випадку, забороняється натиснення на фіксатор магазину різким ударом повного магазину, оскільки це може призвести до виходу першого патрону в спорядженому магазині за межі магазину та унеможливити приєднання цього магазину до автомата. Після приєднання запасного магазину стрілець досилає патрон до патронника 
(слабкою рукою через низ або верх автомата відводить затвор у крайнє заднє положення та відпускає його), виносить зброю на рівень пострілу і доповідає: “Готовий”.
	АК - 74
	6 с
	7 с
	8 с

	30
	Приготування до стрільби в положенні лежачи з місця
	Той, хто навчається, зі зброєю на рубежі відкриття вогню тримає зброю під кутом 45о вниз. Магазин з 
5-ма учбовими патронами в підсумку. Керівник вказує положення для стрільби і подає команду “До бою”. Військовослужбовець утримує автомат за пістолетну рукоятку правою рукою та спостерігаючи за ціллю, швидко присідає, при цьому ліва рука виноситься вперед і торкається долонею землі. Спираючись на долоню, лягає на живіт, розставляє ноги в сторони носками на зовні, заряджає, виносить зброю на рівень пострілу і доповідає: “Готовий”.
	АК - 74
	6 с
	7 с
	8 с

	31
	Приготування до стрільби в положенні лежачи з ходу
	Той, хто навчається зі зброєю у вихідному положенні на відстані 10 м від  вогневої позиції  тримає зброю під кутом 45о вниз. Магазин з 5-ма учбовими патронами в підсумку. Керівник вказує вогневу позицію (місце для стрільби), положення для стрільби, сектор для стрільби і подає команду “До бою”. Військовослужбовець висувається на вказану вогневу позицію, бере автомат правою рукою за ствольну накладку і цівка дульною частиною вперед. Одночасно з цим робить повний крок правою ногою вперед і трохи праворуч. Нахиляючись вперед, опускається на ліве коліно і ставить ліву руку на землю попереду себе, пальцями праворуч, опираючись послідовно на стегно лівої ноги і передпліччя лівої руки лягти на лівий бік і швидко повернутись на живіт, розкинувши ноги в сторони носками назовні,  заряджає, виносить зброю на рівень пострілу і доповідає: “Готовий”.
	АК - 74
	7 с
	8 с
	9 с

	32
	Приготування для стрільби стоячи
	Той, хто навчається зі зброєю у вихідному положенні на відстані 10 м від вогневої позиції  тримає зброю під кутом 45о вниз. Магазин з 5-ма учбовими патронами в підсумку. Керівник вказує вогневу позицію (місце для стрільби), положення для стрільби, сектор для стрільби і подає команду “До бою”. Військовослужбовець висувається на вказану вогневу позицію, заряджає,виносить зброю на рівень пострілу і доповідає: “Готовий”.
	АК - 74
	7 с
	8 с
	9 с

	33
	Приготування для стрільби з коліна (з колін)
	Той, хто навчається зі зброєю у вихідному положенні на відстані 10 м від вогневої позиції  тримає зброю під кутом 45о вниз. Магазин з 5-ма учбовими патронами в підсумку. Керівник вказує вогневу позицію (місце для стрільби), положення для стрільби, сектор для стрільби і подає команду “До бою”. Військовослужбовець висувається на вказану вогневу позицію, одночасно з присіданням заряджає, виносить зброю на рівень пострілу і доповідає: “Готовий”.
	АК - 74
	7 с
	8 с
	9 с


4.2. Для танкових підрозділів

	№ 
	Найменування нормативу
	Умови (порядок) виконання нормативу
	Марка машини
	Оцінка за часом

	п/п
	
	
	
	“відмінно”
	“добре”
	“задовільно”

	1.
	Укладка бойового комплекту в танк.

Завантаження артилерійських пострілів в конвеєр (транспортер), що обертається.

Завантаження трьох

артилерійських пострілів в конвеєр (транспортер), що обертається і коробки до спареного кулемета.

Завантаження одного керуємого снаряду в конвейер (транспортер).

Перевантаження артилерійських пострілів з немеханізованої укладки в обертаючий конвеєр (транспортер).
	Озброєння танку підготовлено до завантаження боєкомплекту. Боєкомплект підготовлений до укладки і розміщений у штабелях вздовж правого борту танку на віддаленні 1 м. Артилерійські постріли - в укупорці, розсортовані за типом снарядів. Ящики зачирені на засови. Патрони до кулеметів, автоматів в коробках, гранати, ракети в сумках, екіпаж позаду танка на відстані  до 4-ох метрів. Після виконання нормативу озброєння танка приводиться у потрібне положення, екіпаж знаходиться позаду танка.

Час відрахування від команди “До завантаження приступити” до шикування екіпажу позаду танка і доповіді командира танка “ГОТОВИЙ”.
Озброєння танка підготовлене до завантаження, артилерійські постріли в ящиках без укупорки. Екіпаж позаду танка на відстані до 4 м.

Час відрахування від команди “До завантаження приступити” до шикування екіпажу позаду танка і доповіді командира танка “ГОТОВИЙ”.
Озброєння танка підготовлене до завантаження. Літерні частоти установлені та ввімкнуті. Екіпаж позаду танка на відстані до 4 м. Керуємий снаряд в ящику (укупорці) біля правого борту за 1 м від танку.

Час відраховується від команди “Керуємий снаряд завантажити” до шикування екіпажу позаду танка і доповіді командира танка “Готовий”.
Екіпаж у танку. Кришки люків закриті. Перевантажити артилерійські постріли і привести озброєння танка в бойове положення.

Час відраховується від команди “Артилерійські постріли перевантажити” до доповіді командира танка “ГОТОВИЙ”.
	Т-80, Т-64А, Т-80Р,

Т-64Б, Т-72Б, Т-64Б1

Т-80УД

Т-72М, Т-72

Т-64А, Т-64Б1, Т-64Б, Т-80, Т-80Р, Т-80УД

Т-72Б, Т-72, Т-72М

Т-80, Т-80Р, Т-80УД,

Т-64А, Т-64Б1, Т-64Б

Т-72Б, Т-72, Т-72М

Т-72Б, Т-80, Т-64Б,

Т-80УД

Т-64А, Т-64Б, Т-80УД,

 Т-80Б

Т-72Б, Т-72,Т-72А

Т-80УД
	28 хв

40 хв

26 хв
21 хв

22 хв

16 хв

2 хв  20 с

1 хв  15 с

40 с

9 хв

20 хв

18 хв
	30 хв

42 хв

28 хв

23 хв

24 хв

18 хв

2 хв  40 с

1 хв  20 с

45 с

11 хв

22 хв

20 хв
	36 хв

45 хв

34 хв

29 хв

29 хв

22 хв

3 хв

1 хв  35 с

50 с
12 хв

24 хв

22 хв

	Примітка: У чисельнику вказаний час для танка з боєкомплектом - 44 постріли, у знаменнику - 39 пострілів.

	2.
	Перевід бойового відділення і озброєння танка з похідного положення в бойове:

без вмикання  стабілізатору і СУВ

з вмиканням стабілізатора

з вмиканням СУВ
	Екіпаж позаду танка на відстані  до 4 м. Кришки люків прикрити, зброю застопорено і зачохлено. Радіостанція зачохлена, антена в укладці, шлемофони в танку.

Час відраховується від команди “ДО БОЮ” і доповіді командира по радіо “ДО БОЮ ГОТОВИЙ”.
	Т-64А, Т-64Б,

Т-80УД, Т-80Б

Т-72Б, Т-72, Т-72А

Т-72,Т-64А,Т-72Б

Т-64Б, Т-80УД,Т-80Б
	2 хв  20 с

1 хв 10 с

2 хв  30 с

3 хв  30 с
	2 хв  40 с

1 хв

2 хв  40 с

3 хв  50 с
	3 хв

1 хв 30 с

3хв

4 хв  10 с

	3.
	Переведення бойового відділення танка з бойового положення в похідне:

при  включенному стабілізаторі і СУВ

при включенному стабілізаторі

 при включенній СУВ
	кіпаж в танку. Кришки люків зачинені. Зброя та прицільні пристосування, прилади освітлення та засоби зв'язку приведені в бойове положення. Час відраховується від команди “Відбій” до шикування екіпажу позаду танка на відстані до 4 м.
	Т-80У, Т-80Б, Т-64А,

Т-64Б, Т-80УД, Т-72,

Т-72Б

Т-72,Т-64А,Т-72Б

Т-80У, Т-64Б,


	2 хв  20 с

2 хв 25 с

3хв 10 с


	2 хв  40 с

2 хв 40 с

3 хв 30 с


	3 хв

3хв 10 

3 хв  50 с



	4.
	Тренування в одноманітності і точності прицілювання
	Той, хто навчається в танку. Озброєння в бойовому положенні. Ціль вказується. Виробляється п'ять пострілів по цілі. Після кожного пострілу наводка збивається. Контроль здійснюється по екрану пантографа-укалувателя.

Час виконання нормативу 35 с, відраховується від команди “Ціль така-то до виконання нормативу приступити” до команди “Стій, зупинити стрільбу”.
	Т-72, Т-72М, Т-72Б,

Т-64А, Т-64, Т-64Б1,

Т-80, Т-80Р
	5 раз
	4 рази
	3 рази

	5.
	Неповне розбирання кулемета:

спареного з гарматою

зенітного
	Кулемет знятий. Розбирання відбувається на брезенті біля танка, ЗІП кулемета, викладений із сумки. Норматив виконується одним членом екіпажу. Час відраховується від команди “Кулемет розібрати” до доповіді того, хто навчається, “ГОТОВИЙ”
	Для всіх марок машин
	16 с

25 с
	18 с

30 с
	21 с

35 с

	6.
	Збирання кулемету після неповного розбирання:

спареного з гарматою

зенітного
	Кулемет в розібраному вигляді на брезенті біля танка. ЗІП кулемета на готові. Зборка відбувається на брезенті біля танка.

Норматив виконується 1-им членом екіпажу.

Час відраховується від команди “Кулемет зібрати” до доповіді того, хто навчається “ГОТОВИЙ”.
	Для всіх марок машин


	25 с

45 с
	28 с

50 с
	35 с

1 хв

	7.
	Заміна ствола кулемета:

Спареного та з гарматою

курсового (для марок машин, де він мається)
	Екіпаж у танку. Кулемет заряджений учбовими патронами, запасний ствол знаходиться поза танком на килимі на даху силового відділення. Після заміни ствола кулемет приводиться в бойове положення.

Норматив виконується 1-им членом екіпажу. Запасний ствол подається другим членом екіпажу.

Час відраховується від команди “Ствол кулемета замінити” до доповіді того, хто навчається “ГОТОВИЙ”.
	Т-64А, Т-64Б, Т-80УД,

 Т-80, Т-80Б,

Т-72Б, Т-72, Т-72А 


	2 хв

1 хв  40 с
	2 хв  15 с

2 хв
	2 хв  35 с

2 хв  25 с

	8.
	Спорядження кулеметної стрічки: для кулемета спареного з гарматою (250 набоями) вручну;

 з допомогою машинки Ракова

для зенітного кулемета вручну 60 набоями
	Упаковка з набоями відкрита, кулеметна коробка і стрічка на брезенті біля танка. Машинка Ракова для спорядження кулеметної стрічки встановлена на танку. Після закінчення спорядження стрічка повинна бути укладена в коробку, кришка коробки зачинена.

Норматив виконується 1-им членом екіпажу.

Час відраховується від команди “Стрічку спорядити” до доповіді того, хто навчається, “ГОТОВИЙ”.
	Для всіх марок машин

Для всіх марок машин 

Т-64А, Т-64Б, Т-72,

Т-72А, Т-72Б, Т-80Б,

Т-80УД
	7 хв  40 с

6 хв

2 хв  45 с
	8 хв  20 с

6 хв  30 с

3 хв
	10 хв

7 хв  25 с

3 хв  30 с

	9. 
	Викреслювання конверта - спіралі:

пультом управління;

підйомним та поворотним механізмами вручну
	Той, хто навчається знаходиться на місці навідника гармати. Діючи підйомним і поворотним механізмами (пультом управління), той, хто навчається наводить прицільну марку в 1-у точку і послідовно обводить фігуру конверта - спіралі. Ступінчастість ліній не повинна перевищувати 3 мм. Конверт - спіраль знаходиться на відстані 15-20 м від танку.

Час відраховується від команди “До викреслення конверта - спіралі приступити” до доповіді того, хто навчається, “ГОТОВИЙ”.
	Для всіх марок машин

Для всіх марок машин
	1 хв  30 с

1 хв  50 с
	1 хв  40 с

2 хв
	2 хв

2 хв  25 с

	10.
	Зарядження гармати артилерійським пострілом 

вручну:

із конвеєра (транспортера), що обертається

з інших місць боєукладки
	Екіпаж танку (тренажера). Озброєння в бойовому положенні. Стабілізатор та механізм зарядження (автомат зарядження) вимкнуті. Артилерійські постріли укладені в бойову укладку і конвеєр МЗ (АЗ) танку і закріплені (де потрібно зачохлені). Затвор гармати закритий. Виробити заряджання одним артилерійським пострілом.

Час відраховується від команди “Вручну зарядити” до доповіді командира “ГОТОВИЙ”.
	Т-72, Т-72А, Т-72Б

Т-64А, Т-64Б, Т-80,

Т-80Б, Т-80УД, 

Т-64А, Т-64Б, Т-80УД,

 Т-72,Т-80,Т-80Б,Т-72Б


	45 с

1 хв  10 с

45 с
	50 с

1 хв  15 с

50 с
	1 хв

1 хв  20 с

55 с

	11.
	Вимірювання дальності за допомогою прицілу - далекоміра: з місця по цілі, що рухається фронтально;

з місця по цілі, що рухається флангово
	Танк, приведений у бойове положення з ввімкнутим стабілізатором і далекоміром. Керівник дає целевказівку і подає команду “Дальність виміряти”. Той, хто навчається наводить зброю у ціль, вимірює дальність і доповідає: “Дальність така-то”.
Час відраховується від команди “Дальність виміряти” до доповіді того, хто навчається “Дальність така-то”.
	 Т-80Б, Т-64Б,Т-72

Т-72Б, Т-80УД

Т-80Б, Т-64Б, 

Т-72Б, Т-72
	7 с

10 с
	8 с

12 с
	9 с

14 с

	12.
	Проведення контрольного огляду системи управління вогнем (СУВ) танка
	Екіпаж, вишикуваний позаду танка на відстані 4м. Озброєння танка в похідному положенні. Екіпаж переводить озброєння із похідного положення в бойове і проводить операції контрольного огляду. Після закінчення контрольного огляду екіпаж шикується позаду танка (для об'єктів 447А, 478, 219, 219Р заздалегідь провести підготовчі роботи щодо доступу до додаткового бачка ГН).

Час відраховується від команди “До контрольного огляду СУВ приступити” до доповіді командира танка “СУВ справна (несправна)”.
	Т-80Б, Т-64Б, Т-80УД
	7 хв
	8 хв
	10 хв

	13.
	Проведення щоденного обслуговування системи управління вогнем (СУВ) танка
	Екіпаж вишикуваний позаду танка на відстані 4м. Озброєння танка в похідному положенні. Екіпаж переводить озброєння з похідного положення в бойове і проводить операції щоденного обслуговування. Після закінчення операцій щоденного обслуговування екіпаж вишикується позаду танка.

Час відраховується від команди “До щоденного обслуговування СУВ приступити” до доповіді командира танка “СУВ справна (несправна)”.
	Т-80Б, Т-64Б, Т-80УД
	23 хв
	25 хв
	30 хв

	14.
	Введення метеоданих у танковий балістичний обчислювач
	Кришка ТБО зачинена. Той, хто навчається, знаходиться на місці командира танка, отримує метеодані (по радіо або голосом) і вводить їх у ТБО. Той, хто навчається вводить сумарну поправку використовуючи номограми.

Час відраховується від команди “Установити метеодані в ТБО” до доповіді (по радіо або голосом) “ГОТОВИЙ”.
	Т-80Б, Т-64Б,

Т-80УД

Т-72, Т-72Б
	12 с

22 с
	14 с

24 с
	16 с

26 с

	15.
	Розвідка цілей
	Той, хто навчається в танку. Озброєння в бойовому положенні.

Час відраховується від підйому цілі і команди (спостерігати) до доповіді того, хто навчається “Ціль бачу”.

Контроль здійснюється  по екрану пантографа- укалювателя.
	Т-72, Т-72Б,

Т-64А, Т-64Б, Т-80,

Т-80Б
	10 с
	11 с
	13 с

	16.
	Визначення вихідних установок прицілу для виконання 1-го пострілу
	Той, хто навчається, в танку. Озброєння в бойовому положенні. Ціль вказується. Контроль здійснюється по екрану пантографа - укалювателя.

Час відраховується від команди “До визначення вихідних установок притупити” до моменту натискання тим, хто навчається кнопки електропуску і доповіді “Постріл, спостерігати”.
Час на виконання нормативу 15 сек.
	Т-72 Т-72Б, Т-64А,

Т-64, Т-80, Т-80Б
	2 мм
	3 мм
	5 мм

	17.
	Підготовка озброєння танка до вивірки
	Екіпаж позаду танка на відстані 4 м. Озброєння танка у похідному положенні. ЗІП гармати, кулеметів ПКТ, НСВТ (ДШК), ключі вивірки прицілів на штатних місцях. Трубка вивірки ТВ-115, ТХП-7, 62мм,       ТХП-12, 7мм, нитки, пластилін на стелажі поряд з танком. Час відраховується від команди “До підготовки озброєння, до вивірки приступити” до доповіді командира танка “ГОТОВИЙ”.

Екіпаж переводить озброєння з похідного положення в бойове без вмикання стабілізатора, встановлює трубки вивірки, наклеює перехрестя на ствол гармати і вишукується позаду танка.
	Т-72, Т-72А, Т-72Б,

Т-64А, , Т-64Б,

Т-80, Т-80Б
	4 хв
	5 хв
	6 хв

	18.
	Вивірка прицілів по віддаленій точці:

 дених прицілів

нічних прицілів ТПН-3-49, ТПН-4-49, 1К-13
	Екіпаж позаду танка на відстані 4 м. Озброєння підготовлене до вивірки, трубка вивірки установлена, перехрестя наклеєне. Норматив виконується двома членами екіпажу. Час відраховується від команди “До вивірки прицілу по віддаленій точці приступити” до доповіді “ГОТОВИЙ”.
Екіпаж позаду танка на відстані 4 м. На даному прицілі по бронебійній шкалі встановлюється приціл, відповідний дальності до віддаленої точки (перемикач балістики на БР). Механізмами вивірки домогтися співстановлення вершини прицільної марки нічного прицілу (для бронебійного снаряду) з віддаленою точкою наводки. Норматив виконується одним членом екіпажу. Час відраховується від команди “До вивірки прицілу по віддаленій точці приступити” до доповіді “ГОТОВИЙ”.
	Т-72, Т-72М, Т-72Б,

Т-64А, Т-64Б1, Т-64Б,

Т-80, Т-80Р

Т-72, Т-72Б, Т-64А,

Т-64Б, Т-80, Т-80Р,

Т-64Б1
	4 хв

4 хв
	5 хв

5 хв
	6 хв

6 хв

	19.
	Вивірка прицілів і озброєння по контрольно-вивірочній мішені:

денних прицілів

нічних прицілів
	Екіпаж позаду танка на відстані 4 м. Озброєння приготовлене до вивірки, трубка вивірки встановлена, перехрестя наклеєне. Контрольна - вивірочна мішень у сумці документацій. Щит для укріплення мішеней установлений. Норматив виконують 2 члени екіпажу.

Час відраховується від команди “До вивірки прицілів і озброєння по контрольно-вивірочній мішені приступити” до вишикування екіпажу позаду танка на відстані 4 м і до доповіді командира танка“ГОТОВИЙ”.
	Т-72, Т-72Б,

Т-64А, Т-64Б,

Т-80, Т-80Б

Т-72, Т-64А, Т-64Б,

Т-80УД, Т-72Б, Т-80,

Т-80Б
	6 хв

3 хв
	7 хв

4 хв
	8 хв

5 хв

	20.
	Узгодження світового пучка інфрачервоного прожектора Л-2АГ з лінією візування нічного прицілу
	Екіпаж позаду танка на відстані 4 м. Прожектор на штатному місці в положенні по-похідному. Інструмент у ящику ЗІП.

Час відраховується від команди “До виконання нормативу приступити” до доповіді командира танка “ГОТОВИЙ”.

Норматив виконують 2 члени екіпажу.
	Т-72, Т-72Б, Т-64А,

Т-64Б, Т-80, Т-80Б,


	4 хв
	5 хв
	6 хв

	21.
	Виймання  клина затвору з гнізда казенника і розбірання ударного механизму затвору гармати
	Озброєння танка у бойвому положенні.Затвор зачинений. Ручка для виймання клина затвору і ключ для розбирання ударного механізму у пакунку для ЗІП.Розбирання проводиться  на кришці відділення силової установки   двома членами екіпажу танка. Час відраховується від команди “Клин затвора вийняти, ударний механізм розібрати” до доповіді  “ГОТОВИЙ”. 
	Т-80Б, Т-64А, Т-64Б,      Т-72.
	1 хв 30 с
	1хв40 с
	2 хв

	22. 
	Збирання затвору ударного механизму гармати і постановка клина затвору у гніздо казенника
	Клин затвору з вставленною ручкою для виймання знаходиться на кришці відділення силової установки. Робота проводиться двома членами екіпажу. Після постановки клину  ручка для виймання має бути знятою. Провести контрольний звід і спуск ударного механизму. Час відраховується від команди: “Ударний механізм зібрати, клин затвора поставити” до доповіді “ГОТОВИЙ”. 
	Т-80Б,Т-64А,Т-64Б,        Т-72.
	1 хв 50 с
	2хв
	2хв 25 с


5. Водіння бойових машин

	№ 
	Найменування нормативу
	Умови (порядок) виконання нормативу
	Категорія тих, хто
	Оцінка за часом

	п/п
	
	
	навчається (підрозділи)
	”відмінно”
	”добре”
	”задовільно

	1.
	Постановка машини в окоп і вихід з окопу
	Машина за 30-50 м від окопу. За командою той, хто навчається, ставить машину в окоп і виводить її із окопу, спочатку переднім, а потім заднім ходом.

Постановка і вихід заднім ходом здійснюється за сигналом командира (інструктора).

Час виконання визначається від команди “ВПЕРЕД” до постановки машини на вихідну лінію.

Оціночні показники.

1. Постановка машини в окоп переднім ходом без торкання стінок і скочування.

2. Вихід з окопу заднім ходом без торкання стінок, зупинки двигуна і скачування.

3. Постановка машини в окопи заднім ходом без зачіплення стінок, зупинки двигуна і скачування.

4. Вихід із окопу без торкання стінок, зупинки двигуна і скачування.

5. Чітке і своєчасне виконання команди командира (інструктора) при постановці машини в окоп і виходу із нього.
	Механік - водій танка, БМП (водій БТР)
	5 хв

Виконано 5 показників
	5 хв

Виконано 4 показника
	5 хв

Виконано 3 показника

	2.
	Завантаження машини на залізничну платформу з торцевої апарелі і бокової платформи та розвантаження з неї
	Машина за 10 м від торцевої апарелі. У машині знаходиться механік - водій (водій) у положенні по-похідному, двигун працює. Платформа підготов- лена до вантаження. Вантаження і вивантаження машини відбувається спочатку з торцевої апарелі, а потім з бокової платформи.

Машина встановлюється по центру залізничної платформи, загальмовується, двигун не глушиться, кріплення не здійснюється.

Фіксується різниця звисання гусениць з платформи, яка не повинна перевищувати 40 мм, після чого здійснюється вивантаження. Командир (інструктор) знаходиться на залізничній платформі не ближче ніж 5 м від машини, керує навантаженням і розвантаженням,подаючи механіку-водію (водію) сигнали прапорцями або жестами. Час виконання нормативу визначається по доповіді командира (інструктора) після вивантаження машини з бокової платформи.

Оціночні показники:

1. В'їзд на торцеву апарель без використання заднього ходу. Рух по апарелі без скачування і глушіння двигуна.

2. Рух по залізничній платформі без різких поворотів і змін частоти обертання колінчастого валу двигуна, поломки обладнання залізничної платформи і вантажно-розвантажувального пристрою.

3. Маневрування на залізничній платформі без зупинки двигуна. Встановлення машини на залізничній платформі в межах, допустимих вимогами.

4. З'їзд з залізничної платформи без різких змін частоти обороту валу двигуна, глушіння, звалювання з торцевої апарелі або бокової платформи.

5. Чітке і своєчасне виконання команд командира (інструктора)  при навантаженні і розвантаженні.

При звалюванні машин з залізничної платформи норматив вважається не виконаним.
	Механік - водій танка, БМП (водій БТР)
	9 хв

Виконано 5 показників
	9 хв

Виконано 4 показника
	9 хв

Виконано 3 показника

	3.
	Завантаження гусеничної техніки на великовантажні (50т) півпричіп і розвантаження з нього
	Напівпричіп підготовлений до навантаження. Машина за 10 м від півпричіпа. Двигун працює. Механік-водій за командою спочатку здійснює навантаження машини на півпричіп, а потім розвантаження. Командир (інструктор) керує навантаженням і розвантаженням,  надаючи механіку - водію сигнали прапорцями або жестами.

Оціночні показники:

1. В'їзд на півпричіп без застосування заднього ходу, скачування і глушіння двигуна.

2. Рух машини по півпричіпу без різких поворотів.

3. Зупинка на півпричіпі без наїзду на обмежувачі.

4. Установка машини на півпричіпі без виходу гусениць за межі платформи більше ніж за 100мм.

5. З'їзд з півпричіпа без поворотів і зміни частоти обертання валу двигуна.

При звалюванні  машини з напівпричіпа норматив вважається не виконаним.
	Механік - водій
	4 хв

Виконано 5 показників
	4 хв

Виконано 4 показників
	4 хв

Виконано 3 показників

	4.
	Евакуація машини з положення на плаву на берег
	За 15-20 м від урізу води знаходяться дві машини. Одна з них входить в воду до спливання, після чого машина зупиняється. Друга машина повинна підійти до першої і відбуксовувати її на берег. Кожний той, хто навчається повинен одержати практику у діях на  машині, яку буксирують та на машині, яка буксирує.

Оціночні показники:

1. Правильне виконання робіт, передбачених керівництвом по підготовці машин до буксирування.

2. Зупинка машини, яка буксирує від машини, яку буксирують що на вказаній відстані.

3. Правильне виконання операцій щодо зчеплення машини, яка буксирує з машиною, що буксирують.

4. Буксирування машини на плаву без ризьких поворотів і ривків.

5. Вихід машини, яка буксирує із води на берег без скочування і зупинки двигуна.
	Механік-водій БМП (водій БТР)
	8 хв

Виконано 5 показників
	8 хв

Виконано 4 показників
	8 хв

Виконано 3 показників

	5.
	Буксирування машини
	Одна машина від другої на відстані 30-50 м. Машина, яка буксирує, підходить до машини, яку буксирують, здійснюється зчеплення машин та буксировка по колу протягом 150-200 м.

Кожний з тих, хто навчається, повинен отримати практику в діях на бусируючій машини і на тій, що буксирується.

Оціночні показники:

1. Правильне виконання робіт, передбачених керівництвом щодо підготовки машин до буксирування.

2. Зупинка машини (тягача), яка буксирує від машини, яку буксирують на встановленій дистанції.

3. Правильне виконання  робіт по зчепленню машин, яка буксирує і яку буксирують.

4. Плавне рушання машини, яка буксирує з місця з поступовим і рівномірним натяжінням буксирного пристосування.

5. Буксировка машин без різких поворотів і ривків.
	Екіпажі танків, БМП, БТР та інших машин
	15 хв

Виконано 5 показників
	15 хв

Виконано 4 показників
	15 хв

Виконано 3 показників

	6.
	Техніка водіння танків, БМП з тралами
	Танк, БМП підготовлені до тралення. Екіпаж за 2 м попереду машини. За командою керівника на учбовому місці екіпаж займає в машині свої місця, пускає двигун, по радіо доповідає про готовність і за командою “ВПЕРЕД” починає рух за маршрутом учбового місця, долаючи перешкоди, які зустрічаються.

Оціночні показники:

1. Подолання мінного поля за вказаним прямим проходом без зупинки та виходу за межі смуги тралення.

2. Подолання мінного поля за вказаним проходом з обходом перешкоди на ньому без зупинок і виходу за межі смуги тралення.

3. Подолання ділянки з вирвами без зупинки двигуна, застрявання та заїзду у вирви.

4. Подолання траншеї (15) без застрявання і зупинки двигуна.

5. Рух по проходу між стовпами (12) без зачеплення стовпів і зупинки двигуна.
	Екіпаж
	5
	4
	3

	7.
	Зрушення машин з місця за установлений час
	Екіпажі машин знаходяться на штатних місцях, люки закриті, двигуни працюють.

Час виконання нормативу визначається від команди “ВПЕРЕД” до початку руху машини (в підрозділі останньої машини).
	Екіпаж

Взвод

Рота

Батальйон
	4 с

7 с

10 с

13 с
	5 с

8 с

11 с

15 с
	9 с

9 с

12 с

16 с

	8.
	Виконання команд на зміну напряму руху машини на орієнтири
	Екіпаж в машині висувається на вказаний орієнтир. За командою керівника екіпаж змінює напрямок руху.

Час відраховується від команди (сигналу) на зміну напряму руху до зміни напряму руху на вказаний орієнтир.


	Екіпаж
	25 с
	28 с
	30 с


6. ТЕХНІЧНА ПІДГОТОВКА 

6.1. Для механізованих і розвідувальних підрозділів на колісних БТР (БРДМ)
	№ 

з/п
	Назва нормативу
	Умови (порядок) виконання нормативу
	Марка

машини
	Оцінка за часом

	
	
	
	
	відмінно
	добре
	задовільно


	1.
	Контрольний огляд.
	Норматив виконується  екіпажем.

Машина не укрита брезентом, всі люки закриті.

Буксирні троси зачеплені за передні крюки та укладені перед машиною на підставці.

Кришки оглядових люків водія і командира зачинені.

Колісні повітряні крани закриті.

Перед виконанням нормативу двигун (двигуни) на машині розігріти і прогріти.

При виконанні нормативу провести операції контрольного огляду перед виходом.
	БТР-60,БТР-70,

БТР-80

БРДМ-2
	17 хв

15 хв
	19 хв

17 хв
	20 хв

19 хв

	2.
	Зняття акумуляторних батарей.
	Норматив виконується командиром машини, водієм, курсантами учбових підрозділів окремо кожним. При зніманні акумуляторних батарей не допускати великих кутів нахилу, замикання вивідних клем, для їх перенесення залучати помічника. 

Після зняття акумуляторних батарей поставити їх перед машиною. Кришки і захисні колодки поставити на батареї, болти для приєднання проводів до акумуляторних батарей закріпити на клемах проводів. 
	БТР-60, БТР-70,

БТР-80

БРДМ-2
	12 хв  45 с

10 хв  45 с

8 хв  10 с
	13 хв

11 хв

8 хв  30 с
	13 хв  30 с

11 хв  30 с

9 хв  25 с

	3.
	Встановлення акумуляторних батарей.
	Норматив виконується командиром машини, водієм, курсантами учбових підрозділів окремо кожним. Акумуляторні батареї перед виконанням нормативу знаходяться попереду машини. При встановлені батарей не допускати великих кутів нахилу, а також замикання вивідних клем, для їх переносу залучати помічника. Кришки ї захисні колодки клем АБ закріплені на батареях. Болти, шайби, гайки кріплення приєднанні до проводів і перемичок. Після встановлення батарей подати звуковий сигнал.
	БТР-60, БТР-70,

БТР-80

БРДМ-2
	13 хв  30 с

11 хв  30 с

9 хв  40 с
	14 хв

12 хв

10 хв
	15 хв

13 хв

11 хв 15 с

	4.
	Перевірка заправлення систем двигуна пальним, маслом і охолоджуючою рідиною.
	Норматив виконується командиром машини, водієм, курсантами учбових підрозділів. При виконанні нормативу перевірити стан прокладок заправних горловин.

Рівень пального перевіряти щупом (стержнем).
	БТР-60, БТР-70,

БТР-80

БРДМ-2
	3 хв

2 хв  35 с
	3 хв  20 с

3 хв
	4 хв

3 хв  20 с

	5.
	Підготовка до пуску і пуск підігрівача.
	Норматив виконується водієм. Після досягнення стійкої роботи підігрівача підігрівач вимкнути з обов`язковою продувкою 15-20 сек.

При виконанні нормативу на БТР-60, БТР-70, БРДМ-2 мати напоготові справні, заряджені вуглекислотні та порошкові вогнегасники.
	БТР-60, БТР-70

БТР-80

БРДМ-2.
	4 хв

3 хв

3 хв  30 с
	4 хв  15 с

3 хв  15 с

3 хв  45 с
	4 хв  45 с

3 хв  45 с

4 хв  15 с

	6.
	Підготовка до пуску і пуск двигуна.
	Норматив виконується водієм. Перед виконанням нормативу провести перевірку заправлення машини ПММ і охолоджуючою рідиною, розігріти і прогріти двигун (двигуни). Паливні крани виставити в положення “ЗАКРИТО”.

Запустити двигун на 10-15 с і зупинити його.
	БТР-60, БТР-70

БТР-80, БРДМ-2
	1 хв 30 с

1 хв 20 с
	2 хв 10 с

2 хв
	2 хв 40 с

2 хв 30 с

	7.
	Перевірка вільного ходу педалей гальм, зчеплення, дії стояночного гальма і люфту рульового колеса.
	Норматив виконується водієм. Вільний хід педалей та рульового колеса замірити лінійкою, дію стоянкового гальма перевіряти по переміщенню важеля приводу і кількості клацань стопорного механізму. Після виконання нормативу доповісти всі перевірені параметри.
	БТР-60, БТР-70,

БТР-80

БРДМ-2
	1 хв  15 с

1 хв  20 с
	1 хв  20 с

1 хв  30 с
	1 хв  35 с

1 хв  45 с

	8.
	Перевірка рівня рідини в головному гальмовому циліндрі.
	Норматив виконується водієм. На БТР-70, БТР-80 завчасно перед виконанням нормативу підняти хвильовідбивний щиток.
	БТР-60, БТР-70,

БТР-80, БРДМ-2
	1 хв  50 с
	2 хв
	2 хв  25 с

	9.
	Перевірка тиску повітря в шинах.
	Норматив виконується водієм. Перевірити тиск повітря в одному з мостів. 

Перед виконанням нормативу колісні крани, вентилі блоку шинних кранів в положенні “ЗАКРИТО”. 
	БТР-60, БТР-70,

БТР-80

БРДМ-2
	1 хв  20 с

1 хв  30 с
	1 хв  30 с

1 хв  40 с
	1 хв  45 с

2 хв

	10.
	Підготовка машини до самовитягування за допомогою лебідки та блоку.
	Норматив виконується командиром машини, водієм. Перед виконанням нормативу двигун (двигуни) прогріті і готові до пуску. При виконанні нормативу трос розмотувати на 20м, а заводити на блок на відстані 10м перед машиною, крюк тросу надіти на буксирний крюк. Завести двигун (двигуни), включити лебідку на намотування тросу, натягнути трос, виключити привід лебідки, заглушити двигун.
	БТР-60, БТР-70,

БТР-80

БРДМ-2
	2 хв  20 с

3 хв  10 с
	2 хв  30 с

3 хв  30 с
	3 хв

4 хв  10 с

	11.
	 Встановлення нічного приладу спостереження водія.
	Норматив виконується водієм. Захисне скло шахти з рамкою приладу спостереження знімається завчасно перед виконанням нормативу. Перед встановленням приладу закрити шторку. Після встановлення приладу на верхню призму надіти захисний ковпачок, відкрити отвори на 1 мм (відповідно до умов освітлення), перевірити працездатність приладу.

Після перевірки нічного приладу спостереження, блок живлення виключити, закрити шторку. Знятий денний прилад покласти на штатне  місце.
	БТР-60, БТР-70,

БТР-80

БРДМ-2
	2 хв  45 с

3 хв
	3 хв

3 хв  20 с
	3 хв  30 с

4 хв

	12.
	Укриття машини брезентом.
	Норматив виконується всіма членами екіпажу, курсантами учбових підрозділів по три чоловіка. Перед виконанням нормативу, брезент укладений в машину і закріплений на штатному місці.
	БТР-60, БТР-70

БТР-80

БРДМ-2
	4 хв  30 с

4 хв  05 с
	5 хв  

4 хв  35 с
	5 хв  30 с

5 хв  05 с

	13.
	Згортання та укладка брезенту.
	Норматив виконується всіма членами екіпажу, курсантами учбових підрозділів по три чоловіка. Згорнути брезент, укласти на штатне місце та закріпити.
	БТР-60, БТР-70

БТР-80

БРДМ-2
	4 хв  40 с

4 хв  10 с
	5 хв  10 с

4 хв  35 с
	5 хв  40 с

5 хв  10 с

	14.
	Підготовка машини до подолання водної перешкоди.
	Норматив виконується командиром машини, водієм. Перед виконанням нормативу двигун (двигуни) прогріті і готові до пуску. Виконати роботи контрольного огляду перед подоланням водної перешкоди. Вимірювання тиску повітря в шинах не проводити. При виконанні нормативу перевірити стан прокладок, пробок днища, кришок оглядових люків. Болти кріплення люків, кришок і пробки затягувати повністю. 
	БТР-60, БТР-70,

БТР-80, БРДМ-2
	18 хв  10с 
	20 хв  30с 
	23 хв  25 с


6.2. Для механізованих і розвідувальних підрозділів на БМП
	№ 

з/п
	Назва нормативу
	Умови (порядок) виконання нормативу
	Марка

машини
	Оцінка за часом

	
	
	
	
	відмінно
	добре
	задовільно

	1.
	Контрольний огляд машини.
	Норматив виконується екіпажем. Машина не укрита брезентом, всі люки закриті. При виконанні нормативу провести операції контрольного огляду перед виходом. Перед виконанням нормативу, двигун на машині розігріти і прогріти (температура охолоджуючої рідини і масла в системах не нижче 500С). 
	БМП-1, БМП-2
	14 хв
	15 хв
	18 хв

	2.
	Зняття акумуляторних батарей.
	Норматив виконується командиром машини, механіком-водієм, курсантами учбових підрозділів окремо кожним. Операції по зніманню акумуляторних батарей виконуються з батареями, які встановлені і закріплені в корзинах, кришки і запобіжні колодки закріплені на батареях. При виконанні нормативу, вмикач батарей вимкнений. При зніманні батарей не допускати великих кутів нахилу, а також замикання вивідних клем. Після зняття, акумуляторні батареї поставити позаду машини, кришки і захисні колодки встановити на батареї, болти для приєднання проводів акумуляторних батарей, закріпити на клемах проводів.
	БМП-1, БМП-2
	8 хв  40 с
	9 хв  30 с
	11 хв  30 с

	3.
	Встановлення акумуляторних батарей.
	Норматив виконується командиром машини, механіком-водієм, курсантами учбових підрозділів окремо кожним. Операції по встановленню акумуляторних батарей виконуються з батареями, які встановлені і закріплені в корзинах, кришки і запобіжні колодки закріплені на батареях. При виконанні нормативу, вмикач батарей вимкнений. Акумуляторні батареї перед виконанням нормативу знаходяться позаду машини. При встановлені батарей не допускати великих кутів нахилу, а також замикання вивідних клем.  Після встановлення акумуляторних батарей подати звуковий сигнал.
	БМП-1, БМП-2
	11 хв
	12 хв
	14 хв

	4.
	Перевірка заправлення машини пальним, маслом і охолоджуючою рідиною.
	Норматив виконується командиром машини, механіком-водієм та курсантами учбових підрозділів окремо кожним. При виконанні нормативу перевірити заправлення паливних баків, системи мащення, системи охолодження двигуна, системи мащення та гідрокерування трансмісії. Перед завертанням пробок перевірити стан прокладок, сіток заправних горловин. Пробки горловин не шплінтувати.
	БМП-1, БМП-2
	4 хв  35 с
	5 хв
	6 хв

	5.
	Підготовка до пуску і пуск підігрівача.
	Норматив виконується командиром машини, механіком-водієм, курсантами учбових підрозділів окремо кожним. Перед виконанням нормативу   кришка випускного лючка підігрівача зачинена і застопорена. Для поліпшення доступу до рукоятки управління кришкою лючка дозволяється попереднє розгортання башти машини на 300 ліворуч (праворуч). Крани пального в положенні “ЗАКРИТО”. При виконанні нормативу, після досягнення стійкої роботи підігрівача, вимкнути його, здійснивши продувку     15-20 сек. Закрити і застопорити кришку лючка підігрівача.
	БМП-1, БМП-2
	5 хв  30 с
	6 хв
	7 хв

	6.
	Зливаня відстою пального з баків
	Норматив виконується командиром машини, механіком-водієм і курсантами учбових підрозділів окремо кожним. Відстій зливати з середнього баку в кількості 5 л. Пробки горловин не шплінтувати.
	БМП-1, БМП-2
	6 хв
	7 хв
	8 хв

	7.
	Підготовка до пуску і пуск двигуна.
	Норматив виконується командиром машини механіком-водієм і курсантами учбових підрозділів окремо кожним. Перед виконанням нормативу провести перевірку заправлення машини ПММ і охолоджуючою рідиною, розігріти і прогріти двигун (температура охолоджуючої рідини і масла в системах не нижче 500С). Паливний кран виставити в положення “ЗАКРИТО”. 

Після пуску двигуна приводом ручної подачі пального встановити мінімальні стійкі оберти холостого ходу двигуна, після чого зупинити двигун.
	БМП-1, БМП-2
	1 хв
	2 хв
	2 хв  30 с

	8.
	Перевірка роботи системи ППО при ручному вмиканні.
	Норматив виконується командиром машини механіком-водієм і курсантами учбових підрозділів окремо кожним. Перед виконанням нормативу накидні гайки балонів ППО повинні бути розшплінтовані. Перевіряється робота системи ППО по черзі від двох кнопок.
	БМП-1, БМП-2
	2 хв 35 с
	2 хв 50 с
	3 хв 25 с

	9.
	Перевірка роботи системи колективного захисту.
	Норматив виконується команиром машини, механіком-водієм і курсантами учбових підрозділів по два чоловіки. При виконанні нормативу перевіряється автоматична робота системи захисту від ”ОР” і ручна робота при сигналі “Р” або “А”. 


	БМП-1, БМП-2
	4 хв 10 с
	4 хв 30 с
	5 хв 25 с

	10.
	Перевірка регулювання стояночного гальма.
	Норматив виконується командиром машини механіком-водієм і курсантами учбових підрозділів окремо кожним. Ребристий лист корпусу машини передчасно піднятий, поставлений на стопор.  Зазор 0,3-1 мм між важелем приводу стояночного гальма і роликом важеля стрічок лівого ПМП тільки перевіряється.
	БМП-1, БМП-2
	3 хв  30 с
	4 хв
	5 хв

	11.
	Перевірка регулювання натягнення тросів клапанів захисту двигуна.
	Норматив виконується командиром машини механіком-водієм і курсантами учбових підрозділів окремо кожним. Перед виконанням нормативу кришка люка над двигуном і клапани захисту двигуна зачинені. 
	БМП-1, БМП-2
	3 хв  10 с
	3 хв  30 с
	4 хв  10 с

	12.
	Розбирання і збирання відцентрованого масло - очищувача. 
	Норматив виконується механіком-водієм,  курсантами учбових підрозділів. Норматив виконується на учбовому стенді. Для утримання ротора при розбиранні і збиранні дозволяється залучати помічника. Після розбирання маслоочищувача, прочистити сопло мідною дротиною. 
	БМП-1, БМП-2
	7 хв
	8 хв
	10 хв

	13.
	Встановлення захисного ковпака механіка-водія.
	Норматив виконується механіком-водієм, курсантами учбових підрозділів окремо кожним. Для поліпшення доступу до місця кріплення ковпака механіка-водія дозволяється попередньо повертати башту праворуч (ліворуч) до  300. При збиранні ковпака дозволяється залучати помічника. При встановлені ковпака включити обігрів скла і перевірити його справність. Сидіння механіка-водія стопорити в верхньому положенні. Кришку люка стопорити в відкритому положенні.
	БМП-1, БМП-2
	4 хв 10 с
	4 хв 30 с
	5 хв 25 с

	14.
	Встановлення нічного приладу механіка-водія в положення "по-бойовому".
	Норматив виконується командиром машини, механіком-водієм, курсантами учбових підрозділів окремо кожним. Перед встановленням приладу закрити шторку. Під час встановлення приладу в шахті, на верхню призму приладу надіти захисний ковпачок (діафрагму), відкрити отвори діафрагми, відповідно до умов освітлення. Перевірити працездатність приладу включенням. Після перевірки вимкнути блок живлення, вимикач батарей. Знятий денний прилад укласти на штатне місце.
	БМП-1, БМП-2
	2 хв 05 с
	2 хв  25 с
	3 хв

	15.
	Встановлення нічного приладу механіка-водія в положення "по-похідному".
	Норматив виконується командиром машини, механіком-водієм, курсантами учбових підрозділів окремо кожним. Перед встановленням приладу закрити шторку. Під час встановлення приладу в шахті, на верхню призму приладу надіти захисний ковпачок (діафрагму), відкрити отвори діафрагми, відповідно до умов освітлення. Сидіння механіка водія зафіксувати в верхньому положенні. Кришку люку застопорити в відкритому положенні. Перевірити працездатність приладу включенням. Після перевірки вимкнути блок живлення, вимикач батарей.
	БМП-1, БМП-2
	3 хв  10 с
	3 хв  30 с
	4 хв  10 с

	16.
	Перевірка і натягнення гусеничної стрічки.
	Норматив виконується командиром машини, механіком-водієм, курсантами учбових підрозділів по два чоловіка. Перед виконанням нормативу гусенична стрічка послаблена. Попередньо фальшборт (поплавок) піднімається та фіксується. Перевіряється і натягується одна гусенична стрічка.
	БМП-1, БМП-2
	10 хв
	11 хв 30 с
	13 хв

	17.
	Підготовка машини до самовитягування за допомогою колоди. 
	Норматив виконується командиром машини, механіком-водієм, курсантами учбових підрозділів по два чоловіка. Стрічки кріплення колоди затягнуті і законтрогаєні. При виконанні нормативу колода встановлюється попереду машини під ведучими колесами.
	БМП-1, БМП-2
	2хв 45с
	3хв
	3хв 30с

	18
	Перевірка наявності кришок лючків, пробок в корпусі машини і їх ущілень, а також їх затягнення  при підготовці машини до подолання водної перешкоди.
	Норматив виконується командиром машини, механіком-водієм, курсантами учбових підрозділів  окремо кожним. При виконанні нормативу перевірити стан резинових ущілень лючків і пробок. Болти, кріплення кришок лючків і пробки затягувати повністю.
	БМП-1, БМП-2
	30 хв
	35 хв
	38 хв

	19.
	Заміна траку.
	Норматив виконується екіпажем. Двигун на машині попередньо прогрітий. Фальшборт (поплавок) попередньо піднятий і зафіксований. Заміна траку виконується на одній гусеничній стрічці. Після заміни траку відрегулювати натягнення гусеничної стрічки.
	БМП-1, БМП-2
	19 хв
	21 хв
	26 хв

	20.
	Укриття машини брезентом.
	Норматив виконується всіма членами екіпажу, курсантами учбових підрозділів по три чоловіка. Перед  виконанням нормативу брезент з укладеними в нього мотузкою і килимками на повітряприток і ежектор, закріплений на башті. При виконанні нормативу закрити килимками повітряний приток і ежектор.
	БМП-1, БМП-2
	4 хв  10 с
	4 хв  30 с
	5 хв  35 с

	21.
	Згортання і  брезенту та кріплення на машині.
	Норматив виконується всіма членами екіпажу, курсантами учбових підрозділів по три чоловіка. Перед виконанням нормативу машина укрита брезентом. При виконанні нормативу укласти мотузку і килимки для накривання повітряного притоку і ежектора в брезент, згорнути і закріпити брезент на башті.
	БМП-1, БМП-2
	4 хв  10 с
	4 хв  30 с
	5 хв  25 с

	22.
	Підготовка машини до подолання водної перешкоди плавом.
	Норматив виконується екіпажем. Виконати роботу щодо підготовки машини до подолання водної перешкоди плавом у денних умовах. При виконанні нормативу перевіряти стан ущільнень, лючків, кришок люків і пробок. Болти кріплення кришок лючків і пробки затягувати повністю.
	БМП-1, БМП-2
	30 хв
	35хв
	38хв


6.3. Для танкових підрозділів

	№ 

з/п
	Назва нормативу
	Умови (порядок) виконання нормативу
	Марка 

машини
	Оцінка за часом

	
	
	
	
	відмінно
	добре
	задовільно

	1.
	Контрольний огляд.
	Норматив виконується екіпажем. Машина брезентом не укрита, всі люки закриті. Перед виконанням нормативу двигун машини розігрітий і прогрітий (температура охолоджуючої рідини і масла в системах не нижче 500С). При виконати нормативу провести операції контрольного огляду машини перед виходом.
	Т-80У, Т-80УД,

 Т-64А, Т-64Б, Т-64Б1, 

 Т-72А, Т-72Б, Т-72Б1
	14 хв

15 хв
	15 хв

16 хв
	18 хв

19 хв

	2.
	Зняття акумуляторних батарей.
	Норматив виконується командиром танку, механіком-водієм, курсантами учбових підрозділів по два чоловіка. Операції по зніманню АБ виконуються з батареями, які встановлені і закріплені в корзинах, кришки і запобіжні колодки закріпленні на батареях. При виконанні нормативу, вмикач батарей вимкнений. При зніманні батарей не допускати великих кутів нахилу, а також замикання вивідних клем. Після зняття, акумуляторні батареї поставити попереду машини, кришки і захисні колодки встановити на батареї, болти для приєднання проводів акумуляторних батарей, закріпити на клемах проводів.
	Т-80У, Т-80УД,

 Т-64А, Т-64Б, Т-64Б1, 

 Т-72А, Т-72Б, Т-72Б1
	14 хв
	15 хв
	18 хв

	3.
	Установка акумуляторних батарей.
	Норматив виконується командиром танку, механіком-водієм, курсантами учбових підрозділів по два чоловіка. Операції по встановленню акумуляторних батарей виконуються з батареями, які встановлені і закріплені в корзинах, кришки і запобіжні колодки закріплені на батареях. При виконанні нормативу, вмикач батарей вимкнений. Акумуляторні батареї перед виконанням нормативу знаходяться попереду машини. При встановлені батарей не допускати великих кутів нахилу, а також замикання вивідних клем. Після встановлення акумуляторних батарей подати звуковий сигнал.
	Т-80У, Т-80УД,

 Т-64А, Т-64Б, Т-64Б1, 

 Т-72А, Т-72Б, Т-72Б1
	23 хв
	25 хв
	30 хв

	4.
	Перевірка заправлення машини пальним, маслом і охолоджуючою рідиною.
	Норматив виконується командиром танка, механіком-водієм, курсантами учбових підрозділів по два чоловіки. Перевіряється заправлення всіх внутрішніх і зовнішніх баків, додатково перевіряється наявність масла в системі мащення і гідрокерування силової передачі. Перед завертанням пробок перевіряти стан прокладок заправних горловин. Пробки горловин не шплінтувати. На танках Т-72А, Т-72Б, Т-72Б1 попередньо болти даху над трансмісією силового відділення, вивернуті, дах закритий задрайкою.
	Т-80У 

Т-80УД, Т-64А, Т-64Б, Т-64Б1

Т-72А, Т-72Б,  Т-72Б1


	3 хв  30 с

4 хв  35 с
	4 хв

5 хв 
	5 хв

6 хв 

	5.
	Підготовка машини до заправлення пальним засобами ЗІП.
	Норматив виконується всіма членами екіпажу, курсантами учбових підрозділів по два чоловіки. Перед виконанням нормативу на танках Т-80У,   Т-80УД, Т-64А, Т-64Б, Т-64Б1 кран на заправному пристрої переведений в положення “ВОДА”, зовнішні баки не дозаправленні. Паливорозподільчий кран в положенні “ВСІ БАКИ ЗАКРИТІ”. На танках Т-72А, Т-72Б,  Т-72Б1 відкрити горловини заправлення пустих баків для пального і додаткові бочки з пальним. Заправний насос з  подовжувачами встановити в бочку з пальним і включити його. Після появлення безперервного струменя пального з роздавального крану, насос виключити.

При повністю заправлених баках, пальне заправляється у відро. Якщо додаткові бочки з пальним включені в систему живлення, то ємність, звідки проводиться заправлення, встановлюється поруч з машиною.  Після виконання нормативу  інструмент укласти біля заправної горловини будь-якого баку.
	Т-80У

Т-80УД, Т-64А, Т-64Б, Т-64Б1

Т-72А, Т-72Б,  Т-72Б1
	3 хв  30 с

4 хв

5 хв
	4 хв

4 хв  20 с

5 хв  30 с
	5 хв

5 хв  10 с

6 хв  30 с

	6.
	Укладання засобів заправлення в укладку
	Норматив виконується усіма членами екіпажу, курсантами учбових підрозділів по два чоловіки. Повністю злити паливо із шлангу для заправлення (для танків Т-72А, Т-72Б,  Т-72Б1 крім того і з  насосу). Перед закручуванням пробок заправних горловин перевірити наявність і стан прокладок. Пробки горловин не шплінтувати.
	Т-80У, Т-80УД, Т-64А, Т-64Б, Т-64Б1

Т-72А, Т-72Б,  Т-72Б1
	3 хв 30 с

5 хв  10 с
	4 хв  

5 хв  40 с
	5 хв 

6 хв  50 с

	7.
	Підготовка до пуску і пуск підігрівача
	Норматив виконується командиром танка, механіком-водієм, курсантами учбових підрозділів окремо кожним. Перед виконанням нормативу кришка випускного лючка  закрита, крани пального в положенні “ЗАКРИТО”. Після досягнення стійкої роботи підігрівача вимкнути його, здійснивши продувку 30-60 сек.( Т-72А, Т-72Б, Т-72Б1 – 15-30 сек.). Закрити лючок підігрівача.
	Т-80УД, Т-64А, Т-64Б, Т-64Б1

Т-72А, Т-72Б,  Т-72Б1
	5 хв  10 с

5 хв
	5 хв  30 с

5 хв  20 с
	6 хв  25 с

6 хв  10 с

	8.
	Підготовка до пуску і пуск двигуна.
	Норматив виконується командиром танка, механіком-водієм, курсантами учбових підрозділів окремо кожним. Перед виконанням нормативу провести перевірку заправлення машини ПММ і охолоджуючою рідиною, розігріти і прогріти двигун (температура охолоджуючої рідини і масла в системах не нижче 500С). Паливний кран поставити в положенні “ЗАКРИТО”. Після пуску двигуна приводом ручної подачі пального встановити мінімальні стійкі оберти холостого ходу  двигуна, після чого зупинити двигун.
	Т-80У

Т-80УД, Т-64А, Т-64Б, Т-64Б1,Т-72А, Т-72Б,  Т-72Б1
	1 хв  50 с

1 хв 30с
	2 хв  30 с

2 хв  
	3 хв

2 хв  30 с

	9.
	Перевірка регулювання приводу управління зчеплення для танків

Т-80УД, Т-64А, Т-64Б,

Т-64Б1, Т-72А, Т-72Б,

Т-72Б1  

(для танку

Т-80У приводу РСА)
	Норматив виконується  механіком-водієм, курсантами учбових підрозділів. Перед виконанням нормативу дах силового відділення  відкритий, застопорений, штанги встановлені. При виконанні нормативу перевірити:

на танках Т-64А, Т-64Б, Т-64Б1, Т-80УД:

зазор між важелем і пальцем важеля правого механізму розподілу;

збіг стрілки важеля лівого механізму розподілу з передньою міткою при початковому положенні педалі зчеплення;

збіг стрілки важеля лівого механізму розподілу із задньою міткою при повністю вижатій педалі зчеплення;

на танках Т-72А, Т-72Б, Т-72Б1:

збіг стрілки втулки зчеплення лівого механізму розподілу з нижньою кромкою платіка на лімбі (цифра 0) у початковому положенні педалі зчеплення;

збіг стрілки втулки зчеплення з верхньою кромкою платіка на лімбі (цифра 1) при повністю вижатій педалі зчеплення;

на танках Т-80У:

положення стрілки на лімбі гідромеханізму РСА (при початковому і вижатому до упору положеннях педалі РСА);

положення стрілки на лімбі після вибору вільного ходу педалі зупинного гальма і при відпущеній педалі.

Для натискання педалей залучати помічника.
	Т-80У, Т-80УД,

Т-64А,Т-64Б,Т-64Б1,

 Т-72А, Т-72Б,Т-72Б1
	1 хв  20 с
	1 хв  30 с
	1 хв 45 с

	10.
	Перевірка і натягнення гусеничної стрічки.
	Норматив виконується всіма членами екіпажу, курсантами учбових підрозділів по два чоловіки. Перед виконанням нормативу механізм натягнення очищений від бруду, гусенична стрічка послаблена. На бортових захисних щитках вісі накладок зняті. Перевіряється і натягується одна гусенична стрічка. Регулювання натягнення гусеничної стрічки виконувати тільки тоді, коли направляюче колесо знаходиться на нижній частині дуги, яку описує кривошип колеса.
	Т-80У, Т-80УД,

Т-64А,Т-64Б,Т-64Б1,

 Т-72А, Т-72Б,Т-72Б1
	6 хв
	6 хв  40 с
	8 хв

	11.
	Розбирання і збирання фільтру грубого очищення пального
	Норматив виконується механіком-водієм,  курсантами учбових підрозділів. Норматив виконується на учбовому стенді. При виконанні перевірити стан ущілень. Після зібрання фільтра зашплінтувати болт кринки. 
	Т – 80У ,Т-80УД, Т-64А,              Т-64Б,Т-64Б1,

Т-72А, Т-72Б, Т-72Б1
	5 хв
	5 хв 15 с
	5 хв 45 с

	12. 
	Розбирання і збирання відцентрованого масло  - очищувача
	Норматив виконується механіком-водієм,  курсантами учбових підрозділів. Норматив виконується на учбовому стенді. Для утримання ротора при розбиранні і збиранні дозволяється залучати помічника. Після розбирання маслоочищувача, прочистити сопло мідною дротиною. 
	Т-80УД, Т-64А,              Т-64Б,Т-64Б1,

Т-72А, Т-72Б, Т-72Б1
	6 хв  30 с
	7 хв
	8 хв  20 с

	13.
	Установка захисного ковпака механіка – водія.
	Норматив виконується механіком-водієм, курсантами учбових підрозділів окремо кожним.  При збиранні ковпака дозволяється залучати помічника. При встановлені ковпака включити обігрів скла і перевірити його справність. Сидіння механіка-водія стопорити в верхньому положенні. Кришку люка стопорити у відкритому положенні.
	Т-80У

 Т-80УД,

Т-64А,Т-64Б,Т-64Б1,

 Т-72А, Т-72Б,Т-72Б1
	1 хв  50 с

2 хв  45 с
	2 хв

3 хв
	2 хв 25 с

3 хв  30 с

	14.
	Установка нічного приладу спостереження механіка - водія в положення                "по-бойовому"
	Норматив виконується командиром танка, механіком-водієм, курсантами учбових підрозділів окремо кожним. Перед встановленням приладу закрити шторку. Під час встановлення приладу в шахті, на верхню призму приладу надіти захисний ковпачок (діафрагму), відкрити отвори діафрагми, відповідно до умов освітлення. Перевірити працездатність приладу включенням. Після перевірки вимкнути блок живлення, вимикач батарей. Знятий денний прилад укласти на штатне місце.
	Т-80У, Т-80УД,

Т-64А,Т-64Б,Т-64Б1,

 Т-72А, Т-72Б,Т-72Б1
	3 хв
	3 хв  25 с
	3 хв  40 с

	15.
	Установка нічного приладу механіка - водія, 

в положення

"по-похідному".
	Норматив виконується командиром танка, механіком-водієм, курсантами учбових підрозділів окремо кожним. Перед встановленням приладу закрити шторку. Під час встановлення приладу в шахті, на верхню призму приладу надіти захисний ковпачок (діафрагму), відкрити отвори діафрагми відповідно до умов освітлення. Сидіння механіка водія зафіксувати в верхньому положенні. Кришку люку застопорити у відкритому положенні. Перевірити працездатність приладу включенням. Після перевірки вимкнути блок живлення, вимикач батарей.
	Т-80У

 Т-80УД,

Т-64А,Т-64Б,Т-64Б1,

 Т-72А, Т-72Б,Т-72Б1
	1 хв  50 с

2 хв  35 с
	2 хв

2 хв  45 с
	2 хв  25 с

3 хв 15 с

	16.
	Підготовка машини до самовитягування за допомогою колоди. 
	Норматив виконується всіма членами екіпажу, курсантами учбових підрозділів по два чоловіки. На бортових і передніх щитках вісі накладок зняті. Стрічки кріплення колоди затягнуті і законтрогаєні. Передні щітки надгусеничних полиць встановлювати в положення “ПІДНЯТІ”. При виконанні нормативу колода встановлюється попереду машини під направляючими колесами.
	Т-80У, Т-80УД,

Т-64А,Т-64Б,Т-64Б1,

 Т-72А, Т-72Б,Т-72Б1
	2 хв  45 с
	3 хв
	3 хв  30 с

	17.
	Підготовка танку до самоокопування.
	Норматив виконується членами екіпажу, курсантами учбових підрозділів по два чоловіки.

Перед виконанням нормативу пристрій для самоокопування очищений від бруду, на танках Т-80У, Т-80УД передні захисні екрани на ніжній лобовій броні знімаються, на бортових і передніх щитках вісі накладок знімаються. При виконанні нормативу передні підкрилки надгусеничних полиць встановлюються в положення “ПІДНЯТІ”.
	Т-80У, Т-80УД,

Т-64А,Т-64Б,Т-64Б1,

 Т-72А, Т-72Б,Т-72Б1
	2 хв  30 с
	2 хв  50 с
	3 хв  20 с

	18.
	Укриття танку брезентом.
	Норматив виконується всіма членами екіпажу, курсантами учбових підрозділів по три чоловіка. Перед  виконанням нормативу, брезент згорнутий, всередині укладена мотузка його кріплення, а він закріплений на башті на штатному місці. 
	Т-80У, Т-80УД,

Т-64А,Т-64Б,Т-64Б1,

 Т-72А, Т-72Б,Т-72Б1
	3 хв  30 с
	4 хв
	5 хв

	19.
	Згортання брезенту та кріплення на танку.
	Норматив виконується всіма членами екіпажу, курсантами учбових підрозділів по три чоловіка. Перед виконанням нормативу машина укрита брезентом. При виконанні нормативу укласти мотузка його кріплення в брезент, згорнути і закріпити брезент на башті на штатному місці.
	Т-80У, Т-80УД,

Т-64А,Т-64Б,Т-64Б1,

 Т-72А, Т-72Б,Т-72Б1
	5 хв  30 с
	6 хв
	7 хв  10 с


Примітка:

1. Вимикач батарей та всі споживачі електричної енергії вимикаються, паливні крани перекриваються.

2. Оцінка за виконання нормативу, в умовах якого дозволяється використовувати помічника, виставля.ться тільки по одному виконавцю.      

6.4. Для підрозділів радіо- та радіотехнічної розвідки

	№ 
	Найменування нормативу
	Умови (порядок) виконання нормативу
	Категорія тих,хто навчається
	Оцінка за часом

	п/п
	
	
	(підрозділи)
	”відмінно”
	”добре”
	”задовільно

	1. 
	Підготовка до роботи радіоприймача (Р-313,

Р-313М2, Р-363, Р-326)
	Провести зовнішній огляд радіоприймача. Підключити джерела живлення, антену та головні телефони. Перевірити величини живлення напруг та струмків за приладами, працездатність приймача в різних режимах, провести необхідне регулювання.

Настроїти приймач на задану частоту.
	Військовослужбовці

1-го року служби

2-го року
	2 хв

1 хв  30 с
	3 хв

2 хв
	4 хв

3 хв  30 с

	2.
	Підготовка до роботи прийомноіндикаторного приладу (радіопеленгаторів Р-363, Р-381-1-2)
	Провести зовнішній огляд пеленгатора. Перевірити струми ламп та напруги живлення за приладами, виведеними на передню панель прийомоіндикатора. Перевірити ідентичність підсилення каналів за контрольним сигналом. Настроїти прийомоіндикатор на задану частоту та зняти пеленг на працюючу радіостанцію.
	Військовослужбовці

1-го року служби

2-го року
	8 хв

7 хв
	9 хв

8 хв
	10 хв

9 хв

	3. 
	Підготовка до роботи апаратури автоматизованої станції радіорозвідки

(Р-381 Т-1, 2).
	Провести зовнішній огляд станції та перевірити живлячі напруги. Перевірити працездатність станції та АПД. Настроїти прийомоіндикатор на задану частоту, зняти пеленг та визначити координати джерела.
	Військовослужбовці

1-го року служби

2-го року
	7 хв

6 хв
	8 хв

7 хв
	9 хв

8 хв

	4. 
	Підготовка до роботи та перевірка працездатності СОДІ (Р-381 Т-3).
	Підготувати до роботи та увімкнути СОДІ, РТА-7М, провести перевірку їх працездатності та ввести початкові дані.
	Військовослужбовці

1-го року служби

2-го року
	30 с

25 с
	35 с

30 с
	40 с

35 с

	5.
	Установка органів управління для спостереження

(Р-381 Т-1, 2).
	Апаратуру ввімкнено і підготовлено до роботи. Необхідно поставити на спостереження три вказані частоти.
	Військовослужбовці

1-го року служби

2-го року
	30 с

25 с
	35 с

30 с
	40 с

35 с

	6.
	Підготовка до роботи станції РТР

(РПС-6, МАСРР).
	Увімкнути станцію від власного агрегату живлення. Перевірити готовність станції до роботи. Перевірити орієнтування антенної системи.
	Військовослужбовці

1-го року служби

2-го року
	8 хв

7 хв
	10 хв

9 хв
	12 хв

11 хв


6.5. Заправка пальним одиночних машин і в складі підрозділів

	№ п/п
	Найменування  нормативу
	Умови (порядок) виконання нормативу
	Категорія тих, хто навчається
	Оцінка за часом

	
	
	
	(підрозділи) 
	”відмінно”
	”добре”
	”задовільно

	1.
	Заправка пальним машин штатними засобами заправки АТМЗ-4, 5-375, АТМЗ-5-4320, ТЗ-8-255БМ, 

(на 4 рукави),   АЦ-9-5302,АЦ-9-260,ТЗ-9,3-260 (на  4 рукави)‘‘

АЦ-8,5-255Б-ДО,АЦ-5,5-4320,АЦ-5,5-375,  АЦ-5,4-375, АТЗ-4,4-131,АТЗ-4-131 (на 2 рукави)

АТМЗ-4, 5-375,

АТМЗ-5-4320, ТЗ-8-255БМ, АЦ-8, 5-255Б-ДО, АЦ-5,

5-4320, АЦ-5, 5-375, АЦ-5,

4-375, АТЗ-4, 4-131,

АТЗ-4-131,АЦ-95320,АЦ-9-260,АЦ-5,5-4320
	БТР, БМП, БМД, танк підходять до засобів заправки. Водій (механік-водій, екіпаж) знаходяться в машині. Машина за 20 м від засобів заправки. Засоби заправки розгорнуті в робочому положенні, двигуни працюють, водії засобів заправки біля щитків управління.

Заправка пальним одиночних засобів проводиться через два рукави. Заправка машин у складі взводу і роти проводиться одним автопаливозаправником або однією автоцистерною, а батальйону - трьома автоцистернами через усі їх рукави.

Двигуни заправних машин не працюють.

Час відраховується від команди (сигналу) “До заправки приступити” до початку руху одиночної або останньої машини підрозділу, що заправляється, від засобів заправки.

Місткість паливних баків заправних машин до 350 л.

Місткість паливних баків машин, що заправляються 351-500 л.

Місткість паливних баків машин, що заправляються до 1200 л.

Місткість паливних баків машин, що заправляються 1201-2000 л.

Місткість паливних баків машин, що заправляються до 350 л.

Місткість паливних баків машин, що заправляються 351 - 500 л. 

Місткість паливних баків машин, що заправляються до 1200 л.

Місткість паливних баків машин, що заправляються 1201 - 2000 л.

2. Засоби заправки підходять до БТР, БМП, БМД, танків. Водій (механік - водій, екіпаж) знаходяться біля машини в готовності до заправки, паливні баки відкриті. Двигун заправної машини не працює. Засоби заправки за 50 м від машини: машини розосереджені і знаходяться в сховищах. Водії засобів заправки в кабіні, двигун не працює.

Заправка пальним одиночної машини, в складі взводу, роти, проводиться одним автопаливозаправником або через два рукави, а батальйону - трьома автопаливозаправниками або трьома автоцистернами.

Час відраховується від команди (сигналу) "До заправки приступити" до початку руху засобів заправки від одиночної або останньої машини підрозділу, що заправляються.

Місткість паливних баків машин, що заправляються до 350 л.

Місткість паливних баків машин, що заправляються 351 - 500 л.

Місткість паливних баків машин, що заправляються, до 1200 л.

Місткість паливних баків машин, що заправляються 1201 - 2000 л.
	Водії БТР, БМД

Підрозділи на БТР, БМД:

Взвод

Рота

Батальйон

Водії БТР, БМП

Підрозділи на БТР,БМП:

Взвод

Рота

Батальйон

Екіпаж танка

тв (тп, мп)

тр (тп)

тр (мп)

Екіпаж танка

тв (тп, мп)

тр (тп)

тр (мп)

Водії БТР, БМД

Підрозділи на БТР, БМД:

Взвод

Рота

Батальйон

Водії БТР, БМП

Підрозділи на БТР, БМП:

Взвод

Рота

Батальйон

Екіпаж танка

тв (тп, мп)

тр (тп)

тр (мп)

Екіпаж танка

тв (тп)

тв (мп)

тр (тп)

тр (мп)

Водії БТР, БМП

Підрозділи на БТР, БМП:

Взвод

Рота

Батальйон

Водії БТР, БМП

Підрозділи на БТР, БМП:

Взвод

Рота

Батальйон

Екіпаж танка

тв (тп)

тр (тп)

тб(тп)

тв (мп)

тр (мп)

тб (мп)

екіпаж танку

тв (тп)

тр (тп)

тб (тп)

тв (мсп)

тр (мсп)

тб (мсп)
	4 хв  35 с

6 хв  30 с

5 хв  30 с

7 хв

17 хв
18 хв

24 хв

29 хв

5 хв  30 с

7 хв

6 хв  30 с

8 хв

17 хв  30 с

23 хв

27 хв

33 хв

5 хв  30 с

8 хв

10 хв

15 хв

30 хв

45 хв

40 хв

46 хв

9 хв

14 хв

17 хв

27 хв

42 хв

1 г  6 хв

51 хв

1 г  20 хв

4 хв
6 хв

8 хв

11 хв

24 хв

33 хв

28 хв

37 хв

5 хв

7 хв

9 хв

11 хв

33 хв

37 хв

37 хв

43 хв

6 хв
10 хв

12 хв

19 хв

32 хв

47 хв

45 хв

1 г  10 хв

10 хв

15 хв

28 хв

42 хв

36 хв

54 хв

47 хв

 хв
7 хв

17 хв
22 хв

1 г  6 хв
1 г  28 хв

1 г  17 хв
1 г  43 хв

6 хв
8 хв

19 хв
25 хв

1 г  17 хв
1 г  39 хв

1 г  30 хв
1 г  56 хв

7 хв
10 хв

22 хв
30 хв

1 г  14 хв
1 г  41 хв

1 г  21 хв
1 г  51 хв

29 хв
40 хв

1 г  36 хв
2 г  12 хв

1 г  43 хв
2 г  22 хв

11 хв
16 хв

33 хв
47 хв

1 г  50 хв
2 г  36 хв

2 г  01 хв
2 г  52 хв

44 хв
1 г  03 хв

2 г  23 хв
3 г  23 хв

2 г  34 хв
3 г  39 хв
	5 хв
7 хв

6 хв
8 хв

18 хв

 20 хв

26 хв
32 хв

6 хв
8 хв

7хв

9 хв
19 хв

25 хв
29 хв 

36 хв
6 хв

9 хв
11 хв

16 хв
33 хв

49 хв
43 хв

50 хв

	6 хв

8 хв  20 с

7 хв  10 с

10 хв

22 хв 

24 хв 

31 хв 

38 хв 

7 хв  10 с

10 хв 

8 хв  20 с

11 хв 

23 хв 

30 хв 

35 хв 

43 хв 

7 хв  10 с

11 хв 

13 хв 

19 хв 

40 хв 

50 хв 

51 хв 
1 г

12 хв 

18 хв 

23 хв 

35 хв 

55 хв 

1 г  26 хв 

1 г  7 хв 

1 г  44 хв 

6 хв 

8 хв 

11 хв 

14 хв 

31 хв 

43 хв 

36 хв 

48 хв

	2.
	Дозаправка пальним машин на польових заправочних пунктах (ПЗП):

ПЗП-10,ПЗП-10А

ПЗП-14, ПЗП-14А

ПЗП-20

	БТР, БМП, БМД, танки підходять до точок заправки польових заправочних пунктів. ПЗП розгорнуті, колона машин знаходиться за 20 м від ПЗП. Водії (механіки - водії, екіпажі) в машинах. Двигуни машин, що заправляються, не працюють.

Групова заправка пальним на польових заправочних пунктах проводиться однією мотонасосною установкою, автоцистерною або перекачувальною станцією пального, що входить до комплекту ПЗП. Двигун засобу заправки працює; водій, моторист біля щитка керування.

Час відраховується від команди "До заправки приступити" до відходу останньої машини, що заправляється від ПЗП.

Місткість паливних баків машин, що заправляються, до 350 л:

а) заправка одним ПЗП-10, ПЗП-10А

б) заправка трьома ПЗП-10, ПЗП-10А

Місткість паливних баків машин, що заправляються, 351 - 500 л:

а) заправка одним ПЗП-10

(ПЗП-10А);

б)  заправка трьома ПЗП-10

(ПЗП-10А)

Місткість паливних баків, що заправляються до 1200 л:

а)  заправка одним ПЗП-10, ПЗП-10А
б)  заправка трьома ПЗП-10, ПЗП-10А
Місткість паливних баків машин, що заправляються 1201-2000 л:

а)  заправка одним ПЗП-10, ПЗП-10А
б)  заправка трьома ПЗП-10, ПЗП-10А
Місткість паливних баків машин, що заправляються до 350 л:

а)  заправка одним ПЗП-14, ПЗП-14А, двумя ТЗ-9,3-260
б)   заправка трьома ПЗП-14,ПЗП-14А
Місткість паливних баків машин, що заправляються 351 - 500 л:

а)   заправка одним ПЗП-14, ПЗП-14А, двома ТЗ-9,3-260
б)   заправка трьома ПЗП-14, ПЗП-14А
Місткість паливних баків машин, що заправляються до 1200 л:

а)   заправка одним ПЗП-14, ПЗП-14А, двома   ТЗ-9,3-260
б)   заправка трьома ПЗП-14, ПЗП-14А
Місткість паливних баків машин, що заправляються 1201 - 2000 л:

а)   заправка одним ПЗП-14, ПЗП-14А, двома ТЗ-9,3-260
б)   заправка трьома ПЗП-14, ПЗП-14А
Місткість паливних баків машин, що заправляються до 350 л.

Місткість паливних баків машин, що заправляються 351 - 500 л.

Місткість паливних баків машин, що заправляються до 1200 л

Місткість паливних баків машин, що заправляються 1201 - 2000 л.

Місткість паливних баків машин, що заправляються 1200 л.

Місткість паливних баків машин, що заправляються до 1201 - 2000 л.
	Рота на БТР, БМД

Батальйон на БТР, БМД

Батальйон на БТР, БМД

Рота на БТР, БМП

Батальйон на БТР, БМП

Батальйон на БТР, БМП

тр тп

тб тп

тб тп

тр тп

тб тп

тб тп

Рота на БТР, БМД

Батальйон на БТР, БМД

Батальйон на БТР, БМД

Рота на БТР, БМД

Батальйон на БТР, БМП

Батальйон на БТР, БМП

тр мп

тб мп

тб мп

тр мп

тб мп

тб мп

Батальйон на БТР, БМД

Батальйон на БТР, БМП

тб тп

тб мп

тб мп
тб мп

тб мп

тб мп

тб мп
	7 хв
9 хв

22 хв
28 хв

7 хв
9 хв

8 хв
10 хв

25 хв
30 хв

8 хв
10 хв

11 хв
16 хв

28 хв
42 хв

11 хв
16 хв

14 хв
18 хв

37 хв
50 хв

14 хв
18 хв

6 хв
8 хв

19 хв
25 хв

6 хв
8 хв

7 хв
9 хв

22 хв
28 хв

7 хв
9 хв

14 хв
18 хв

40 хв
53 хв

14 хв
18 хв

15 хв
22 хв

42 хв
1 г

15 хв
22 хв

9 хв
12 хв

14 хв
18 хв

15 хв
20 хв

21 хв
29 хв

18 хв
24 хв

25 хв
36 хв

21хв

29 хв

18 хв

24 хв

25 хв

36 хв
	8 хв
10 хв

24 хв
30 хв

8 хв
10 хв

9 хв
11 хв

27 хв
33 хв

9 хв
11 хв

12 хв
17 хв

31 хв
46 хв

12 хв
17 хв

15 хв
20 хв

40 хв
55 хв

15 хв
20 хв

7 хв
9 хв

21 хв
27 хв

7 хв
9 хв

8 хв
10 хв

24 хв
30 хв

8 хв
10 хв

15 хв
20 хв

43 хв
58 хв

15 хв
20 хв

17 хв
24 хв

46 хв
1г 06 хв

17 хв
24 хв

10 хв
13 хв

15 хв
20 хв

17 хв
22 хв

23 хв
32 хв

19 хв
26 хв

27 хв
39 хв

23 хв

32 хв

19 хв

26 хв

27 хв

39 хв
	10 хв

12 хв

29 хв

36 хв

10 хв

12 хв  



	Примітка. В чисельнику указано час для 0,5 заправки, в знаменнику - для 0,8 заправки.


7. СПЕЦІАЛЬНА ПІДГОТОВКА

7.1. Для підрозділів радіо- та радіотехнічної розвідки
	№ п/п
	Найменування  нормативу
	Умови /порядок/ виконання нормативу
	Категорія тих, хто навчається (підрозділи)
	Оцінка за часом


	
	
	
	
	“відмінно”
	“добре”
	“задовільно”

	1.
	Знання характеристик радіостанцій
	Дати повну характеристику працюючих радіостанцій у секторі пеленгування
	Оператори постів радіоперехвату і пеленгування.
	80%
	70%              
	60%

	2.
	Розпізнавання видів передач
	Розпізнати на слух і по зображенню на екрані прийомо-індикатора різні види передач
	Оператори постів радіоперехвату і пеленгування.
	10
	8  
	6

	3.
	Пеленгування радіостанцій за командами
	Запеленгувати протягом однієї години радіостанції, які працюють радіотелеграфом, радіотелефоном, літеродрукуванням за командами постів радіоперехоплення:

в автоматизованому режимі

в ручному режимі
	Оператори постів радіоперехвату і пеленгування.
	
60

30
	50                   

40
	25                   

20

	4.
	Пеленгування радіостанцій у процесі пошуку
	Виявити станцію і зняти на неї пеленг:

в автоматизованому режимі

в ручному режимі
	Оператори постів радіоперехвату і пеленгування.
	8 с

20 с
	12 с

25 с
	16 с

30 с

	5.
	Знання характеристик РЛС противника
	Знати тактико - технічні характеристики і режими роботи радіолокаційних станцій противника
	Оператори станцій РТР (РПС - 6, МАСРР).


	Не менше

14 типів
	не менше 11 типів
	не менше

8 типів

	6.
	Виявлення, визначення основних параметрів сигналу РЛС
	Виявити і визначити із заданою для даної станції точністю основні параметри сигналу, записати в бланк радіотехнічної розвідки
	Оператор станцій 

РПС - 6

МАСРР
	4 хв

2 хв  30 с
	5 хв

3 хв 
	6 хв

3 хв  30 с

	7.
	Радіотехнічне пеленгування
	Виконати команду на радіотехнічне пеленгування, визначити тип РЛС
	Оператор станцій 

РПС - 6

МАСРР
	3 хв

1 хв  40 с
	4 хв 

2 хв
	5 хв

2 хв  20 с

	8.
	Прийом на слух
	Прийняти на слух (з реєстрацією на бланку радіоперехоплення) три повідомлення (на іноземній мові) обсягом 50 слів кожне
	Оператори пошуку перехоплення і пеленгування радіотелефонних видів передач в кінці;

1 - го періоду

2-го періоду

3-го періоду


	80 (1)

100 (2)

105 (2)


	80 (2)

100 (3)

100 (2)


	80 (3)

80 (2)

80 (2)


ПРИМІТКА: 1. (1), (2), (3) - допустима кількість помилок. За помилку вважається кожне неправильно прийняте (яке змінює зміст) або пропущене слово в тексті або в заголовку радіограми.

2.Перевірка по прийому на слух здійснюється в умовах радіоперешкод із співвідношення рівня радіоперешкоди до рівня сигналу 1:3 для солдат першого року служби, 1: 2 для офіцерів, прапорщиків (надстроковослужбовців), а також сержантів і солдат другого року служби.

Для спеціалістів по ремонту і евакуації бронетанкового озброєння та техніки 
	№ п/п
	Найменування  нормативу
	Умови /порядок/ виконання нормативу
	Засоби технічного обслуговування та ремонту
	Оцінка за часом



	
	
	
	
	“відмінно”
	“добре”
	“задовільно”

	1. 
	Установка кран - стріли в робоче положення
	Норматив виконується 4 чоловіками.

Двигун майстерні прогрітий
	ТРМ-80, МТО-80, МТО-БТР-80
	8 хв
	10 хв
	12 хв

	2.
	Зняття і укладка кран - стріли в положенні по-похідному
	Норматив виконується 4 чоловіками.

Двигун майстерні прогрітий
	ТРМ-80, МТО-80, МТО-БТР-80
	7 хв
	8 хв
	9 хв

	3.
	Установка пристрою УК-1СбБ для спресування опорного котка танка
	Норматив виконує 1 чоловік. Кришка ступиці опорного котка знята, гайка кріплення котка
	Всі ТРМ БРЄМ
	4 хв
	5 хв
	6 хв

	4.
	Установка пристрою УК-8СбЄ для напресування опорного катка танка
	Норматив виконує 1 чоловік. Кришка ступиці опорного котка знята, гайка кріплення котка і осі котка відкручена
	Всі ТРМ
	7 хв
	8 хв
	9 хв

	5.
	Установка пристрою УК-2СбЄ для опресування внутрішнього кільця роликопідшипника направляючого колеса танка
	Норматив виконується 2 чоловіками. Направляюче колесо з кривошипа зняте
	Всі ТРМ БРЄМ
	4 хв
	5 хв
	6 хв

	6.
	Пуск і виключення електросилової установки
	Норматив виконує 1 чоловік. Двигун майстерні прогрітий
	ТРМ-80, МТО-80, МТО-БТР-80
	4 хв
	5 хв
	6 хв

	7.
	Установка виносної палатки
	Норматив виконують 5 чоловік. Площадка для установки палатки підготовлена
	ТРМ-80, МТО-80
	11 хв
	12 хв
	13 хв

	8.
	Згортання палатки і укладання її в майстерню у положенні по-похідному
	Норматив виконують 5 чоловік
	ТРМ-80, МТО-80
	9 хв
	10 хв
	11 хв

	9.
	Розгортання робочого місця для ручного електро-дугового зварювання
	Норматив виконує 1 чоловік. Двигун прогрітий
	ТРМ-80,         МТО-БТР-80, БРЄМ
	9 хв
	10 хв
	11 хв

	10.
	Розгортання робочого місця для ручного аргонно-дугового зварювання
	Норматив виконує 1 чоловік. Двигун прогрітий
	ТРМ-80
	10 хв
	11 хв
	12 хв

	11.
	Розгортання робочого місця для підзарядки акумуляторних батарей у танку
	Норматив виконує 1 чоловік. Двигун прогрітий
	ТРМ-80
	6 хв
	7 хв
	8 хв

	12.
	Розгортання танкоремонтної майстерні
	Норматив виконують 5 чоловік. Двигун майстерні прогрітий
	ТРМ-80
	45 хв
	50 хв
	55 хв

	13.
	Згортання танкоремонтної майстерні
	Норматив виконують 5 чоловік
	ТРМ-80
	35 хв
	40 хв
	45 хв

	14.
	Пуск електросилової установки
	Норматив виконують 2 чоловіки. Двигун майстерні прогрітий. Споживачі електроенергії відключити від генератора Г-6,5
	МЕС
	5 хв
	6 хв
	7 хв

	15.
	Випробування стартера-генератора СГ-10 в МЕС
	Норматив виконує 1 чоловік. СГ-10 знаходиться на верстаті в агрегатних лещат. ЕСУ не пускається
	МЕС
	10 хв
	12 хв
	14 хв

	16.
	Перевірка реле-регулятора Р-10 ТМ в МЕС
	Норматив виконує 1 чоловік. Перевірка Р-10ТМ проводиться з пуском ЕСУ, Р-10ТМ знаходиться біля універсальної підстави


	МЕС
	20 хв
	22 хв
	25 хв

	17.
	Підготовка до роботи контрольної апаратури НЄП-1 (ТБ-1П)
	Норматив виконує 1 чоловік. ЕСУ не пускається
	МЕС
	15 хв
	20 хв
	25 хв

	18.
	Розгортання майстерні МЕС
	Норматив виконують 3 чоловіки. СГ-10ТМ, Р-10ТМ, КУВ-3, КМ-600, БТ-6-26, пульт управління стабілізатором знаходиться на столі зліва (справа) від майстерні
	МЕС
	25 хв
	30 хв
	35 хв

	19.
	Згортання майстерні МЕС
	Норматив виконує 1 чоловік. Майстерня знаходиться в розгорнутому положенні
	МЕС
	20 хв
	25 хв
	30 хв

	20.
	Установка палатки
	Норматив виконують 3 чоловіки
	СРЗ-А, МС-А
	11 хв
	13 хв
	15 хв

	21.
	Зняття палатки і укладання її по-похідному
	Норматив виконують 3 чоловіки
	СРЗ-А, МС-А
	5 хв
	6 хв
	7 хв

	22.
	Розгортання робочого місця для приготування дистильованої води
	Норматив виконують 2 чоловіки. Норматив виконується з запуском ЕСУ. Одна каністра наповнена водою
	СРЗ-А
	15 хв
	18 хв
	20 хв

	23.
	Згортання робочого місця для приготування дистильованої води
	Норматив виконують 2 чоловіки
	СРЗ-А
	10 хв
	12 хв
	14 хв

	24.
	Розгортання робочого по зарядці акумуляторних батарей
	Норматив виконує 1 чоловік
	СРЗ-А
	10 хв
	12 хв
	15 хв

	25.
	Згортання робочого місця по зарядці акумуляторних батарей
	Норматив виконує 1 чоловік. ЕСУ працює
	СРЗ-А
	6 хв
	7 хв
	8 хв

	26.
	Розгортання ремонтно-зарядної станції
	Норматив виконують 3 чоловіки. Двигун прогрітий, споживачі електроенергії відключені
	СРЗ-А
	20 хв
	25 хв
	30 хв

	27.
	Згортання ремонтно-зарядної станції
	Норматив виконують 3 чоловіки. ЕСУ працює
	СРЗ-А
	15 хв
	20 хв
	25 хв

	28.
	Запуск електрозварювально-зарядної установки
	Норматив виконує 1 чоловік. Двигун прогрітий, споживачі відключені. Перемикач на зварювальному генераторі установлений у положенні ПАДАЮЧЕ. Контроль ізоляції проведений
	МС-А
	5 хв
	6 хв
	7 хв

	29.
	Розгортання робочого місця для ручного електродугового зварювання постійним струмом
	Норматив виконує 1 чоловік. Двигун прогрітий, споживачі електроенергії відключені
	МС-А
	15 хв 
	18 хв
	20 хв

	30.
	Згортання робочого місця для ручного електродугового зварювання постійним струмом
	Норматив виконує 1 чоловік. Споживачі електроенергії від силового генератора відключені
	МС-А
	12 хв
	14 хв
	18 хв

	31.
	Розгортання робочого місця для ручної електродугової зварки перемінним струмом
	Норматив виконують 2 чоловіки. Зварювальний трансформатор ТДМ-401У2 до стороннього джерела не підключається
	МС-А
	20 хв
	22 хв
	25 хв

	32.
	Згортання робочого місця для ручного електродугового зварювання перемінним струмом
	Норматив виконують 2 чоловіки. ЕСУ працює
	МС-А
	15 хв
	17 хв
	20 хв

	33.
	Розроблення робочого місця для ацетиленокисневого зварювання і різання металу
	Норматив виконують 2 чоловіки. Різак викладається на столі зварника і до шлангів не приєднується. Вентилі зварювального пальника закриті. В корзину ацетиленового генератора загружається імітатор карбіду
	МС-А
	20 хв
	22 хв
	25 хв

	34.
	Згортання робочого місця для ацетиленокисневого зварювання і різання металів
	Норматив виконують 2 чоловіки
	МС-А
	15 хв
	17 хв
	20 хв

	35.
	Розгортання робочого місця для ковальських робіт
	Норматив виконує 1 чоловік. ЕСУ не пускається
	МС-А
	12 хв
	14 хв
	16 хв

	36.
	Згортання робочого місця для ковальських робіт
	Норматив виконує 1 чоловік
	МС-А
	10 хв
	12 хв
	14 хв

	37.
	Розгортання зварювальної майстерні
	Норматив виконують 4 чоловіки. Двигун прогрітий
	МС-А
	40 хв
	45 хв
	50 хв

	38.
	Згорання зварювальної апаратури
	Норматив виконують 4 чоловіки
	МС-А
	30 хв
	35 хв
	40 хв

	39.
	Розгортання поліспаста на три витки
	Норматив виконують 3 чоловіки. Відстань між блоками 20 м. Двигун прогрітий
	БРЄМ
	25 хв
	30 хв
	35 хв

	40.
	Підготовка до роботи кранової установки
	Норматив виконують 2 чоловіки
	БРЄМ
	3 хв
	4 хв
	5 хв

	41.
	Збирання і установка буксирного обладнання
	Норматив виконують 3 чоловіки
	
	8хв
	10 хв
	12 хв


8. Розвідувальна підготовка
8.1. Для механізованих і танкових підрозділів

	№ п/п
	Найменування  нормативу
	Умови /порядок/ виконання нормативу
	Категорія тих, хто навчається (підрозділи)
	Оцінка за часом



	
	
	
	
	“відмінно”
	“добре”
	“задовільно”

	1.
	Складання схеми місцевості з визначенням відстаней орієнтирів
	Особовий склад знаходиться на посту спостереження. Завдання поставлене: скласти схему місцевості, визначити відстані до шести назначених орієнтирів, розташованих на відстані від 500 до 2000 м.

Час відраховується від моменту постановки завдання до здачі відпрацьованої схеми. Помилки у визначенні відстаней до орієнтирів з використанням бінокля, приладів спостереження і прицілювання БМП (БТР) повинна бути не більше: 5% - на “відмінно”, 7% - на “добре”, 10% - на “задовільно”
	Солдати 

Сержанти
	9 хв

8 хв
	10 хв

9 хв
	11 хв

10 хв

	2.
	Виявлення цілей:

вдень

вночі
	Пост спостереження у складі 2 чоловік, завдання поставлене. Показуються десять цілей на відстані 200 - 2500 м від СП. Виявити цілі, визначити відстані до них, нанести на карту або схему місцевості і зробити запис у журналі. В секторі 8-00 кожна ціль показується два рази не більше, ніж на 1 хв.

Час відраховується від команди “Приступити до розвідки”. На відпрацювання нормативу вдень відводиться 30 хв., вночі - 40 хв.

Помилка у визначенні відстаней до орієнтирів при вимірюванні з використанням бінокля, приладь спостереження і прицілювання БМП (БТР) повинна бути не більше: 5% - на “відмінно”, 7% - на “добре”, 10% - на “задовільно”.

Вночі норматив виконується з використанням нічних приладів спостереження, цілі імітуються спалахами пострілів
	Солдати 

Сержанти

Солдати 

Сержанти
	8 цілей 

9 цілей

5 цілей

6 цілей


	7 цілей

8 цілей

4 цілі 

5 цілей
	6 цілей 

7 цілей

4 цілі

3 цілі

	3.
	Визначення координат цілей (об'єктів)
	У ході ведення розвідки на незнайомій місцевості визначити координати цілі (посту спостереження, радіостанції і т.д.), віддаленої від розвідника на 1500 - 2500 м, нанести на карту (підготовлену схему місцевості), визначити її прямокутні координати.

Попередньо виконується норматив № 10 з воєнної топографії.

Час відраховується від моменту виявлення цілі до подання відпрацьованої карти або схеми місцевості.

Помилки у визначенні координат цілі не повинна бути більше: 50 м - на “відмінно”, 75 м - на “добре”, 100 м - на “задовільно”.
	Солдати
	6 хв
	9 хв
	10 хв

	4.
	Розвідка об'єкта противника, визначення його координат і доповідь даних по радіо


	Район розвідки на площі 3х3 км (в пустинній і відкритій місцевості - 5х5 км). Відділення (взвод) за 3 км від кордону району розвідки. Завдання поставлене. Відділ (взвод) виходить у район розвідки, організовує потайний пошук об'єкту, визначає координати, входить у зв'язок і передає дані по радіо.

Час відраховується від моменту постановки завдання командиру відділу (взводу) до доповіді координат цілі по радіо.

За недотримування заходів маскування і охорони незалежно від тимчасового показника дії відділу (взводу) оцінюються "незадовільно".

Помилка у визначенні координат цілі не більше: 50 м - на “відмінно”, 75 м - на “добре”, 100 м - на “задовільно”.
	Відділ

Взвод
	2год  40хв

2 год 10 хв
	3год  10 хв

2год  40 хв
	3год   40 хв

3год   10 хв

	5.
	Розгортання (згортання) станції СБР

вдень

вночі
	Розгорнути станцію із похідного положення в бойове на відстані від машини 50 м.

Час відраховується від команди "Станцію розгорнути" до доповіді "Станція до роботи готова".

- в чисельнику вказаний час для розгортання станції,

- в знаменнику - для згортання
	Солдати 

Сержанти

Солдати 

Сержанти
	3 хв  30 с

3 хв

3 хв  15 с

2 хв  45 с

4 хв  40 с

 3 хв  15 с

4 хв
3 хв  30 с
	4 хв  30 с

3 хв  30 с

5 хв  30 с

4 хв  30 с

4 хв  30 с

4 хв

4 хв  30 с

4 хв
	5 хв  30 с

4 хв  30 с

5 хв

3 хв  40 с

6 хв  30 с

5 хв  30 с

5 хв  30 с

4 хв  30 с


9. ЗАХИСТ ВІД ЗБРОЇ МАСОВОГО УРАЖЕННЯ
	№ п/п
	Найменування  нормативу
	Умови /порядок/ виконання нормативу
	Категорія тих, хто навчається (підрозділи)
	Оцінка за часом



	
	
	
	
	“відмінно”
	“добре”
	“задовільно”

	1.
	Одягнення протигазу або респіратора
	Ті, хто навчаються у складі підрозділу знаходяться на позиції, у бойовій або спеціальній техніці, ведуть бойові дії, відпочивають на привалі тощо. Протигази і респіратори у похідному положенні. Раптово подається команда “Гази” або “Респіратор одягнути”.

Ті, хто навчається одягають протигази або респіратори.

Час відраховується від моменту подачі команди до відновлення дихання після одягнення протигазу (респіратора).

Примітка. В чисельнику вказано час одягнення протигазу, в знаменнику - респіратора.

Оцінка знижується на один бал, якщо:

при одягненні протигазу той, хто навчається, не закрив очі і не затамував дихання, або після одягнення не зробив повний видих;

шолом – маска (маска) одягнена з перекосом або перекручена з'єднувальна трубка;

кінці носового зажиму респіратора не притиснуті до носа.

Оцінка ставиться “Незадовільно”, якщо допущено утворення таких складок чи перекосів, коли зовнішнє повітря може проникати під шолом - маску (маску) або не щільно закручена з'єднувальна трубка
	Військовослужбовці

Обслуга, відділення

Взвод

Рота
	7 с

11 с

8 с

12 с

9 с

13 с

10 с

14 с
	8 с

12 с

9 с
13 с

10 с

14 с

11 с

15 с
	10 с
14 с

11 с

15 с

12 с

17 с

13 с
18 с

	2.
	Користування несправним протигазом у зараженій атмосфері
	Ті, хто навчаються у складі підрозділу знаходяться в палатці (приміщенні) для технічної перевірки протигазів, де створено концентрацію хлорпікрину 1,2 г/м3. Протигази перевірені, справні, підігнані  і знаходяться у бойовому положенні. Подається команда “Шолом-маска (маска) порвана”. Ті, хто навчаються, від'єднують несправну лицьову частину і продовжують користуватись фільтруючо- поглинаючою коробкою.

Час відраховується від моменту подачі команди до відновлення дихання.

При впливі парів хлорпікрину на очі або органи дихання ставиться оцінка “незадовільно”.
	Військовослужбовці
	14 с
	16 с
	20 с

	3.
	Підготовка ізолюючого дихального апарату (ІДА) (ізолюючого протигазу) до користування під водою
	ІДА (ізолюючі протигази) при тих, хто навчається. За командою “ІДА (ізолюючі протигази до користування під водою підготувати) ” ті, хто навчаються, проводять огляд, перевірку справності та герметичності, збірку та переведення ІДА (ізолюючих протигазів) у положення “наготові”.

Час відраховується від моменту подачі команди до доповіді про готовність до роботи під водою.

Оцінка знижується на один бал, якщо:

слабо або неправильно закріплено загубник на кільцевому виступі патрубка;

неправильне положення ніпеля або металевої спіралі;

не підготовлені скельця окулярів проти запотіння;

регенеративний патрон і з'єднувальна трубка з'єднанні неправильно;

не проведена перевірка герметичності шолом - маски.

Помилки, які визначають оцінку “незадовільно”:
не щільно закріплений ніпель з'єднувальної трубки з регенеративним патроном (РП) і РП з дихальним мішком;

ІДА (ізолюючий протигаз) зібраний неправильно;

не проведена перевірка справності вузлів ІДА за допомогою манометра
	Військовослужбовці
	8 хв
	9 хв
	11 хв

	4.
	Одягнення загальновійськового захисного комплекту, костюма захисного плівочного і протигаза
	Ті, хто навчаються у складі підрозділу знаходяться на незараженій місцевості (ведуть бойові дії, знаходяться в районі розташування, в укриттях або закритих машинах).

а) За командою “Плащ в рукава. Гази” ті, хто навчаються, одягають захисні панчохи, протигази, плащі в рукави, рукавиці і під час дій на машинах вишиковуються біля них:

На відкритій місцевості

В укриттях або закритих машинах.

ПРИМІТКА: Указано час одягнення в чисельнику - ЗЗК, в знаменнику - КЗП.

б) За командою “Захисний комплект одягнути. Гази” ті, хто навчаються одягають панчохи, плащі у вигляді комбінезону, протигази, підшоломники, рукавиці і під час дій на машинах вишиковуються біля них:

На відкритій місцевості

В укриттях або закритих машинах.

Час на виконання нормативу відраховується від моменту подачі команди до повного одягнення ЗЗК (КЗП).

Оцінка знижується на один бал, якщо:

не повністю виконані окремі операції при одягненні засобів захисту;

допущено помилки, які знижують оцінку на один бал, при одягненні протигаза (норматив №1).

Оцінка визначається “незадовільно”, якщо:

не застебнуто більше двох шпеньків;

допущено помилки, які визначають оцінку “незадовільно” при одягненні протигаза (норматив №1)
	Військовослужбовці

Рота

Військовослужбовці

Рота

Військовослужбовці

Рота

Військовослужбовці

Рота


	3 хв

1 хв  20 с

4 хв
1 хв  10 с

4 хв  35 с

2 хв  20 с

5 хв  40 с

2 хв  40 с

4 хв  35 с

4 хв  50 с

7 хв

8 хв  50 с
	3 хв  20 с

1 хв  40 с
4 хв  20 с

2 хв

5 хв

2 хв  40 с

6 хв  10 с

3 хв

5 хв

5 хв  20 с

7 хв  40 с

9 хв  40 с
	4 хв

2 хв
5 хв  10 с

2 хв  30 с

6 хв

3 хв

7 хв  20 с

3 хв  30 с

6 хв

6 хв  20 с

9 хв  10 с

12 хв

	5.
	Одягнення спеціального захисного одягу і протигазу
	Ті, хто навчається, знаходяться на незараженій місцевості. Одяг (костюм Л-1) у сумці при тих, хто навчається. Одяг (костюм Л-1) у сумці ти, хто навчається. За командою “Захисний одяг одягнути. Гази” ті, хто навчаються одягають штани, куртки, протигази, підшоломники, рукавиці.

Час відраховується від моменту подачі команди до повного одягнення одягу.

Оцінка знижується на один бал, якщо:

не повністю виконані окремі операції при одягненні захисного одягу;

не вдягнено імпрегнований підшоломник;

допущено помилки, які знижують оцінку на один бал, при одягненні протигаза (норматив №1).

Оцінка визначається “незадовільно”, якщо:

не застебнуто клапан на шиї або не опущені рукава поверх рукавиць;

допущено помилки, які визначають оцінку “незадовільно” при одягненні протигазу (норматив № 1)
	Військовослужбовці
	4 хв
	4 хв  20 с
	5 хв  10 с

	6.
	Дії за спалахом ядерного вибуху
	Ті, хто навчаються, у складі підрозділу виконують бойове завдання у пішому порядку або на відкритій штатній техніці, знаходяться в районі розташування, на відкритих бронетранспортерах (автомобілях) або біля машин. Імітується спалах справа (зліва) тощо. За спалахом або командою ті, хто навчається залягають на місцевості (на дно кузова), а при наявності в 2 – 3 кроках укрить, бліндажів або сховищ займають їх.

 Під час руху на штатній техніці водій - механік (водій) зупиняє машину, ставить її на гальма, глушить двигун, закриває бокове скло автомобіля та шторки. Увесь особовий склад закриває люки і міцно тримається за поручні чи агрегати, а водій схиляється нижче вітрового скла.

Час відраховується від моменту подачі команди до заняття тими, хто навчається відповідного положення.

Оцінка знижується на один бал, якщо:

механік - водій (водій) не зупинив машину, не заглушив двигун, не закрив шторки, не поставив БТР (автомобіль) на гальма;

не сховані кисті рук під себе і не підтягнутий комір шинелі.

Оцінка визначається “незадовільно”, якщо:

на відкритій місцевості той, хто навчається, не ліг головою в сторону, протилежну вибуху;

не використано захисні властивості місцевості, інженерних споруджень, техніки;

не закрито люк танка (БТР,БМП) або бокове скло автомобіля
	Військовослужбовці

Відділення (екіпаж, обслуга), взвод

Рота

Відділення (екіпаж, обслуга)

 Взвод

Рота


	2 с

3 с

4 с

7 с

8 с

9 с
	3 с

4 с

5 с

8 с

9 с

10 с
	4 с

5 с

6 с

10 с

11 с

12 с

	7. 
	Дії за сигналом “Радіаційна небезпека”
	Ті, хто навчається у складі підрозділу виконують бойове завдання, знаходяться в районі розташування відкрито або поблизу інженерних споруджень, штатної техніки. Засоби захисту при них. Подається сигнал “Радіаційна небезпека”:
під час дій на місцевості, відкритій техніці ті, хто навчається одягають респіратори, захисні плащі в рукава, захисні панчохи і рукавиці.

При наявності за 5 - 10 м від підрозділу укрить (сховищ, бліндажів, перекритих ділянок траншеї), закритої бойової техніки, ті, хто навчаються, одягають респіратори, займають укриття або свої місця в машинах, закривають двери, люки, шторки, вмикають систему колективного захисту та бортові прилади радіаційної розвідки.

Час відраховується від моменту подачі сигналу до повного одягнення засобів захисту (зайняття укрить, техніки і вмикання системи колективного захисту та приладу радіаційної розвідки). Примітка: В чисельнику вказано час  одягнення ЗЗК, в знаменнику - КЗП.

Оцінка знижується на один бал, якщо:

не повністю закриті вікна, двері, шторки і люки танка (БМП, БТР) або бокове скло автомобіля;не ввімкнено систему колективного захисту і бортовий прилад радіаціийної розвідки; допущені помилки, які знижують оцінку на один бал, при одяганні респиратора (норматив №1) і засобів захисту шкіри (норматив №4).

Оцінка визначається “незадовільно”, якщо не використані укриття і штатна техніка; допущені помилки, які визначають оцінку “незадовільно” при одяганні распиратора (норматив №1) і засобів захісту шкіри (норматив №4).


	Військовослужбовці

Відділення (екіпаж, обслуга), взвод

Рота

Відділення (екіпаж, обслуга)

Взвод

Рота


	3 хв

1 хв  20 с

3 хв  20 с

1 хв  30 с

4 хв

1 хв  40 с

31 с

34 с

40 с

	3 хв  20 с

1 хв  40 с

3 хв  40 с

1 хв  50 с

4 хв  20 с

2 хв

34 с

37 с

45 с
	4 хв

2хв

4хв

2хв20с
5хв10с

2хв10с

41с

44с

55с

	8.
	Дії за сигналом “Хімічна тривога”
	Ті, хто навчаються, у складі підрозділу виконують бойове завдання, знаходяться в районі розташування. Засоби захисту при них. Подається сигнал “Хімічна тривога”.
При діях на місцевості і відкритій техніці, ті, хто навчаються одягають протигази, плащі у вигляді накидки і ведуть спостереження за місцевістю. При наявності за 5-10 м від підрозділу укрить (сховищ, бліндажів, перекритих ділянок траншей), закритої техніки ті, хто навчаються, одягають протигази, займають спорудження або свої місця в машинах, закривають двері, шторки, вмикають систему колективного захисту.

Час відраховується від моменту подачі сигналу до повного одягнення засобів захисту (зайняття укрить, техніки і вмикання системи колективного захисту).

Оцінка знижується на один бал, якщо:

не повністю закриті вікна, двері, шторки і люки бойової та спеціальної техніки;

ті, хто навчаються, не ведуть спостереження за місцевістю;

допущено помилки, які знижують оцінку на один бал при одягненні протигаза (норматив №1).

Оцінка визначається незадовільно", якщо:

залишились незахищеними окремі частини тіла, обмундирування і взуття при одягненні плаща у вигляді накидки;

не ввімкнено систему колективного захисту (там де вона є);

допущено помилки, які визначають оцінку “незадовільно” при одягненні засобів захисту (норматив №4) і протигаза (норматив №1)
	Військовослужбовці

Відділення (екіпаж, обслуга), взвод

Рота

Відділення (екіпаж, обслуга)

Взвод

Рота


	35 с

40 с

45 с

25 с

31 с

34 с
	40 с

45 с

50 с

27 с

34 с

37 с
	50 с

55 с

1 хв

32 с

41 с

44 с

	9.
	Підготовка до подолання зараженої діланки місцевості
	Ті, хто навчається, у складі підрозділу здійснюють марш, засоби захисту при них. Командир зупиняє підрозділ, шикує особовий склад біля машин і ставить завдання на подолання зараженої ділянки місцевості. Особовий склад проводить герметизацію техніки, ті, хто навчаються вмикають систему колективного захисту і прилади радіаційної та хімічної розвідки (там, де є) і одягають захисні комплекти в машинах.

Час відраховується від моменту закінчення постановки завдання до доповіді командирів про готовність до подолання зараженої ділянки місцевості:

при діях особового складу в захисному комплекті, одягненому в рукава;

під час дій особового складу в захисному комплекті у вигляді комбінезона;

під час дій особового складу в костюмі захисному плівочному.

ПРИМІТКА. Після виконання нормативу особовий склад шикується для перевірки правильності одягнення засобів захисту.

Оцінка знижується на один бал, якщо:

не закріплено тент або не повністю закриті вікна, двері, люки, шторки бойової техніки і автомобілів, погано накрито майно;

не вказана швидкість руху підрозділу через заражену ділянку і інтервали між машинами;

допущено помилки, які знижують оцінку на один бал, при одягненні засобів захисту (нормативи №4 і № 1).

Оцінка визначається “незадовільно”, якщо:

при постановці завдання не вказано або вказано неправильно порядок використання засобів захисту;

не ввімкнено систему колективного захисту і прилади радіаційної і хімічної розвідки;

допущено помилки, які визначають оцінку “незадовільно”, при одягненні засобів захисту (нормативи №4 і № 1)
	Відділення (екіпаж, обслуга), взвод

Рота

Відділення (екіпаж, обслуга), взвод

Рота

Відділення (екіпаж, обслуга), взвод

Рота


	5 хв  30 с 

6 хв  30 с

7 хв  50 с

9 хв  40 с

3 хв  30 с

4 хв
	6 хв

7 хв

8 хв  30 с

10 хв  30 с

4 хв

5 хв
	7 хв  10 с

8 хв  20 с

10 хв

13 хв  40 с

5 хв

6 хв

	10.
	Підготовка табельних засобів спеціальної обробки до роботи
	Танк, БТР, БМП, автомобіль заражені і виведені з зараженої ділянки. Механік-водій (водій) і його помічник у засобах захисту перед машиною. Засоби спеціальної обробки на машині.

За командою “Комплект спеціальної обробки розгорнути” водій і його помічник готують засоби дезактивації (дегазації, дезинфекції) до роботи. 

Час відраховується від моменту подачі команди до доповіді водія про готовність комплекту до роботи.

Комплект ІДК-1:

з використанням стиснутого повітря від компресора автомобіля;

з використанням автомобільного насосу;

Комплект ДК-4 (ДК-4Б, ДК-4У, ДК-4Д):

газорідинним методом;

методом відсосу.

Комплект ДКЗ 

Оцінка знижується на один бал, якщо:

не утворено необхідного тиску в ємкості з рідиною; наявність течі в з'єднувальних елементах комплекту.

Оцінка відзначається “незадовільно”, якщо:

не подається дегазуючий (дезактивуючий) розчин; перед запуском двигуна не відкривався запобіжний клапан
	Механік-водій

Механік-водій

Механік-водій (водій) і помічник

Механік-водій (водій) і помічник

Механік-водій (водій)
	2 хв  45 с

3 хв

3 хв

2 хв  20 с

4 хв
	3 хв

3 хв  20 с

3 хв 20 с

2 хв 30 с

4 хв 20 с
	3 хв  30 с

4 хв

4 хв

3 хв

5 хв  10 с

	11.
	Часткова спеціальна обробка.
	Ті, хто навчаються, у складі підрозділу виконують бойове завдання. Особовий склад і зброя заражені. Ті, хто навчаються, в засобах захисту, засоби санітарної обробки і дезакцівації при них.

За командою “Часткову спеціальну обробку провести” протирають тампонами (ганчір'ям) змоченими дезактивуючими розчинами (водою) всю поверхню індивідуальної зброї і ременя зверху вниз, потім протирають сухими тампонами (ганчір'ям), використані тампони (ганчір'я) збирають і закопують, знімають засоби захисту шкіри і протигази, проводять часткову санітарну обробку.

Час відраховується від моменту подачі команди до доповіді командира підрозділу про закінчення обробки.

Оцінка знижується на один бал, якщо:

командир підрозділу не керував особовим складом і не здійснював контроль за порядком обробки;

використане ганчір'я після закінчення обробки не закопане;

після закінчення дезактивації не протерто насухо оброблену зброю.

Оцінка визначається "незадовільно", якщо:

не дотримувались необхідні заходи безпеки при зніманні заходів захисту;

не щільно проводилась санітарна обробка і обробка зброї (допускались пропуски)
	Військовослужбовці

Відділення (екіпаж, обслуга), взвод

Рота


	9 хв  40 с

10 хв  30 с

11 хв  30 с
	10 хв  30 с

11 хв  30 с

12 хв  30 с
	12 хв  40 с

13 хв  50 с

15 хв

	12.
	Часткова спеціальна обробка при зараженні отруйними речовинами і біологічними засобами противника
	Ті, хто навчаються, у складі підрозділу виконують бойове завдання і вийшли із зараженого району. Особовий склад і зброя заражені. Особовий склад у засобах захисту, засоби санітарної обробки і дегазації (ІПП, ДП) при них. За командою “Часткову спеціальну обробку провести” ті, хто навчаються проводять дегазацію всієї поверхні особистої зброї, протирають оброблену зброю сухими тампонами, змащують зброю, збирають і закопують (при дезактивації спалюють) використані тампони, потім знімають заражені засоби захисту шкіри і в протигазах виходять на 10 м у навітряну сторону за допомогою ІПП обробляють шию, кисті рук, комір куртки, обшлаги рукавів, лицеву частину протигазу і знімають протигази.

Час відраховується від моменту подачі команди до доповіді командира підрозділу про закінчення обробки.

Оцінка знижується на один бал, якщо:

командир підрозділу не керував особовим складом і не здійснював контроль за порядком обробки;

використане ганчір'я після дегазації (дезинфекції) не протерто насухо зброю.

Оцінка визначається “незадовільно” так само, як і при виконанні нормативу № 14
	Військовослужбовці

Відділення (екіпаж, обслуга), взвод


	12 хв

13 хв
	13 хв

14 хв
	16 хв

17 хв

	13.
	Дезактивація (дегазація, дезинфекція) озброєння і військової техніки
	Озброєння і військова техніка заражені та виведені із зараженої ділянки. Екіпаж, обслуга або водій і його помічник біля машини. Засоби захисту у бойовому положенні. Засоби дегазації (дезактивації, дезинфекції) підготовлені. За командою “Дегазацію (дезактивацію, дезинфекцію) провести” екіпаж, обслуга або водій і його помічник проводять обробку зараженої техніки.

Час відраховується від моменту подачі команди до доповіді командира екіпажу, обслуги або водія про закінчення обробки.

Часткова дезактивація (дегазація, дезинфекція) з використанням ДК-4, ІДК:

БТР, гусеничного тягача, інженерної машини, вантажного (спеціального) автомобіля типу ЗІЛ, “Урал”, КрАЗ, КамАЗ

БРДМ, автомобіля типу ГАЗ (УАЗ)

пускової установки, сідлового крану

152 мм гаубиці

122 мм гаубиці

120 мм міномету

Часткова дегазація з використанням ТДП танка, БМП, САУ, БТР, гусеничного тягача, інженерної машини.

Повна дезактивація (дегазація, дезинфекція) двома брандспойтами зі щітками АРС (ДКВ, ДК-4):

танка, БМП, САУ, БТР, гусеничного тягача, інженерної машини, вантажного (спеціального) автомобіля типу ЗІЛ, "Урал", КрАЗ, КамАЗ

БРДМ, автомобіля типу ГАЗ (УАЗ)

пускової установки, сідлового крану

Повна дезактивація (дегазація, дезинфекція) з використанням ДК-4, ІДК (одним брандспойтом зі щіткою АРС):

БТР, інженерної машини, вантажного (спеціального) автомобіля типу ЗІЛ, "Урал", КрАЗ, КамАЗ

БРДМ, вантажного автомобіля типу ГАЗ

легкового автомобіля

152 мм гаубиці

122 мм гаубиці

120 мм міномету

ПРИМІТКА: Очистка і змащення техніки після обробки в норматив не входять. Час на дегазацію двома розчинами збільшується в 1,5 рази.

Оцінка знижується на один бал, якщо:

не видержано встановлену послідовність при виконанні прийомів дезактивації (дегазації, дезинфекції);

перед повною обробкою не знято брезент з об'єкту;

перед обробкою не вичищено видиму грязь з поверхні об'єктів за винятком дна, гусениць (коліс);

використане ганчір'я після дезактивації (дегазації) не закопане, а після дезинфекції не спалено.

Оцінка визначається “незадовільно”, якщо:

не видержано встановлених заходів безпеки, у результаті яких можливо ураження;

не видержано послідовність у застосуванні дегазуючих розчинів №1 і 2;

допущено пропуски при обробці поверхні або не оброблено внутрішню поверхню об'єкту.

Ті, хто навчаються не навчені правилам користування засобами дезактивації (дегазації, дезинфекції)
	Водій і помічник, обслуга

Екіпаж, обслуга,водій і помічник

Обслуга

Обслуга, взвод

Батарея

Обслуга, взвод

Батарея

Обслуга, взвод

Батарея

Обслуга

Екіпаж, обслуга, водій і помічник

Рота (батарея)

Водій і помічник, обслуга, екіпаж

Рота (батарея)

Екіпаж, обслуга,водій і помічник

Батарея

Водій і помічник

Водій і помічник, обслуга, екіпаж

Водій

Обслуга з 2 чоловік

Обслуга з 2 чоловік

Обслуга з 2 чоловік
	11 хв

6 хв 30 с

18 хв

7 хв  40 с

9 хв

6 хв  30 с

7 хв

4 хв  35 с

5 хв  30 с

5 хв  30 

18 хв 

19 хв

14 хв

15 хв

28 хв

28 хв  30 с

28 хв

23 хв

9 хв

17 хв

13 хв

7 хв
	12 хв

7 хв

20 хв

8 хв  20 с

10 хв

7 хв

8 хв

5 хв

6 хв

6 хв

20 хв

21 хв

15 хв

16 хв

30 хв

31 хв

30 хв

25 хв

10 хв

18 хв

14 хв

8 хв
	14 хв

8 хв  20 с

24 хв

10 хв

12 хв

8 хв  20 с

10 хв

6 хв

7 хв  10 с

7 хв  10 с

24 хв

25 хв

18 хв

19 хв

36 хв

37 хв

36 хв

30 хв

12 хв

22 хв

17 хв

10 хв

	14.
	Спеціальна обробка батальйону (дивізіону).
	Механізований (танковий) батальйон, дивізіон заражений і знаходиться в колі вздовж маршруту або в районі розташування. Особовий склад у засобах захисту. Підрозділ РХБ захисту в колоні 200-400 м від батальйону. Командир батальйону (дивізіону) ставить завдання командирам рот (батарей) на проведення спеціальної обробки. За командою “Спеціальну обробку провести” особовий склад обробляє штатну техніку, індивідуальну зброю і засоби захисту.

Після обробки техніки особовий склад відводиться в навітряну сторону, обробляє особисту зброю, знімає засоби захисту і проводить часткову санітарну обробку.

Час відраховується від моменту подачі команди до доповіді командира батальйону про проведення спеціальної обробки.

ПРИМІТКА: В чисельнику вказано час для обробки одним, в знаменнику - двома дегазуючими розчинами.

Оцінка знижується на один бал, якщо:

використане ганчір'я не закопане (при дезинфекції не спалено);

перед обробкою не очищено видиму грязь з поверхні техніки за винятком дна, гусениць (коліс).

При порушенні заходів безпеки під час проведення спеціальної обробки оцінка ставиться “незадовільно”
	Батальйон (дивізіон)
	34 хв

48 хв
	37 хв

53 хв
	44 хв

1 год  3 хв

	15.
	Зміна району розташування
	Підрозділ знаходиться в районі розташування, військова техніка в укриттях і замаскована, особовий склад знаходиться в техніці або в інших укриттях.

За командою командира знімається маскування, техніка виводиться із укрить, проводиться посадка особового складу у машини і підрозділ колоною висувається у новий район.

Час відраховується від моменту отримання командиром підрозділу завдання на зміну району до початку руху останньої машини в колоні
	Взвод

Рота

Батальйон
	2 хв  45 с

4 хв  35 с

9 хв
	3 хв

5 хв

10 хв
	3 хв  30 с

6 хв

12 хв

	16.
	Оцінка радіаційної і хімічної обстановки за даними розвідки
	Командир підрозділу (офіцер штабу, управління) має при собі підготовлену робочу карту з нанесеними на ній положенням підрозділу, його завданням, кодировкою, метеообстановкою і засоби для розрахунків.

Офіцерові дається інформація про потужність дози випромінення (5-7 точок) про час їх заміру, після чого він проводить оцінку радіаційної обстановки, робить висновки, приймає рішення (готовить пропозиції) на дії підрозділу, наносить на карту дані про радіаційну обстановку і можливі дії підрозділу. 

Офіцерові видається інформація про застосування противником хімічної зброї: засоби, час, район застосування ОР, його розміри, а також тип ОР, після чого він проводить оцінку хімічної обстановки, робить висновки про боєздатність підрозділу, приймає рішення (готовить пропозиції) на дії підрозділу, наносить на карту дані про хімічну обстановку і можливі дії підрозділу.

Час відраховується від моменту отримання офіцером інформації до подання робочої карти з розрахунками і пропозиціями щодо обстановки.

Оцінка знижується на один бал, якщо:

допущено неточності в розрахунках або при нанесенні радіаційної (хімічної) обстановки на карту до 20%.

Оцінка визначається “незадовільно”, якщо:

допущено неточності в розрахунках більше ніж 20%;

прийняті рішення ускладнюють положення особового складу і можуть привести до його втрат
	Офіцери

Офіцери
	6 хв

4 хв
	7 хв

5 хв
	8 хв

6 хв




10. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА

	№     п/п
	Найменування
	Умови (порядок) виконання   
	Категорія  тих,хто навчається 
	Оцінка за часом

	
	нормативу
	нормативу
	(підрозділи)
	“відмінно”.


	“добре”
	“задовільно”

	1
	Відривка та маскування одиночних окопів для стрільби з автомата, кулемета , гранатомета (вогнемета) та зенітних засобів
	Місце відривання окопу вказується командиром відділення. 

Відрити окоп та замаскувати його підручними матеріалами. Час відраховується від команди командира “До обладнання окопу ПРИСТУПИТИ” до доповіді про його готовність. 

Окоп для стрільби з автомата:

 малою піхотною лопатою:

лежачи 

з коліна 

стоячи

 великою саперною лопатою:

лежачи 

з коліна 

стоячи

Окоп для стрільби з ручного кулемета Калашникова (РПК), кулемета Калашникова (ПК):

 малою піхотною лопатою:

лежачи 

з коліна 

стоячи

   великою саперною лопатою:

лежачи 

з коліна 

стоячи

Окоп для стрільби з гранатомета 

(РПГ-7) вогнемета: 

 малою піхотною лопатою:

лежачи 

з коліна 

стоячи

 великою саперною лопатою:

лежачи 

з коліна 

стоячи

Окоп для стрільби з автоматичного гранатомета АГС-17

 малою піхотною лопатою:

лежачи 

з коліна 

стоячи

 великою саперною лопатою:

лежачи 

з коліна 

стоячи

Окоп для стрілка-зенітника

                      малою піхотною лопатою

                      великою саперною лопатою
	Солдати, сержанти

Солдати, сержанти

Солдати, сержанти

Солдати, сержанти

Солдати, сержанти

Солдати, сержанти

Солдати, сержанти

Солдати, сержанти

Солдати, сержанти

Солдати, сержанти

Солдати, сержанти

Солдати, сержанти

Солдати, сержанти

Солдати, сержанти

Солдати, сержанти

Солдати, сержанти

Солдати, сержанти

Солдати, сержанти

Обслуга

Обслуга

Обслуга

Обслуга

Обслуга

Обслуга

Солдати, сержанти

Солдати, сержанти
	25 хв

55 хв

1 г  30 хв

18 хв

40 хв

1 г  5 хв

32 хв

1г  20 хв

2 г  10 хв

20 хв

40 хв

1 г  35 хв

25 хв

55 хв

2 г  20 хв

18 хв

 50 хв 

1 г  30 хв

32 хв

40 хв

1 г  30 хв

23 хв 

32 хв

1 г  25 хв

3 г  30 хв

2 г  35 хв
	27 хв

 1 г

1 г  40 хв

20 хв

45 хв

 1 г  10хв

35 хв

1 г  30 хв

2 г  20 хв

22 хв

45 хв

1 г  45 хв

27 хв

1 г

2 г  30хв

20 хв

55 хв

1 г  40 хв

35 хв

45 хв

1 г  40 хв

25 хв

35 хв

1 г  35 хв

4 г

2 г  50 хв
	32 хв

1 г  10 хв

2 г

24 хв

55 хв

1 г  25 хв

42 хв

1 г  50 хв

2 г  50 хв

26 хв

55 хв

2 г  5 хв

32 хв

1 г  10хв

3 г 

24 хв

1 г  5 хв 

2 г

42 хв

55 хв

2 г

30 хв

42 хв

1 г  50 хв

5 г

3 г  25 хв



	2
	Обладнання позиції на механізоване відділення
	Місце відривання вказує командир взводу. Провести розбивку та відрити ділянку траншеї довжиною 100 м та окоп для БМП (БТР) за допомогою ПЗМ-2 , БТМ-3. Дообладнати окоп  великими саперними лопатами (2 чарунки - для стрільби з кулемета, одну - з гранатомета, 4 - з автомата, перекриту щілину довжиною 3 м). Замаскувати  окоп табельними засобами або підручними матеріалами. Час відраховується від команди командира “До обладнання окопу ПРИСТУПИТИ” до доповіді про його готовність.

Те саме  вручну великими саперними лопатами та малими піхотними лопатами
	Відділення, обслуга, ПЗМ-2, БТМ-3

Відділення:   

на БМП,

 на БТР
	3 г  30 хв

14 г

17 г


	3 г  45 хв

14 г  30 хв

17 г  30 хв
	4 г

15 г

18 г

	3
	Обладнання взводного опорного пункту для механізованого взводу
	Місце обладнання вказує командир роти.

Відрити ділянку траншеї довжиною  400 м, хід сполучення з КСП командира взводу довжиною 40 м та окопи для БМП (БТР) використовуючи ПЗМ-2, БТМ-3.

Дообладнати взводний опорний пункт вручну великими саперними лопатами, замаскувати табельними засобами та підручними матеріалами. 

Окопи для БМП (БТР) обладнуються на основних та запасних позиціях, на КСП командира взводу зводиться споруда для спостереження закритого типу.

Час відраховується від команди командира “До обладнання взводного опорного пункту ПРИСТУПИТИ” до доповіді про його готовність.

Те саме вручну великими та малими піхотними лопатами
	Взвод, обслуга, ПЗМ-2, БТМ-3

Взвод
	10 г

24 г
	11 г

30 г
	12 г

36 г

	4
	Обладнання  щілини для особового складу 
	Розбивка та трасування щілини примкнутої до траншеї  або ходу сполучення. Довжина щілини 3,6 м, ширина 1.7 м

Відривка виконується великими саперними лопатами:

 відкрита щілина

 перекрита щілина (матеріал підготовлений завчасно).

Час відраховується від моменту подачі команди до завершення спорудження щілини
	2 чол.

2 чол.
	2 г

2 г  25 хв


	2 г  10 хв

2 г  40 хв


	2 г  40 хв

3 г  10 хв



	5
	Обладнання укриття для транспортної та спеціальної техніки:


	Місце обладнання укриття вказує командир. Укриття віриваються з використанням засобів механізації (МДК, бульдозера, екскаватора) та дообладнуються великими саперними лопатами, маскуються тебельними засобами та підручними матеріалами.

для бортового автомобіля

для двох автомобілів

для автомобілів фургонного типу

Час відраховується від моменту подачі команди до завершення обладнання укриття.

За виконання маскування не в повному обсязі  оцінка знижується на один бал.
	Водій

2 водія

Водій
	1 г  30 хв

2 г

2 г  20 хв
	1 г  40 хв

2 г  10 хв

2 г  30 хв 
	2 г

2 г  40 хв

3 г

	6
	Відривка та маскування окопу для БМП, БТР, танку
	Місце відривання окопу вказує командир взводу (відділення).

Особовий склад вишикуваний біля бойової техніки.

По команді особовий склад проводить розбивку, відривання та маскування окопу табельними засобами та підручними матеріалами.

Час відраховується від команди “До відривки окопу ПРИСТУПИТИ” до доповіді про його готовність. Окоп відривається  з використанням ПЗМ-2 та дообладнується вручну великими саперними лопатами:

- для БМП

- для БТР

- для танку

Те саме вручну великими саперними лопатами:

для БМП

для БТР (танку)


	Відділення, обслуга, ПЗМ-2

Відділення, обслуга, ПЗМ-2

Екіпаж танку з вмонтованим  бульдозерним обладнанням

Екіпаж об’єкту 219

Відділення

Відділення, 
екіпаж танку


	1 г  50 хв

2 г  50 хв

2 г  45 хв

2 г  20 хв

3 г  10 хв

6 г
	2 г

3 г  10 хв

3 г

2 г  30 хв

3 г  30 хв

6 г  30 хв
	2 г  25 хв

3 г  50 хв

3 г  30 хв

3 г

4 г  10 хв

7 г  30 хв



	7
	Відривання та маскування споруди для спостереження закритого типу
	Місце зведення споруди для спостереження показує командир.

Провести відривку споруди, ії маскування табельними засобами та підручними матеріалами.

Час відраховується від команди “До відривки ПРИСТУПИТИ” до доповіді про готовність споруди для спостереження:

для командира взводу (роти)

для командира механізованого батальйону
	3 чол.

Відділення
	2 г  30 хв

3 г


	2 г  45 хв

3 г  20 хв
	3 г  20 хв

4 г

	8
	Обладнання взводного опорного пункту  для танкового взводу
	Місце обладнання взводного опорного пункту показує командир роти.

Екіпажі після відривання окопів для танків з використанням вмонтованого бульдозерного обладнання, саперними лопатами дообладнують опорний пункт (відривають щілини, маскують опорний пункт табельними засобами та підручними матеріалами).

Час відраховується від команди “До обладнання взводного опорного пункту ПРИСТУПИТИ” до доповіді про його готовність.

Те саме вручну великими саперними лопатами.


	Екіпажі танків

Екіпажі танків
	6 г

24 г
	9 г

30 г
	12 г

36 г

	9
	Монтаж зчеплювального пристрою тралів та механізму підйому на танк, БМП  
	Комплект зчеплювального пристрою та механізм підйому електро- та пневмообладнання знаходяться біля танку, БМП.

Болти кріплення комплекту до танку, БМП в гніздах. Екіпаж вишикуваний перед танком, БМП на відстані 2 м. По команді командира екіпаж приступає  до монтажу зчеплювального пристрою та механізму підйому на танк, БМП.

Час відраховується від моменту подачі команди “До монтажу зчеплювального пристрою ПРИСТУПИТИ” до доповіді про закінчення монтажу зчеплювального пристою  та механізму підйому на танк, БМП

трал КМТ-6

трал КМТ-7

трал КМТ-10
	Екіпажі танків

Екіпаж танку

Екіпаж танку

Екіпаж БМП
	30 г

21 хв

46 хв

20 хв
	34 г

25 хв

51 хв

22 хв
	36 г

28 хв

60 хв

25 хв

	10
	Навішення тралів на танк, БМП
	Зчеплювальний пристрій, механізм підйому, електро та пневмообладнання до танку, БМП приєднані. 

Рами, каткові та ножові секції знаходяться  на відстані 20 м від танку, БМП. Екіпаж вишикуваний  на відстані 

2 м попереду танку, БМП. По команді командира екіпаж займає у танку, БМП свої місця. Заводить його, висуває танк, БМП до тралу та приступає до навішення ножових секцій, рам з катковими секціями, трасировщика, та касети з ПСК.

Перевірити механізм підйому та трал у роботі (тралення місцевості - 15 м) та перевести його у транспортне положення, після чого екіпаж вишиковується біля танку, БМП.

Час відраховується від моменту подачі команди “До навішення тралу ПРИСТУПИТИ” до вишикування екіпажу біля танку, БМП після тралення.

трал КМТ-6

трал КМТ-7

трал КМТ-8

трал КМТ-10
	Екіпаж танку

Екіпаж танку

Екіпаж танку

Екіпаж БМП
	7 хв

17 хв

6 хв

6 хв 
	8 хв

19 хв

7 хв

7 хв
	10 хв

23 хв

9 хв

9 хв

	11
	 Монтаж тралів на танк, БМП
	Рами, каткові та ножові секції знаходяться  на відстані 20 м від танку, БМП. Екіпаж вишикуваний  на відстані 2 м перед танком, БМП. По команді командира екіпаж займає у танку, БМП свої  місця. Заводить його, висуває танк, БМП до тралу та приступає до монтажу. Після монтажу екіпаж вишиковується біля танку, БМП.

Час відраховується від моменту подачі команди “До навішення тралу на танк, ПРИСТУПИТИ” до доповіді командира про закінченння монтажу. 

- трал КМТ-6

- трал КМТ-7

- трал КМТ-8

- трал КМТ-10
	Екіпаж танку

Екіпаж танку

Екіпаж танку

Екіпаж БМП
	37 хв

35 хв

58 хв

18 хв
	40 хв

40 хв

1 г  8 хв

19 хв
	48 хв

45 хв

1 г  18 хв

20 хв

	12
	Установка протитанкового мінного поля у глибині оборони вручну
	Установити чотирирядне протитанкове мінне поле стройовим розрахунком. 

Склад мін знаходиться на відстані 100 м від базисної лінії. Базисна лінія розбита. Взвод вишикуваний біля польового складу мін. По команді командира взводу особовий склад розбирає міни та установлює мінне поле. Командир взводу проводить прив’язку мінного поля. Після виконання задачі взвод вишиковується біля польового складу мін. 

Час відраховується від команди командира “До установки мінного поля ПРИСТУПИТИ” до  доповіді командира взводу про установку мінного поля.

Установити чотирирядне мінне поле із 100 мін в один захід:

- на поверхню грунту

- з заглибленням в грунт та маскуванням мін

 Установити чотирирядне мінне поле із 44 мін в один захід:

- на поверхню грунту

- з заглибленням в грунт та маскуванням мін
	Механізований взвод

Механізований взвод

Танковий взвод

Танковий взвод
	23 хв

37 хв

23 хв

37 хв
	25 хв

40 хв

25 хв

40 хв
	30 хв

48 хв

30 хв

48 хв

	13
	Підготовка переносного комплекту мінування (ПКМ) до бойового застосування
	Комплект ПКМ знаходиться в окопі на відстані 10 м від місця установки.

Підготовити майданчик (20 х 40 см) для ПКМ, встановити та зорієнтувати станок, установити касету та закріпити фіксатором, розтягнути та заглибити у грунт електромережу, перевірити її готовність підривною машинкою ПМ-4.

Час відраховується від подачі команди “До підготовки комплекту ПРИСТУПИТИ ” до доповіді командира про підготовку комплекту
	Солдати

Сержанти, офіцери
	4 хв  30с

4 хв
	5 хв

4 хв  30с
	6 хв

5 хв  30с

	14
	Установка протипіхотного мінного поля з комплектів ВКПМ-1, ВКПМ-2.
	Комплект ВКПМ-1 (ВКПМ-2) з учбовими мінами  ОЗМ-72 (МОН-50) знаходиться в окопі на відстані 100 м від місця установки мінного поля. Мінне поле установлюється по фронту на 150 м.

Обслуга висувається  до місця мінування, вибирає та позначає місця установки осколочних мін, сигнальних мін та напрямки розтяжок датчиків цілі, установлює сигнальні міни, прокладає електромережі управління осколочними мінами та установлює осколочні міни.

Час відраховується від подачі команди “До установки мінного поля ПРИСТУПИТИ” до доповіді про його установку.

Мінне поле з комплекту ВКПМ-1

                                             ВКПМ-2 
	Обслуга 2 чол.

Обслуга 2 чол.
	47 хв

42 хв
	50 хв

45 хв
	55 хв

50 хв

	15
	Пророблення проходів у невибухових загородженнях вибуховим способом
	Відділеня (екіпаж) знаходиться на відстані 200 м від перешкоди. Виготовити три зосереджених заряди, один видовжений заряд та запалювальні трубки до них. Потай піднести заряди та установити їх. Запалити запалювальні трубки та відійти на безпечну відстань.

Час відраховується від подачі команди “До улаштування проходу ПРИСТУПИТИ” до доповіді про його готовність.

Прохід у дротяних загородженнях видовженим зарядом. 

Прохід  у надовбах зосередженим зарядом
	Відділення (екіпаж танку)


	23 хв
	25 хв
	30 хв

	16
	Розширення колійного походу у мінному полі проробленнному мінним тралом, до 6 м
	Глибина мінного поля 100 м. Відділення (екіпаж) біля мінного поля. Відшукати та прибрати міни кішками чи підірвати накладними зарядами. Позначити прохід. 

Час відраховується від подачі команди  командира “До розширення колійного проходу ПРИСТУПИТИ” до доповіді про його готовність після позначення проходу. 

Примітки:

1. Чотирирядне мінне поле установлено по стандартній схемі установки мінних полів. На ділянці, на якій проводиться розмінування, після тралення залишено 11-12 протитанкових мін.

2. Танковий екіпаж (у складі трьох чоловік) забезпечено трьома щупами, трьома кішками , необхідною  кількістю підривних зарядів та засобів підриву, прапорцями для позначення  мін , односторонніми знаками для позначення проходу, двома котушками по 100 м та одним відрізком довжиною 15 м чорно-білої стрічки.

Механізоване відділення (у складі 7 чол.) забезпечено шістьома щупами, трьома кішками (необхідною  кількістю підривних зарядів та засобів підриву), прапорцями для позначення мін, односторонніми знаками для позначення проходу, двома котушками по 100 м та одним відрізком довжиною 15 м чорно-білої стрічки.

3. При вилученні мін кішками вони знешкоджуються та виносяться праворуч (ліворуч) від місця виявлення за межі проходу.

Оцінка знижується на один бал при порушенні послідовності розмінування. 

Оцінка ставиться “незадовільно” :

при порушенні заходів безпеки;

у випадку пропуску хоча б однієї міни.
	Екіпаж танку

Відділення
	25 хв

17 хв
	30 хв

25 хв
	40 хв

30 хв

	17
	Вихід роти з дистанційно замінованої ділянки місцевості.
	Район розташування роти “накритий” змішаним мінним полем. Позаштатна група розмінування використовуючи ВКР-2 проробляє та позначає основний прохід шириною 6 м та глибиною 500 м. Екіпажі бойових машин (танків) використовуючи ВКР-1 проробляють та позначають виходи шириною 4 м до основного проходу. Вивести роту по проходам за межі замінованого району.

Час відраховується від команди “До виконання нормативу ПРИСТУПИТИ” до виходу із замінованого району останньої машини.

Примітка

При підготовці мінного поля для виконання нормативу на напрямках наступальних дій групи розмінування та кожного екіпажу в межах указаної ширини проходу на кожні 50м його глибини повинні бути встановлені: 1-2 протипіхотні осколочні міни з натяжним датчиком цілі, 1-2 протипіхотні фугасні міни з нажимним датчиком цілі та 1-2 протитанкові протиднищеві міни з магнітним датчиком цілі.

Оцінка знижується на один бал:

за порушення дистанції між групами, які знімають (знешкоджують) міни;

за невміле застосування засобів розвідки та знешкодження мін.

за кожне порушення послідовності знаття (знешкодження) та підриву мін.

за кожний “підрив” техніки або особового складу 
	Позаштатна група розмінування, екіпажі бойових машин (танків)
	2 г
	2 г 30 хв
	3 г

	18
	Подолання мінного поля, установленого засобами дистанційного мінування 
	Рота зупинена перед змішаним мінним полем глибиною 100 м, можливості обходу відсутні. Позаштатній групі розмінування, використовуючи ВКР-2 протралити протипіхотні осколочні міни, підривом накладних зарядів знешкодити виявлені протитанкові міни, позначити пророблений прохід шириною 6 м. Пропустити роту по проходу.

Час відраховується від команди “До виконання нормативу ПРИСТУПИТИ” до подолання мінного поля останньою машиною.

Примітка 

При підготовці мінного поля для виконання нормативу на напрямках наступальних дій групи розмінування та кожного екіпажу в межах указаної ширини проходу на кожні 50 м його глибини повинні бути встановлені: 1-2 протипіхотні осколочні міни з натяжним датчиком цілі, 1-2 протипіхотні фугасні міни з нажимним датчиком цілі та 1-2 протитанкові протиднищеві міни з магнітним датчиком цілі.

Оцінка знижується на один бал:

за порушення дистанції між групами, які знімають (знешкоджують) міни;

за невміле застосування засобів розвідки та знешкодження мін.

за кожне порушення послідовності зняття (знешкодження) та підриву мін.

за кожний “підрив” техніки або особового складу
	Позаштатна група розмінування
	25 хв
	30 хв
	45 хв

	19
	Вихід підрозділу з замінованої ділянки дороги
	Підрозділ в колоні знаходиться на дорозі, яка  замінована системами дистанційного мінування противника. Дистанція між машинами 50 -100 м. Екіпажі (відділення) у машинах. По команді “До розмінування приступити” позаштатна група розмінування використовуючи ВКР-2 проробляє прохід шириною 6 м від першої машини до виходу з замінованої ділянки дороги на відстані 200м.  Екіпажі (відділення) проробляють проходи до машини, яка стоїть попереду. 

Час відраховується від команди “До розмінування ПРИСТУПИТИ” до виходу останньої машини з замінованої ділянки дороги.

Примітка 

При підготовці мінного поля для виконання нормативу на напрямках наступальних дій групи розмінування та кожного екіпажу в межах указаної ширини проходу на кожні 50 м його глибини повинні бути встановлені: 1-2 протипіхотні осколочні міни з натяжним датчиком цілі, 1-2 протипіхотні фугасні міни з нажимним датчиком цілі та 1-2 протитанкові протиднищеві міни з магнітним датчиком цілі.

Оцінка знижується на один бал:

за порушення дистанції між групами, які знімають (знешкоджують) міни;

за невміле застосування засобів розвідки та знешкодження мін.

за кожне порушення послідовності зняття (знешкодження) та підриву мін.

за кожний “підрив” техніки або особового складу.


	Взвод

Рота
	42 хв

45 хв
	52 хв

55 хв
	1 г  20 хв

1 г  25 хв

	20
	Розвідка та обладнання броду
	Район переправи  в брід визначений по карті. Відділення в готовності до дій знаходиться на відстані 3-4 км від річки. Розвідати шляхи виходу до броду. Встановити наявність загороджень на річці та берегах. Визначити ширину, глибину, швидкість течії та грунт дна. Усунути загородження та перешкоди; позначити віхами брід та переправитися на протилежний беріг.

Час відраховується від команди командира “До розвідки та обладнання броду ПРИСТУПИТИ” до виконання задачі та вишикування особового складу на протилежному березі.

При ширині річки:

до 50 м 

до 100 м
	Відділення (2 екіпажів танків)
	1 г  10 хв

1 г  30 хв
	1 г  20 хв

1 г  40 хв
	1 г  35 хв

2 г

	21
	Навантаження танку на  ПММ-2
	Обслуга знаходиться на паромі, танк на відстані 50 м від урізу води. По команді командира парому танк заходить на паром. Обслуга парому підкладає під гусениці гальмові колодки, піднімає апарель та відчалює від берегу.

Час відраховується від команди командира “До навантаження ПРИСТУПИТИ” до відчалювання парому від берегу
	Обслуга парому, екіпаж танку
	3 хв  30с
	4 хв
	5 хв

	22
	Розвантаження танку з   ПММ-2
	Обслуга та екіпаж знаходяться на паромі. Паром пришвартовується до берега. Причальні закріпляють причальні канати, прибираються гальмові колодки з під гусениць, механік-водій ПММ-2 укладає апарель на грунт та закріплює замки. Танк з’їжджає з парому. Час відраховується від команди командира “До розвантаження ПРИСТУПИТИ” до виїзду танку на берег.
	Обслуга парому, екіпаж танку


	2 хв  45с
	3 хв
	3 хв  30с

	23
	Маскування військової техніки масками-перекриттями з табельного маскувального комплекту (МКТ) з урахуванням захисту від ВТЗ.
	Комплект МКТ знаходиться в упаковці на техніці, чотири КФП-1-180 складені на відстані 5 м від танку (БМП). Екіпажі вишикувані біля техніки.

По команді командира розпакувати комплект та розгорнути маскувальну сітку на техніці так, щоб центральний  шов був розташований у напрямку повздовжньої вісі техніки. Покрити техніку маскувальною сіткою.

Прикріпити краї маскувальної сітки до землі кілками, присипати грунтом (снігом) по всьому периметру. Поставити під маску підпори. Встановити та перевірити в дії КФП-1-180. Вишикувати особовий склад біля машини.

Час відраховується від команди командира “До маскування ПРИСТУПИТИ” до вишиковування особового складу біля техніки.

БМП

БТР, танк 
	Екіпаж

Екіпаж
	14 хв

15 хв
	15 хв

16 хв
	18 хв 

18 хв

	24.
	Обладнання ротного опорного пункту танкової роти
	Місце обладнення ротного опорного пункту вказує командир батальйону. Окопи відриваються  з використанням вмонтованного бульдозерного обладнання . Дообладнання опорного пункту проводиться саперними лопатами.Час видривки  відраховується від команди командира “До обладнання опорного пукту ПРИСТУПИТИ” до доповіді про його готовність. Перед початком виконання нормативу особовий склад займає місця в танках.  Команда на початок виконання нормативу подається по радіо. Обладнання опорного пункту проводиться в повному обсязі. Теж саме вручну великими саперними лопатами.
	Екіпажі танків за допомогою вмонтованного бульдозерного обладнанняня

Екіпажі танків
	8 г 

30 г
	8 г 30 хв

34 г
	9 г 

36 г

	25.
	Обладнання опорного пункту механізованої роти
	Місце обладнання ротного опорного пункту показує командир батальйону. В ротному опорному пункті обладнується три взводних опорних пункта, окопи на основних і запасних позиціях для БТР (БМП), закрита споруда для спостереження на КСП командира роти, ротний пукт боєпостачання і сховище (котлован для сховища відривається механізмами). Взводні опорні пункти з’єднуються суцільною  траншеєю по передньому краю і ходом сполучення з КСП командира роти. Ходи сполучення обладнуються примкнутими окопами для стрільців,  улаштовуються перекриті ділянки траншеї ( загальна довжина траншеї і ходів сполучення до 2500 м, глибина, 1,5 м). Маскування табельними засобами і місцевими матеріалами. Обладнання опорного пункта проводиться у повному об’ємі, відривка траншей і ходів сполучення проводиться за допомогою ПЗМ (ПЗМ-2), БТМ (БТМ-3).                                                          Час відраховується від команди “До обладнання ротного опорного пункту ПРИСТУПИТИ” до доповіді про його готовність.                                                               Теж саме, вручну великими саперними і малими піхотними лопатами.
	Рота, обслуга ПЗМ (ПЗМ-2), БТМ 
(БТМ-3)

 Рота
	16 г 

34 г
	20 г 

36 г
	24 г 

42 г


11. ВІЙСЬКОВА ТОПОГРАФІЯ
	№ п/п
	Найменування нормативу
	Умови (порядок) виконання нормативу
	Категорія тих, хто навчається (підрозділи)
	Оцінка за часом



	
	
	
	
	“відмінно”
	“добре”
	“задовільно”

	1.
	Визначення напрямку (азимута) на місцевості
	Дано азимут (орієнтир).

Указати напрямок, що відповідає заданому азимуту на місцевості, або визначити азимут на вказаний орієнтир. Помилка не повинна перевищувати 3(      (0-50).

Час виконання нормативу відраховується від постановки завдання до доповіді про напрямок (значення азимута).
	Солдати, сержанти

офіцери
	55 сек

40 сек

5 хв
	1 хв

45 сек

6 хв
	1 хв  10 с

55 с

7 хв (письмово)

	2.
	Читання карт
	Прочитати 10 зазначених на карті місцевих предметів і форм рельєфу; додатково для офіцерів дати характеристику об'єкту (предметів), що визначають їх тактичні властивості.

Час на виконання нормативу відраховується від видачі карти до кінця доповіді про місцеві предмети та форми рельєфу
	Солдати, сержанти

офіцери
	2хв 20с       


9………..10 
	2хв 30с

8               9
	3 хв (усно)

7…………..8

	3.
	Підготовка даних для руху азимута
	На карті масштабу 1:25000 (1:50000) указані 2 пункти на відстані не менше 4 км. Вивчити по карті місцевість, намітити маршрут руху, і вибрати не менше 3 проміжних орієнтирів, визначити дирекціонні кути на відстані між ними. Оформити схему (таблицю) даних для руху за азимутами (дирекціонні кути перевести в магнітні азимути, а відстань - у пари кроків).

Помилки, що визначають оцінку “Незадовільно”: помилка визначення магнітних азимутів перевищує 2(; відстань - 0,5 мм у масштабі карти; не врахована або неправильно введена поправка в напрямку.

Час на виконання нормативу відраховується від видачі карти до здачі схеми (таблиці)
	Сержанти

офіцери
	8 хв

7 хв  10 с
	9 хв

7 хв  50 с
	11 хв

9 хв  20 с

	4.
	Рух за азимутами
	На вихідному пункті підрозділу вручається схема (таблиця) даних для руху за азимутами, на якій вказані вихідний та кінцевий пункти (рубежі), 3-4 проміжних орієнтира, магнітні азимути та відстані між ними в метрах. Довжина маршруту не менше 4 км. Місцевість середньо пересічена.

Провести відстань у пари кроків. Дотримуючись маскування, пішим порядком виконати марш та вийти до кінцевого пункту.

На сильно пересіченій місцевості час на виконання нормативу збільшується в 1,3 рази. 

Час на виконання нормативу відраховується від видачі схеми (таблиці) до виходу підрозділу на кінцевий пункт (рубіж)

вдень                                                                 

вночі
	Відділення (екіпаж, обслуга, група)
	45 хв

55 хв
	50 хв

1 г
	1 г

1 г  10 хв

	5.
	Орієнтування за картою
	У ході наступу (здійснення маршруту) на незнайомій місцевості орієнтуватися за картою, визначити точку стояння. Помилка у визначенні точки не повинна перевищувати 2 мм у масштабі карти (вдень). Те ж, уночі.

Час на виконання нормативу відраховується від команди “До орієнтування приступити” до доповіді про своє місцезнаходження.

На закритій місцевості та на місцевості, де  мало орієнтирів, час на виконання нормативу збільшується в 1,5 рази                             

вдень                       

вночі
	Військовослужбовці
	1 хв  50 с

3 хв
	2 хв

3 хв 30 с
	2 хв  25 с

4 хв 30 с

	6.
	Читання аерофотознімків
	Визначити 10 обєктів ті, що вказані на аерофотознімку, по їх фотозображенню. Помилка, яка знижає оцінку на один бал,                  неправильно познанний об’єкт.

Час на виконання нормативу відраховується від видачі аерофотознімка до закінчення доповіді про об'єкти
	Військовослужбовці


	4 хв  30 с                        

9
10

	5 хв

8

9
	6 хв

7

8

	7.
	Підготовка аерофотознімка до роботи та перенос цілей із знімка на карту
	Аерофотознімок з двома цілями, що опізнані, прив'язати до карти, визначити масштаб та нанести на нього магнітний меридіан. На аерофотознімку зазначити дві цілі, Перенести цілі з аерофотознимку на карту з помилкою не більш 1 мм у масштабі карти.

Час на виконання нормативу відраховується від команди “До роботи з аерофотознімком приступити” до здачі аерофотознімка на карти
	Сержанти

офіцери
	17 хв 30с

14 хв
	19 хв

15 хв
	23 хв

18 хв

	8.
	Нанесення цілей на карту (аерофотознімок)
	Нанести на карту (аерофотознімок) ціль яку видно на місцевості(місцевий предмет, елемент бойового порядку), віддалену від точки стояння на 2000 м, з помилкою не більш 3 м у масштабі карти (аерофотознімку).        

При нанесенні цілей засічкою з двох точок двома спостерігачами з засобами зв’язку час на виконання нормативу збільшується в 1,5 рази.

Час на виконання нормативу відраховується від команди “Нанести ціль на карту” до її виконання
	Військовослужбовці
	4 хв  30 с


	5 хв


	6 хв



	9.
	Визначення по карті висот, взаємної видимості точок та крутизни скатів
	На карті дані дві точки на відстані 10-15 см з 2-3 схованками між ними. Визначити абсолютні висоти двох точок, перевищення між ними та їх взаємну видимість, показати всі підйоми та спуски по прямій лінії між точками та визначити  найбільшу крутизну скатів.

Час на виконання нормативу відраховується від команди “До виконання нормативу приступити” до здачі відпрацьованої карти.

Помилки у визначенні висот не повинні перевищувати 1/2 висоти перерізу, а у визначенні крутизни скату - 3(
	офіцери, сержанти
	9 хв


	10 хв


	12хв



	10.
	Визначення координат цілей (об’єктів) по карті (аерофотознімку)
	На карті (аерофотознімку з координатною мережею) нанесена ціль (місцевий предмет). Визначити повні прямокутні (географічні) координати цілі (предмета).

Помилка не маєбути вищою за 0,5 мм у масштабі карти (аерофотознімка) для оцінок “відмінно” та “добр”"; для оцінки “задовільно” - 1 мм.

Помилка у визначені географічних координат не не має бути вищою за 3 кутові секунди.

Час на виконання нормативу відраховується від команди “До визначення координат приступити” до видачі координат точки в письмовому вигляді
	Військовослужбовці
	1 хв  50 с
	2 хв
	2 хв  30 с

	11.
	Підготовка на карті маршруту руху
	На карті зазначені вихідний пункт та новий район зосередження на відстані 35-40 км. Підняти маршрут руху, відмітити контрольні орієнтири через 5-10 км, виміряти відстань між ними і підписати підсумок, який нарощується. Виміряти і підписати на карті магнітні азимути напрямків між контрольними  орієнтирами. Визначити час на марш.

Помилка у визначенні довжини маршруту не має бути вищою за 5 мм у масштабі карти, магнітних азимутів 3( (0-50), часу руху-10 хв.

Час на виконання нормативу відраховується від команди “До виконання нормативу приступити” до здачі відпрацьованої карти
	Офіцери
	17 хв
	18 хв
	22 хв

	12.
	Нанесення елементів бойового порядку на карту зі слів (по радіо, з магнітофонного запису)
	Нанести на карту 10 тактичних умовних позначок бойового порядку свого підрозділу та противника при цілевказанні по "Равлику" в темпі 2-3 позначки на хвилину. Умовні позначки і підписи повинні чітко читатися. Помилка у нанесенні позначок не має бути вищою за 3 мм у масштабі карти. Час на виконання нормативу 5 хв.
	Офіцери
	
10


	9               
	8

	13.
	Визначення дирекційного кута орієнтовного напрямку за допомогою магнітної стрілки бусолі ПАБ-2А
	Установити на точці ПАБ-2А. Виміряти магнітний азимут напрямку трьома прийомами. Перевести магнітний азимут у дирекційний кут (поправка направлення знімається з карти). Помилка не має бути вищою за 0-06.

Час на виконання нормативу відраховується від команди “До виконання нормативу приступити” до видачі дирекційного кута в письмовому вигляді
	Офіцери
	4 хв  35 с
	5 хв
	6 хв

	14.
	Визначення дирекційного кута орієнтовного напрямку за допомогою азимутальної насадки до бусолі ПАБ-2А
	Установити на точці ПАБ-2А з насадкою. Виміряти дійсний азимут напрямку трьома прийомами. Перевести дійсний азимут до дирекційного кута (зближення меридіанів знімається з картами). Помилка не має бути вищою за 0-02.

Час на виконання нормативу відраховується від команди “До виконання нормативу приступити” до видачі дирекційного кута в письмовому вигляді
	Офіцери
	11 хв
	12 хв
	14 хв

	15.
	Підготовка вихідних даних та гіронапівкомпасу для руху у заданому напрямку
	На карті зазначені вихідний та кінцевий пункти маршруту руху протяжністю 10-15 км. Оцінити місцевість та із врахуванням її проходимості, захисних властивостей і маскування вибрати маршрут із двох ланок (з одним поворотним пунктом). Визначити відстань на магнітний азимут кожної ланки і оформити схему. Увімкнути гіронапівкомпас. Визначити на вихідному пункті по магнітному компасу азимут поздовжньої осі машини та встановити його значення на шкалі ГНК. Повернути машину в бік руху. Помилка у визначенні довжини кожної ланки маршруту не має бути вищою за 0,5 мм у масштабі карти, магнітного азимута 3(   (0-50).

Час на виконання нормативу відраховується від команди  “До виконання нормативу приступити” до доповіді “До руху готов“”.

вдень

уночі
	Екіпаж

Екіпаж
	6 хв

8 хв
	7 хв

9 хв
	9 хв

11 хв

	16.
	Будування профілів місцевості
	На міліметровому папері побудувати профіль місцевості за вказаним на карті напрямком довжиною 10-15 км. Місцевість середньо пересічена.

Помилки, що визначають оцінку "незадовільно”:            абсолютна висота точки місцевості за профільною лінією визначена з помилкою більше 0,5 січення рельєфу на карті; не враховані висоти місцевих предметів і рослинності більше 2 м;                                форми рельєфу на кресленні профілю не відповідають карті.

Час виконання нормативу відраховується від моменту закінчення постановки завдання до здачі креслення профілю: 

 повного 

 скороченого
	Офіцери

Офіцери
	10 хв

5 хв
	12 хв

6 хв
	5 хв

8 хв


12. ВІЙСЬКОВО - МЕДИЧНА ПІДГОТОВКА
	№ п/п
	Найменування нормативу
	Умови (порядок) виконання нормативу
	Категорія тих, хто навчається
	Оцінка за часом



	
	
	
	(підрозділи)
	“відмінно”
	“добре”
	“задовільно”

	1.
	Накладення первинної пов'язки:

пов'язка на праве (ліве) око;

пов'язка на праве (ліве) вухо;

пов'язка на ліктьовий (колінний) суглоб;

пов'язка на плечовий суглоб;

"восьми подібна" пов'язка на груди (накладається одним пакетом і бинтом);

пов'язка на голінковостопний суглоб
	"Поранений" і той, хто навчається, лежать. Час, витрачений на відкриті рани, не враховується (допускається бинтування поверх обмундирування). Перев'язочний матеріал та інші засоби надання першої медичної допомоги (жгути, шини) знаходяться в руках того, хто навчається або поряд з ним.

Під час накладання пов'язки час відраховується від моменту початку розгортання перев'язочного матеріалу до закріплення пов'язки (шпилькою або кінцями надірваної стрічки бинта).

Помилки, що знижують оцінку на один бал:

пов'язка накладена слабо (сповзає) або під час її накладання утворюються "кармани" складки;

пов'язка не закріплена або закріплена вузлом під раною
	Військовослужбовці
	1 хв  25 с

1 хв  10 с

1 хв  10 с

1 хв  15 с

2 хв  10 с

1 хв  5 с
	1 хв  35 с

1 хв  15 с

1 хв  15 с

1 хв  15 с

2 хв  20 с

1 хв  10 с
	1 хв  55 с

1 хв  30 с

1 хв  30 с

1 хв  35 с

2 хв  50 с

1 хв  25 с

	2.
	Накладення резинового кровозупинюючого джгута на стегно (плече)
	Той, хто навчається, лежить біля "пораненого" і тримає в руках джгут. Час відраховується від команди “До виконання нормативу приступити” і до закріплення джгута. Після цього позначається час його накладення. Помилки, що знижують оцінку на один бал:

накладення джгута на місце, що не відповідає пораненню;

накладення джгута на відкрите тіло без підкладки, ущемлення джгутом шкіри;

той, хто навчається, не позначив час накладки джгута.

При неправильному накладенні джгута, що може викликати повторну кровотечу, яка загрожує життю пораненого (розслаблення або сповзання джгута), оцінка ставиться "незадовільно"
	Військовослужбовці
	18 с
	20 с
	25 с

	3.
	Накладення закрутки з допомогою косинки та інших підручних засобів на стегно (плече)
	Умови виконання і помилки, що знижують оцінку, ті ж, що і при виконанні нормативу №2
	Військовослужбовці
	30 с
	35 с
	40 с

	4.
	Накладення шин з підручного матеріалу при переломах кісток верхніх і нижніх кінцівок: при переломі кісток плеча, при переломі кісток голінки
	При накладенні шини на плече (голінку) "поранений" сидить (лежить) на землі, а той, хто навчається, працює у зручному для себе положенні. Шина накладається на обмундирування (час підготовки шини не входить у норматив). Попереднього накладення пов'язки не потребує. Перев'язочний матеріал, шини знаходяться поряд з тим, хто навчається.

Виконання прийому при переломі кісток плеча закінчується підвішуванням руки на косинку (бинт, ремінь); при переломі кісток голінки - закріпленням пов'язки (шпилькою або кінцями надірваної стрічки бинта).

Помилки, що знижують оцінку на один бал:

недостатня фіксація шини; порушення послідовності роботи при накладанні шини.

Якщо накладена шина не дає необхідної  мобілізації "пораненої" кінцівки, оцінка становиться "незадовільно"
	Військовослужбовці
	2 хв  20 с

2 хв
	2 хв  30 с

2 хв  10 с
	3 хв

2 хв  35 с

	5.
	Надівання шолома-маски протигазу на "ураженого"
	Той, хто навчається, у протигазі лежить біля "ураженого" з боку його голови. Протигаз в "ураженого" в похідному положенні. 

Помилки, що знижують оцінку на один бал:

шолом-маска надіта не повністю, окуляри не приходяться проти очей;

з'єднувальна трубка перекручена.

При утворенні складок або перекосів, при яких зовнішнє повітря може проникнути під шолом-маску, оцінка ставиться "незадовільно"
	Військовослужбовці
	10 с
	11 с
	13 с

	6.
	Використання шприц-тюбика з аптечки індивідуальної (АІ)
	Той, хто навчається, лежить у надітому протигазі поряд з "ураженим" і застосовує шприц-тюбик з його аптечки індивідуальної. Аптечка знаходиться у внутрішньому кармані кітеля. Виконання прийому закінчується проколом голкою обмундирування (без введення голки в мускули).

Помилки, що знижують оцінку на один бал:

після проколювання внутрішньої оболонки шприц-тюбика  припущено витікання частини антидоту через голку із-за передчасного або необережного натиску на тюбик;

після введення голки шприц-тюбика припущено витікання частини антидоту через голку із-за передчасного або необережного натиску на тюбик;

після введення голки шприц-тюбика в мускули і видавлювання вмісту припущено розжимання пальців рук;

використаний шприц-тюбик не вкладений в аптечку.

Якщо не проколена внутрішня оболонка шприц-тюбика, оцінка ставиться "незадовільно"
	Військовослужбовці
	12 с
	13 с
	15 с

	7.
	Діставання пораненого;

з танка


	"Поранений" знаходиться в танку (в бойовому відділенні або на місці механіка-водія). Кришки люків закриті. Гармата в бойовому положенні. Діставання проводиться через люки за допомогою лямки (поясних ременів). Норматив виконують 2 чоловіки.

Час відраховується від моменту відкривання кришки люку до опускання "пораненого" на землю на відстані 3 м від танка.

Помилки, що знижують оцінку на один бал:

перекручування надітої лямки;

зміщення лямки із сідничних бугрів на стегно.

Помилка, що визначає оцінку "незадовільно": невміння відкрити кришку люка, заштопорити її і  проникнути в танк, зняти бойову огорожу, користуватися механізмами підйому гармати, включаючи освітлення, вентилятор і користуватися вогнегасником
	Особовий склад танкових підрозділів
	2 хв
	2 хв  10 с
	2 хв  35 с

	
	з БТР-60 ПБ
	Ті, хто навчаються, вишукуванні поряд з БТР. "Поранений" знаходиться в БТР. Кришки люків закриті. Норматив виконують три чоловіки. Діставання проводиться через лівий (правий) люк запасного виходу. За командою один із виконавців через верхній (десантний) люк проникає в середину БТР, відкриває кришку запасного виходу (ліву або праву) і подає "пораненого" головою вперед. Двоє тих, хто навчається приймають пораненого і опускають його на землю. Час відраховується від моменту відкривання кришки люку до опускання пораненого на землю за 3м від БТР.

Оцінка знижується на один бал за неузгоджені дії тих, хто навчається (порушення послідовності виконання нормативу)
	Особовий склад       механізованих підрозділів
	34 с
	37 с
	44 с

	
	з бойової машини піхоти (БМП)
	Ті, хто навчаються, вишикувані поряд з БМП. "Поранений" знаходиться в бойовій машині піхоти на місці механіка-водія або командира машини, оператора або командира машини, оператора або у десантному відділенні. Діставання проводиться через люки (двері) з допомогою санітарної лямки (або поясних ременів). Норматив виконують два чоловіки. Час відраховується з моменту відкривання кришки люку (дверей) до спускання "пораненого" на землю за 3 м від БМП.

Помилки, що знижують оцінку на один бал:

перекручування надітої лямки;

зміщення лямки із сідничних бугрів на стегна.

Помилка, що визначає оцінку "незадовільно" і невміння відкрити кришки люків, заштопорити їх, проникнути всередину БМП, користуватися механізмом повороту гармати, включаючи освітлення, вентиляцію, користуватися вогнегасником
	Особовий склад механізованих підрозділів
	1 хв  5 с
	1 хв  10 с
	1 хв  25 с

	8.
	Відтягнення пораненого
	"Поранений" зі зброєю і протигазом лежить на спині. Той, хто навчається, знаходиться біля "пораненого" справа (зліва). Виконання прийому закінчується відтягненням "пораненого" на 15 м. Спосіб відтягнення - по-пластунськи або на спині. Норматив виконує один чоловік. Помилки, що знижують оцінку на один бал:

погане маскування при переповзанні, невміле використання рельєфу місцевості;

сповзання пораненого на землю при відтягненні
	Військовослужбовець
	1 хв  20 с
	1 хв  30 с
	1 хв  45 с

	9
	Переміщення пораненого на собі в положенні лежачи


	Рятувальник, що навчається зі зброєю (автомат) та з засобами захисту (бронежилет, шолом) знаходиться на відстані 25 – 50 м від умовного пораненого. Після отримання від керівника ввідної що до тактичної обстановки, напрямку обстрілу та напрямку необхідної евакуації наближається  до пораненого переповзанням або перекатами враховуючи тактичну обстановку, що визначена керівником. При наближені до умовного пораненого рятувальник налагоджує голосовий контакт з пораненим, який згідно ввідної керівника повідомляє рятувальнику характер поранення та місце масивної (критичної) кровотеч. Рятувальник накладає механічні засоби зупинки кровотечі (джгут/турнікет), виконавши на час контрольний норматив. Після накладання засобів зупинки кровотечі здійснює транспортування умовного пораненого способом “На собі в положенні лежачи” до умовної небезпечної точки на відстані 25 – 50 м, що зазначена керівником. 
	Всі категорії
	
	
	

	10
	Переміщення пораненого на собі стоячі
	Умови виконання аналогічні  вправі №9, але після накладання механічних засобів зупинки кровотечі (джгут/турнікет) рятувальник здійснює транспортування умовного пораненого способом “На собі в положенні стоячі”. Дистанція транспортування умовного пораненого зазначеним способом до небезпечної точки, що зазначається керівником збільшується до 150 – 200 м.
	Всі категорії
	
	
	

	11
	Переміщення пораненого за принципом “Віддай годинник”
	Умови виконання аналогічні вправі № 9, але після накладання механічних засобів зупинки кровотечі (джгут/турнікет) рятувальник здійснює транспортування умовного пораненого за принципом “Віддай годинник”. Дистанція транспортування умовного пораненого зазначеним способом до небезпечної точки, що зазначається керівником складає 100 – 150 м.
	Всі категорії
	
	
	


13. ПІДГОТОВКА ЗІ ЗВ’ЯЗКУ. ЗМІСТ НОРМАТИВІВ
	№ п/п
	Назва нормативу
	Умови (порядок) виконання нормативу
	Категорія тих, хто навчається
	Оцінка за час



	
	
	
	(підрозділи)
	“відмінно”
	“добре”
	“задовільно”

	1.
	Підготовка до роботи і налагодження переносної радіостанції Р-159 (Р-129, Р-143)
	Провести зовнішній огляд. Підключити антену. Підключити мікротелефонну гарнітуру. Підключити джерела живлення. Включити живлення та перевірити величину живильної напруги приладом. Налагодити радіостанцію на дану частоту
	Військовослужбовці
	2 хв  30 с
	3 хв  30 с
	4 хв  30 с

	2.
	Підготовка до роботи і налагодження радіостанції Р-173
	Провести зовнішній огляд. Включити живлення і перевірити величину живильної напруги приладом. Налагодити радіостанцію на дві частоти в даному режимі
	Військовослужбовці
	1хв
	2хв
	3хв

	3.
	Підготовка до роботи і налагодження переносної радіостанції Р-148 (Р-158).
	Провести зовнішній огляд. Підключити джерела живлення. Підключити ларингофон. Включити живлення. Налагодити радіостанцію на дану частоту
	Військовослужбовці
	1 хв  30 с
	2 хв  30 с
	3 хв

	4.
	Підготовка до роботи і налагодження радіостанції Р-111
	Провести зовнішній огляд. Включити живлення та перевірити величину напруги приладом. Підключити мікротелефонну гарнітуру. Перевірити градуювання шкали по кварцовим калібратором. Налагодити радіостанцію на дану частоту з використанням механізму ЗПЧ та систем автоналагодження ПП і САП.

При використанні ручного налагодження УМ і САП час нормативу збільшується на 1 хв
	Військовослужбовці
	3 хв
	4 хв
	5 хв

	5.
	Підготовка до роботи і налагодження радіостанції Р-130 (Р-130М, Р-134)
	Провести зовнішній огляд, включити живлення і перевірити величину напруги приладом. Підключити мікротелефонну гарнітуру. Встановити дану частоту і налагодити приймач-передавач з використанням системи автоматичного налагодження. Налагодити ВУС-В (ВСУ-Т)
	Військовослужбовці
	2 хв
	3 хв
	4 хв

	6.
	Підготовка до роботи і налагодження переносної радіостанції Р-107
	Провести зовнішній огляд. Підключити антену. Підключити мікротелефонну гарнітуру. Включити живлення та перевірити величину напруги приладом. Перевірити градуювання шкали кварцовим калібратором. Встановити дану частоту на вказаному номері ЗПЧ.

Налагодити вихідний каскад та антенний контур
	Військовослужбовці
	2 хв
	3 хв
	4 хв

	7
	Підготовка до роботи і налагодження радіостанції Р-123
	Провести зовнішній огляд. Включити живлення і перевірити величину живильної напруги приладом. Перевірити градуювання шкали кварцовим калібратором. Встановити дану частоту на вказаному номері ЗПЧ. Налагодити антенний контур із запам'ятовуванням
	Військовослужбовці
	3 хв
	4 хв
	5 хв

	8.
	Підготовка до роботи і налагодження переносної радіостанції Р-105М
	Провести зовнішній огляд. Підключити джерела живлення і перевірити величину напруги приладом. Підключити антену і мікротелефонну гарнітуру. Перевірити градуювання шкали кварцовим калібратором. Налагодити радіостанцію на дану частоту
	Військовослужбовці
	2 хв  30 с
	3 хв
	4 хв

	9.
	Включити живлення передавача радіостанції  БМД-1Р (без включення високої напруги)
	Провести зовнішній огляд. Включити і перевірити по приладах номінальні показники живлення напруг (струмів). Провести регулювання живильних напруг
	Військовослужбовці
	2 хв
	3 хв
	4 хв

	10.
	Налагодження передавача радіостанції БМД-1Р в даному режимі (живлення включене, апаратура прогріта)
	Провести зовнішній огляд. Установити органи налагодження передавача згідно з даними таблиці. Провести налагодження з будинку у ВЧ тракті. Провести комутацію даного режиму на пульті управління
	Військовослужбовці
	3 хв  30 с 
	4 хв  30 с
	6 хв

	11.
	Виключення живлення командно-штабної машини Р-142 (Р-142Н, Р-145БМ, БМД-1КШ, БМП-1КШ)
	Провести зовнішній огляд. Винести, підключити і запустити бензоагрегат. Включити живлення і перевірити по вмонтованих приладах живильну напругу на всій апаратурі
	Екіпаж
	4 хв
	5 хв
	6 хв

	12.
	Підготовка до роботи і перевірка працездатності апаратури Р-142, БМП-1КШ, Р-145М. (Живлення включене, апаратура прогріта)
	Провести зовнішній огляд апаратури. Живлення підключене, апаратура прогріта. Налагодити кожен із приймачів-передавачів на дві частоти (основну і запасну). Перевірити управління радіостанціями з пультів радиста та командира
	Екіпаж
	18 хв
	20 хв
	22 хв

	13.
	Включити живлення КШМ Р-144 (машина заземлена, антени розгорнуті)
	Провести зовнішній огляд. Винести, підключити та запустити бензоагрегат. Включити живлення і перевірити на вмонтованих приладах живильну напругу на всій апаратурі
	Екіпаж
	3 хв
	4 хв
	5 хв

	14.
	Підготовка до роботи і перевірка працездатності апаратури Р-144 (Р-125 МТ-2) (Живлення включене, апаратура прогріта)
	Провести зовнішній огляд. Живлення підключене, апаратура прогріта. Налагодити радіостанцію Р-130 на робочу частоту, а радіостанцію Р-111, Р-123 - на дві частоти з використанням механізму ЗПЧ. Перевірити управління радіостанціями з пультів радиста та командира
	Екіпаж
	18 хв
	20 хв
	22 хв

	15.
	Виготовлення тимчасових зростків на польових кабелях
	Виготовити тимчасовий зросток на легкому кабелі П-268 (П-274М) вручну із застосуванням ізоляційної стрічки.

Виготовити тимчасовий зросток на кабелі П-296 (П-270) холодним способом
	Військовослужбовці
	4 хв

45 хв
	5 хв

50 хв
	6 хв

55 хв

	16.
	Підготовка бензоелектричного агрегату до роботи
	Провести зовнішній огляд заземлення агрегату (апаратної). Перевірити наявність бензину в паливному баці, рівень масла в картері двигуна та води в радіаторі. Запустити агрегат і збудити генератор. Установити номінальні оберти двигуна і номінальну напругу генератора. Перевірити тиск масла у двигуні. Перевірити температуру води в системі охолодження. Включити навантаження і перевірити його приладом агрегату
	Військовослужбовці
	5 хв
	6 хв
	8 хв

	17.
	Розгортання (згортання) радіостанції Р-105М (Р-107, Р-108М, Р-109)*
	Розгорнути (згорнути) радіостанцію Р-105М (Р-107, Р-114) на антени:

біжучої хвилі:

без установлення зв'язку

з установленням зв'язку

комбіновану (штир):

без установлення зв'язку

з установленням зв'язку
	Військовослужбовці
	3 хв  30 с

4 хв  30 с

1 хв  10 с

2 хв  10 с
	4 хв  30 с

6 хв  30 с

1 хв  40 с

3 хв  40 с
	5 хв  30 с

8 хв  30 с

2 хв  30 с

5 хв  30 с

	18.
	Розгортання (згортання) радіостанцій Р-157 (Р-147)
	Розгорнути (згорнути) радіостанцію Р-157 (Р-147) на антени:

півтораметровий штир (пасову):

без установлення зв'язку

з установленням зв'язку

півтораметровий штир з противагою:

без установлення зв'язку

з установленням зв'язку
	
	1 хв

1 хв  30 с

1 хв

1 хв  30 с
	1 хв  30 с

2 хв

1 хв  30 с

2 хв
	2 хв

2 хв  30 с

2 хв

2 хв  30 с

	
	* Час згортання на радіостанцію зменшується на 10%.
	
	
	
	

	19.
	Розгортання (згортання) радіостанцій Р-158 (Р-148)
	Розгорнути (згорнути) радіостанцію Р-158 (Р-148) на антену півтораметровий штир (пасову):

без установлення зв'язку

з установленням зв'язку
	Військовослужбовці
	1 хв

1 хв  30 с
	1 хв  30 с

2 хв
	2 хв

2 хв  30 с

	20.
	Розгортання (згортання) радіостанції Р-159
	Розгорнути (згорнути) радіостанцію Р-159 на антени:

півтораметровий штир:

без установлення зв'язку

з установленням зв'язку

біжучої хвилі:

без установлення зв'язку

з установленням зв'язку
	Військовослужбовці
	1 хв

1 хв  30 с

3 хв  30 с

4 хв  30 с
	1 хв   30 с

2 хв

4 хв  30 с

6 хв  30 с
	2 хв

2 хв  30 с

5 хв  30 с

8 хв  30 с

	21.
	розгортання (згортання) радіостанцій Р-134 (Р-129, Р-130)
	Розгорнути (згорнути) радіостанцію Р-134 (Р-129, Р-130) на антени:

чотириметрову штирьову:

без установлення зв'язку

з установленням зв'язку

симетричний диполь:

без установлення зв'язку

з установленням зв'язку
	Військовослужбовці
	2 хв

3 хв

5 хв

6 хв
	3 хв

5 хв

6 хв

8 хв
	5 хв

8 хв

8 хв  

11 хв

	22.
	Розгортання (згортання) радіостанції Р-143 (Р-131)
	Розгорнути (згорнути) радіостанцію Р-143 (Р-131) на антени:

вусову:

без установлення зв'язку

з установленням зв'язку

симетричний вібратор та похилий промінь:

без установлення зв'язку

з установленням зв'язку

чотириметрову штирову:

без установлення зв'язку

з установленням зв'язку
	Військовослужбовці
	6 хв

7 хв

10 хв

11 хв

2 хв

3 хв
	7 хв

9 хв

11 хв

13 хв

3 хв

5 хв
	8 хв

11 хв

13 хв

16 хв

5 хв

8 хв

	23.
	Розгортання (згортання) радіостанцій КШМ БТР-50 ПУ
	Розгорнути (згорнути) станції командно-штабної машини БТР-50 ПУ на штирові антени для радіостанції і напівтелескопічну для Р-401 з подачею п'яти абонентських ліній по 150 м кожна:

без установлення зв'язку

з установленням зв'язку
	Екіпаж
	8 хв

13 хв
	10 хв

17 хв
	14 хв

24 хв

	24.
	Розгортання (згортання) радіостанцій КШМ БТР-50 ПУМ
	Розгорнути (згорнути) станції командно-штабної машини БТР-50 ПУМ на антени усіх типів з прокладкою двох ліній ДУ по 150 м:

без установлення зв'язку

з установленням зв'язку
	Екіпаж
	12 хв

16 хв
	14 хв

20 хв
	16 хв

24 хв

	27.
	Розгортання (згортання) радіостанцій БМД-1Р
	Розгорнути (згорнути) радіостанцію БМД-1Р на антени:

симетричний диполь для передавача і приймача:

без установлення зв'язку

з установленням зв'язку

АЗВ для передавача і ФАП для приймача:

без установлення зв'язку

з установленням зв'язку
	Екіпаж
	20 хв

23 хв

3 хв

6 хв
	24 хв

27 хв

4 хв

7 хв
	28 хв

31 хв

5 хв

8 хв

	28.
	Розгортання (згортання) радіостанцій КШМ Р-142 (Р-142Н)
	Розгорнути (згорнути) станції командно-штабної машини Р-142 (Р-142Н) на антени усіх типів з прокладкою усіх ліній ДУ по 150 м:

без установлення зв'язку

з установленням зв'язку
	Екіпаж
	11 хв

15 хв
	13 хв

18 хв
	15 хв

23 хв

	29.
	Розгортання (згортання) радіостанцій БМП-1КШ (БМД-1КШ)
	Розгорнути (згорнути) станції машини бойового управління БМП-1КШ (Бмд-1КШ) на антени усіх типів з прокладкою двох ліній ДУ по 150 м:

без установлення зв'язку

з установленням зв'язку
	Екіпаж
	13 хв

17 хв
	15 хв

20 хв
	17 хв

24 хв

	30.
	Розгортання (згортання) радіостанцій БМП-1к
	Розгорнути (згорнути) станції машини бойового управління БМП-1К на штирову антену АШ-4 і комбіновану штирову на 11 метровий телескопічний щоглі:

без установлення зв'язку

з установленням зв'язку
	Екіпаж
	5 хв

7 хв
	6 хв

9 хв
	8 хв

12 хв

	31.
	Розгортання (згортання) радіостанцій БРМ-1К


	Розгорнути (згорнути) станції машини бойового управління БРМ-1К на антени: симетричний диполь, комбіновану штирову і чотириметровий штир:

без установлення зв'язку

з установленням зв'язку
	Екіпаж
	8 хв

10 хв
	10 хв

13 хв
	12 хв

16 хв

	32.
	Розгортання (згортання) радіостанцій КШМ Р-144 (Р144У)
	Розгорнути (згорнути) станції командно-штабної машини Р-144 (Р-144У) на антени:

АЗВ для Р-130 і штирову на напівтелескопічній щоглі:

без установлення зв'язку

з установленням зв'язку

симетричний диполь, комбіновану штирову і чотириметровий штир:

без установлення зв'язку

з установленням зв'язку
	Екіпаж
	5 хв

6 хв

9 хв

14 хв
	6 хв

8 хв

11 хв

18 хв
	7 хв

10 хв

13 хв

23 хв

	33.
	Розгортання (згортання) радіостанцій КШН Р-145 БМ
	Розгорнути (згорнути) станції командно-штабної машини Р-145 БМ на антени усіх типів з прокладкою двох ліній ДУ по 150 м:

без установлення зв'язку

з установленням зв'язку
	Екіпаж
	13 хв

17 хв
	15 хв

20 хв
	17 хв

24 хв

	34.
	Установлення зв'язку на радіостанціях малої потужності
	Установити радіозв'язок на радіостанціях малої потужності
	Солдати, сержанти

Офіцери, прапорщики
	2 хв  30 с

1 хв  30 с
	3 хв

2 хв
	2 хв  30 с

5 хв

	35.
	Установлення зв'язку на радіостанціях малої потужності з пристроєм виносного управління
	Установити радіозв'язок на радіостанціях малої потужності з пристроєм виносного управління
	Солдати, сержанти

Офіцери, прапорщики
	3 хв

1 хв  30 с
	4 хв

2 хв
	5 хв

3 хв

	36.
	Прокладка польового кабелю лінії зв’язку
	Проложити легкий кабель П274М (П274) по поверхні землі вручну, закріпити його на протилежних кінцях, зробити зростки, перевірити прозвонкою справність кожної будівельної довжини, підключити телефонні апарати, установити зв’язок

- на відстань 0,5 км

- на відстань 1 км

- на відстань 1,5 км

- на відстань 3 км

- на відстань 5 км
	один військовослужбовець

два військовослужбовця

три військовослужбовця

чотири військовослужбовця

семеро військовослужбовців
	5 хв

9 хв

15 хв

30 хв

55 хв
	6 хв

10 хв

16 хв

35 хв

60 хв
	7 хв

12 хв

20 хв

40 хв

1 год  10 хв


14. ІНДИВІДУАЛЬНА ПІДГОТОВКА ЗА БАрС
	№ 
	Найменування нормативу
	Умови (порядок) виконання нормативу
	Категорія тих, хто
	Оцінка за часом

	п/п
	
	
	навчається (підрозділи)
	“відмінно”
	“добре”
	“задовільно”

	1
	“Комплексно – силова  вправа (КСВ) за БАрС”

	Комплекс виконується без зброї без перерви протягом 4-х серій. Кожна серія включає в себе набір з чотирьох вправ : 

1. Згинання – розгинання рук в упорі лежачи.
2. Згинання – розгинання ніг в упорі лежачи (упор лежачи – упор присівши).
3. Вистрибування вгору з упору присівши. 

4. Згинання тулубу і прямих ніг.

Кожна вправа виконується по 10 повторень.

У разі порушення техніки виконання вправ комплексу, а саме:

не повна амплітуда під час згинання і розгинання рук в упорі лежачи;

відсутність прогину у попереку та відведення голови назад;

відсутність відриву стоп від підлоги під час вистрибування та не прийняття положення упору присівши;

значне згинання ніг під час зведення їх з руками;

відсутність торкання руками ніг вгорі.

За порушення техніки виконання кожної вправи у серії додається 5 с штрафного часу. Виконується за командою “Старт!”.
	Всі категорії
	2 хв 30 с
	3 хв 00 с
	3 хв 40 с

	2
	“Ходіння по планці”

	Виконується зі зброєю (автомат), сумка для магазину. Вихідне положення – стоячи для стрільби з коліна з автомату на відстані одного метру від споруди.

За сигналом (командою “Руш!”) зробити імітацію досилання патрону в патронник та поставити зброю на запобіжник, встати, завести зброю за спину, здійснити підйом на планку висотою 3 м, шириною 6 см. Здійснити проходження 15-ї метрової відстані по планці в супутньому напрямку з торканням стіни та поверненням у точку початку руху по планці. Зістрибнути зі споруди зробивши перекид, прийняти вихідне положення (стоячи для стрільби з коліна), зняти зброю із запобіжника та зробити імітацію пострілу. 
При проходженні забороняється торкатися руками та ногами сторонніх предметів, елементів конструкції, які знаходяться поруч. За кожне порушення техніки виконання вправи до показаного результату додається 5 штрафних секунд.
	Всі категорії
	30 с
	54 с
	1 хв 20 с

	3
	“Сітка”
	Виконується зі зброєю (автомат) та сумкою для магазину. Вихідне положення – стоячи автомат за спиною, тримаючись руками за сітку, одна нога на підлозі. За командою “Руш!” піднятися по сітці зі зброєю за спиною висотою 6 метрів, перевернутися у верхній точці на другу сторону сітки, спуститися вниз та торкнутися підлоги. Виконується чотири 4 повторення в максимальному темпі. Звертається увага на переворот у верхньому положенні та заведення ліктя в клітинку сітки та на обов’язкове торкання землі. 
	Всі категорії
	50 с
	1 хв 12 с
	1 хв 35 с

	4
	“Планка”
	Виконується зі зброєю (автомат) та сумкою для магазину. Вихідне положення – стоячи зі зброєю за спиною за 1 м до металевої конструкції висотою 3 м шириною 6 см. За сигналом здійснити підйом на  конструкцію з (лівого) правого боку, торкнутися контрольної точки закріпленої на висоті 2 м над рівнем конструкції, спуститися з протилежної сторони конструкції без стрибка зверху та повернутися у вихідне положення. 

Виконується 10 разів в максимальному темпі. Штрафні п’ять секунд додаються за порушення умов виконання вправи.
	Всі категорії
	1 хв 00 с
	1 хв 40 с
	2 хв 00 с

	5
	“Висотна споруда”
	Виконується зі зброєю (автомат) та сумкою для магазину. З вихідного положення стоячи на землі (підлозі) здійснити підйом по драбині без допомоги рук на висотну споруду (балку) висотою 6 метрів, пройти по ній в супутньому напрямку довжиною 20 м, повернутися назад по паралельній балці та спуститися по драбині у вихідне положення. Під час пересування стабілізувати зброю. 
	Всі категорії
	1 хв 10 с
	1 хв 25 с
	1 хв 45 с

	6
	“Координаційна вправа”
	Виконується без зброї в максимальному темпі оберти виконуються через одне і теж плече на всю дистанцію вправи. Вихідне положення, стоячи перед дистанцією довжиною 25 м. За командою “Руш!” прийняти положення лежачи, перпендикулярно лінії руху по дистанції та подолати відстань 25 м, здійснюючи безперервний перекат, не піднімаючи тулуба та ніг над підлогою. Подолавши зазначеним чином дистанцію, встати та здійснити збирання автомату (послідовність відповідно до вимог курсу стрільб), не торкаючись корпусом столу, та не впираючись на стіл рукою, або ногою здійснити імітаційний постріл у визначене місце, розібрати автомат. Потім повернутися у вихідне положення таким же способом та зібрати пістолет здійснити імітаційний постріл у визначене місце, розібрати зброю та торкнутися долонею точки старту. За кожне порушення порядку виконання вправи (торкання столу тулубом або упор руками в стіл, викачування за лінії коридору, падіння деталей на підлогу, неправильна послідовність збирання – розбирання зброї) до результату додаються штрафні 5 секунд. 
	Всі категорії
	1 хв 10 с
	1 хв 30 с
	1 хв 50 с

	7
	“Спуск по штурмовій стінці”

	Виконується зі зброєю (автомат) та сумкою для магазину. Вихідне  положення – стоячи для стрільби з коліна з автомату, спиною до штурмової стінки. Виконання вправи складається з 2-х фаз:

1-а фаза. За сигналом зробити імітацію досилання патрону в патронник та поставити зброю на запобіжник, повернутися обличчям до стінки,  встати,  завести зброю за спину, підбігти до стінки та піднятись на 2-ий поверх по канату з вузлами за допомогою рук. Далі піднятися по драбині на дах, закріпитись за систему і підготуватися до спуску . 

2-а фаза. Здійснити спуск вниз по мотузці, торкаючись ногами стінки до визначеної відмітки, яка знаходиться на висоті 4 м від підлоги. Потім, відштовхнувшись ногами від стінки на вказаній висоті спуститися на підлогу, не торкаючись ногами стінки. При торканні підлоги зробити перекат, вийти в положення для стрільби з коліна, зняти зброю із запобіжника, зробити імітацію пострілу і поставити зброю на запобіжник. 

За кожний відрив ніг від стінки при здійсненні спуску до відмітки на висоті 4 м від підлоги  додаються штрафні п’ять секунд. 
	Всі категорії
	1 хв 00 с
	1 хв 20 с
	1 хв 40 с

	8
	“Штурмові дії на висоті”

	Виконується зі зброєю (автомат) та сумкою для магазину. Вихідне  положення, стоячи для стрільби з коліна з автомату, спиною до штурмової стінки. Виконання вправи складається з 2-х фаз:

1-а фаза. За сигналом зробити імітацію досилання патрону в патронник та поставити зброю на запобіжник, повернутися обличчям до стінки,  встати,  завести зброю за спину, підбігти до стінки та піднятись на 2-ий поверх по канату з вузлами за допомогою рук. Далі піднятися по драбині на дах, закріпитись за систему і підготуватися до спуску.

2-а фаза. Здійснити спуск та дії в наступній послідовності: 

відштовхнувшись ногами від контрольної лінії, яка розташована над вікном 4-го поверху,  перестрибнути вікно 4-го поверху;
перевернутися в низ головою та відштовхнувшись ногами від стінки в проміжку між
4-м та 3-м поверхом перестрибнути вікно 3-го поверху;
прийняти попереднє положення, спуститися та увійти у вікно 2-го поверху, потім вистрибнути з нього та спуститись вниз на підлогу. 

При торканні підлоги зробити перекид, вийти в положення для стрільби з коліна спиною до стінки, зняти зброю із запобіжника, зробити імітацію пострілу та поставити зброю на запобіжник. 
	Всі категорії
	1 хв 10 с
	1 хв 30 с
	1 хв 50 с

	9
	“Акробатика”

	Виконується зі зброєю (автомат) та сумкою для магазину.

Складається з комплексу акробатичних вправ, який виконується з різними часовими показниками. Розробляється інструктором в довільному порядку, в залежності від ступеню підготовленості тих, хто навчається, місця проведення занять та наявності навчально-матеріальної бази. 

До складу комплексу включається 16 акробатичних вправ, а саме: перекиди вперед, перекиди вперед з поворотом на 180 градусів зі скручуванням, подовжуючий перекид вперед з пониженням з перекатом на спині з заняттям положення для стрільби з коліна, перекати з виходом на коліно, подолання природних або штучних перешкод (наприклад подолання столу з пониженням та поворотом на 180 градусів, гімнастичного коня з перекидом, групи автомобільних шин, перекиди назад через гімнастичні лави, стрибки через групу автомобільних шин, ковзання під лавою). 

Під час виконання звертається увага на стабілізацію зброї та техніку виконання окремих прийомів та дій. 

Забороняється включати до комплексу прийоми та дії, які не засвоєнні в повному обсязі або виконуються з помилками.
	Всі категорії
	8-10 балів
	5-7 балів
	1-4 бали
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Прим. №__





Тренувальна військова навчально-методична публікація командирам усіх рівнів військових частин (підрозділів) під час заходів бойової підготовки





ВЕРЕСЕНЬ 2021


ОБМЕЖЕННЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ:


обмежень для розповсюдження немає.


КОМАНДУВАННЯ ПІДГОТОВКИ КОМАНДУВАННЯ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 





Кількість цілей





Кількість цілей





Кількість цілей





Кількість цілей





Влучити стержнем пантографа - уколювача в контрольну точку на екрані, розташовану в центрі цілі діаметром:





Влучити стержнем пантографа - укалувателя в контрольну точку на екрані, розташовану в центрі цілі діаметром 2 мм





Влучити стержнем пантографа укалувателя в контрольну точку на екрані, розміщену в центрі цілі діаметром 2 мм





Влучити стержнем пантографа-уколювателя в   контрольну точку на екрані, розміщеної в центрі цілі діаметром:





Швидкість руху не менше ніж 5 км на годину


Виконано показників:





Від загальної кількості працюючих станцій





Кількість видів





Кількість радіостанцій





Виявити 





При умові, якщо із 10 умов позначок будуть названі правильно





Із 10 позначок нанесені правильно протягом 5хв








