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                        ЗАТВЕРДЖУЮ

                        командир 1 навчальної  роти
                        ст. л-нт               Дмитро СТЕПАНЮК 
                        «02» травня 2024 року

ПЛАН  КОНСПЕКТ

проведення заняття з вогневої підготовки

ТЕМА: 
Призначення, ТТХ та загальна будова ручних уламкових та протитанкових гранат. Їх класифікація. Прийоми та способи застосування.
МЕТА: 
Набуття знань стосовно матеріальної частини ручних уламкових та протитанкових гранат;
ЧАС:


46 хвилин.

МІСЦЕ:    

Загальновійськове стрільбище в/ч А2900. Ділянка для метання гранат
КЕРІВНИЦТВА ТА ПОСІБНИКИ:


- Методика вогневої підготовки.

- Настанови зі стрілецької справи «Ручні гранати».
МАТЕРІАЛЬНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:









- навчальні гранати.





- Плакат «Ручні гранати»
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      ЖИТОМИР
І. вступна частина ____ хв

- Шикую особовий склад перевіряю наявність, зовнішній вигляд, готовність до заняття

- доводжу тему , мету та порядок проведення заняття

- встановлюю та доводжу заходи безпеки під час проведення заняття
ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА ____ хв
	Перелік питань:

	1) Призначення та бойові властивості ручних уламкових та прититанкових гранат.

2) Будова гранат і запалів.

3) Порядок приготування гранати до бойового застосування.

4) Призначення та будова ручної протитанкової кумулятивної гранати РКГ-3.

5) Способи метання гранат.


ПРИЗНАЧЕННЯ ТА БОЙОВІ ВЛАСТИВОСТІ РУЧНИХ ОСКОЛКОВИХ ТА ПРОТИТАНКОВИХ ГРАНАТ.

Ручні осколкові гранати призначаються для ураження осколками живої сили противника в близькому бою (при атаці, в шанцях, сховищах, населених пунктах, в лісі, тощо).

На озброєнні Збройних Сил України є:

- ручна граната РГД-5;

- ручна граната РГ -42;

- ручна граната Ф-1.

В залежності від дальності розлітання осколків гранати по​діляються на наступальні і оборонні.

Також в нинішній час прийняті нові гранати РГО та РГН, які мають ряд переваг.

Так, граната Ф-1 була на озброєнні ще в царській армії і взята нашими предками у Франції.

Головна різниця гранат нового покоління в конструкції вибухівника, який може встановлюватися на два режими роботи. Він дуже чутливий і вибухає навіть від дотику з водою.

Змінена конструкція гранат. РГО дає 600 - 700 убійних осколків масою 0,46 г. 

Швидкість розлітання осколків 1600 м/сек. 73% корпусу використовується для створення осколків, тоді як у Ф-1 - 290 осколків. Швидкість їх розлітання 730 м/сек, на утворення осколків використовується лише 38% корпусу, решта даремно перетворюється на металевий порох .

У гранаті РГН утворюється 220 осколків масою 0,42 г, швидкіс​ть розлітання осколків 1200 м/сек. Приведена площа розлітання осколків у гранати РГО – 213 –286 м2, у Ф-1 лише 75 - 82 м2, у РГН – 95 - 96 м2, у РГД-5 тільки 28 - 32 м2.

Через конструктивні особливості нові гранати вимагають від особового складу добрих знань будови і заходів безпеки при повод​женні з ними.

Ручні гранати РГД-5, РГ-42 і РГН відносяться до наступальних гранат. Гранати Ф-1 і РГО - до оборонних.

Ручні осколкові гранати комплектуються модернізованими уні​фікованими запалами до ручних гранат (УЗРГМ-2, УЗРГМ).

Капсуль запалу УЗРГМ, УЗРГМ-2 запалюється в момент кидання гранати, а вибух її відбувається через 3,2 - 4,2 с після кидання (датчик ланцюга запалу до РГН, РГО спрацьовує при ударі гранати об перешкоду).

Ручна кумулятивна граната РКГ-З з протитанковою гранатою і призначена для боротьби з танками та іншими броньованими цілями (самохідно-артилерійська установка, бронетранспортер, бронеавтомобіль і т. п.), а також для руйнування міцних перешкод та сховищ польового типу.

Ручна кумулятивна граната при попаданні в ціль (тверду переш​коду) одразу вибухає, гази, що створились при вибуху, завдяки кумулятивній воронці, збираються у вузький пучок, який здатний пробити броню сучасного танка і знищити всередині його екіпаж та обладнання. Найбільш ефективну дію граната справляє при ударі у ціль дном.

Напрям польоту гранати дном вперед забезпечує стабілізатор.

Бойові властивості гранат.

	Характеристика
	РГД-5
	РГН
	Ф-1
	РГО
	РКГ-3

	1. Радіус розлітання осколків
	до 25 м
	до 25 м
	до 200 м
	до 100 м
	–

	2. Вага гранати
	310 г
	310 г
	600 г
	530 г
	1070 г

	3. Час горіння сповільнювача запалу
	3,2 – 4,2
	пр ударі
	3,2 – 4,2
	при ударі
	при попаданні

	4. Тип гранати
	Наступальна
	оборонна
	проти-танкова

	5. Характер бойової дії
	Осколкова
	кумуля-тивна

	6. Принцип дії механізму гранати
	дистан-ційна
	при ударі
	дистан-ційна
	при ударі
	при ударі

	7. Вага ящика з гранатами
	14 кг
	
	20 кг
	
	24 кг

	8. Кількість гранат 

в ящику
	20 шт
	
	20 шт
	
	12 шт


БУДОВА ГРАНАТ І ЗАПАЛІВ.

Ручна осколкова граната РГД-5 складається із корпусу з трубкою для запалу розривного заряду та запалу.

Корпус гранати служить для уміщення розривного заряду, трубки для запалу, а також для утворення осколків при розриві гранати. Він складається з двох частин - верхньої і нижньої.
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Будова ручної осколкової гранати РГД-5.

І - розривний заряд; 2 - корпус; 3 - ковпак; 4 - вкладиш ковпака; 5- трубка для запалу; 6 - манжета; 7- запал; 8 - піддон; 9- вкладиш піддону.

Верхня частина корпусу складається із зовнішньої оболонки, що називається ковпаком, і вкладиша ковпака. До верхньої частини при допомозі манжети приєднується трубка для запалу. Трубка служить для приєднання запалу до гранати і для герметизації розривного заряду в корпусі.

Для збереження трубки від забруднення в неї загвинчується пластмасова пробка. При підготовці гранати до кидання замість пробки в трубку загвинчується запал.

Нижня частина корпусу складається з зовнішньої оболонки, що називається піддоном, і вкладиша піддону.

Розривний заряд (тринітротолуол) заповнює корпус і служить і для розриву.

Ручна осколкова граната Ф-І складається із корпусу, розривного заряду і запалу.

Корпус гранати служить для вміщення розривного заряду та запалу, а також для створення осколків при вибуху гранати. Корпус гранати чавунний з повздовжніми і поперечними борознами, по яких граната, звичайно, розривається на осколки.

В верхній частині корпусу є нарізний отвір для згвинчування запалу.

Розривний заряд заповнює корпус і служить для розриву гранати на осколки.
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Будова ручної осколкової гранати – Ф-1

1 – корпус; 2 – розривний заряд; 3 – запал

Запал гранати УЗРГМ (УЗРГМ-2) – уніфікований запал ручної гранати модернізований, призначається для вибуху розривного заряду. Він складається з ударного механізму та власне запалу.

Ударний механізм служить для спалахування капсуля-запалювача.

Запал гранати УЗРГМ (УЗРГМ-2) складається:
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1 – трубка ударного механізму;

2 – направляюча шайба;

3 – ударник;

4 – капсуль-запалювач;

5 – корпус

6 – спусковий важіль;

7 – капсуль-детонатор;

8 – уповільнювач;

9 – з’єднувальна втулка;

10 – шайба ударника; 

11 – бойова пружина; 

12 – чека запобіжна.
Власне запал служить для розривного заряду гранати.

Порядок приготування гранати до бойового застосування.

[image: image7.png]- Y S
P

Y, B
P SRKK /Jbo ~
} %% o &
_ Py F E e v. % ava ...W.', '.’ 0 0‘
i

%% %0 %91 ”'
//r//ﬁ../////"///lv

™N —

et f RO II.
olt. . R Wk .:.&......: 7 %__“
B . \\ e Ctma.. ., %
S RAN OO N
1000000509 9.9,6 %% % % % f//—
\\ oh.no”nou.uooouoowooooooo \
NN, N\





Порядок метання гранати із положення стоячи.
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Ручні гранати РГН і РГО складаються із гранат без запалу і з запалом.

Ручні гранати РГН і РГО без запалу складаються з корпусу, вибухової суміші та детонаторної шашки
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Будова ручної гранати РГН без запалу

І. Пробка.

2. Манжета.

3. Стакан.

4. Напівсфера.

5. Вибухова суміш.

6. Напівсфера.

7. Прокладка. 

8. Шашка.
Будова ручної гранати РГО без запалу
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І. Пробка.

2. Манжета.

3. Стакан.

4. Напівсфера.

5. Вибухова суміш.

6. Напівсфера.

7. Прокладка.

8. Шашка.

9 - 10 Напівсфер

а.

Корпус ручних гранат РГН та РГО призначений для розміщення в ньому вибухової суміші детонаторної шашки, а також для створення осколків при вибуху.

Корпус ручної гранати РГН складається із двох напівсфер, виготовлених із алюмінієвого сплаву.

Корпус ручної гранати РГО для збільшення кількості осколків, що вбивають, крім двох зовнішніх напівсфер має дві внутрішні напівсфери.

Всі чотири напівсфери виготовлені із сталі.

На дно заглиблення вибухової суміші нижніх напівсфер корпусів поставлена детонаторна шашка, яка служить для передачі детонації від запалу до вибухової суміші.

Для виключення переміщення шашки ставиться прокладка.

Запал гранати призначений для підриву вибухової суміші при ударі гранати об перешкоду. У випадку відмови в ударній дії запал спрацьовує від дистанційного пристрою через 3,2 – 4,2 с.

Будова запалу.

Запал складається із таких частин:

- накольно-запобіжного механізму;

- датчика цілі;

- дистанційного пристрою;

- механізму дальнього зведення;

- детонуючого вузла.

Накольно-запобіжний механізм.

Забезпечує безпечність запалу в службовому обслуговуванні і накіл капсуля-спалахувача після кидка гранати.

Датчик цілі забезпечує спрацювання запалу при ударі гранати об перешкоду.

Дистанційний пристрій забезпечує відпрацювання детонатора через 3,2 та 4,2 с з моменту кидка гранати.
Механізм дальнього зведення забезпечує безпеку в службовому поводженні та зведенні запалу через 1 – 1,8 с з моменту кидка.







РГН



РГО

Вага гранати:




310 гр



530 гр

Радіус розлітання осколків


до 25 м


до 100 м

Тип гранати




наступальна


оборонна

Принци дії механізму гранати

при ударі


при ударі

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА БУДОВА РУЧНОЇ ПРОТИТАНКОВОЇ КУМУЛЯТИВНОЇ ГРАНАТИ

РКГ - 3

Ручна кумулятивна граната спрямованої дії призначена для бо​ротьби з танками, самохідно-артилерійськими установками, бронетранспортерами і бронеавтомобілями противника, а також для руйнування довгочасних та польових оборонних споруд.

При влученні в ціль граната миттєво вибухає, утворений потік газів високої щільності і температури, пробиває броню тан​ків та інші міцні перешкоди.

Будова гранати

Ручна протитанкова кумулятивна граната РКГ-3 складається з корпусу, рукоятки, розривного заряду і запалу.
Корпус гранати циліндричний і служить для вміщення розривного заряду і запалу. Корпус має: знизу - дно; усередині - кумулятивну воронку; зверху - нагвинчувану кришку з трубкою для запалу.

Рукоятка служить для зручності кидання гранати і приведення до дії ударного механізму. Вона складається з корпусу, рухомої муфти з пружиною, відкидної планки, відкидного ковпака з планкою, запобіжної чеки з кільцем.

У рукоятці розміщуються ударний механізм, стабілізатор і за​побіжний пристрій.

Корпус рукоятки герметичний: попереду він закритий пергаментним колом, а позаду між рухомою муфтою і ковпаком є фетрові прокладки.
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Рукоятка: а – загальний вигляд; б – в перетині; 1 – рухома муфта; 2 – запобіжна чека; 3 – корпус; 4- відкидний ковпак з планкою; 5 – відкидна планка; 6 – кільце; 7 – прокладка; 8 – пружина рухомої муфти; 9 – трубка з фланцем; 10 – контрзапобіжна пружина; 11 – мала кулька; 12 – бойова пружина; 13 – пружинний кінець відкидної планки; 14 – велика кулька; 15 – корпус ударного механізму; 16 – пружина стабілізатора; 17 – кільце; 18 – втулка; 19 – дротяне перо; 20  -  стабілізатор; 21 – рухома трубка; 22  - центральна трубка; 23 – стрижень; 24 – відігнутий кінець відкидної планки; 25 – манжета; 26 – ковпачок; 27 – пружина ковпачка; 28 – пружина стрижня; 29 – кулька; 30 – ніпель; 31 – інерційне грузило; 32 – кулька; 33 – корпус ударника; 34 – ударник. 
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Ударний механізм призначений для запалення капсуля-детонатора запалу. Він складається з корпусу, трубки з фланцем, корпусу ударника, ударника, бойової та контрзапобіжної пружин, запобіжних кульок та інерційного грузила.

Ударний механізм: а – в перетені; б – в розібраному вигляді; 1 - інерційне грузило; 2 - корпус ударника; 3 - корпус; 4 - трубка з фланцем; 5 - контрзапобіжна пружина; 6 - бойова пружина; 7 - ударник.
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Стабілізатор слугує для надання гранаті спрямованого польоту дном корпусу вперед. Він складається з тканинного конусу, чотирьох дротяних пір’їн, втулки, кільця і пружини.

Запобіжний пристрій включає чотири запобіжники, що забезпечують безпеку при поводженні з гранатою і при її польоті.

Розривний заряд призначений для пробиття броні (бетону) і руйнування міцних перешкод. Для утворення при вибусі вузького струменя газів високої щільності (кілька тисяч атмостфер) і спрямування її на броню, заряд у передній частині має воронкоподібну кумулятивну ямку.
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Запал призначений для вибуху розривного заряду гранати. Він складається з гільзи і втулки. У втулці вміщено капсуль-детонатор, а в гільзі – додатковий  детонатор.

Запал (в перетині): 1-гільза; 2-втулка; 3-капсюль-детонатор; 4-додатковий детонатор.
Поводження з гранатою, догляд і збереження

Гранати надходять до військ в дерев’яних ящиках. До ящика гранати, рукоятки і запали вкладаються окремо в металевих коробках. Для відкриття коробок є ніж. На стінках і кришці ящика нанесене маркування, в якому зазначається: кількість гранат в ящику, їх вага, назва гранат і запалів, номер заводу-виготовлювача, номер партії гранат, рік виготовлення і знак небезпеки.

Гранати переносяться в гранатних сумках. Запали містяться в них окремо від гранат, при цьому кожен запал повинен бути загорнутим в папір або чисте дрантя.
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Перед вкладанням до гранатної сумки і перед зарядженням гранати і запали оглядаються. При огляді слід звернути увагу на те, щоб корпус гранати не мав глибоких вм'ятин, проіржавлення; трубка для запалу не була забрудненою і не мала наскрізних ушкоджень; запал був чистим і не мав проіржавлення і вм’ятин; кінці запобіжної чеки були розведені і не мали тріщин на вигинах.

Запали з тріщинами чи зеленим нальотом до застосування непридатні.

Заряджати гранату (вставляти запал) дозволяється лише перед киданням.
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Вставлення запалу                   Висмикування запобіжної чеки

Розбирати бойові гранати та усувати в них несправності, переносити гранати без сумок (підвішеними за кільце запобіжної чеки), чіпати гранати, що не розірвалися, до кидання гранат РГН га РГО вивільняти важіль і впускати їх з висмикнутим шплінтом забороняється.

При навчанні киданню бойових гранат дотримуватися таких за​ходів безпеки;

1) ті, хто навчаються, мають бути в сталевих шоломах;

2) перед заряджанням оглянути гранати і запали; у разі виявлення несправностей доповісти командиру;

3) кидання осколочної оборонної і протитанкової гранат здійснювати з окопу чи з-за укриття, що не пробивається осколками, під керівництвом офіцера;

4) при киданні одним бійцем кількох гранат кожну наступну гранату кидати не менш ніж через 5 с після вибуху попередньої;

5) якщо гранату не було кинуто (запобіжна чека не виймалася), розряджати її тільки за командою і під безпосереднім наглядом командира;

6) вести облік гранат, що не вибухнули, і позначити місця їх падіння червоними прапорцями; після закінчення кидання гранати, що не розірвалися, знищити підривом на місці падіння;

7) район кидання ручних гранат оточувати в радіусі не менше 300 метрів;

8) особовий склад, що не зайнятий киданням гранат, відводити до укриття чи на небезпечне віддалення від вогневого рубежу (не ближче 300 метрів);

9) вихідне положення для кидання гранат позначувати білими прапорцями, вогневий рубіж – червоними;

10) пункт видачі гранат і запалів обладнати в укритті не ближче 25 м від вихідного положення.

СПОСІБ КИДАННЯ ГРАНАТИ У РУСІ:
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а, б, в, г, - послідовність дій.
КИДАННЯ ГРАНАТИ З ОКОПУ:
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а – з положення стоячи; б – із положення з коліна

СПОСІБ КИДАННЯ ГРАНАТИ З КОЛІНА:
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а, б, в, - послідовність дій.
СПОСІБ КИДАННЯ ГРАНАТИ ЛЕЖАЧИ:
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 а, б, в, г – послідовність дій.
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Будова ручної гранати РГН без запалу

І. Пробка.

2. Манжета.

3. Стакан.

4. Напівсфера.

5. Вибухова суміш.

6. Напівсфера.

7. Прокладка. 

8. Шашка.
Будова ручної гранати РГО без запалу
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І. Пробка.

2. Манжета.

3. Стакан.

4. Напівсфера.

5. Вибухова суміш.

6. Напівсфера.

7. Прокладка.

8. Шашка.

9 - 10 Напівсфер

ІІІ ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА _____ хв


нагадую тему. мету заняття та як вона досягнута;


оголошую оцінки, відмічаю кращих та вказую на недоліки;


підводжу підсумки дотримання заходів безпеки


відправляю особовий склад на наступне навчальне місце

Керівник заняття: сержант                                                Костянтин ПЛОТНІКОВ
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