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ПЛАН-КОНСПЕКТ
проведення заняття з вогневої підготовки 
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Тема Основи правила правила стрільби із ДШК 

Заняття  Вивчення ТТХ до кулемета ДШК та КПВТ. 
Мета: 
· Ознайомити навчаемих з ТТХ до кулемета ДШК
· Ознайомити навчаемих з ТТХ до кулемета КПВТ

Місце: військової частини А0339 (Танкова Директриса).

Час:      хвилин 

Метод: практичне заняття

Керівництва та посібники:
Військова керівна деталізована публікація по 12,7-мм великокаліберному кулемету ДШКМ-ТК , КПВТ (далі – Керівництво) містить призначення, опис кулемету та його складових, боєприпасів, прийоми і правила стрільби з нього, в різних умовах обстановки.

Матеріально-технічне забезпечення:
· спорядження згідно вимог курс стрільб зі стрілецької зброї і бойових машин;









I. 
II. ВСТУПНА ЧАСТИНА -      ХВ.

Перевіряю наявність особового складу.
Перевіряю зброю на розрядженість. 
ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА –      ХВ.

1. ТТХ до кулемета ДШК 
12,7-мм кулемет ДШКМ зразка 1938/46 років і 12,7-мм кулемет зразка 1938 року Дегтярьова – Шпагіна крупнокаліберний (далі – ДШК) простий та надійний в бойових умовах. Кулемет зразка 1938/46 років це модернізований кулемет зразка 1938 року. Кулемет ДШКМ-ТК це кулемет зразка 1946 року з тактичним комплектом модернізації 2015 року (рис. 1), який включає: приклад з упором та моноподом, планка пікатінні, дульне гальмо, сошки, кронштейн для патронного короба і коробка на 10 патронну стрічку (див. додаток 1). 12,7-мм кулемет (далі – кулемет) призначений для боротьби з легко броньованими наземними цілями (бронетранспортерами), вогневими точками і цілями, які перебувають за невеликими укриттями, на дальності до 1200 м, а також для ведення вогню по скупченнях піхоти та транспорту на дальності до 1500 м і по повітряних цілях на висоті до 1500 м. 
Живлення набоями проводиться з металевої стрічки, розрахованої на 50 набоїв (стрічка на 50 набоїв з’єднана з 5 сегментів по 10 набоїв), яка укладається в металевий короб.
Кулемет ДШКМ-ТК складається з таких основних частин та механізмів: ствола, ствольної коробки, прицілу, затворної рами, затвора, спускової коробки, затильника, стрічкоприймача, прикладної системи, сошок, бічної планки.
Автоматична дія кулемета заснована на принципі використання енергії порохових газів, що відводяться з каналу ствола через вертикальний (газовивідний) канал. Замикання каналу ствола затвором здійснюється двома бойовими упорами, які розсовуються в боки при русі ударника та впираються в бойові уступи ствольної коробки. 
Охолодження ствола повітряне. Живлення кулемета набоями відбувається з металевої стрічки, яка проходить крізь стрічкоприймач повзункового типу. Конструкція стрічкоприймача забезпечує двостороннє (ліве чи праве) живлення кулемета за умови пере налаштування сторони подачі. 
Приціл відкритий рамкового типу. Кулемет встановлюється на сошках, що дає можливість ведення стрільби по наземних цілях. На прикладній системі передбачено кріплення для оптичних та оптико-електронних прицільних пристроїв. Для здійснення стрільби необхідно зарядити кулемет, звести затвор і натиснути на спусковий важіль прикладної системи. При пострілі порохові гази, проходять по каналу ствола за кулею. 
Після проходження кулею газовідвідного каналу в стволі, гази, крізь відповідний отвір газового регулятору, діють на газовий поршень - штовхають його назад. Затворна рама, яка з’єднана зі штоком поршня, під дією порохових газів відходить назад, відводячи назад спочатку ударник затвора, а потім затвор, при цьому, стискається зворотньо-бойова пружина. Рух затвору в зворотне положення починається після того, як його бойові упори вийдуть з зчеплення з бойовими уступами ствольної коробки і повністю зайдуть в бічні виїмки тіла затвору. 
Зведення бойових упорів відбувається в результаті взаємодії скосів фігурного пазу рами затвора та нижніх виступів бойових упорів. Після повного розчеплення бойових упорів затвору та бойових уступів ствольної коробки затвор відводиться назад затворною рамою. Під час руху назад затворна рама повертає важіль рами разом з його віссю. 
Вісь важеля рами своїм виступом повертає важіль повзуна, який з’єднаний з повзуном, повзун відходить вліво, а верхні пальці перестрибують за наступний набій в стрічці. 
Під час руху затворної рами назад повзун пересуває стрічку в приймальнику на один набій. Повернення рухомої системи в крайнє переднє положення відбувається під дією сили зворотньо-бойової пружини. 
Під час руху вперед затвор своїм досилачем впирається в дно гільзи набою, який в цей час висить в поздовжньому приймальному вікні стрічкоприймача, і досилає його в набійник. Затвор зупиняється у крайньому передньому положенні, а затворна рама, разом з ударником, продовжує 12 рухатись вперед. Потовщена частина ударника розводить бойові упори, які своїми кінцями заходять в бойові уступи ствольної коробки – цим досягається надійне замикання каналу ствола в момент пострілу. Ударник продовжує далі рух вперед і вдаряє по бойку. Бойок виходить з каналу затвора і робить накол капсуля в набої. Відбувається постріл.

Тактико-технічні характеристики ДШК (Дегтярьова-Шпагіна Крупнокаліберний)
	Параметр
	ДШК / ДШКМ

	Призначення
	Ураження живої сили, автомобілів, легкоброньованих цілей, повітряних цілей

	Тип кулемета
	Станковий, автоматичний, великокаліберний

	Калібр
	12,7 мм

	Тип патрона
	12,7×108 мм

	Маса кулемета без станка
	~34 кг

	Маса з установкою (Станок Соколова або колісний)
	~160 кг (в зборі з щитом та станком)

	Довжина кулемета
	~1625 мм

	Довжина ствола
	~1070 мм

	Початкова швидкість кулі
	~850 м/с

	Темп стрільби технічний
	550–600 постр./хв

	Прицільна дальність стрільби
	до 1500 м (по наземних), до 1000 м (по повітряних цілях)

	Ефективна дальність стрільби
	800–1000 м

	Максимальна дальність польоту кулі
	до 4500 м

	Живлення
	Металева патронна стрічка на 50 патронів

	Система охолодження
	Повітряне

	Принцип дії
	Віддача ствола з коротким ходом, поворотний затвор

	Монтаж
	Станки, бронетехніка, машини, бойові модулі, ППО-установки

	Тип ведення вогню
	Автоматичний (рідко — одиночний вручну)

	Мінімальний екіпаж
	2 особи (стрілець і заряджаючий / навідник)




2. ТТХ до кулемета КПВТ 
4,5мм крупнокаліберний кулемет Володимирова ( КПВТ- танковий) є потужною автоматичною зброєю і встановлюється у баштах БТР, БРДМ, а також на інших вогневих засобах. Кулемет призначений для боротьби з легко броньованими цілями, вогневими засобами і живою силою противника, що знаходиться за легкими укриттями на дальностях до 1000 м. Вогонь з кулемета ефективний по скупченню живої сили і транспорту противника до 2000 м.
	Основні відомості
· Спосіб наведення — за допомогою поворотного та підйомного механізмів з фіксацією гальмами [
· Прицільні пристосування — перископічний приціл ПП-61А для спостереження за місцевістю та наведення кулеметів на ціль, оптичний приціл ПУ для стрільби по наземних цілях і зенітний приціл коліматорний ВК-4 і ВК-4М з підсвічуванням сектора огляду в темний час доби 
· Тип боєприпасів, що застосовується, — патрони з бронебійно-запальними кулями (Б-32 і БС-41), бронебійно-запально-трасуючими (БЗТ і БСТ) і запальними (ЗП та МДЗ) кулями 
· Спосіб стрілянини — короткими (2-5 пострілів) і довгими чергами (до 20 пострілів), і безперервною чергою (до 150 пострілів) 
· По наземних і надводних цілях — вогонь у крапку, з розсіванням по фронту та з розсіюванням у глибину за повітряними цілями — супровідним способом, трасами, загороджувальним способом по пікіруючим, кабрірующим і завислим повітряним цілям — супровідний вогонь безперервною чергою за повітряними цілями, що маневрують на звукових та надзвукових швидкостях — загороджувальний вогонь довгими чергами 
· Технічна скорострільність — 550—600 пострілів за хвилину 
· Бойова скорострільність — 70-80 пострілів за хвилину 
· Тип боєживлення — стрічкове з патронної коробки 
· Охолодження ствола — повітряне 
· Перегрів ствола — після 150 пострілів 
-Робоча напруга системи електроспуску — 26 В 
-Допустимі коливання напруги в системі електроспуску — 22-30 В 
Масо-габаритні характеристики
· Вага кулемету — 52,2 кг 
· Вага патронної коробки зі спорядженою 50 патронами стрічкою — 12,3 кг 
Стрілецькі характеристики
Ефективна дальність стрільбиза бронеоб'єктами та живою силою за легкими укриттями — до 1000 м., 
· по накопиченню живої сили та транспорту — до 2000м 
· по повітряним цілям — до 2000 м 
Прицільна дальність стрільби
· З оптичним прицілом — до 2000 м 
· Досяжність за висотою — до 1500 м 
· Кут піднесення — -5 ° … + 85 ° 
· Кут розвороту — 360 ° 
Зовнішня балістика
Вплив поздовжнього вітру на зміну дальності польоту кулі — вимагає внесення поправок 
Вплив температури повітря на балістичні якості кулі вимагає поправок на дальностях понад 1000 м
Тактико-технічні характеристики КПВТ (Кулемет Протитанковий Великокаліберний Танковий)
	Параметр
	КПВТ

	Призначення
	Ураження легко- та середньоброньованих цілей, живої сили, повітряних цілей

	Тип кулемета
	Станковий / танковий, автоматичний, великокаліберний

	Калібр
	14,5 мм

	Тип патрона
	14,5×114 мм (збільшена пробивна здатність порівняно з 12,7 мм)

	Маса кулемета без станка
	~49 кг

	Маса з установкою (зазвичай)
	~80–100 кг (у складі бойового модуля БТР-70/80 або ЗПУ-4)

	Довжина кулемета
	~1980 мм

	Довжина ствола
	~1350 мм

	Початкова швидкість кулі
	1000 м/с

	Темп стрільби технічний
	600–700 постр./хв

	Прицільна дальність стрільби
	до 2000 м по наземних цілях

	Ефективна дальність стрільби
	1000–1500 м

	Максимальна дальність польоту кулі
	до 7000 м

	Живлення
	Металева патронна стрічка на 40–50 патронів

	Система охолодження
	Повітряне

	Принцип дії
	Відведення порохових газів, рухомий затвор, поворотний затвор

	Монтаж
	Установка БТР-70, БТР-80, БРДМ-2, модулі типу ЗПУ-2/4

	Тип ведення вогню
	Лише автоматичний (без одиночного)

	Мінімальний екіпаж
	1–2 особи (стрілець, заряджаючий або механік)



           Можливі затримки під час стрільби та способи їх усунення
	№  
з/п
	Затримки та їх  
характеристика
	Причини затримок 
	Способи усунення

	1 
	2 
	3 
	4

	1. 
	Неповне відходження  рухомих частин назад.  Рухомі частини під час  руху назад зупинилися у  проміжному положенні.
	Забруднення рухомих  частин. 
Несправність набою.
	Почистити та змастити  кулемет. 
Відкрити кришку ствольної  коробки та видалити  несправний патрон.

	2. 
	Слабкий накол капсуля  патрона, осічка або  недокриття. 
Рухомі частини підійшли  в переднє положення,  патрон знаходиться в  патроннику, але постріл  не відбувся.
	Несправність патрона. Потрапив сторонній  предмет між стволом і  бойовою личинкою або  між остовом затвора та  бойовою личинкою.
	Відвести затвор назад,  поставивши його на шептало,  та продовжувати стрільбу. Усунути сторонній предмет. Розібрати затвор, збільшити  вихід бойка або замінити  бойок. 
Почистити затвор і надуль ник і змастити частини, що  труться.

	3. 
	Невідбиття останньої  гільзи. 
Рухомі частини в перед ньому положенні гільза  відійшла назад до  патронника.
	Поломка або осадження  пружини подавача. 
Закруглення або наплив  металу на заплечиках  подавача та на упорі  подавача.
	Замінити пружину подавача. Замінити подавач або упор  пружини подавача.

	4. 
	Заклинювання ланки  стрічки у приймачі. 
Рухомі частини в  передньому положенні,  стрічка з патронами  перекошена в приймачі.
	Несправність ланки  стрічки.
	Відкрити кришку ствольної  коробки та поправити стрічку. Замінити несправну стрічку.

	5. 
	Відмова електроспуска. 
	Розрядження АКБ. 
Поганий контакт в штеп сельному роз’ємі або у  вводі, розрив дроту.
	Продовжувати стрільбу з  використанням спускового  важеля. 
Перевірити напругу батарей і  міцність кріплення  штепсельного роз’єму.  
Якщо напруга батарей  нормальна та ШР закріплений  міцно, спрямувати  електроспуск до ремонтної  майстерні.

	6. 
	Незахоплення патрона  зачепами виймача або  пропуск подавання. 
Рухомі частини в  передньому положенні,  патрон в патроннику  відсутній.
	Забруднення рухомих  частин або загущення  мастила. 
Забруднення надульника.
	Перезарядити кулемет і  продовжувати стрільбу. 
У випадку повторення  затримки прочистити та  змастити рухомі частини та  надульник



ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА –     ХВ.


Нагадую тему заняття 



Керівник заняття : __________________________________________________



