[bookmark: _Hlk167877044]ДОВІДНИКОВИЙ МАТЕРІАЛ №1
для проведення заняття із вогневої підготовки (БЗВП)
Навчальне питання:
Практичне виконання вправ стрільби з ДШК та КПВТ;

відкрити вогонь.




Тема: Практичне виконання вправ стрільби з великокаліберних кулеметів ДШК та КПВТ
Мета: Засвоїти порядок підготовки, прицілювання та ведення вогню з великокаліберних кулеметів.
Час: 45 хв
Місце проведення: ЗВС А0339
Матеріальне забезпечення: макети ДШК, КПВТ, таблиці ТТХ, відеоматеріали стрільби, мішені, ЗІП


1. Загальні відомості про кулемети ДШК та КПВТ
Тактико-технічні характеристики ДШК (Дегтярьова-Шпагіна Крупнокаліберний)
	Параметр
	ДШК / ДШКМ

	Призначення
	Ураження живої сили, автомобілів, легкоброньованих цілей, повітряних цілей

	Тип кулемета
	Станковий, автоматичний, великокаліберний

	Калібр
	12,7 мм

	Тип патрона
	12,7×108 мм

	Маса кулемета без станка
	~34 кг

	Маса з установкою (Станок Соколова або колісний)
	~160 кг (в зборі з щитом та станком)

	Довжина кулемета
	~1625 мм

	Довжина ствола
	~1070 мм

	Початкова швидкість кулі
	~850 м/с

	Темп стрільби технічний
	550–600 постр./хв

	Прицільна дальність стрільби
	до 1500 м (по наземних), до 1000 м (по повітряних цілях)

	Ефективна дальність стрільби
	800–1000 м

	Максимальна дальність польоту кулі
	до 4500 м

	Живлення
	Металева патронна стрічка на 50 патронів

	Система охолодження
	Повітряне

	Принцип дії
	Віддача ствола з коротким ходом, поворотний затвор

	Монтаж
	Станки, бронетехніка, машини, бойові модулі, ППО-установки

	Тип ведення вогню
	Автоматичний (рідко — одиночний вручну)

	Мінімальний екіпаж
	2 особи (стрілець і заряджаючий / навідник)



Тактико-технічні характеристики КПВТ (Кулемет Протитанковий Великокаліберний Танковий)
	Параметр
	КПВТ

	Призначення
	Ураження легко- та середньоброньованих цілей, живої сили, повітряних цілей

	Тип кулемета
	Станковий / танковий, автоматичний, великокаліберний

	Калібр
	14,5 мм

	Тип патрона
	14,5×114 мм (збільшена пробивна здатність порівняно з 12,7 мм)

	Маса кулемета без станка
	~49 кг

	Маса з установкою (зазвичай)
	~80–100 кг (у складі бойового модуля БТР-70/80 або ЗПУ-4)

	Довжина кулемета
	~1980 мм

	Довжина ствола
	~1350 мм

	Початкова швидкість кулі
	1000 м/с

	Темп стрільби технічний
	600–700 постр./хв

	Прицільна дальність стрільби
	до 2000 м по наземних цілях

	Ефективна дальність стрільби
	1000–1500 м

	Максимальна дальність польоту кулі
	до 7000 м

	Живлення
	Металева патронна стрічка на 40–50 патронів

	Система охолодження
	Повітряне

	Принцип дії
	Відведення порохових газів, рухомий затвор, поворотний затвор

	Монтаж
	Установка БТР-70, БТР-80, БРДМ-2, модулі типу ЗПУ-2/4

	Тип ведення вогню
	Лише автоматичний (без одиночного)

	Мінімальний екіпаж
	1–2 особи (стрілець, заряджаючий або механік)


2. Підготовка до стрільби
2.1 Огляд зброї
· Перевірити справність: канал ствола, затворна група, механізми подачі.
· Очистити від нагару та бруду, змастити рухомі частини.
2.2 Підготовка боєкомплекту
· Патрони 12,7×108 мм:
· БЗ (бронебійно-запалювальні)
· ЗТ (з трасером)
· Формування стрічки: чергування типів патронів (наприклад: БЗ, ЗТ, БЗ...).
2.3 Підготовка місця стрільби
Для ДШК (на верстаті або наземній установці)
1. Вибір вогневої позиції:
· Місце має забезпечувати огляд переднього краю і можливість обстрілу заданого сектора.
· Важливо мати укриття або можливість маскування.
· Заборонено вибирати позицію в низині без огляду.
2. Організація вогневої точки:
· Встановити верстат (станок Соколова або колісний).
· Забезпечити рівну поверхню, щоб кулемет був стабільним.
· У разі стрільби з укриття — зробити бруствер (мішки з піском, дерев’яні щити тощо).
· Підготувати відкатну ділянку, щоб стрілець міг відійти або змінити позицію.
3. Забезпечення боєкомплекту:
· Боєприпаси в стрічках підносяться у ящиках.
· Встановлення стрічки у приймач кулемета.
· Розміщення запасних стрічок у безпечному місці поблизу стрільця.
4. Маскування:
· Використовуються гілля, маскувальні сітки, підготовлені маскувальні позиції.
· Заборонено залишати яскраві предмети, відблиски металу.
5. Організація зв’язку:
· Голосовий, радіозв’язок або сигнальна система для координації з командиром.
6. Встановлення прицільних пристроїв:
· Перевірка відкритого або оптичного прицілу (якщо є).
· Корекція по дальності стрільби
Для КПВТ (встановленого на БТР/БРДМ/ЗПУ)
1. Перевірка бойової машини:
· Перевірити справність баштового механізму: горизонтального та вертикального наведення.
· Забезпечити електроживлення (для прицілів, підсвічування, стабілізаторів).
· Очистити оглядові прилади, приціли, ІЧ-освітлювачі (у разі нічної стрільби).
2. Уточнення секторів обстрілу:
· Вивірити можливості наведення у горизонтальній та вертикальній площинах.
· Встановити зони безпечної стрільби (щоб уникнути ураження своїх).
3. Завантаження боєкомплекту:
· Стрічки на 40–50 патронів розміщуються в бункерах у башті.
· Під'єднання стрічки до приймального вікна кулемета.
· Перевірка затвора, подачі патронів, пробне подання.
4. Координація з екіпажем:
· Злагодження дій з командиром машини, водієм, заряджаючим.
· Визначення команд відкриття вогню, припинення, перезаряджання.
5. Маскування бойової машини:
· При можливості — розташування в укритті, за складками місцевості.
· Необхідність використання сіток, заборона залишати машину з відкритим люком.
6. Підготовка аварійного плану:
· Визначення резервної позиції, шляхів відходу.
· Місце евакуації екіпажу при пошкодженні машини або зброї.
3. Виконання вправ стрільби
3.1 Типові вправи
· Для ДШК:
· Вправа №1 — стрільба по нерухомій цілі на 600 м.
· Вправа №2 — стрільба по рухомій мішені.
· Вправа №3 — стрільба по повітряній цілі (імітація вертольота).
· Для КПВТ:
· Вправа №1 — стрільба по броньованій цілі на 800–1000 м.
· Вправа №2 — стрільба з ходу (з рухомої бойової машини).
· Вправа №3 — стрільба вночі з використанням ПНБ (прицілів нічного бачення).
3.2 Порядок дій при виконанні вправи
1. Зайняття позиції (на землі або у машині).
2. Заряджання зброї.
3. Установка прицілу згідно з відстанню.
4. Прицілювання та корекція.
5. Ведення вогню: короткі або довгі черги. Корекція за трасерами.
6. Припинення вогню: перевірка стану кулемета.
3.3 Види вогню
· Одиночний (рідко використовується).
· Короткими чергами (3–5 пострілів).
· Довгими чергами (до 15–20 пострілів, з ризиком перегріву).
4. Техніка безпеки при стрільбі
Загальні вимоги:
· Заборонено спрямовувати кулемет у небезпечному напрямку.
· Заряджати — лише за командою інструктора.
· Не допускати перегріву ствола — витримувати паузи між чергами.
· Витримувати безпечну зону позаду і навколо стрільця (віддача, викид гільз).
· Використовувати індивідуальні засоби захисту: навушники, окуляри, бронежилет.
Додатково для КПВТ:
· Заборонено залишати заряджену зброю без нагляду.
· В кабіні машини — забезпечити фіксацію бойової позиції.
5. Завершення та розбір результатів
Після стрільби:
· Розряджання зброї, огляд каналу ствола.
· Розбирання та очищення кулемета.
· Аналіз результатів: точність, влучність, витрати боєприпасів.
· Робота над помилками: корекція техніки прицілювання, утримання кулемета, вибір моменту для відкриття вогню.
