ДОВІДКОВИЙ МАТЕРІАЛ 
ДО ОПЕРАЦІЙНОЇ КАРТКИ № 4
для проведення заняття з вогневої підготовки (БЗВП)

Карабін завжди повинен бути у повному робочому стані та готовий до використання. Це досягається вмілим і систематичним очищенням і доглядом за зброєю, її зберіганням у належних умовах, дбайливим поводженням з нею, своєчасним обслуговуванням та негайним усуненням пошкоджень. 
Для чищення, змащування та обслуговування карабіна слід використовувати засоби для чищення та обслуговування вогнепальної зброї. Треба використовувати засоби, рекомендовані у Збройних Силах Республіки Польща, або засоби, рекомендовані виробником: Brunox, McKenic (9in1 Oil). Вибираючи консервант, слід подбати про те, щоб він створював міцне, нелипке захисне покриття. 
Універсальні заходи можна використовувати за умови, що вони не вступають у реакцію з пластмасами, які використані в карабіні, і не пошкоджують захисні покриття металевих частин. Наносити консерванти треба тільки на добре очищені та сухі металеві поверхні, відразу після очищення. 
Чищення Карабін слід очищати відповідно до графіка періодичного обслуговування і в наступних випадках: 
-чистити канал ствола під час підготовки до стрільби;
- відразу після стрільби по можливості очистити і законсервувати канал ствола та змастити газовий поршень і газовий регулятор засобом для очищення та консервації; 
-при більш тривалій стрільбі очищати, по можливості, газову камеру і газовий регулятор,
- змащувати напрямні канавки в затворній рамі і повзун; при сильному забрудненні карабіна (пісок, бруд, сніг) частково розібрати його та почистити; 
-у разі намокання, сильного дощу або використання у вологих умовах частково розібрати, висушити, почистити та законсервувати; кожного разу під час перерв у бойових діях, навчаннях і триваліших заняттях у польових умовах. 
Залежно від ступеня розбирання карабіна (часткове або повне розбирання), при чищенні звернути особливу увагу на очищення:
 - при частковому розбиранні: каналу ствола з патронником, газового регулятора, головки газового поршня, чоло і вінок затвора. 
- у повністю розкладеному стані: каналу ствола з патронником, газового регулятора, газового поршня, газової камери, голки і каналу голки, затвора і патронника, кулачка затворної рами, спускового механізму, кріплення ствола і затворної гільзи. 
Чистити карабін слід у такій послідовності: 
1. Підготувати матеріали для очищення та обслуговування. 
2. Переглянути прибори в ящику для інструментів і підготувати їх до використання під час чищення. 
3. Розібрати зброю (частково або повністю - за потребою). 
4. Почистити рифлену частину канала ствола: залежно від потреб одягти на шомпол латунну щітку, волосяну щітку або наконечник шомпола з вушком (зі шматочком фланелі на ньому); просочити щітку або фланель засобом для чищення;  пройти кілька разів уздовж всього каналу ствола; при необхідності почистити щітку або вставити новий шматок фланелі і повторити операцію; протерти канал ствола чистим сухим шматком фланелі. Увага: Якщо під час чищення очищувач із шомполом застряг у каналі ствола, налийте мастило в канал ствола і через кілька хвилин спробуйте витягнути шомпол. Якщо шомпол не можна витягнути таким чином, віднесіть зброю у збройову майстерню.
 5. Почистити патронник і дульний пристрій (полум’ягасник). 
6. Очистити газову камеру: від’єднати регулятор газу і вийняти газовий поршень; промити газовий відсік засобом для чищення та очистити його щіткою для газової камери; витерти газову камеру насухо. 
7. Очистити регулятор газу і газовий поршень; чистити ганчіркою, змоченою миючим засобом, або двосторонньою волосяною щіткою; при необхідності загорнути ці деталі в мокру тканину на 3-5 хвилин, витерти регулятор і поршень насухо. 
8. Знову протерти канал ствола чистим сухим шматком фланелі,
 9. Детально оглянути канал ствола - з боку випускного отвору та патронника; звернути особливу увагу на канавки і перевірити, чи не залишилося в каналі ствола залишків очищення. 
10. Очистити казенну грань і вінок затвора: використовувати двосторонню щітку для очищення казенної грані та вінка затвора, звертаючи особливу увагу на те, щоб під подавачем не залишалося бруду; витерти насухо казенну грань і вінок затвора. 
11. Очистити затворну коробку, затворну раму і передню частину затвора тканиною, змоченою в засобі для чищення, а потім витерти їх насухо. 
12. Залишки металевих частин карабіна протерти насухо ганчіркою, а в разі значного забруднення протерти їх миючим засобом і витерти насухо. 
13. Витерти пластикові деталі насухо. Крім того, при OO-1:
 14. Очистити голку та канал голки очистити голку ганчіркою, змоченою миючим засобом, і витерти насухо; очистити канал голки в затворній рамі за допомогою щітки з щетиною. 
15. Очистити повзунок; очистити стрижень ганчіркою, змоченою миючим засобом, і витерти насухо. 
 16. Очистити затвор, гніздо затвора: очистити зовнішні поверхні затвора ганчіркою, просоченою миючим засобом, і витерти насухо; очистити гніздо затвора у затворній рамці двосторонньою волосяною щіткою і витерти насухо. 
17. Очистити ударно-спусковий механізм: промити ударно-спусковий механізм засобом для чищення; використовуючи 2-сторонню волосяну щітку, видалити відкладення порошку, опилок та інших забруднень; використовуйте тканину, щоб видалити надлишки миючого засобу. 
18. Очистити стволотримач та ригельну втулку: використовуйте двосторонню щітку для очищення кріплення ствола, приділяючи особливу увагу тому, щоб у гніздах ригелів ствола не залишалося бруду; очистити зовнішню поверхню ригельної втулки ствола ганчіркою, насиченою миючим засобом, і витерти насухо; використовуйте двосторонню волосяну щітку для очищення ригельної втулки затвора, приділяючи особливу увагу тому, щоб не залишилося забруднень між ригельними опорами затвора та торцем ствола. 
 Змащування 
Правильне змащування рухомих частин і механізмів карабіна є необхідним для надійної роботи та тривалого терміну служби. Для змащування рухомих частин слід використовувати збройові оливи, які використовуються у ЗС РП. Під час змащування наносіть краплю олії на: напрямні виїмки в затворній рамі; повзунок; нижню частина курка; напрямні натягувача. Увага: Не використовуйте тверді мастильні матеріали для змащування карабіна. 


Умовні познаки: 
1 - напрямні виїмки в затворній рамі; 
2 - повзунок; 
3 - нижня частина курка; 
4 - напрямні натягувача.
. Консервація Карабін слід консервувати (змащувати) у такому порядку: 
1. Законсервувати канал ствола; для цього слід накрутити щітку на шомпол, просочити її невеликою кількістю консерванту, вставити щітку в канал ствола з боку патронника і плавно переміщати її два-три рази по всьому каналу ствола так, щоб рівномірно розподілити тонкий шар рідини; 
2. законсервувати патронник, потім чистячим шомполом видалити надлишки засобу; 3. нанести тонкий шар консерванту на всі інші металеві частини та механізми карабіна за допомогою тканини. Увага: Надмірна кількість консерванту забруднює деталі і може призвести до заклинювання зброї. Пластикові деталі змащувати не слід. 
4. Очистити магазини та обладнання. 
5. Законсервувати металеві частини аксесуарів.. 
Зберігання карабіна Карабін зберігається і транспортується (перевозиться) в розрядженому стані. Виняток становлять випадки, пов'язані з бойовою обстановкою. Карабін можна зберігати в опалюваних або в неопалюваних складських приміщеннях. Зберігають карабін відповідно до положень системи технічного обслуговування та огляду, що діє у ЗС РП. 
Для тривалого зберігання слід вибирати методи без змащування зброї. Карабін консервується на заводі та упаковується у рукав плівку VCI, наприклад Maverick, а потім заварюється з обох боків. Крім того, у ствол гвинтівки поміщається стрижень VCI, наприклад, Maverick. З фольги і стрижня VCI виділяються інгібітори корозії, які створюють захисну атмосферу і осідають на металевих поверхнях карабіну, захищаючи їх від корозії. Карабіни передаються користувачеві з “Книжкою карабіна” або “Індивідуальною карткою зброї”. 
Користувач, якому призначено зброю, несе відповідальність за систематичне внесення оновлених записів до книги. Під час використання карабіна до цієї книги, серед іншого, вносяться такі записи: дані про передачу та приймання карабіна користувачами; результати пристрілювання; дані про консервацію зброї; види і дати проведених стрільб; кількість здійснених пострілів і тип патронів; дані про результати періодичного технічного обслуговування, огляду та ремонту. 
Анотації вносяться у відповідні графи постійно, розбірливо та без виправлень із зазначенням дати, посади (і звання) особи, яка здійснює записи і ставить свій підпис. Дані про технічні огляди та ремонти вносяться особами, уповноваженими до проведення оглядів та ремонтів зброї. Користувач несе відповідальність за належне ведення та зберігання книг обліку зброї.
 Витрата матеріалів у процесі використання Норми витрати мастильних матеріалів і матеріалів для чищення та обслуговування карабіна представлені і включають: поточне обслуговування ОБ; періодичне обслуговування ОО-1. Норми витрати розхідних матеріалів на одиницю обладнання Таблиця №4.2. Тип обслуговування Засіб для чищення та консервації, що використовується у ЗС РП, або засоби, рекомендовані виробником: Brunox, McKenic (Oil 9in1) Серветки для чищення OB 15 мл 200 см2 ОО-1 20 мл 200 см2 Норми витрати мастильних матеріалів і матеріалів для чищення та консервації карабіна при тривалому зберіганні представлені в таблиці Норми витрати розхідних матеріалів на одиницю обладнання при тривалому зберіганні. 
Засіб для чищення і консервації, що застосовується у ЗС РП, або засоби, рекомендовані виробником Brunox, McKenic (олива 9в1) Керосин Антикор (або інший засіб для чищення) Серветки для чищення Папір мікровосковий або фольга VCI Папір LIK 20 мл 50 мл 25 см2 Папір мікровосковий 5000 см2 рулон фольги VCI, розмірами 103 см х 30 см 7000 см2 4.3. 
Огляди Карабін перевіряють, щоби з’ясувати: технічну справність і стан зберігання; правильність використання, зберігання та забезпечення; відповідність фактичного стану та обліку зброї; комплектність спорядження та спосіб ведення документації з експлуатації. Перевірки озброєння та боєприпасів у підрозділах проводяться відповідно до чинних нормативних актів. Обсяг і періодичність перевірок вогнепальної зброї та боєприпасів посадовими особами регулюються відповідними нормативними актами. 
Виявлені під час огляду несправності озброєння та техніки слід усунути, по можливості, самостійно. Якщо це неможливо, то карабін слід відправити в ремонт. Виявлені під час огляду дефекти: сліди корозії, відламки, сколи, зношення напрямної частини та дульного зрізу ствола повинні бути занесені до документації на вогнепальну зброю.
 Огляд зброї в зібраному стані При огляді карабіна в зібраному стані слід переконатися в наявності всіх деталей і механізмів, а також перевірити: - чи на зовнішніх металевих частинах немає: іржі, бруду, вм’ятин, подряпин та наслідків ударів, які можуть спричинити заклинювання карабіна, вплинути на його прицільність або покалічити руки стрільця;
 - перемикаючи газовий регулятор між положеннями, впевнитись, що він надійно утримується в даній позиції; 
 - роботу деталей і механізмів карабіна; для цього: потягнути рукоятку перезаряджання назад - рух деталей назад має бути плавним, без стрибків, з помітним опором зворотної пружини. Звільнити натягувач, відпустивши рукоятку - затворна рама повинна повернутися в крайнє переднє положення;
 - перевести важіль перемикача виду вогню-запобіжника в положення “Z” (зафіксувати карабін) і натиснути на спусковий гачок - курок повинен залишатися на фіксаторі спускового гачка;
 - відпустити спусковий гачок, перевести важіль перемикача виду вогню-запобіжника в положення “Р” або “С”, знову натиснути на спусковий гачок - курок повинен вдарити в голку, а перемикач-запобіжник надійно утримуватися його фіксатором в обраних положеннях;
 - не знімаючи тиску на спусковий гачок, кілька разів потягнути рукоятку перезаряджання назад і відпустити її - курок повинен вести себе відповідно до положення важеля перемикача виду вогню-запобіжника. У положенні “Р” курок повинен зупинитися у зведеному положенні, а в положенні “С” - енергійно вдарити голку при поверненні затворної рами в крайнє переднє положення; 
- встановити карабін вертикально і потягнути ручку натягача на 20-25 мм назад; рухомий блок під дією зворотної пружини повинен енергійно повернутися в переднє положення; 
- перевірити працездатність заскочки магазина - заскочка повинна надійно тримати магазин в гнізді, а при натисканні дозволяти легко витягати магазин;
 - перевірити працездатність фіксатора затворної рами - у зброї з прикріпленим порожнім магазином відтягнути рукоятку натягача назад - затворна рама повинна зупинитися на фіксаторі - натиснути на фіксатор затворної рами - рама повинна енергійно повернутися в крайнє переднє положення; 
- від’єднати магазин, відтягнути рукоятку натягача в крайнє заднє положення і відпустити - затворна рама повинна енергійно повернутися в крайнє переднє положення, не зачепившись за фіксатор рами; 
- зарядити магазин навчальними патронами. Потім енергійно потягнути рукоятку натягача назад. Коли рукоятка натягача перейде в заднє кінцеве положення, відпустити її. Повторити цю операцію кілька разів - під час цієї дії навчальні патрони повинні подаватись з магазина в патронник, витягуватись з патронника і енергійно викидатись із затворної коробки;
 - перевірка працездатності магазинів; магазини не повинні мати вм’ятин, а подавач повинен плавно рухатися в магазинній коробці й енергійно повертатися під впливом пружини;
 - перевірка працездатності ців’я (стосується класичного карабіна); ців’я, закріплене в затворній коробці, не повинно мати надмірних зазорів. Монтажні рейки ствольної накладки повинні бути надійно та без люфтів прикріплені до ців’я. Само ців’я не повинно мати сколів і тріщин, особливо в місцях монтажних отворів; 60 - перевірка працездатності прикладу (стосується класичного карабіна); приклад, встановлений на затворній коробці, не повинен мати надмірного люфту, а заскочка повинна надійно утримувати повзунок приклада в обраному положенні. Після натискання на фіксатор блок повзунка приклада повинен рухатися вздовж корпусу (головки) приклада. Фіксатор блокування прикладу повинен надійно утримувати приклад у розкладеному положенні. Похилі поверхні кріплення приклада і гнізда осі приклада під впливом пружини шарніра приклада повинні міцно утримувати приклад у складеному положенні; - перевірка комплектації обладнання - повинна відповідати переліку. 	Огляд зброї в розібраному стані Для огляду карабіна в розібраному стані необхідно повністю розібрати вогнепальну зброю та насухо витерти її частини. 
Під час огляду карабіна в розібраному вигляді слід перевірити відповідність номерів на деталях і ретельно оглянути кожну деталь та механізм, щоби перевірити, чи немає на металевих частинах: відколів, стуків, вм’ятин, вигинів, зламаних різьб, слідів корозії або бруду, а на пластикових деталях: тріщини та сколів, які можуть негативно вплинути на роботу механізмів, точність та цільність зброї. Окрім цього: 
1. Під час перевірки ствола слід упевнитись, що: відсутні зміни в технічному стані каналу ствола, в тому числі здуття; газова камера з регулятором справна; регулятор правильно закріплений і надійно тримається в газовій камері. Для перевірки технічного стану ствола слід підняти ствол до рівня очей, направити його на джерело світла так, щоб світлові промені потрапляли не прямо на око, а на стінки ствола, а потім, обертаючи ствол, уважно оглянути його канал від вхідного і вихідного отворів. Патронник слід оглянути з боку входу, приділяючи особливу увагу його чистоті. У каналі ствола можуть бути виявлені такі несправності: сітка вигорання у вигляді тонких ліній, що перетинаються, зазвичай з боку входу у ствол (на початку полів). Зі збільшенням кількості пострілів зі ствола з’являються тріщини в сітці вигорання, і покриття всередині ствола починає кришитися у вигляді окремих точок, поступово збільшуючись, поки покриття не відколюється. Крім того, через неакуратне очищення каналу в місцях розбризкування покриття може виникнути корозія. виразки у вигляді значних западин в матеріалі, що утворилися в місцях сколів внутрішнього покриття каналу ствола після значної кількості пострілів. Ствол із виразками слід чистити особливо ретельно; стирання полів і нарізів або заокруглення полів (особливо лівий край), видимий неозброєним оком; здуття ствола видно в каналі ствола у вигляді поперечного темного (тіньового) кільця (напівкільця) або помітної опуклості на зовнішній поверхні 61 ствола. Помічені зміни (дефекти) у стані каналу ствола слід фіксувати в бланку обліку обладнання. При огляді зовнішньої поверхні ствола слід переконатися, що: немає сколів головки на ригельній втулці. 
2. Під час огляду затворної коробки необхідно перевірити, чи: відсутні розриви і вигини на площинах, що направляють затворну раму із затвором, і на краю прорізу, що направляє рукоятку натягача; не пошкоджені отвори для кріплення ців’я і спускової коробки; заглушка отвору викидання та відбивач гільз надійно закріплені та не пошкоджені. 
3. Під час огляду затворної рами перевірити, що: немає розривів і тріщин на: кулачках, в пазах і на бічних площинах. 
4. Перевіряючи затвор, переконатися, що: немає тріщин головки затвора навколо вістря голки; витягач та екстрактор справні і мають необхідний діапазон руху; напрямляючий шток затвора (повзун) не пошкоджений; голка справна і вільно рухається в межах необхідного діапазону. Щоб перевірити працездатність голки, слід розташувати затвор, розміщений у затворній рамі, вертикально і, утримуючи його в зафіксованому положенні, повернути на 180°; штифт повинен переміщатися в затворі під дією власної ваги, а після максимального просування голки вперед до упору штифт повинен виступати з отвору головки затвора. Наконечник голки не повинен мати відколів або вигорань, а голка не повинна бути зігнута. Щоб перевірити витягач, треба потягнути його пальцем убік і відпустити; витягач під дією пружини повинен енергійно повернутися у вихідне положення. Вставити навчальний патрон в головку затвора і спробувати витягти його вперед; патрон повинен міцно триматися кігтем витягача. Кіготь витягача не повинен мати відколів. Щоб перевірити працездатність екстрактора, треба натиснути на нього, щоб він не виступав над поверхнею порожнини в головці затвора (пружина повинна чинити сильний опір), і відпустити; екстрактор повинен енергійно вислизати зі свого гнізда. Екстрактор не повинен мати відколів. 
5. При перевірці регулятора газів слід переконатися, що: регулятор газів не має розривів і вигинів; газовий поршень не має надломів, сколів і значних прогорань. 
6. Під нас перевірки гальмівно-зворотного механізму треба переконатися, що: зворотна пружина не зламана і не зігнута; 62 шток (трубка зворотного механізму) не зігнута; опір (задня частина відколів зворотного механізму) не має тріщини. 
7. При огляді спускової коробки слід перевірити, що: корпус спускової коробки не має тріщин, особливо навколо монтажних отворів; заскочка магазину та важіль фіксатора затворної рами працюють належним чином. 
8. При огляді ударно-спускового механізму треба упевнитись, що: курок не має збоїв і працює справно зі спусковим гачком та автоматичним спусковим гачком; перемикач виду вогню-запобіжник і його фіксатор працюють нормально; курок перехоплюється зачепом одиночного вогню в положенні “П” перемикача виду вогню-запобіжника; одиночний вогонь зупиняється зачепом перемикача виду вогню запобіжника в положенні “С”. 4.3.3. Огляд боєприпасів Перед стрільбою боєприпаси перевіряються. 
Перевіряючи патрони, слід упевнитись, що: гільза не зім’ята і на ній відсутні ознаки корозії; патрон не стесаний у шийці гільзи; на капсулях немає нальотів і тріщин; капсулі не виступають за площину дна гільзи; серед бойових патронів немає інших видів боєприпасів (навчальних, тренувальних).
