ДОВІДКОВИЙ МАТЕРІАЛ 
ДО ОПЕРАЦІЙНОЇ КАРТКИ № 4
для проведення заняття з вогневої підготовки (БЗВП)

Довідковий матеріал для курсантів
Догляд та обслуговування зброї системи AR-15
1. Загальні відомості про AR-платформу
Система AR-15 — одна з найпоширеніших модульних платформ стрілецької зброї у світі. Її базова конфігурація була розроблена в 1950-х роках компанією Armalite, а згодом стала основою для гвинтівок M16 та M4, що стоять на озброєнні армій країн НАТО. У сучасних умовах військовослужбовці ЗСУ нерідко використовують гвинтівки цього типу, що надходять як допомога від союзників.
Основні переваги AR-системи:
- Модульна конструкція: верхня (Upper Receiver) і нижня (Lower Receiver) частини;
- Точність і контрольованість вогню;
- Зручна ергономіка;
- Уніфікованість запчастин і аксесуарів.
Конструкція передбачає газовідвідну систему Direct Impingement, коли порохові гази діють безпосередньо на затворну раму через газову трубку. Це дозволяє зменшити масу, але вимагає регулярного догляду.
2. Основні вузли AR-15, що потребують догляду
Основні вузли зброї системи AR-15, які потребують постійного догляду:
- Затворна рама (Bolt Carrier Group): інтенсивно забруднюється, потребує регулярної чистки;
- Затвор (Bolt): перевіряються кільця, екстрактор, бойові виступи;
- Газова трубка: важлива, але чиститься лише при серйозному засміченні;
- Камора ствола: вичищається після кожної стрільби;
- Буферна пружина: огляд і легке змащення;
- Спусковий механізм: чиститься сухо без мастила.
3. Види технічного обслуговування
3.1. Щоденне обслуговування:
- Перевірка загального стану;
- Витирання поверхонь;
- Перевірка спускового механізму та запобіжника.
3.2. Після стрільби:
- Неповне розбирання;
- Чистка камори, ствола, затвора;
- Змазка і зворотна збірка.
3.3. Планове обслуговування:
- Огляд зносу;
- Перевірка кілець затвора;
- Чистка буфера та пружини.
4. Алгоритм неповного розбирання та чищення AR-15
Порядок обслуговування:
1. Перевірка на розрядженість;
2. Від'єднання пінів, роз'єднання upper/lower;
3. Витяг затворної групи, розбирання BCG;
4. Чистка: ствол, камора, затвор, газова трубка;
5. Легка змазка контактних поверхонь;
6. Збірка, функціональна перевірка (робота затвора, спуск, запобіжник).
5. Типові помилки при обслуговуванні
- Надмірне мастило → накопичення бруду;
- Пропуск чистки камори → застрягання гільз;
- Немає мастила на напрямних → підклинювання;
- Засмічення газової трубки → збій циклу перезаряджання;
- Побутові масла → корозія.
6. Поради зберігання і транспортування
- Чистий стан;
- Сухе місце з температурою +5…+25°C;
- Не зберігати у зведеному стані;
- Мінімальна консервація перед тривалим зберіганням.
7. Висновки
AR-15 потребує постійного і ретельного догляду. Увага до деталей, регулярне очищення і правильна змазка є запорукою надійної роботи навіть у складних умовах.
Наслідки відсутності регулярного догляду
Відкладення нагару та бруд у каналі ствола можуть зіпсувати стрілянини, а іржа - вдарити як по настрою, так і по гаманцю. Осічки, заїдання, втрата точності та інші неприємні «сюрпризи» стають повсякденністю для тих, хто забуває про або забиває на догляд
Пам’ятай:
Краще витратити 15 хвилин на чистку, ніж втратити секунди у критичний момент через несправність.

