ДОВІДКОВИЙ МАТЕРІАЛ
ДО ОПЕРАЦІЙНОЇ КАРТКИ № 2
Для проведення занять з інженерної підготовки

	Пророблення проходів в мінно-вибухових загородженнях  та способи їх подолання.
Інженерна розвідка загороджень ведеться з метою добути відомості про систему загороджень противника, визначити місцеположення і характер загороджень для організації їх обходу або подолання військами. Вона має бути цілеспрямованою, безперервною, активною, своєчасною, оперативною і прихованою, а добуті розвідувальні дані – достовірними, з точним визначенням координат  розвіданих загороджень і руйнувань.
Розвідка МВЗ, встановлених дистанційними системами мінування, ведеться всіма підрозділами родів військ, які призначаються у розвідку і охорону, а також спеціально призначеними спостерігачами у підрозділах.
Інженерна розвідка має встановити:
· розташування ІЗ на місцевості, їх характер, протяжність, глибину і кордони, ступінь бойової готовності МП;
· наявність проходів у ІЗ або можливі шляхи їх обходу;
· порядок охорони ІЗ і їх вогневого прикриття;
· основні технічні характеристики ІЗ, їх склад, інженерні боєприпаси 
(далі – ІБП), які у них застосовуються, а також наявність і характер керованих МП та мін, які встановлені на невилучення. 
Інженерна розвідка загороджень ведеться наземним і повітряним спостереженням (фотографуванням), пошуком, безпосереднім оглядом, допитом полонених і перебіжчиків, опитуванням місцевого населення і вивченням документів, захоплених у противника.
Дані про ІЗ можуть бути отримані від вищого штабу.
Пошук проводиться з метою виявлення місць влаштування ІЗ, визначення їх типу і стану, а також захоплення окремих зразків.
Інженерна розвідка ІЗ у різних видах бою ведеться підрозділами інженерних військ у складі органів військової розвідки і самостійно.
Для ведення інженерної розвідки загороджень призначаються інженерні спостережні пости (далі – ІСП), інженерні пости фотографування (далі – ІПФ), інженерні розвідувальні дозори (далі – ІРД), у тому числі і офіцерські, інженерні розвідувальні групи (далі – ІРГ). Результати розвідки ІСП заносяться у журнал спостереження і складається схема спостереження.
Для ведення розвідки і подолання загороджень на майданчиках приземлення тактичного повітряного десанту до складу передових груп захоплення майданчиків виділяються інженерно-саперні підрозділи.
Під час постановки завдань і ведення інженерної розвідки необхідно враховувати можливості противника з виявлення радіолокаційними станціями та іншими засобами місця і напрямки дій наших ІРД чи ІРГ.



Інженерна розвідка ІЗ, які встановлюються перед переднім краєм оборони і в тилу противника, ведеться ІРГ
Розвідка будь-якого МП проводиться з урахуванням того, що воно може складатись із протитанкових і протипіхотних мін, які мають елементи невилучення і незнешкодження.
Кожний номер розрахунку, який діє у складі інженерно-саперного відділення з міношукачем або щупом, за винятком шостого, тягне за собою чорно-білу стрічку довжиною 10-15 м, закріплену за обмундирування; по цій стрічці орієнтується номер розрахунку, який рухається позаду (уступом вправо або вліво).
Командир просувається між третім і четвертим номерами і розмотує осьову чорно-білу стрічку, яка закріплена одним кінцем на вихідному рубежі.
Інженерно-саперне відділення за один прохід розвідує смугу завширшки 68 м.



Рисунок 1. Порядок дій ІРГ у складі інженерно-саперного відділення під час розвідки МВЗ перед переднім краєм оборони противника (розміри у метрах)

При появі сигналу в головних телефонах міношукача, або при виявлені щупом предмета, розвідник за допомогою щупа або вручну уточнює характер предмета, який викликав появу сигналу або підозру. У разі виявлення міни відділення зупиняється. Командир висувається до міни, уточнює спосіб її встановлення Поруч з міною встановлює червоний прапорець (або інший визначений знак) і дає команду на продовження розвідки на задану глибину. 
Міни невідомих типів для їх подальшого вивчення вилучаються з ґрунту за допомогою кішки з відстані 30-50 м. Після повернення на вихідний рубіж прапорцями позначається передня межа МП.

До демаскуючих ознак МВЗ належать:
Сліди мінування – земля, не прибрана під час встановлення мін, залишені на місцевості упаковка від мін і підривників, паперові етикетки, кинутий інструмент і знаряддя для мінування, сліди пересування, орієнтирні кілки, знаки позначення і огородження мін та МП;
Для протитанкових МП (далі – ПТМП) – невеликі бугорки, які розташовані у відповідній послідовності, просідання ґрунту над мінами давнішньої установки, відміна маскувального слою від загального фону довколишньої місцевості, штирі протиднищевих мін, сліди гусениць або коліс і борозни, які утворюються при встановленні МП мінними загороджувачами;
Для протипіхотних МП (далі – ППМП) – відміна маскувального шару від довколишнього фону, забиті у ґрунт кілочки, розтяжки, натягнуті над поверхнею ґрунту;
Для МП, встановлених авіаційними, ракетними і артилерійськими системами мінування, – наявність мін, встановлених безсистемно (у накид) на поверхню ґрунту, предметів упаковки і деталей кріплення мін у касетах і контейнерах, а також оболонок снарядів і бомб, які були споряджені мінами;
Для протитранспортних мін, встановлених на дорозі, – ділянки частково зруйнованої проїжджої частини, просадка ґрунту у місцях встановлення мін, а також сліди відривання шурфів у дорожньому полотні і на узбіччі;
Для об'єктних мін, встановлених у спорудах, – ділянки з частково порушеним облицюванням і фарбуванням або ділянки, зовнішня поверхня яких відрізняється від загального фону, а також часткове руйнування споруди і нагромадження різних предметів поблизу неї;
Для керованих МП – проводи, зариті у ґрунт на глибину 1520 см, або ровики для їх укладки.
Під час розвідки МВЗ у гірській місцевості необхідно враховувати, що місця установки МП, групи мін і окремих мін на дорогах, як правило, вибираються біля дорожніх споруд, на перевалах, серпантинах та об’їздах. Місця встановлення мін і фугасів для маскування рихлого ґрунту на дорогах поливаються водою, у населених пунктах і поблизу них посипаються сміттям, сухими гілками дерев.

image1.emf
 

6

4

3

2

1

5

6-8

1-1,5

10

-

15

50

-

75

Противник

5

-

7


oleObject1.bin
6


5


4


3


2


1



