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ЗАТВЕРДЖУЮ
Командир оперативно-тактичного угруповання  «Північ»

полковник   Олексій ШАНДАР
“___”   ____________ 2025 року
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВКАЗІВКИ
щодо попередження пожеж під час

опалювального періоду
1. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОПАЛЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ У ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИНАХ
Початок і кінець опалювального періоду оголошується наказом Командира оперативно-тактичного угруповання  «Північ». 
Всі котельні, системи централізованого опалення, печі й димарі до початку опалювального періоду старанно перевіряються, а несправні – ремонтуються, димарі очищуються у визначені строки. 
У разі використання у військовій частині пічного опалення наказом командира військової частини визначається порядок організації та експлуатації систем опалення, їх обслуговування, порядок і час опалення приміщень, приймання й видача палива.

На опалювальний період наказом військової частини призначаються опалювачі, які попередньо вивчають правила опалення та пожежної безпеки. Інструкція щодо заходів пожежної безпеки під час використання пічного опалення, обов’язки опалювача щодо додержання заходів пожежної безпеки наведені у Додатках №№ 1, 2. 
Після закінчення опалювального періоду всі печі й димарі чистяться, оглядаються старшиною роти разом з начальником квартирно-експлуатаційної служби військової частини, запломбовуються або запечатуються дверцята печей.
2. ЗАХОДИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ЩОДО ОБЛАШТУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПЕЧНОГО ОПАЛЕННЯ

Застосування пічного опалення у приміщеннях категорій за вибухопожежною та пожежною небезпекою А, Б, В забороняється.

Нагляд за пічним опаленням у підрозділах покладається на старшину й чергового роти, а в штабі військової частини – на чергового штабу частини.

Опалення закінчується не пізніш ніж за дві години до відбою. У службових приміщеннях опалення проводиться вранці і закінчується за годину до початку занять (робіт). У сильні морози опалення печей проводиться двічі на добу.

Підлога з горючих матеріалів повинна захищатися під топковими дверцятами (топковим отвором) металевим листом розміром 0,7x0,5 м, що розташовується своїм довгим боком уздовж печі.

Відстань від печей до стін (перегородок), виконаних  з горючих матеріалів, товарів, стелажів, шаф та іншого обладнання повинна бути не менше 0,7 м, а від топкових отворів – не менше 1,25 м.

Очищення димоходів та печей від сажі потрібно проводити перед початком, а також протягом усього опалювального сезону, а саме:

опалювальних печей періодичної дії на твердому та рідкому паливі - не рідше одного разу на три місяці;

печей безперервної дії - не рідше одного разу на два місяці;

кухонних плит та кип’ятильників - один раз на місяць.

На горищах усі димові труби і стіни, в яких проходять димові канали, повинні бути відштукатурені та побілені.

Димові труби будинків з покрівлями з горючих матеріалів повинні бути обладнані іскрогасниками.

Попіл і шлак, які вигрібають з топки, необхідно заливати водою та виносити в місця, спеціально для цього відведені.
Під час використання пічного опалення забороняється:

користуватися несправними печами, а також такими, що мають тріщини;

застосовувати для розпалювання печей легкозаймисті та горючі рідини, залишати без нагляду печі, що топляться, зберігати паливо в жилих приміщеннях, коридорах;
розміщувати паливо й інші горючі речовини і матеріали, майно поблизу печей, сушити (складати, підвішувати) одяг, дрова, інші горючі предмети та матеріали проти пічних отворів; 

топити печі у години відпочинку (сну) особового складу;  
зберігати у приміщені запас палива, який перевищує добову потребу;

зберігати незагашені вуглини та попіл у металевому посуді, встановленому на дерев'яній підлозі або горючій підставці;

топити вугіллям, коксом і газом печі, не пристосовані для цієї мети;

 використовувати для топлення дрова, довжина яких перевищує розміри топливника; 
здійснювати топлення печей з відкритими дверцятами топливника;

використовувати вентиляційні та газові канали як димоходи;

прокладати димоходи (борови) опалювальних печей поверхнею горючих основ;

здійснювати топлення печей під час проведення у приміщеннях масових заходів;

використовувати для димових труб асбестоцементні й металеві труби, влаштовувати глиноплетені та дерев'яні димоходи.

3. ОСОБЛИВІ (ДОДАТКОВІ) ЗАХОДИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ЩОДО ОБЛАШТУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТИМЧАСОВИХ (МЕТАЛЕВИХ) ПЕЧЕЙ У НАМЕТАХ (БЛІНДАЖАХ)
Улаштування тимчасових печей у приміщеннях забороняється.

Як виняток, у разі необхідності дозволяється установка тимчасових металевих печей у приміщеннях гуртожитків, адміністративних, громадських та допоміжних будинках, у житлових будівлях, у наметах, у бліндажах, у кунгах, на будівельних майданчиках за умови виконання інструкцій підприємств - виробників цих приладів, а також вказаних у цих організаційних вказівках.
У разі встановлення металевих печей на ніжках підлогу з горючих матеріалів під печами ізолювати одним рядом цеглин, покладених плиском на глиняному розчині, або негорючим теплоізолювальним матеріалом завтовшки не менше 0,12 м з обшивкою зверху покрівельним залізом, на яке кладеться один ряд цегли на глиняному розчині.
У разі встановлення металевих печей без ніжок, а також тимчасових цегляних печей підлогу з горючих матеріалів під печами ізолювати чотирма рядами цеглі, покладених плиском на глиняному розчині.
Ізоляційна площа підлоги повинна виступати за периметр перед топкою (топковим отвором) не менше ніж 0,70 м, з боків – не менше ніж 0,25 м.
Відстань від печей до стін (перегородок), елементів наметів, бліндажів, кунгів, виконаних з горючих матеріалів, стелажів, шаф та іншого обладнання та майна повинна бути не менше ніж 1,0 м, а від топкових отворів – не менше ніж 1,25 м. Ліжка та нари у наметі (бліндажі) встановлюються так, щоб ширина вільного проходу навколо печей була не меншою 1,0 м.
Загальна довжина металевої димової труби не повинна перевищувати 
10 м. Деталі труби щільно з'єднувати між собою у напрямку руху диму та на глибину не менше ніж діаметра труби. Металеві димові труби повинні обладнуватися іскрогасниками.
Металеву димову трубу вставляти в цегляну кладку стаціонарно встановленого димаря не менше ніж на 0,10 м.
Металеві димові труби, що прокладаються під стелею або паралельно до стін та перегородок, елементів наметів, бліндажів, тунгів, виконаних з горючих матеріалів, повинні бути від них на відстані не менше ніж 0,7 м – без ізоляції на трубі, не менше ніж 0,25 м – з ізоляцією, яка не допускає підвищення температури на її зовнішній поверхні понад 90 °C.
Металеві димові труби допускається прокладати через перекриття з горючих матеріалів за умови влаштування перегородки з негорючих матеріалів розміром не менше 0,51 м. 

При прокладанні труб через стіни та перегородки з легкозаймистого матеріалу повинні бути влаштовані цегляні перегородки завтовшки 0,38 м для незахищених конструкцій та 0,25 м для конструкцій, захищених від загорання.
При виведенні металевої димової труби через вікно (у наметі – через отворів для встановлення димових труб) в нього повинно вставлятися лист покрівельного заліза розміром не менше трьох діаметрів труби. Кінець труби слід виводити за стіну, перегородку, конструкцію покрівлі будинку, зовнішні елементи кунзів не менше ніж на 0,7 м та закінчувати спрямованим угору патрубком заввишки не менше 0,5 м.
Патрубок металевої димової труби, який виводиться з вікна одноповерхової будівлі, з вікна верхнього поверху багатоповерхової будівлі, повинен підніматися вище карниза на 1 м. 
На патрубку металевої димової труби треба встановлювати пристрої для відведення атмосферних опадів.
Нагляд за пічним опаленням у наметах, бліндажах покладається на командира підрозділу (старшого намету, бліндажу). Інструкція старшого намету щодо заходів пожежної безпеки у наметі (бліндажу) наведена у Додатку № 3.
Для опалення наметів (бліндажів) на кожну добу призначаються окремі опалювачі, які повинні пройти інструктаж з вимог пожежної безпеки і беззаперечно додержуватися їх, а також заходів пожежної безпеки наведені у Додатку №  4. Графіки чергувань опалювачів складаються окремо для кожного намету (бліндажу).
Під час опалення наметів опалювачі повинні проводити огляд димових труб щодо щільності їх з’єднання, дотримання безпечних відстаней від горючих елементів наметів до димових труб, а також надійність кріплення клапанів отворів для встановлення димових труб.

Попіл і шлак, які вигрібають з топки, необхідно заливати водою та виносити в місця, спеціально для цього відведені.
Під час використання тимчасових печей забороняється:

користуватися несправними печами, а також такими, що мають тріщини;

перенагрівати печі;
застосовувати для розпалювання печей легкозаймисті та горючі рідини, зберігати паливо в жилих приміщеннях, коридорах, наметах, бліндажах, кунгах;

залишати без нагляду печі, що топляться; 

розміщувати паливо й інші горючі речовини і матеріали, майно поблизу печей, сушити (складати, підвішувати) одяг, дрова, інші горючі предмети та матеріали на печах, димарях, проти пічних отворів, 
зберігати незагашені вуглини та попіл у металевому посуді, встановленому на дерев'яній підлозі або горючій підставці;

топити вугіллям, коксом і газом печі, не пристосовані для цієї мети;

використовувати для топлення дрова, довжина яких перевищує розміри топливника; 
здійснювати топлення печей з відкритими дверцятами топливника;

використовувати вентиляційні та газові канали як димоходи;

використовувати для димових труб асбестоцементні труби, влаштовувати глиноплетені та дерев'яні димоходи.
Типові схеми розміщення тимчасових (металевих) печей у наметі та бліндажі наведені у Додатках №№ 4, 5. 
4. ЗАХОДИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ ОПАЛЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ
Порядок експлуатації, місце використання електричних опалювальних приладів, а також особи, відповідальні за їх експлуатацію у військовій частині, визначається наказом командира військової частини. 
Під час експлуатації електричних опалювальних приладів:

для опалення наметів, бліндажів можуть застосовуватися масляні радіатори та нагрівальні електропанелі із закритими нагрівальними елементами. Такі радіатори та електропанелі повинні мати справний індивідуальний електрозахист і терморегулятор;

електричні опалювальні прилади повинні вмикатися в електромережу тільки за допомогою справних штепсельних з'єднань та електророзеток заводського виготовлення з заземленими контактами. Не допускається надмірне підключення споживачів; 

електричні опалювальні прилади повинні встановлюватись на негорючій основі; 

температура зовнішньої поверхні приладу у найбільш нагрітому місці, в нормальному режимі роботи, не повинна перевищувати 85°С (терморегулятор повинен бути відрегульований); 

відстань від приладів до горючих матеріалів має становити не менше ніж 0.25 м; 
електророзетки, вимикачі, перемикачі та інші подібні апарати повинні встановлюватися на не горючі основи (конструкції) або з підкладанням під них суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата не менше ніж на 0,01 метра;
з’єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів мають здійснюватися за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів.

Під час експлуатації електронагрівальних приладів забороняється:
встановлювати електронагрівальні прилади безпосередньо під розеткою, 

а також на шляхах евакуації особового складу; 

використовувати електронагрівальний прилад для сушки одягу та інших матеріалів; 

під’єднання декількох електронагрівальних приладів в одну розетку; 

накривати горючим матеріалом електричні опалювальні прилади; 

відхиляти маслонаповнені електронагрівачі від вертикалі; 

використовувати електричних опалювальних приладів в місцях, де їх застосування не передбачено нормативними документами чи наказом командира військової частини; 

залишати без догляду при виході з приміщення увімкнені в електромережу електронагрівальні прилади;

застосовувати для опалення нестандартні (саморобні) електричні опалювальні прилади;

застосування електричних опалювальних приладів у приміщеннях категорій за вибухопожежонебезпекою А та Б забороняється;
застосування для електромереж радіо- та телефонних проводів;

експлуатація кабелів і проводів з пошкодженою або такою, що в процесі експлуатації втратила захисні властивості, ізоляцією;

складування горючих матеріалів на відстані менше 1 м від електроустаткування та під електрощитами.
Начальник служби пожежної безпеки

оперативно-тактичного угруповання  «Північ»
майор                                                                                       Олексій ЗЕЛІНСЬКИЙ
Додаток № 1

ЗАТВЕРДЖУЮ
Командир військової частини А0000

полковник                       Олексій РАК
“ ___ ” ______________20 ___ р.

І Н С Т Р У К Ц І Я

щодо заходів пожежної безпеки під час 
використання пічного опалення

Дана інструкція визначає вимоги пожежної безпеки під час використання пічного опалення у будівлях, приміщеннях та інших об’єктах військових частин і є обов’язковою щодо вивчення та виконання всіма військовослужбовцями військової частини.

Всі котельні, системи централізованого опалення, печі й димарі до початку опалювального періоду старанно перевіряються, а несправні – ремонтуються, димарі очищуються у визначені строки. 

Відповідальність за організацію і виконання вимог пожежної безпеки щодо встановлення пічного опалення на об’єктах військової частини (підрозділу) покладається на заступника командира частини з тилу. 

Контроль за виконанням правил пожежної безпеки в приміщеннях (наметах, бліндажах, тощо) покладається на відповідального за стан пожежної безпеки цих приміщень (старших наметів, бліндажів).

Порядок організації та експлуатації систем опалення, їх обслуговування, порядок і час опалення приміщень, приймання й видача палива визначається наказом командира військової частини.

На опалювальний період наказом військової частини призначаються опалювачі, які попередньо вивчають правила опалення та пожежної безпеки. 
Застосування пічного опалення у приміщеннях категорій за вибухопожежною та пожежною небезпекою А, Б, В забороняється.

Нагляд за пічним опаленням у підрозділах покладається на старшину й чергового роти, а в штабі військової частини – на чергового штабу частини.

Опалення закінчується не пізніш ніж за дві години до відбою. У навчальних та службових приміщеннях опалення проводиться вранці і закінчується за годину до початку занять (робіт). У сильні морози опалення печей проводиться двічі на добу.

Підлога з горючих матеріалів повинна захищатися під топковими дверцятами (топковим отвором) металевим листом розміром 0,7x0,5 м, що розташовується своїм довгим боком уздовж печі.

Відстань від печей до стін (перегородок), виконаних  з горючих матеріалів, товарів, стелажів, шаф та іншого обладнання повинна бути не менше 0,7 м, а від топкових отворів – не менше 1,25 м.

Очищення димоходів та печей від сажі потрібно проводити перед початком, а також протягом усього опалювального сезону, а саме:

опалювальних печей періодичної дії на твердому та рідкому паливі - не рідше одного разу на три місяці;

печей безперервної дії - не рідше одного разу на два місяці;

кухонних плит та кип’ятильників - один раз на місяць.
Улаштування тимчасових печей у приміщеннях забороняється.

Як виняток, у разі необхідності дозволяється установка тимчасових металевих печей у приміщеннях гуртожитків, адміністративних, громадських та допоміжних будинках, у житлових будівлях, у наметах, у бліндажах, у кунгах, на будівельних майданчиках за умови виконання інструкцій підприємств - виробників цих приладів.

Нагляд за пічним опаленням у наметах, бліндажах покладається на командира підрозділу (старшого намету, бліндажу). 
Для опалення наметів (бліндажів) на кожну добу призначаються окремі опалювачі, які повинні пройти інструктаж з вимог пожежної безпеки і беззаперечно додержуватися їх.

У разі встановлення металевих печей на ніжках підлогу з горючих матеріалів під печами ізолювати одним рядом цеглин, покладених плиском на глиняному розчині, або негорючим теплоізолювальним матеріалом завтовшки не менше 0,12 м з обшивкою зверху покрівельним залізом, на яке кладеться один ряд цегли на глиняному розчині.
У разі встановлення металевих печей без ніжок, а також тимчасових цегляних печей підлогу з горючих матеріалів під печами ізолювати чотирма рядами цеглі, покладених плиском на глиняному розчині.

Відстань від печей до стін (перегородок), елементів наметів, бліндажів, кунгів, виконаних з горючих матеріалів, стелажів, шаф та іншого обладнання та майна повинна бути не менше ніж 1,0 м, а від топкових отворів – не менше ніж 1,25 м. 

Металеві димові труби, що прокладаються під стелею або паралельно до стін та перегородок, елементів наметів, бліндажів, тунгів, виконаних з горючих матеріалів, повинні бути від них на відстані не менше ніж 0,7 м – без ізоляції на трубі, не менше ніж 0,25 м – з ізоляцією, яка не допускає підвищення температури на її зовнішній поверхні понад 90 °C.
При виведенні металевої димової труби через вікно (у наметі – через отворів для встановлення димових труб) в нього повинно вставлятися лист покрівельного заліза розміром не менше трьох діаметрів труби. Кінець труби слід виводити за стіну, перегородку, конструкцію покрівлі будинку, зовнішні елементи кунзів не менше ніж на 0,7 м та закінчувати спрямованим угору патрубком заввишки не менше 0,5 м.
На патрубку металевої димової труби треба встановлювати пристрої для відведення атмосферних опадів.
Під час використання пічного опалення забороняється:

користуватися несправними печами, а також такими, що мають тріщини;

застосовувати для розпалювання печей легкозаймисті та горючі рідини, залишати без нагляду печі, що топляться, зберігати паливо в жилих приміщеннях, коридорах;

розміщувати паливо й інші горючі речовини і матеріали, майно поблизу печей, сушити (складати, підвішувати) одяг, дрова, інші горючі предмети та матеріали проти пічних отворів; 

топити печі у години відпочинку (сну) особового складу;  
зберігати у приміщені запас палива, який перевищує добову потребу;

зберігати незагашені вуглини та попіл у металевому посуді, встановленому на дерев'яній підлозі або горючій підставці;

топити вугіллям, коксом і газом печі, не пристосовані для цієї мети;

 перенагрівати печі;
використовувати для топлення дрова, довжина яких перевищує розміри топливника; 
здійснювати топлення печей з відкритими дверцятами топливника;

використовувати вентиляційні та газові канали як димоходи;

прокладати димоходи (борови) опалювальних печей поверхнею горючих основ;

 здійснювати топлення печей під час проведення у приміщеннях масових заходів;

 використовувати для димових труб асбестоцементні й металеві труби, влаштовувати глиноплетені та дерев'яні димоходи.

У разі виникненні пожежі:

оголосити пожежну тривогу;

негайно повідомити про пожежу пожежно-рятувальний підрозділ за  
тел. ____, вказати при цьому місце виникнення пожежі, наявність людей, своє прізвище;

сповістити про пожежу чергового військової частини за тел. _______. 

розпочати гасіння пожежі первинними засобами пожежогасіння;

організувати евакуацію особового складу, зброї та матеріальних цінностей.

організувати зустріч пожежно-рятувальних підрозділів та надати допомогу під час гасіння пожежі.

Начальник служби пожежної безпеки в/ч А0000
капітан

 
                                                                    Олексій ПЕКАР

“ ____ ” ___________ 20____ року
Додаток № 2
ЗАТВЕРДЖУЮ
Командир військової частини А0000

полковник                       Олексій РАК
“ ___ ” ______________   20 ___ р.

І Н С Т Р У К Ц І Я

про заходи пожежної безпеки опалювачу
Опалювачі призначаються наказом по військовій частини. Він звільняється від виконання всіх нарядів та робіт, не пов’язаних з опаленням приміщень.

Він зобов`язаний :

знати заходи пожежної безпеки під час використання пічного опаленням;
знати порядок і час опалення приміщень; 
підтримувати температурний режим печі, не дозволяти її перегріву;

періодично перевіряти стан труб димоходу;

проводити періодичну чистку топливника від попіл і шлак. Попіл і шлак необхідно заливати водою та виносити в місця, спеціально для цього відведені;

у разі відсутності тяги та накопичені диму в приміщені припинити топку та вжити заходи щодо ії відновлення;
знати місце знаходження засобів пожежогасіння і вмити порядок їх використання.
Опалення закінчується не пізніші ніж за дві години до відбою. У навчальних та службових приміщеннях опалення проводиться вранці і закінчується за годину до початку занять (робіт). У сильні морози опалення печей проводиться двічі на добу.

Опалювачу забороняється:
користуватися несправними печами, а також такими, що мають тріщини;

застосовувати для розпалювання печей легкозаймисті та горючі рідини;

залишати без нагляду печі, що топляться, зберігати паливо в жилих приміщеннях, коридорах;

розміщувати паливо й інші горючі речовини і матеріали, майно поблизу печей, сушити (складати, підвішувати) одяг, дрова, інші горючі предмети та матеріали проти пічних отворів; 

топити печі у години відпочинку (сну) особового складу;  
зберігати незагашені вуглини та попіл у металевому посуді, встановленому на дерев'яній підлозі або горючій підставці;

зберігати у приміщені запас палива, який перевищує добову потребу;

топити вугіллям, коксом і газом печі, не пристосовані для цієї мети;

 використовувати для топлення дрова, довжина яких перевищує розміри топливника; 

здійснювати топлення печей з відкритими дверцятами топливника;

здійснювати топлення печей під час проведення у приміщеннях масових заходів.
У разі виникненні пожежі:

оголосити пожежну тривогу;

негайно повідомити про пожежу пожежно-рятувальний підрозділ за  
тел. ____, вказати при цьому місце виникнення пожежі, наявність людей, своє прізвище;

сповістити про пожежу чергового військової частини. 

розпочати гасіння пожежі первинними засобами пожежогасіння;

організувати евакуацію особового складу, зброї та матеріальних цінностей.

організувати зустріч пожежно-рятувальних підрозділів та надати допомогу під час гасіння пожежі.

Начальник служби пожежної безпеки в/ч А0000

капітан
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“ ____ ” ___________ 20____ року
Додаток № 3
ЗАТВЕРДЖУЮ
Командир військової частини А0000

полковник                      Олексій РАК
“ ___ ” ______________   20 ___ р.

І Н С Т Р У К Ц І Я

про заходи пожежної безпеки старшого намету (бліндажу)
Старший намету (бліндажу) призначається з числа досвідчених військовослужбовців. Він, згідно статті 184 Статуту внутрішньої служби ЗС України відповідає за додержання внутрішнього порядку й виконання вимог пожежної безпеки в розташуванні намету.

Він зобов`язаний:

знати заходи пожежної безпеки під час розташування особового складу у наметі (бліндажі);

особисто інструктувати особовий склад намету (бліндажу) та опалювачів про заходи пожежної безпеки і діям у разі виникнення пожежі;

знати місце знаходження первинних засобів пожежогасіння, слідкувати за їх станом;

стежити за станом пожежної безпеки у наметі (бліндажі) та навколо нього.  Вимагати дотримання вимог пожежної безпеки особовим складом під час його перебування у наметі (бліндажі);
стежити за дотримання встановленого порядку опалення намету (бліндажу), правил пожежної безпеки під час використання електричного обладнання, за утримання шляхів евакуації та евакуаційних виходів;

не допускати зберігання займистих рідин і матеріалів в наметі;

вживати заходів щодо усунення передумов, які можуть привести до виникнення пожежі у наметі (бліндажі) або навколо нього.

У разі виникненні пожежі:

оголосити пожежну тривогу;

організувати виклик пожежно-рятувального підрозділу;

організувати гасіння пожежі наявними первинними засобами пожежогасіння; 
організувати евакуацію особового складу, зброї та матеріальних цінностей;
сповістити чергового частини про пожежу;

організувати зустріч пожежно-рятувальних підрозділів та надати допомогу під час гасіння пожежі.

Начальник служби пожежної безпеки в/ч А0000

капітан

 
                                                                     Олексій ПЕКАР
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Додаток № 4
ЗАТВЕРДЖУЮ
Командир військової частини А0000

полковник                      Олексій РАК
“ ___ ” ______________20 ___ р.

І Н С Т Р У К Ц І Я

про заходи пожежної безпеки опалювачу намету (бліндажу)
Опалювачі намету (бліндажу) призначаються на кожну добу командиром підрозділу (старшим намету, бліндажу).

Він зобов`язаний :

знати заходи пожежної безпеки під час використання пічного опалення;
знати порядок і час опалення приміщень; 
підтримувати температурний режим печі, не дозволяти її перегріву;

періодично перевіряти стан труб димоходу;

проводити періодичну чистку топливника від попілу і шлаку. Попіл і шлак необхідно заливати водою та виносити в місця, спеціально для цього відведені;

у разі відсутності тяги та накопичені диму в наметі (бліндажі) припинити топку та вжити заходи щодо іі відновлення;

знати місце знаходження засобів пожежогасіння і вмити порядок їх використання.
Опалювачу забороняється:
користуватися несправними печами, а також такими, що мають тріщини;

перенагрівати печі;
застосовувати для розпалювання печей легкозаймисті та горючі рідини;

зберігати паливо в жилих приміщеннях, коридорах, наметах, бліндажах, кунгах;

залишати без нагляду печі, що топляться; 

розміщувати паливо й інші горючі речовини і матеріали, майно поблизу печей;

сушити (складати, підвішувати) одяг, дрова, інші горючі предмети та матеріали на печах, димарях, проти пічних отворів; 

зберігати незагашені вуглини та попіл у металевому посуді, встановленому на дерев'яній підлозі або горючій підставці;

топити вугіллям, коксом і газом печі, не пристосовані для цієї мети;

 використовувати для топлення дрова, довжина яких перевищує розміри топ ливника; 
здійснювати топлення печей з відкритими дверцятами топливника;

використовувати вентиляційні та газові канали як димоходи;

використовувати для димових труб асбестоцементні труби, влаштовувати глиноплетені та дерев'яні димоходи.
У разі виникненні пожежі:

оголосити пожежну тривогу;

вжити заходів щодо виклику пожежно-рятувальних підрозділів;

розпочати гасіння пожежі первинними засобами пожежогасіння;

організувати евакуацію зброї та матеріальних цінностей;
організувати зустріч пожежно-рятувальних підрозділів та надати допомогу під час гасіння пожежі.

Начальник служби пожежної безпеки в/ч А0000

капітан
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“ ____ ” ___________ 20____ року
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Додаток  5

[image: image2.bmp]


Типова схема розміщення тимчасових печей в бліндажі.

Умовні позначки:

1 – вентиляційний канал подачі повітря у бліндаж через стелю або двері;

2 – вихід повітря на зовні;

3 – приямок для встановлення печі;

4 – для переходу димоходу через стелю встановлюється металевий лист 3 –х діаметрів труби димоходу або лист 45 × 45 см ;

5 – вхід у бліндаж.  

Металеві печі необхідно встановлювати не менше 1 м від дерев’яних конструкцій. Металева труба димоходу повинна встановлюватись на 0,7 м від згораємої поверхні. Кінець димової труби виводиться на поверхню на висоту не менш 0,5 м, якщо труба виводиться за стінку бліндажу, то не менш ніж на 0,7 м і закінчувати направленням вверх не менш ніж на 0,5 м.

6- іскрогасник.
Додаток № 5











70 см см





25 см





Захисний грибок проти потрапляння опадів





Сушка білизни над печами забороняється





40 – 50 см





50 см





З’єднання труб проводиться по напрямку виходу диму із входом металевої труби в з’єднання не менше ніж на  10 см, та промазкою з’єднань глиняним розчином.





830 С0








360 С0








470 С0








530С0





50 см





1 диаметр труби





Клапан надійно закріпляється до верхнього полотна намету   





Типова схема


розміщення тимчасових печей у наметі





Не менше 1 метр





Влаштування металевого листа, що виступає на 70 см перед топ ливником та 25 см з боків печі





На дерев’яній - 4 рядка, де 2 верхні з глиняною обмазкою
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40 – 50 см





40 – 50 см





10 – 20 см





30 – 35 см
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З’єднання труб проводиться по напрямку виходу диму із входом металевої труби в з’єднання не менше ніж на  10 см, та промазкою з’єднань глиняним розчином.
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70 см см





Не менше


1 метр





Двері відчиняються на зовні





40 см см





На дерев’яній - 4 рядка, де 2 верхні з глиняною обмазкою 





25 см





             або 1





40-50 см 





Подвійна ізоляція





Захисний грибок проти потрапляння опадів  





Додаток 6








